ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի   
2016 թվականի դեկտեմբերի 13-ի թիվ 164 որոշման

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ**

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի թիվ 877 որոշման մեջ կատարվող

1. 2.2 կետում «արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում)» բառերը փոխարինել «տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում» բառերով։

2. Նշված որոշմամբ հաստատված ստանդարտների ցանկը, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 018/2011) պահանջների պահպանումը, լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1594- 1596 կետերով՝

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թիվ ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրություն |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1594 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ Ռ 56360-2015 (բացառությամբ 5.4 կետի ծանոթագրության) | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Ուղեւորների առեւտրային փոխադրումների համար օգտագործվող М կատեգորիայի անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ Ռ 56360-2015, այնպես էլ դրան փոխարինող ԳՕՍՏ 33472-2015  (տե՛ս 1596 կետը) |
| 1595 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ Ռ 56361-2015 (բացառությամբ 5.3 կետի ծանոթագրության) | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Վտանգավոր, հատուկ, ծանրաքաշ եւ (կամ) խոշորաեզրաչափ բեռների, պինդ կենցաղային թափոնների եւ աղբի փոխադրման համար օգտագործվող N կատեգորիայի անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ Ռ 56361-2015, այնպես էլ դրան փոխարինող ԳՕՍՏ 33472-2015  (տե՛ս 1596 կետը) |
| 1596 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ 33472-2015 | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ М եւ N կատեգորիայի անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ» | կիրառվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ 33472-2015, այնպես էլ դրանով փոխարինվող ԳՕՍՏ Ռ 56360-2015 (տե՛ս 1594 կետը) եւ ԳՕՍՏ Ռ 56361-2015 (տե՛ս 1595 կետը) |

3. Նշված որոշմամբ հաստատված այն ստանդարտների ցանկում, որոնք պարունակում են «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 018/2011) պահանջները կիրառելու եւ կատարելու ու արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավասում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) եւ չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ՝

ա) անվանման մեջ «արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում)» բառերը փոխարինել «տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում» բառերով.

բ) ավելացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1379 - 13712 կետեր՝

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Թիվ  ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրություն |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1379 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ Ռ 56362-2015 | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Ֆունկցիոնալ թեստավորման մեթոդները» | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ Ռ 56362-2015, այնպես էլ դրան փոխարինող ԳՕՍՏ 33473-2015  (տե՛ս 13711 կետը) |
| 13710 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ Ռ 56363-2015 | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Էլեկտրաանվտանգությանը ներկայացվող պահանջներին, կլիմայական եւ մեխանիկական ազդեցություններին համապատասխանության վերաբերյալ փորձարկումների մեթոդներ» | կիրառվում է մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ը: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ Ռ 56363-2015, այնպես էլ դրան փոխարինող ԳՕՍՏ 33474-2015  (տե՛ս 13712 կետը) |
| 13711 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ 33473-2015 | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Ֆունկցիոնալ թեստավորման մեթոդները» | կիրառվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ 33473-2015, այնպես էլ դրանով փոխարինվող  ԳՕՍՏ Ռ 56362-2015 (տե՛ս 1379 կետը) |
| 137l2 | Հավելված 10, կետ 117: Արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա | ԳՕՍՏ 33474-2015 | «Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ։ Անվավոր տրանսպորտային միջոցների հագեցման համար արբանյակային նավիգացիոն ապարատուրա։ Էլեկտրաանվտանգությանը ներկայացվող պահանջներին, կլիմայական եւ մեխանիկական ազդեցություններին համապատասխանության վերաբերյալ փորձարկումների մեթոդներ» | կիրառվում է 2017 թվականի հունվարի 1-ից: Մինչեւ 2017 թվականի հունիսի 1-ն ընկած անցումային շրջանում կարող են կիրառվել ինչպես ԳՕՍՏ 33474-2015, այնպես էլ դրանով փոխարինվող ԳՕՍՏ Ռ 56363-2015  (տե՛ս 13710 կետը) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_