ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԵՆ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 26-ի   
թիվ 88 որոշմամբ

**ԿԱՆՈՆՆԵՐ**

**«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)   
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցության**

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն Կանոնները մշակվել են Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքի մաս կազմող հետևյալ ակտերին համապատասխան՝

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի ձևավորման և վարման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 225 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի հաստատման, տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին ծանուցման, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի և տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխություններով, անվտանգության պահանջներին համապատասխանության մասին վկայականի ձևաթղթերի լրացման կանոնների մասին» թիվ 232 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրման մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հաձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 125 որոշում:

II. Կիրառության ոլորտը

2. Սույն Կանոնները մշակվել են տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կարգը և պայմանները սահմանելու (այսուհետ համապատասխանաբար՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի ընդհանուր ռեեստր, ընդհանուր գործընթաց), այդ թվում` այդ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում կատարվող ընթացակարգերը նկարագրելու նպատակով։

3. Սույն Կանոնները կիրառվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում ընթացակարգերի և գործառնությունների կատարման կարգը վերահսկելիս, ինչպես նաև ընդհանուր գործընթացի իրագործումն ապահովող տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչները նախագծելիս, մշակելիս և լրամշակելիս:

III. Հիմնական հասկացությունները

4. Սույն Կանոնների նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝

«ավտորիզացում»՝ ընդհանուր գործընթացի կոնկրետ մասնակցին որոշակի գործողությունների կատարման իրավունքների տրամադրում.

«համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթուղթ»` փաստաթուղթ, որով հաստատվում է տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերին) կամ փաստաթուղթ, որը տրամադրվել (ընդունվել) է այն արտադրանքի համար, որը ներառված է միասնական ձևի համապատասխանության հավաստագրերի ու համապատասխանության հայտարարագրերի տրամադրմամբ համապատասխանության պարտադիր հաստատման ենթակա արտադրանքի միասնական ցանկում.

«համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրներ»՝ ազգային մասերից բաղկացած տեղեկատվական այնպիսի ռեսուրսներ, որոնց ձևավորումն ու վարումն ապահովում են Միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինները:

Սույն Կանոններում օգտագործվող «ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի խումբ», «ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտ», «կատարող», «ընդհանուր գործընթացի գործառնություն», «ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգ» և «ընդհանուր գործընթացի մասնակից» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրման մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։

IV. Հիմնական տեղեկություններ ընդհանուր գործընթացի վերաբերյալ

5. Ընդհանուր գործընթացի լրիվ անվանումը՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում»: Ընդհանուր գործընթացն իրականացվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով:

6. Ընդհանուր գործընթացի ծածկագրային նշագիրը՝ P.TS.07, տարբերակը՝ 1.0.0։

1. Ընդհանուր գործընթացի նպատակը և խնդիրները

7. Ընդհանուր գործընթացի նպատակը համապատասխանության գնահատման մասին տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրներից տեղեկությունների ձևավորման և ընդհանուր գործընթացի մասնակիցներին դրանց ներկայացման մեխանիզմների կատարելագործումն է։

8. Ընդհանուր գործընթացի նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է լուծել հետևյալ խնդիրները՝

ա) ապահովել համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ազգային մասերից Միության անդամ պետությունների (այսուհետ՝ անդամ պետություններ) լիազորված մարմինների տրամադրած տեղեկությունների՝ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգ) միջոցներով ստացումը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից և դրանց հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում.

բ) ապահովել շահագրգիռ անձանց կողմից Միության տեղեկատվական պորտալում համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի մասին տեղեկությունների ստացման հնարավորությունը.

գ) ապահովել անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից՝ ինտեգրված համակարգի միջոցներով համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի ստացումը համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ազգային մասերից.

դ) ապահովել միասնական դասակարգիչների և տեղեկատուների օգտագործումն ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից.

2. Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցները

9. Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.ACT.001 | Հանձնաժողով | Միության տեղեկատվական պորտալում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից վերցված տեղեկությունների հասանելիությունն ապահովող Միության մարմին, որը տեղեկություններ է ստանում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից և ապահովում է նշված տեղեկությունների հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում |
| P.TS.07.ACT.001 | շահագրգիռ անձ | իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը հարցում է կատարում և տեղեկություններ ստանում Միության տեղեկատվական պորտալում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից |
| P.TS.07.ACT.002 | անդամ պետության լիազորված մարմին | անդամ պետության լիազորված մարմին, որն իրականացնում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասի ձևավորումն ու վարումը և Հանձնաժողով տեղեկություններ է ներկայացնում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից, ինչպես նաև տեղեկություններ համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի մասին՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից՝ մյուս անդամ պետությունների լիազորված մարմինների հարցումների հիման վրա |
| P.TS.07.ACT.003 | անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին | անդամ պետության լիազորված մարմին, որը դիմում է մյուս անդամ պետությանը՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթին առնչվող տեղեկություններ ստանալու հարցմամբ |

3. Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը

10. Ընդհանուր գործընթացը հետևյալ ընթացակարգերի ամբողջությունն է՝

ա) ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում.

բ) ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում.

գ) ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում։

11. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի կատարման շրջանակներում անդամ պետությունների լիազորված մարմիններն իրականացնում են ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերի ձևավորումն ու վարումը և ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից տեղեկություններ են ներկայացնում Հանձնաժողով, ինչպես նաև անդամ պետությունների՝ հարցում կատարող լիազորված մարմիններ: Հանձնաժողովը մշակում է ստացված տեղեկատվությունը և ապահովում տվյալ տեղեկությունների հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում:

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.001) և «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.002) կատարելիս՝ անդամ պետությունների լիազորված մարմինները Հանձնաժողով տեղեկություններ են ներկայացնում ՄՄ ՏԿ 018-2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերից։

Նշված տեղեկությունների ներկայացումն իրականացվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան (այսուհետ՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ)՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով տեղեկատվական փոխգործակցության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս.


«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.003) կատարելիս՝ անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմինը մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ է ստանում համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի մասին:

Նշված տեղեկությունների ներկայացումը և դրանք ստանալու համար կատարվող հարցումն իրականացվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան (այսուհետ՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ)՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով տեղեկատվական փոխգործակցության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս.

Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի կատարման շրջանակներում ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ Էլեկտրոնային այն փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրություն), որոնք օգտագործվում են տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելիս.

Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի, ինչպես նաև անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է ինտեգրված համակարգի օգտագործմամբ: Շահագրգիռ անձանց համար ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկությունների հասանելիությունն ապահովվում է Միության տեղեկատվական պորտալի միջոցով:

12. Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքի՝ բերված նկարագրությունը ներկայացված է 1-ին նկարում։



ՆԿ. 1. Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը

«Մասնակցություն»

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07 PRC.001)

«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

Հանձնաժողով (P.ACT.001)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07 PRC.002)

Անդամ պետության լիազորված մարմին (P.TS.07.ACT.002)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ստացում (P.TS.07 PRC.003)

Անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին   
(P.TS.07. ACT.003)

13. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի կատարման կարգը՝ ներառյալ գործառնությունների մանրամասն նկարագրությունը, բերված է սույն Կանոնների VIII բաժնում:

14. Սույն բաժնում բերվում է ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի միջև առկա կապերը և դրանց կատարման կարգն արտացոլող ընդհանուր սխեման։ Ընթացակարգերի ընդհանուր սխեման կառուցված է UML (մոդելավորման միասնականացված լեզու՝ Unified Modeling Language) գրաֆիկական նոտացիայի օգտագործմամբ և ապահովված է տեքստային նկարագրությամբ։

4. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերը

15. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկը բերված է 2-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 2

Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերի ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.PRC.001 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում | ընթացակարգի կատարման ընթացքում անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից ներկայացվում են ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված` համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ նոր փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ՝ դրանք Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակելու համար |
| P.TS.07.PRC.002 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում | ընթացակարգի կատարման ընթացքում անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից ներկայացվում են ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված` համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փոփոխված փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ՝ դրանք Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակելու համար |
| P.TS.07.PRC.003 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում | կատարվում է անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմնի կողմից` մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի մասին տեղեկություններ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում |

V. Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտները

16. Տեղեկատվական այն օբյեկտների ցանկը, որոնց վերաբերյալ կամ որոնցից տեղեկությունները փոխանցվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության ընթացքում, բերված է 3-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 3

Տեղեկատվական օբյեկտների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.BEN.001 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասերում պարունակվող` համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի մասին տեղեկություններ |

VI. Ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների պատասխանատվությունը

17. Տեղեկությունների ամբողջական ու ժամանակին փոխանցումն ապահովելուն առնչվող պահանջները չկատարելու համար Հանձնաժողովի՝ տեղեկատվական փոխգործակցությանը մասնակցող պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելն իրականացվում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29–ի պայմանագրին, Միության իրավունքի մաս կազմող այլ միջազգային պայմանագրերին և ակտերին համապատասխան, իսկ անդամ պետության լիազորված մարմինների պաշտոնատար անձանց և աշխատակիցներին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելը՝ անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան:

VII. Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատուները և դասակարգիչները

18. Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատուների և դասակարգիչների ցանկը բերված է 4-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 4


Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատուների և դասակարգիչների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Տիպը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.CLS.008 | կապի տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է կապի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը (ներդաշնակեցված է ՄԱԿ-ի՝ Առևտրի ընթացակարգերի և էլեկտրոնային բիզնես գործառնությունների պարզեցմանն ուղղված կենտրոնի (ՄԱԿ ԱԷՊԿ) «Communication Channel Code» դասակարգչի հետ) |
| P.CLS.009 | չափման միավորների միջազգային դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է չափման միավորների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝  ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի թիվ 20 հանձնարարականին համապատասխան |
| P.CLS.019 | աշխարհի երկրների միջազգային դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է աշխարհի երկրների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝ ISO 3166-1 ստանդարտին համապատասխան |
| P.CLS.024 | լեզուների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է լեզուների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը՝ ISO 639-1 ստանդարտին համապատասխան |
| P.CLS.048 | հասցեների տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է հասցեների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.053 | էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների մշակման արդյունքի տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների մշակման արդյունքի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.054 | կազմակերպաիրավական ձևերի դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է կազմակերպաիրավական ձևերի ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.057 | համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.058 | փաստաթղթի գործողության կարգավիճակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է փաստաթղթի գործողության կարգավիճակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.059 | տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.CLS.068 | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատու | տեղեկատու | պարունակում է տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների նույնականացուցիչների և անվանումների ցանկը |
| P. CLS.073 | տրանսպորտային միջոցների մակնիշների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների մակնիշների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.002 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգիչ՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան | դասակարգիչ | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների տեխնիկական կատեգորիաների ծածկագրերի ու անվանումների ցանկը՝ Միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան |
| P.TS.07.CLS.003 | տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էկոլոգիական դասերի տեղեկատու | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էկոլոգիական դասերի ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.004 | տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատու | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.005 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատու | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների օգտագործվող տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.006 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցների տեսակների ցանկ | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.007 | տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկ | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.008 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկ | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.009 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակման համակարգերի տեսակների ցանկ | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակման համակարգերի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.010 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածների տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.011 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների վառելիքի տեսակների տեղեկատու | տեղեկատու | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների վառելիքի տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |
| P.TS.07.CLS.012 | տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգիչ | դասակարգիչ | պարունակում է տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների ծածկագրերի և անվանումների ցանկը |

VIII. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերը

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում»   
ընթացակարգ (P.TS.07.PRC.001)

19. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.001) կատարման սխեման ներկայացված է 2-րդ նկարում։



։ Անդամ պետության լիազորված մարմին

։ Հանձնաժողով

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [ներառման համար նախատեսված տեղեկությունները ներկայացված են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07 ОRP.003)

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակված են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում եւ մշակում (P.TS.07 ОРR.002)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների հրապարակում (P.TS.07.ОРR. 004)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում (P.TS.07.ОРR.003)

Նկ. 2. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.001) կատարման սխեմա

20. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.001) կատարվում է անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ ներառելիս։

21. Առաջինը կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.001), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության լիազորված մարմինը Հանձնաժողով է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ։

22. Հանձնաժողով ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ ստացվելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.002), որի կատարման արդյունքների հիման վրա Հանձնաժողովը ստանում է նշված տեղեկությունները, կատարում է դրանց մշակումը և անդամ պետության լիազորված մարմին է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը։

23. Անդամ պետության լիազորված մարմին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցում ստացվելու դեպքում կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների վերաբերյալ ծանուցման ստացում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.003), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության՝ տեղեկություններն ուղարկած լիազորված մարմինն իրականացնում է տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ստացված ծանուցման մշակումը:

24. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.002) կատարելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.004), որի կատարման արդյունքների հիման վրա Հանձնաժողովն ապահովում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում։

25. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.001) կատարման արդյունքներն են ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրում նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներառումը և Միության տեղեկատվական պորտալում նշված տեղեկությունների հրապարակումը։

26. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.001) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկը բերված է 5-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 5

Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.001) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.OPR.001 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում | բերված է սույն Կանոնների 6-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.002 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում | բերված է սույն Կանոնների 7-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.003 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում | բերված է սույն Կանոնների 8-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.004 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում | բերված է սույն Կանոնների 9-րդ աղյուսակում |

Աղյուսակ 6

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնության (P.TS.07.OPR.001) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.001 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ ներառելիս |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափը և կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողը Հանձնաժողով է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունները՝ Անդամ պետության լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունները ներկայացվել են Հանձնաժողով |

Աղյուսակ 7

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.TS.07.OPR.002) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.002 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում |
| 3 | Կատարողը | Հանձնաժողով |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ավելացված փաստաթղթի մասին տեղեկությունները ստանալիս ( «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.001)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Պահանջվում է ավտորիզացում, տեղեկությունները ներկայացվում են միայն անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից: Էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգի IX բաժնով նախատեսված պահանջներին |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ընդունում է տեղեկությունները և ստուգում դրանք՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ավելացված տեղեկությունների ստուգումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում, կատարողը՝  իրականացնում է դրանց ներառումը Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակման ենթակա տեղեկությունների մեջ, լրացնում է ներառված տեղեկությունների թարմացման ամսաթիվն ու ժամը.  ձևավորում է հղում Միության՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների (ներառյալ սերտիֆիկացման մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների)) միասնական ռեեստրում պարունակվող տեղեկություններին՝ փաստաթուղթը տրամադրած (գրանցած) երկրի և անդամ պետության սերտիֆիկացման մարմնի պետական գրանցման նույն ծածկագրով. անդամ պետության լիազորված մարմնին ծանուցում է տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին՝ նշելով տեղեկությունների մշակման արդյունքի ծածկագիրը, որը համապատասխանում է տեղեկությունների՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան ավելացմանը |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունները մշակվել են, անդամ պետության լիազորված մարմին ուղարկվել է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը |

Աղյուսակ 8

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում» գործառնության (P.TS.07.OPR.003) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.003 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստացվելիս («ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.002)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ընդունում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը և ստուգում է այն՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումն ստացվել է |


Աղյուսակ 9

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում» գործառնության (P.TS.07.OPR.004) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.004 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում |
| 3 | Կատարողը | Հանձնաժողով |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է տեղեկություններն ընդունելուց և մշակելուց հետո («ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.002)) |
| 5 | Սահմանափակումները | չկան |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ապահովում է Միության տեղեկատվական պորտալում տեղեկությունների հրապարակումը |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունները հրապարակվել են Միության տեղեկատվական պորտալում |

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում»   
ընթացակարգ (P.TS.07.PRC.002)

27. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.002) կատարման սխեման ներկայացված է 3-րդ նկարում։



։ Անդամ պետության լիազորված մարմին

։ Հանձնաժողով

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07 ОRP.005)

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [փոփոխման համար նախատեսված տեղեկությունները ներկայացվել են]

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակվել են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում եւ մշակում (P.TS.07 ОРR.006)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում   
(P.TS.07 ОРR.007)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում (P.TS.07 ОРR.008)

Նկ. 3. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.002) կատարման սխեմա

28. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.002) կատարվում է անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում տեղեկությունները փոփոխելիս։

29. Առաջինը կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.005), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության լիազորված մարմինը Հանձնաժողով է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունները։

30. Հանձնաժողով ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկություններ ստացվելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.006), որի կատարման արդյունքների հիման վրա Հանձնաժողովը ստանում է նշված տեղեկությունները, կատարում է դրանց մշակումը և անդամ պետության լիազորված մարմին է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը։

31. Անդամ պետության լիազորված մարմին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումն ստացվելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.007), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության՝ տեղեկություններն ուղարկած լիազորված մարմինն իրականացնում է տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ստացված ծանուցման մշակումը:

32. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.006) կատարելու դեպքում կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.008), որի կատարման արդյունքների հիման վրա Հանձնաժողովն ապահովում է Միության տեղեկատվական պորտալում տեղեկությունների հրապարակումը։

33. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.002) կատարման արդյունքներն են ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրում փաստաթղթի մասին տեղեկությունների փոփոխումը և Միության տեղեկատվական պորտալում նշված տեղեկությունների հրապարակումը։

34. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.002) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկը բերված է 10-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 10

Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.002) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.OPR.005 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում | բերված է սույն Կանոնների 11-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.006 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում | բերված է սույն Կանոնների 12-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.007 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում | բերված է սույն Կանոնների 13-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.008 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում | բերված է սույն Կանոնների 14-րդ աղյուսակում |

Աղյուսակ 11

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնության (P.TS.07.OPR.005) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.005 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում տեղեկությունները փոփոխելիս |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափը և կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողը Հանձնաժողով է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունները՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունները ներկայացվել են Հանձնաժողով |

Աղյուսակ 12

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության   
(P.TS.07.OPR.006) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.006 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում |
| 3 | Կատարողը | Հանձնաժողով |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունները ստանալիս ( «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.005)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգի IX բաժնով նախատեսված պահանջներին |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ընդունում է տեղեկությունները և ստուգում դրանք՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ստուգումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում, կատարողը՝  իրականացնում է դրանց ներառումը Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակման ենթակա տեղեկությունների մեջ, լրացնում է փոփոխված տեղեկությունների թարմացման ամսաթիվն ու ժամանակը.  ավարտի ամսաթիվը և փոփոխված տեղեկությունների գործողության ժամանակահատվածը լրացնում է ստացված տեղեկությունների մեկնարկի ամսաթվի և գործողության ժամանակահատվածի արժեքին համապատասխանող արժեքով.  ձևավորում է հղում Միության՝ համապատասխանության գնահատման մարմինների (ներառյալ սերտիֆիկացման մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների)) միասնական ռեեստրում պարունակվող տեղեկություններին՝ փաստաթուղթը տրամադրած (գրանցած) երկրի և անդամ պետության սերտիֆիկացման մարմնի պետական գրանցման նույն ծածկագրով. |
|  |  | անդամ պետության լիազորված մարմնին ծանուցում է տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին՝ նշելով տեղեկությունների մշակման արդյունքի ծածկագիրը, որը համապատասխանում է տեղեկությունների՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան փոփոխմանը |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունները մշակվել են, անդամ պետության լիազորված մարմին ուղարկվել է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը |

Աղյուսակ 13

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում» գործառնության (P.TS.07.OPR.007) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.007 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստացվելիս ( «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.006)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափը և կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ընդունում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը և ստուգում է այն՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցումը ստացվել է |


Աղյուսակ 14

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում» գործառնության   
(P.TS.07.OPR.008) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.008 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների հրապարակում Միության տեղեկատվական պորտալում |
| 3 | Կատարողը | Հանձնաժողով |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցումը կատարողի կողմից ստացվելիս («ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.006)) |
| 5 | Սահմանափակումները | Չկան |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողն ապահովում է փոփոխված տեղեկությունների հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունները հրապարակվել են Միության տեղեկատվական պորտալում |

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգ (P.TS.07.PRC.003)

35. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.003) կատարման սխեման ներկայացված է 4-րդ նկարում։



: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակվել են]

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները հարցվել են]

: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները բացակայում են]

։ Հանձնաժողով

անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում եւ մշակում (P.TS.07.ОРR.011)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում եւ ներկայացում (P.TS.07. ОРR.010)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում (P.TS.07 ОРR.009)

Նկ. 4. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.003) կատարման սխեմա

36. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգը (P.TS.07.PRC.003) կատարվում է անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորած մարմնի կողմից մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում:

37. Առաջինը կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.009), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմինը մյուս անդամ պետության լիազորված մարմին է ուղարկում տեղեկություններ ներկայացնելու հարցում:

38. Անդամ պետության լիազորված մարմնի կողմից տեղեկությունների ներկայացման հարցում ստացվելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում» գործառնությունը (P.TS.07.OPR.010), որի կատարման արդյունքների հիման վրա անդամ պետության լիազորված մարմինը անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին է ուղարկում տեղեկություններ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից: ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում՝ հարցված տեղեկությունների բացակայության դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինը անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին է ուղարկում տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում:

39. Անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմնի կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում ստացվելիս՝ կատարվում է «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում և մշակում» ընթացակարգը (P.TS.07.OPR.011), որի կատարման արդյունքների հիման վրա իրականացվում է ներկայացված տեղեկությունների կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցման ընդունումն ու մշակումը:

40. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.003) կատարման արդյունքն է անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորած մարմնի կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցման ստացումը։

41. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգի (P.TS.07.PRC.003) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկը բերված է 15-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 15

Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգի(P.TS.07.PRC.005) շրջանակներում կատարվող գործառնությունների ցանկ

| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.OPR.009 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում | բերված է սույն Կանոնների 16-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.010 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում | բերված է սույն Կանոնների 17-րդ աղյուսակում |
| P.TS.07.OPR.011 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում և մշակում | բերված է սույն Կանոնների 18-րդ աղյուսակում |

Աղյուսակ 16

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում» գործառնության   
(P.TS.07.OPR.009) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.009 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստանալու անհրաժեշտության դեպքում |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափը և կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողը անդամ պետության լիազորված մարմին է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ներկայացնելու հարցում՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացման հարցումն ուղարկվել է |

Աղյուսակ 17

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում» գործառնության (P.TS.07.OPR.010) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.010 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ներկայացնելու հարցումը ստանալիս («ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում» գործառնություն (P.TS.07.OPR.009)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափը և կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողը կատարում է ստացված հարցման ստուգում Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ստուգումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում, կատարողը անդամ պետության՝ հարցումն ուղարկող լիազորված մարմին է ուղարկում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան |
| 7 | Արդյունքները | անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին տեղեկություններ են ներկայացվել մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից կամ ուղարկվել է ծանուցում տեղեկությունների բացակայության մասին |

Աղյուսակ 18

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում և մշակում» գործառնության (P.TS.07.OPR.011) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.OPR.011 |
| 2 | Գործառնության անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում և մշակում |
| 3 | Կատարողը | անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին |
| 4 | Կատարման պայմանները | կատարվում է ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում ստանալիս («ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում» գործառնություն (P.TS.07.ОPR.010)) |
| 5 | Սահմանափակումները | ներկայացվող տեղեկությունների ձևաչափն ու կառուցվածքը պետք է համապատասխանեն Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը: Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վավերապայմանները պետք է համապատասխանեն Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգի IX բաժնով նախատեսված պահանջներին |
| 6 | Գործառնության նկարագրությունը | կատարողը կատարում է ստացված տեղեկությունների ստուգում ՝ Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ստուգումը հաջողությամբ կատարելու դեպքում կատարողն ընդունում է տեղեկությունները կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցումը |
| 7 | Արդյունքները | մյուս անդամ պետության ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունները կամ տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցումը ստացվել է |

IX. Գործողությունների կարգն արտակարգ իրավիճակներում

34. Ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերը կատարելիս հնարավոր են բացառիկ իրավիճակներ, որոնց ժամանակ տվյալների մշակումը չի կարող անցկացվել սովորական ռեժիմով: Դա կարող է տեղի ունենալ տեխնիկական խափանումների, կառուցվածքային և ձևաչափատրամաբանական հսկողության սխալների առաջացման և այլ դեպքերում:

35. Կառուցվածքային և ձևաչափատրամաբանական հսկողության սխալների առաջացման դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինը, Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին և Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան, իրականացնում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը համապատասխանելու մասով այն հաղորդագրության ստուգումը, որի առնչությամբ սխալի մասին ծանուցում է ստացվել: Նշված փաստաթղթերի պահանջներին տեղեկությունների անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինն անհրաժեշտ միջոցներ է ձեռնարկում՝ հայտնաբերված սխալը սահմանված կարգով վերացնելու համար։

36. Արտակարգ իրավիճակների կարգավորման նպատակով անդամ պետությունները միմյանց և Հանձնաժողովին տեղեկացնում են անդամ պետությունների այն լիազորված մարմինների մասին, որոնց իրավասության շրջանակներում է գտնվում սույն Կանոններով նախատեսված պահանջների կատարումը, ինչպես նաև տեղեկություններ են ներկայացնում ընդհանուր գործընթացի իրագործման ընթացքում տեխնիկական աջակցություն ապահովելու համար պատասխանատու անձանց մասին:

—————————

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ

**ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ**

«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)   
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն Կանոնակարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքի մաս կազմող հետևյալ ակտերին համապատասխան՝

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի ձևավորման և վարման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 225 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի հաստատման, տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին ծանուցման, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի և տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխություններով, անվտանգության պահանջներին համապատասխանության մասին վկայականի ձևաթղթերի լրացման կանոնների մասին» թիվ 232 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը

2. Սույն Կանոնակարգը մշակվել է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով իրագործվող «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) տրանզակցիաների կատարման կարգի և պայմանների, ինչպես նաև դրանք կատարելիս իրենց դերի միատեսակ ընկալումն ապահովելու նպատակով.

3. Սույն Կանոնակարգով սահմանվում են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության իրագործմանն անմիջականորեն ուղղված՝ ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների կատարման կարգին և պայմաններին ներկայացվող պահանջները։

4. Սույն Կանոնակարգը կիրառվում է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից՝ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում ընթացակարգերի և գործառնությունների կատարման կարգը վերահսկելիս, ինչպես նաև այդ ընդհանուր գործընթացի իրագործումն ապահովող տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչները նախագծելիս, մշակելիս և լրամշակելիս։

III. Հիմնական հասկացությունները

5. Սույն Կանոնակարգում օգտագործվող «նախաձեռնող», «սկզբնավորող գործառնություն», «ընդունող գործառնություն», «ռեսպոնդենտ», «ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրություն» և «ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9–ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։

Սույն Կանոնակարգում օգտագործվող մյուս հասկացություններն օգտագործվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:

IV. Հիմնական տեղեկություններ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության վերաբերյալ

1. Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցները

6. Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում։

Աղյուսակ 1

Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկ

| Դերի անվանումը | Դերի նկարագրությունը | Դերը կատարող մասնակիցը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Տվյալներին տիրապետողը | տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի (այսուհետ՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր) ազգային մասից տեղեկություններ է ներկայացնում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով՝ Միության տեղեկատվական պորտալում հրապարակելու համար | Միության անդամ պետության լիազորված մարմին (P.TS.07.ACT.002) |
| Համակարգողը | ստանում է տեղեկություններ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից և ապահովում դրանց հրապարակումը Միության տեղեկատվական պորտալում | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով (P.ACT.001) |


2. Տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը

7. ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձևավորելիս և վարելիս Միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների (այսուհետ՝ անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ) և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է ընդհանուր գործընթացի հետևյալ ընթացակարգերին համապատասխան՝

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում.

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում.

Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը ներկայացված է 1-ին նկարում:



«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

Համակարգողը

Տվյալներին տիրապետողը

Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձեւավորելիս եւ վարելիս

Նկ. 1. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը

8. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրագործվում է ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում: Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը սահմանված է Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններով:

9. Տեղեկատվական փոխգործակցությամբ սահմանվում է ընդհանուր գործընթացի այն տրանզակցիաների կատարման կարգը, որոնցից յուրաքանչյուրը հաղորդագրությունների փոխանակում է՝ ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վիճակների սինքրոնացման նպատակով։ Յուրաքանչյուր տեղեկատվական փոխգործակցության համար սահմանված են գործառնությունների և ընդհանուր գործընթացի՝ այդ գործառնություններին համապատասխանող տրանզակցիաների միջև փոխադարձ կապեր:


10. Նախաձեռնողն ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա կատարելիս՝ իր կողմից իրականացվող գործառնության (սկզբնավորող գործառնության) շրջանակներում ռեսպոնդենտին է ուղարկում հաղորդագրություն-հարցում, որին ի պատասխան, ռեսպոնդենտն իր կողմից իրականացվող գործառնության (ընդունող գործառնության) շրջանակներում կարող է ուղարկել կամ չուղարկել հաղորդագրություն-պատասխան՝ կախված ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշից։ Հաղորդագրության կազմում առկա տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործման համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի և կառուցվածքների նկարագրությանը (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրություն):

11. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաները կատարվում են ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների տրված պարամետրերին համապատասխան՝ ինչպես դա սահմանված է սույն Կանոնակարգով։

V. Տեղեկատվական փոխգործակցությունն ընթացակարգերի խմբերի շրջանակներում

Տեղեկատվական փոխգործակցությունը ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձևավորելիս և վարելիս

12. ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձևավորելիս և վարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 2-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 2-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը։



Տեղեկություններ սպառողը

Տեղեկություններին տիրապետողը

[ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված են տեղեկություններ]

[ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի միասնական ռեեստրի ազգային մասում տեղեկությունները փոփոխված են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում (P.TS.07.TRN.001)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում (P.TS.07.TRN.002)

Նկ. 2. ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձևավորելիս և վարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման

Աղյուսակ 2

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրը ձևավորելիս և վարելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկ

| Համարը՝ ը/կ | Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը | Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը | Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը | Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07.PRC.001) | | | | |
| 1.1 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07.OPR.001)։ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում (P.TS.07.OPR.003) | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ ներառելու համար նախատեսված տեղեկությունները փոխանցվել են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.TS.07.OPR.002) | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները մշակվել են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում (P.TS.07.TRN.001) |
| 2 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07.PRC.002) | | | | |
| 2.1 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում (P.TS.07.OPR.005)։ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների մշակման արդյունքների մասին ծանուցման ստացում (P.TS.07.OPR.007) | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ փոփոխություններ կատարելու համար նախատեսված տեղեկությունները փոխանցվել են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.TS.07.OPR.006) | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները մշակվել են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում (P.TS.07.TRN.001) |

VI. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների նկարագրությունը

13. Ընդհանուր գործընթացն իրագործելիս տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում փոխանցվող՝ ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկը բերված է 3-րդ աղյուսակում։ Հաղորդագրության կազմում տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրության մեջ համապատասխան կառուցվածքին կատարված հղումը սահմանվում է ըստ 3-րդ աղյուսակի 3-րդ սյունակի արժեքի:

Աղյուսակ 3


Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքը |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.MSG.001 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ (R.TR.TS.07.001) |
| P.TS.07.MSG.002 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկություններ | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ (R.TR.TS.07.001) |
| P.TS.07.MSG.003 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցում | մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (R.006) |

VII. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների նկարագրությունը

1. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիա (P.TS.07.TRN.001)

14. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիան (P.TS.07.TRN.001) կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 3-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 4-րդ աղյուսակում։



ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակվել են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.003)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում եւ մշակում

Հսկողության սխալ

Հաջողվեց

:Նախաձեռնող

:Ռեսպոնդենտ

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.001)

Նկ. 3. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.001) կատարման սխեմա

Աղյուսակ 4


Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.001) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Պարտադիր տարրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.TRN.001 |
| 2 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված տեղեկությունների փոխանցում |
| 3 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը | հարցում/պատասխան |
| 4 | Սկզբնավորող դերը | նախաձեռնող |
| 5 | Սկզբնավորող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ներկայացում |
| 6 | Արձագանքող դերը | ռեսպոնդենտ |
| 7 | Ընդունող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում |
| 8 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները մշակվել են |
| 9 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝ |  |
| ստացումը հաստատելու ժամանակը | - |
| մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը | 20 րոպե |
| պատասխանի սպասելու ժամանակը | 4 ժամ |
| ավտորիզացման հատկանիշը | այո |
| կրկնությունների քանակը | 3 |
| 10 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝ |  |
| սկզբնավորող հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.001) |
| պատասխան հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.003) |
| 11 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝ |  |
| ԷԹՍ-ի հատկանիշ | ոչ |
| ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում | - |

2. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիա (P.TS.07.TRN.002)

15. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիան (P.TS.07.TRN.002) կատարվում է նախաձեռնողի կողմից՝ ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ փոխանցելու համար։

Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 4-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 5-րդ աղյուսակում։



:Նախաձեռնող

:Ռեսպոնդենտ

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.002)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում եւ մշակում

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.003)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակվել են]

Հաջողվեց

Հսկողության սխալ

Նկ. 4. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.002) կատարման սխեմա

Աղյուսակ 5

Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.002) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Պարտադիր տարրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.TRN.002 |
| 2 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխված տեղեկությունների փոխանցում |
| 3 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը | հարցում/պատասխան |
| 4 | Սկզբնավորող դերը | նախաձեռնող |
| 5 | Սկզբնավորող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ներկայացում |
| 6 | Արձագանքող դերը | ռեսպոնդենտ |
| 7 | Ընդունող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկությունների ընդունում և մշակում |
| 8 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները մշակվել են |
| 9 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝ |  |
|  | ստացումը հաստատելու ժամանակը | - |
|  | Մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը | 20 րոպե |
|  | պատասխանին սպասելու ժամանակը | 4 ժամ |
|  | ավտորիզացման հատկանիշը | այո |
|  | կրկնությունների քանակը | 3 |
| 10 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝ |  |
|  | սկզբնավորող հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.002) |
|  | պատասխան հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների մշակման մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.003) |
| 11 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝ |  |
|  | ԷԹՍ-ի հատկանիշ | ոչ |
|  | ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում | - |

VIII. Գործողությունների կարգն արտակարգ իրավիճակներում

16. Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ հնարավոր են այնպիսի արտակարգ իրավիճակներ, երբ տվյալների մշակումը չի կարող կատարվել սովորական ռեժիմով։ Արտակարգ իրավիճակներն առաջանում են տեխնիկական խափանումների, սպասման ժամանակը լրանալու և այլ դեպքերում: Ընդհանուր գործընթացի մասնակցի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման պատճառների մասին մեկնաբանություններ և այն լուծելու վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար նախատեսված է արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն համապատասխան հարցում ուղարկելու հնարավորություն։ Արտակարգ իրավիճակի լուծման վերաբերյալ ընդհանուր առաջարկությունները բերված են 6-րդ աղյուսակում:

17. Անդամ պետության լիազորված մարմինն անցկացնում է Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը և սույն կանոնակարգի IX բաժնում նշված էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների լրացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության մասով այն հաղորդագրության ստուգումը, որի առնչությամբ ստացվել է սխալի մասին ծանուցումը: Նշված պահանջներին անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինը հայտնաբերված սխալը վերացնելու համար ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Անհամապատասխանություն չհայտնաբերելու դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն։

Աղյուսակ 6

Գործողություններն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ

| Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը | Արտակարգ իրավիճակի նկարագրությունը | Արտակարգ իրավիճակի պատճառները | Արտակարգ իրավիճակի առաջացման դեպքում գործողությունների նկարագրությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.EXC.002 | ընդհանուր գործընթացի երկկողմ տրանզակցիան նախաձեռնողը կրկնությունների համաձայնեցված քանակը լրանալուց հետո հաղորդագրություն-պատասխան չի ստացել | տրանսպորտային համակարգում տեխնիկական խափանումները կամ ծրագրային ապահովման համակարգային սխալը | անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել ազգային հատվածի տեխնիկական աջակցության այն ծառայություն, որտեղ ձևավորվել է հաղորդագրությունը |
| P.EXC.004 | ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան նախաձեռնողը ստացել է սխալի մասին ծանուցումը | չեն սինքրոնացվել տեղեկատուներն ու դասակարգիչները կամ չեն թարմացվել էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) XML սխեմաները | անհրաժեշտ է, որ ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան նախաձեռնողի կողմից սինքրոնացվեն օգտագործվող տեղեկատուներն ու դասակարգիչները կամ թարմացվեն էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) XML սխեմաները։ Եթե տեղեկատուներն ու դասակարգիչները սինքրոնացվել են, էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) XML սխեմաները՝ թարմացվել, ապա անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել ընդունող մասնակցի աջակցության ծառայություն |

IX. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների լրացմանը ներկայացվող պահանջները

18. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.001) փոխանցվող «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 7-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 7

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում ներառված նոր փաստաթղթի մասին տեղեկություններ» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.001) փոխանցվող «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջներ

| Պահանջի ծածկագիրը | Պահանջի ձևակերպումը | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Միության տեղեկատվական պորտալի տեղեկությունները չպետք է պարունակեն «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» բարդ վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) և «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմանների միևնույն արժեքով գրառում, որում «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:EndDateTime) վավերապայմանը լրացված չէ | |
| 2 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) վավերապայմանը պետք է պարունակի 1 արժեք | |
| 3 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում պետք է լրացնել «Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը, հակառակ դեպքում պետք է լրացնել «Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) վավերապայմանը | |
| 4 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին.  «30»՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը.  «35»՝ ամրաշրջանակի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը.  «40»՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը | |
| 5 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (csdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին՝  տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը. ամրաշրջանակի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը կամ  տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը | |
| 6 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի «ТС\s[А-Z]{2}\s(А|Е|К)-[А- Z]{2}.\d{4}.\d{5}.\*)\d» ձևանմուշին (ТС, А, Е, К պայմանանշանները՝ կիրիլիցայի տառերի օգտագործմամբ) | |
| 7 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ամսաթիվը» (csdo:DocCreationDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 8 | «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի երկրի ծածկագրին՝ ըստ ISO 3166-1 ստանդարտին համապատասխան աշխարհի երկրների ծածկագրերն ու անվանումները պարունակող՝ աշխարհի երկրների դասակարգչի | |
| 9 | եթե «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանը լրացված է, ապա դրա կազմում առկա «Դասակարգչի նույնականացուցիչը» (codeListld ատրիբուտ) ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների VII բաժնում նշված՝ աշխարհի երկրների դասակարգչի ծածկագրային նշագիրը | |
| 10 | «Հասցե» (ccdo:SubjectAddressDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:AddressKindCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 11 | «Հասցե» (ccdo:SubjectAddressDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:AddressKindCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «1»՝ գրանցման հասցե.  «2»՝ փաստացի հասցե | |
| 12 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 13 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «ТЕ»՝ հեռախոս.  «ЕМ»՝ էլեկտրոնային փոստ.  «FX»՝ ֆաքս | |
| 14 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի անվանումը» (csdo:CommunicationChannel Name) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 15 | «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) «էլեկտրոնային փոստը» և «հեռախոսը» բարդ վավերապայմանների կազմում | |
| 16 | եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանը լրացված է, ապա դրա կազմում առկա «Դասակարգչի նույնականացուցիչը» (codeListld ատրիբուտ) ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների VII բաժնում նշված՝ կապի տեսակների դասակարգչի ծածկագրային նշագիրը | |
| 17 | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդի նույնականացուցչի արժեքը (kindld ատրիբուտ) պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  ԻԱՊՌ՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեեստր (Հայաստանի Հանրապետության համար).  ՊԿՄՀԴ՝ Բելառուսի Հանրապետության՝ «Պետական իշխանության և կառավարման մարմիններ» համապետական դասակարգիչ (Բելառուսի Հանրապետության համար).  ԻԱՁՀԴ՝ Բելառուսի Հանրապետության՝ «Իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր» համապետական դասակարգիչ (Բելառուսի Հանրապետության համար).  ԲՆՀ՝ բիզնես-նույնականացման համար (Ղազախստանի Հանրապետության համար).  ՁԿՀԴ՝ ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգիչ (Ղրղզստանի Հանրապետության համար).  ՊԳՀՀ՝ պետական գրանցման հիմնական համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար).  ԱՁՊԳՀՀ՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար) | |
| 18 | «Համապատասխանության գնահատման մարմնի մասին տեղեկություններ» (trcdo:ConformityAuthorityInformation Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը» (csdo:BusinessEntityId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի՝ Միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրի հետ կապն ապահովելու համար | |
| 19 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 20 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը» (csdo:FormNumberId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 21 | «Փաստաթղթի հավելվածը» (trcdo:DocAnnex Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը» (csdo:FormNumberId) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 22 | «Հայտատու» (trcdo:ApplicantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 23 | եթե «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) վավերապայմանը պարունակում է պատրաստողի՝ «պատրաստողի ներկայացուցիչը» տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 24 | «ԱԱՀ» (ccdo:FullNameDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Անունը» (csdo:FirstName) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 25 | «ԱԱՀ» (ccdo:FullNameDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ազգանունը» (csdo:LastName) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 26 | «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «1»՝ գործում է.  «2»՝ կասեցվել է.  «3»՝ դադարեցվել է.  «4»՝ երկարաձգվել է.  «5»՝ վերականգնվել է | |
| 27 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պարունակում է «3» արժեքը, ապա «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:DocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «ավարտի ամսաթիվը» (csdo:EndDate) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 28 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պարունակում է «2» կամ «3» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվ» (csdo:StartDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 29 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պարունակում է «2» կամ «4» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը» (csdo:EndDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 30 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պարունակում է «4» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվը» (csdo:StartDate) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 31 | «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:StartDateTime) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 32 | «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:EndDateTime) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 33 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցը» (trcdo:VehicleV2Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին» (trsdo:Vehicle ManufacturingYear) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոցը» (trcdo:VehicleV2Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին» (trsdo:Vehicle ManufacturingYear) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 34 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) վավերապայմանն ունի ավելի քան մեկ արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիայի նույնականացուցիչը» (trsdo:VehicleTypeVariantId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 35 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «L» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի ընթացային մասը» (trcdo:VehicleRunningGearDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի շրջանակի նկարագրությունը» (trsdo:VehicleFrameText) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 36 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1» կամ «N» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Բաղադրիչի նկարագրությունը» (trsdo:VehicleComponentText) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 37 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Դռների քանակը» (trsdo:VehicleDoorQuantity) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 38 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «N» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը» (trsdo:VehicleCarriageSpaceImplementationText) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 39 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1», «M2», «M3» կամ «L» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի նստելատեղը» (trcdo:VehicleSeatDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի նստելատեղերի շարքը» (trcdo:VehicleSeatRawDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 40 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M2» կամ «M3» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի ուղևորատարողությունը» (trsdo:VehiclePassengerQuantity) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 41 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M3» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը» (trsdo:VehicleTrunkVolumeMeasure) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 42 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:TechnicalRegulationObjectKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «1»՝ սերիական թողարկում.  «2»՝ խմբաքանակ.  «3»՝ միավոր արտադրատեսակ |
| 43 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:TechnicalRegulationObjectKindCode) վավերապայմանը պարունակում է տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի՝ «խմբաքանակ» տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ապրանքի քանակը» (csdo:UnifiedCommodityMeasure) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ապրանքի քանակը» (csdo:UnifiedCommodityMeasure) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 44 | «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 45 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատուի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleChassisDesignCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ՝ խցիկով ու շարժիչով.  «10»՝ տրանսպորտային միջոցի ավտոբուսային ամրաշրջանակ՝ առանց թափքի՝ շրջանակավոր կառուցվածքով ավտոբուսների համար.  «15»՝ տրանսպորտային միջոցի ավտոբուսային ամրաշրջանակ՝ առանց թափքի՝ հիմնակմախքային կառուցվածքով ավտոբուսների համար.  «20»՝ բեռնատար ամրաշրջանակ առանց խցիկի՝ հատուկ խցիկով տրանսպորտային միջոցների պատրաստման համար.  «25»՝ տրանսպորտային միջոցի բեռնատար ամրաշրջանակ՝ մասնակի հավաքված խցիկով (առանց հետնապատի).  «30»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ՝ խցիկի առջևի մասով՝ տնակ–ավտոմոբիլների պատրաստման համար.  «35»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի առջևի մաս՝ առանց խցիկի՝ տնակ–ավտոմոբիլների պատրաստման համար.  «40»՝ կցորդի ամրաշրջանակ | |
| 46 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատուի բացակայության դեպքում «Փոխհաղորդակի հանգույցը» (trcdo:TransmissionUnitDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հանգույցի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleUnitKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) հանգույցի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ փոխանցման տուփ.  «10»՝ բաշխիչ տուփ.  «15»՝ գլխավոր փոխանցիչ.  «20»՝ հզորության փոխանցման լիսեռ. | |
| 47 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցներ, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ, ինքնագնաց մեքենաներ և տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturerDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը, ինքնագնաց մեքենան և տեխնիկայի այլ տեսակներ) պատրաստողի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ պատրաստող` արտադրության ամբողջական ցիկլով.  «10»՝ պատրաստողի ներկայացուցիչ.  «15»՝ պատրաստող-հավաքման գործարան.  «20»՝ պատրաստող-հավաքման լրակազմերի մատակարար |
| 48 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցների տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի կախոցը» (trcdo:VehicleSuspensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի կախոցի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleSuspensionKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) կախոցի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ առջևի.  «02»՝ հետևի |
| 49 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի ղեկային կառավարումը» (trcdo:VehideSteeringDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ղեկանիվի դիրքի ծածկագիրը» (trsdo:SteeringWheelPositionCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքին համապատասխանող արժեք՝  «10»՝ աջից.  «20»՝ ձախից.  «30»՝ մեջտեղում |
| 50 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրամեքենա» (trcdo:VehicleElectricalMachineDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ElectricalMachineKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրամեքենայի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ էլեկտրամոբիլի (էլեկտրամեքենայի) էլեկտրաշարժիչ.  «02»՝ փոխհաղորդակի էլեկտրաշարժիչ.  «03»՝ փոխհաղորդակի էլեկտրագեներատոր |
| 51 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակման համակարգերի տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգը» (trcdo:VehicleBrakingSystemDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) արգելակման համակարգի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ աշխատանքային.  «02»՝ պահեստային.  «03»՝ կայանման.  «04»՝ օժանդակ (մաշակայուն) | |
| 52 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածի տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trcdo:VehicleMassDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleMassCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) զանգվածի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «10»՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) զանգվածը լիցքավորված վիճակում.  «12»՝ տրանսպորտային միջոցի (ամրաշրջանակի) տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը | |
| 53 | եթե «Երկարությունը» (trsdo:VehicleLengthMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Երկարությունը» վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 54 | եթե «Լայնությունը» (trsdo:VehicleWidthMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Լայնությունը» վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 55 | եթե «Բարձրությունը» (trsdo:VehicleHeightMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Բարձրությունը» վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 56 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Շարժիչի առավելագույն հզորությունը» (trcdo:EngineMaxPowerDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 57 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը» (trcdo:EngineMaxTorqueDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 58 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trsdo:VehicleMassMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trcdo:VehicleMassDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trsdo:VehicleMassMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |

19. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկություններ» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.002) փոխանցվող՝   
«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 8-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 8

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին տեղեկություններ» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.002) փոխանցվող՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջներ

| Պահանջի ծածկագիրը | Պահանջի ձևակերպումը | |
| --- | --- | --- |
| 1 | Միության տեղեկատվական պորտալում ներառված տեղեկությունները պետք է պարունակեն «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» բարդ վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) և «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմաններին արժեքով համընկնող գրառում, որում «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:EndDateTime) վավերապայմանը լրացված չէ, իսկ «Մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:StartDateTime) վավերապայմանի արժեքը փոքր է փոխանցվող գրառման մեջ այդ վավերապայմանի արժեքից | |
| 2 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) վավերապայմանը պետք է պարունակի 1 արժեք | |
| 3 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պետք է լրացնել, հակառակ դեպքում պետք է լրացնել «Համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) վավերապայմանը | |
| 4 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին.  «30»՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը.  «35»՝ ամրաշրջանակի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը.  «40»՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը | |
| 5 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (csdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին.  տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը. ամրաշրջանակի տիպի հաստատում, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը կամ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական, որով հավաստվում է «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը | |
| 6 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի «ТС\s[А-Z]{2}\s(А|Е|К)-[А- Z]{2}.\d{4}.\d{5}.\*)\d» ձևանմուշին (ТС, А, Е, К պայմանանշանները՝ կիրիլիցայի տառերի օգտագործմամբ) | |
| 7 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ամսաթիվը» (csdo:DocCreationDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 8 | «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի երկրի ծածկագրին՝ ըստ ISO 3166-1 ստանդարտին համապատասխան` աշխարհի երկրների ծածկագրերն ու անվանումները պարունակող աշխարհի երկրների դասակարգչի | |
| 9 | եթե «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանը լրացված է, ապա դրա կազմում առկա «Դասակարգչի նույնականացուցիչը» (codeListld ատրիբուտ) արտիբուտի արժեքը պետք է պարունակի Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների VII բաժնում նշված՝ աշխարհի երկրների դասակարգչի ծածկագրային նշագիրը | |
| 10 | «Հասցե» (ccdo:SubjectAddressDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:AddressKindCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 11 | «Հասցե» (ccdo:SubjectAddressDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հասցեի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:AddressKindCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «1»՝ գրանցման հասցե.  «2»՝ փաստացի հասցե | |
| 12 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 13 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «ТЕ»՝ հեռախոս.  «ЕМ»՝ էլեկտրոնային փոստ.  «FX»՝ ֆաքս | |
| 14 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի անվանումը» (csdo:CommunicationChannel Name) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 15 | «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի «էլեկտրոնային փոստ» և «հեռախոս» կապի տեսակներին համապատասխանող՝ ոչ պակաս, քան մեկ արժեք | |
| 16 | եթե «Կապի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCommunicationChannelCode) վավերապայմանը լրացված է, ապա դրա կազմում առկա «Դասակարգչի նույնականացուցիչը» (codeListld ատրիբուտ) ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների VII բաժնում նշված՝ կապի տեսակների դասակարգչի ծածկագրային նշագիրը | |
| 17 | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդի նույնականացուցչի արժեքը (kindld ատրիբուտ) պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  ԻԱՊՌ՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեեստր (Հայաստանի Հանրապետության համար).  ՊԿՄՀԴ՝ Բելառուսի Հանրապետության՝ «Պետական իշխանության և կառավարման մարմիններ» համապետական դասակարգիչ (Բելառուսի Հանրապետության համար).  ԻԱՁՀԴ՝ Բելառուսի Հանրապետության՝ «Իրավաբանական անձինք և անհատ ձեռնարկատերեր» համապետական դասակարգիչ (Բելառուսի Հանրապետության համար).  ԲՆՀ՝ բիզնես-նույնականացման համար (Ղազախստանի Հանրապետության համար).  ՁԿՀԴ՝ ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների համահանրապետական դասակարգիչ (Ղրղզստանի Հանրապետության համար).  ՊԳՀՀ՝ պետական գրանցման հիմնական համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար).  ԱՁՊԳՀՀ՝ անհատ ձեռնարկատիրոջ պետական գրանցման հիմնական համար (Ռուսաստանի Դաշնության համար) | |
| 18 | «Համապատասխանության գնահատման մարմնի մասին տեղեկություններ» (trcdo:ConformityAuthorityInformation Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը» (csdo:BusinessEntityId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի՝ Միության համապատասխանության գնահատման մարմինների միասնական ռեեստրի հետ կապն ապահովելու համար | |
| 19 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 20 | «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը» (csdo:FormNumberId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 21 | «Փաստաթղթի հավելվածը» (trcdo:DocAnnex Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը» (csdo:FormNumberId) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 22 | «Հայտատու» (trcdo:ApplicantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 23 | եթե «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) վավերապայմանը պարունակում է պատրաստողի՝ «պատրաստողի ներկայացուցիչ» տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturer Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Կոնտակտային վավերապայմանը» (ccdo:UnifiedCommunicationDetails) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 24 | «ԱԱՀ» (ccdo:FullNameDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Անունը» (csdo:FirstName) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 25 | «ԱԱՀ» (ccdo:FullNameDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ազգանունը» (csdo:LastName) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 26 | «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի հետևյալ արժեքներից մեկին՝  «1»՝ գործում է.  «2»՝ կասեցվել է.  «3»՝ դադարեցվել է.  «4»՝ երկարաձգվել է.  «5»՝ վերականգնվել է | |
| 27 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանը պարունակում է «3» արժեքը, ապա «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը (trcdo:DocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը» (csdo:EndDate) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 28 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանի արժեքը պարունակում է «2» կամ «3» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվը» (csdo:StartDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 29 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանը պարունակում է «2» կամ «4» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը» (csdo:EndDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 30 | եթե «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը» (trsdo:DocStatusCode) վավերապայմանը պարունակում է «4» արժեքը, ապա «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը» (trcdo:ConformityDocStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվը» (csdo:StartDate) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 31 | «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:StartDateTime) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 32 | «Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը» (ccdo:ResourceItemStatusDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ավարտի ամսաթիվը և ժամը» (csdo:EndDateTime) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 33 | Եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցը» (trcdo:VehicleV2Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին» (trsdo:Vehicle ManufacturingYear) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Տրանսպորտային միջոցը» (trcdo:VehicleV2Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարին» (trsdo:Vehicle ManufacturingYear) վավերապայմանը չի լրացվում | |
| 34 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) վավերապայմանն ունի ավելի քան մեկ արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիայի նույնականացուցիչը» (trsdo:VehicleTypeVariantId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 35 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «L» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի ընթացային մասը» (trcdo:VehicleRunningGearDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի շրջանակի նկարագրությունը» վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 36 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1» կամ «N» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Բաղադրիչի նկարագրությունը» (trsdo:VehicleComponentText) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 37 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Դռների քանակը» (trsdo:VehicleDoorQuantity) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 38 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «N» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը» (trsdo:VehicleCarriageSpaceImplementationText) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 39 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M1», «M2», «M3» կամ «L» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի նստելատեղը» (trcdo:VehicleSeatDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի նստելատեղերի շարքը» (trcdo:VehicleSeatRawDetails) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 40 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M2» կամ «M3» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի ուղևորատարողությունը» (trsdo:VehiclePassengerQuantity) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 41 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ConformityDocKindCode) կամ «Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (trsdo:ConformityDocKindName) վավերապայմանը պարունակում է ««Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական» փաստաթղթի տեսակին համապատասխանող արժեք, և «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պարունակում է «M3» կատեգորիային համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը)» (trcdo:VehicleBodyworkDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը» (trsdo:VehicleTrunkVolumeMeasure) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 42 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:TechnicalRegulationObjectKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «1»՝ սերիական թողարկում.  «2»՝ խմբաքանակ.  «3»՝ միավոր արտադրատեսակ |
| 43 | եթե «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:TechnicalRegulationObjectKindCode) վավերապայմանը պարունակում է տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի՝ «խմբաքանակ» տեսակին համապատասխանող արժեք, ապա «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ապրանքի քանակը» (csdo:UnifiedCommodityMeasure) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը» (trcdo:VehicleConformityDocDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ապրանքի քանակը» (csdo:UnifiedCommodityMeasure) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 44 | «Տրանսպորտային միջոցի տիպը» (trcdo:VehicleTypeDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleTechCategoryCode) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի | |
| 45 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատուի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիա» (trcdo:VehicleVariantDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագիր» (trsdo:VehicleChassisDesignCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ՝ խցիկով ու շարժիչով.  «10»՝ տրանսպորտային միջոցի ավտոբուսային ամրաշրջանակ՝ առանց թափքի՝ շրջանակավոր կառուցվածքով ավտոբուսների համար.  «15»՝ տրանսպորտային միջոցի ավտոբուսային ամրաշրջանակ՝ առանց թափքի՝ հիմնակմախքային կառուցվածքով ավտոբուսների համար.  «20»՝ բեռնատար ամրաշրջանակ առանց խցիկի՝ հատուկ խցիկով տրանսպորտային միջոցների պատրաստման համար.  «25»՝ տրանսպորտային միջոցի բեռնատար ամրաշրջանակ՝ մասնակի հավաքված խցիկով (առանց հետնապատի).  «30»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ՝ խցիկի առջևի մասով՝ տնակ-ավտոմոբիլների պատրաստման համար.  «35»՝ տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի առջևի մաս՝ առանց խցիկի՝ տնակ-ավտոմոբիլների պատրաստման համար.  «40»՝ կցորդի ամրաշրջանակ | |
| 46 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատուի բացակայության դեպքում «Փոխհաղորդակի հանգույցը» (trcdo:TransmissionUnitDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Հանգույցի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleUnitKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) հանգույցի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ փոխանցման տուփ.  «10»՝ բաշխիչ տուփ.  «15»՝ գլխավոր փոխանցիչ.  «20»՝ հզորության փոխանցման լիսեռ. | |
| 47 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցներ, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ, ինքնագնաց մեքենաներ և տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի պատրաստողը» (trcdo:VehicleManufacturerDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոց պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը, ինքնագնաց մեքենան և տեխնիկայի այլ տեսակներ) պատրաստողի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «05»՝ պատրաստող՝ արտադրության ամողջական ցիկլով.  «10»՝ պատրաստողի ներկայացուցիչ.  «15»՝ պատրաստող - հավաքման գործարան.  «20»՝ պատրաստող - հավաքման լրակազմերի մատակարար | |
| 48 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցների տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի կախոցը» (trcdo:VehicleSuspensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի կախոցի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleSuspensionKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) կախոցի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ առջևի.  «02»՝ հետևի |
| 49 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի ղեկային կառավարումը» (trcdo:VehideSteeringDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Ղեկանիվի դիրքի ծածկագիրը» (trsdo:SteeringWheelPositionCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) երկայնակի առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքին համապատասխանող արժեք՝  «10»՝ աջից.  «20»՝ ձախից.  «30»՝ մեջտեղում |
| 50 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրամեքենա» (trcdo:VehicleElectricalMachineDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:ElectricalMachineKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի |
|  | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) էլեկտրամեքենայի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ էլեկտրամոբիլի (էլեկտրամեքենայի) էլեկտրաշարժիչ.  «02»՝ փոխհաղորդակի էլեկտրաշարժիչ.  «03»՝ փոխհաղորդակի էլեկտրագեներատոր | |
| 51 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակման համակարգերի տեսակների ցանկի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգը» (trcdo:VehicleBrakingSystemDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի արգելակման համակարգի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի և ինքնագնաց մեքենայի) արգելակման համակարգի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «01»՝ աշխատանքային.  «02»՝ պահեստային.  «03»՝ կայանման.  «04»՝ օժանդակ (մաշակայուն) | |
| 52 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածի տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trcdo:VehicleMassDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագիրը» (trsdo:VehicleMassCode) վավերապայմանը պետք է պարունակի տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) զանգվածի տեսակին համապատասխանող արժեք՝  «10»՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) զանգվածը լիցքավորված վիճակում.  «12»՝ տրանսպորտային միջոցի (ամրաշրջանակի) տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը | |
| 53 | եթե «Երկարությունը» (trsdo:VehicleLengthMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Երկարությունը» (trsdo:VehicleLengthMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 54 | եթե «Լայնությունը» (trsdo:VehicleWidthMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Լայնությունը» (trsdo:VehicleWidthMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 55 | եթե «Բարձրությունը» (trsdo:VehicleHeightMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը» (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Բարձրությունը» (trsdo:VehicleHeightMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 56 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Շարժիչի առավելագույն հզորությունը» (trcdo:EngineMaxPowerDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:  VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 57 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo:VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը» (trcdo:EngineMaxTorqueDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը» (trsdo: VehicleShaftRotationFrequencyMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |
| 58 | եթե «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trsdo:VehicleMassMeasure) վավերապայմանի կազմում «Արժեքների միջակայքի հատկանիշը» (RangeIndicator ատրիբուտ) ատրիբուտը պարունակում է «0»-միջակայքին համապատասխանող արժեք, ապա «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trcdo:VehicleMassDetails) բարդ վավերապայմանի կազմում «Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը» (trsdo:VehicleMassMeasure) վավերապայմանը պետք է պարունակի 2 արժեք | |

————————

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ

**ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ**

**«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության**

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն Կանոնակարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքի մաս կազմող հետևյալ ակտերին համապատասխան՝

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի ձևավորման և վարման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 225 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի հաստատման, տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին ծանուցման, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի և տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխություններով, անվտանգության պահանջներին համապատասխանության մասին վկայականի ձևաթղթերի լրացման կանոնների մասին» թիվ 232 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի՝ 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը

2. Սույն Կանոնակարգը մշակվել է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով իրագործվող «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) տրանզակցիաների կատարման կարգի և պայմանների, ինչպես նաև դրանք կատարելիս իրենց դերի միատեսակ ընկալումն ապահովելու նպատակով.

3. Սույն Կանոնակարգով սահմանվում են ընդհանուր գործընթացի այն գործառնությունների կատարման կարգի ու պայմանների նկատմամբ պահանջները, որոնք անմիջականորեն ուղղված են ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև տեղեկատվության փոխգործակցության իրագործմանը։

4. Սույն Կանոնակարգը կիրառվում է ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների կողմից՝ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում ընթացակարգերի և գործառնությունների կատարման կարգը վերահսկելիս, ինչպես նաև այդ ընդհանուր գործընթացի իրագործումն ապահովող տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչները նախագծելիս, մշակելիս և լրամշակելիս։

III. Հիմնական հասկացությունները

5. Սույն Կանոնակարգում օգտագործվող «նախաձեռնող», «սկզբնավորող գործառնություն», «ընդունող գործառնություն», «ռեսպոնդենտ», «ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրություն» և «ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9–ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։

Սույն Կանոնակարգում օգտագործվող մյուս հասկացություններն օգտագործվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:

IV. Հիմնական տեղեկություններ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության վերաբերյալ

1. Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցները

6. Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում։

Աղյուսակ 1


Տեղեկատվական փոխգործակցության մասնակիցների դերերի ցանկ

| Դերի անվանումը | Դերի նկարագրությունը | Դերը կատարող մասնակիցը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Տեղեկություններին տիրապետողը | հարցման հիման վրա տեղեկություններ է ներկայացնում տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի (այսուհետ՝ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր) ազգային մասից | Միության անդամ պետության լիազորված մարմին (P.TS.07.ACT.002) |
| Տեղեկությունները սպառողը | արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցով հարցում է ուղարկում և տեղեկություններ է ստանում ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից | Միության անդամ պետության՝ հարցում կատարող լիազորված մարմին (P.ТS.07.ACT.003) |

2. Տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը

7. Միության անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ (այսուհետ՝ անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ) ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրականացվում է ընդհանուր գործընթացի «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» ընթացակարգին համապատասխան։

Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը ներկայացված է 1-ին նկարում։



«Մասնակցություն»

«Մասնակցություն»

Տեղեկություններին տիրապետողը

Տեղեկությունները սպառողը

Տեղեկատվական փոխգործակցությունը՝ անդամ պետությունների լիազորված մարմիններ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս

Նկ. 1. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կառուցվածքը

8. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցությունն իրագործվում է ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում: Ընդհանուր գործընթացի կառուցվածքը սահմանված է Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններով:

9. Տեղեկատվական փոխգործակցությամբ սահմանվում է ընդհանուր գործընթացի այն տրանզակցիաների կատարման կարգը, որոնցից յուրաքանչյուրն հաղորդագրությունների փոխանակում է՝ ընդհանուր գործընթացի մասնակիցների միջև ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վիճակների սինքրոնացման նպատակով։ Յուրաքանչյուր տեղեկատվական փոխգործակցության համար սահմանված են գործառնությունների և ընդհանուր գործընթացի այդ գործառնություններին համապատասխանող տրանզակցիաների միջև փոխադարձ կապեր:

10. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիա կատարելիս նախաձեռնողն իր կողմից իրականացվող գործառնության (սկզբնավորող գործառնության) շրջանակներում ռեսպոնդենտին է ուղարկում հաղորդագրություն-հարցում, որին ի պատասխան, ռեսպոնդենտն իր կողմից իրականացվող գործառնության (ընդունող գործառնության) շրջանակներում կարող է ուղարկել կամ չուղարկել հաղորդագրություն-պատասխան՝ կախված ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշից։ Հաղորդագրության կազմում առկա տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործման համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը (այսուհետ՝ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրություն):

11. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաները կատարվում են ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների տրված պարամետրերին համապատասխան՝ ինչպես դա սահմանված է սույն Կանոնակարգով։

V. Տեղեկատվական փոխգործակցությունն ընթացակարգերի խմբերի շրջանակներում

Տեղեկատվական փոխգործակցությունն անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս

12. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման ներկայացված է 2-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի յուրաքանչյուր ընթացակարգի համար 2-րդ աղյուսակում բերված է ընդհանուր գործընթացի գործառնությունների, տեղեկատվական օբյեկտների միջանկյալ ու վերջնական վիճակների և ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների միջև կապը։



Տեղեկությունները սպառողը

Տեղեկություններին տիրապետողը

[ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից փաստաթուղթը հարցված է]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում (P.TS.07.TRN.003)

Նկ. 2. Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների կատարման սխեման

Աղյուսակ 2

Անդամ պետությունների լիազորված մարմինների կողմից ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ ստացվելիս ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների ցանկը

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Համարը՝ ը/կ | Նախաձեռնողի կողմից կատարվող գործառնությունը | Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի միջանկյալ վիճակը | Ռեսպոնդենտի կողմից կատարվող գործառնությունը | Ընդհանուր գործընթացի տեղեկատվական օբյեկտի վերջնական վիճակը | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում (P.TS.07.PRC.003) | | | | |
| 1 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում (P.TS.07.OPR.009)։ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ընդունում և մշակում (P.TS.07.OPR.011) | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները հարցվել են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝  տեղեկությունները մշակվել են։ ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝  տեղեկությունները բացակայում են | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում (P.TS.07.TRN.003) |

VI. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների նկարագրությունը

13. Ընդհանուր գործընթացն իրագործման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցության շրջանակներում փոխանցվող՝ ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկը բերված է 3-րդ աղյուսակում։ Հաղորդագրության կազմում տվյալների կառուցվածքը պետք է համապատասխանի Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը։ Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրության մեջ համապատասխան կառուցվածքին կատարված հղումը սահմանվում է ըստ 3-րդ աղյուսակի 3-րդ սյունակի արժեքի:

Աղյուսակ 3

Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրությունների ցանկ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ծածկագրային նշագիրը | Անվանումը | Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքը |
| 1 | 2 | 3 |
| P.TS.07.MSG.004 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում | փաստաթուղթ (R.004) |
| P.TS.07.MSG.005 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ (R.TR.TS.07.001) |
| P.TS.07.MSG.006 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում | մշակման արդյունքի մասին ծանուցում (R.006) |

VII. Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիաների նկարագրությունը

1. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» տրանզակցիա (P.TS.07.TRN.003)

14. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» տրանզակցիան (P.TS.07.TRN.003) կատարվում է նախաձեռնողի կողմից ռեսպոնդենտին համապատասխան տեղեկություններ փոխանցելու համար։ Ընդհանուր գործընթացի նշված տրանզակցիայի կատարման սխեման ներկայացված է 3-րդ նկարում։ Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը բերված են 4-րդ աղյուսակում։



:Նախաձեռնող

:Ռեսպոնդենտ

Հսկողութ-յան սխալ

Հաջողվեց

Չհաջողվեց

։ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները բացակայում են]

։ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր [տեղեկությունները մշակվել են]

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում եւ ներկայացում

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.005)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում (P.TS.07.MSG.004)

ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.006)

Նկ. 3. Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.003) կատարման սխեմա

Աղյուսակ 4

Ընդհանուր գործընթացի՝ «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում» տրանզակցիայի (P.TS.07.TRN.003) նկարագրություն

| Համարը՝ ը/կ | Պարտադիր տարրը | Նկարագրությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծածկագրային նշագիրը | P.TS.07.TRN.003 |
| 2 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների ստացում |
| 3 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի ձևանմուշը | հարցում/պատասխան |
| 4 | Սկզբնավորող դերը | նախաձեռնող |
| 5 | Սկզբնավորող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում |
| 6 | Արձագանքող դերը | ռեսպոնդենտ |
| 7 | Ընդունող գործառնությունը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների մշակում և ներկայացում |
| 8 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի կատարման արդյունքը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները մշակվել են  ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստր (P.TS.07.BEN.001)՝ տեղեկությունները բացակայում են |
| 9 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի պարամետրերը՝ |  |
|  | ստացումը հաստատելու ժամանակը | - |
|  | մշակման համար ընդունումը հաստատելու ժամանակը | 20 րոպե |
|  | պատասխանի սպասելու ժամանակը | 4 ժամ |
|  | ավտորիզացման հատկանիշը | այո |
|  | կրկնությունների քանակը | 3 |
| 10 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունները՝ |  |
|  | սկզբնավորող հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում (P.TS.07.MSG.004) |
|  | պատասխան հաղորդագրություն | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկություններ (P.TS.07.MSG.005) |
|  |  | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկությունների բացակայության մասին ծանուցում (P.TS.07.MSG.006) |
| 11 | Ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիայի հաղորդագրությունների պարամետրերը՝ |  |
|  | ԷԹՍ-ի հատկանիշ | ոչ |
|  | ոչ ճշգրիտ ԷԹՍ-ով էլեկտրոնային փաստաթղթի փոխանցում |  |

VIII. Գործողությունների կարգն արտակարգ իրավիճակներում

15. Ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ հնարավոր են այնպիսի արտակարգ իրավիճակներ, երբ տվյալների մշակումը չի կարող կատարվել սովորական ռեժիմով։ Արտակարգ իրավիճակներն առաջանում են տեխնիկական խափանումների, սպասման ժամանակը լրանալու և այլ դեպքերում: Ընդհանուր գործընթացի մասնակցի կողմից արտակարգ իրավիճակի առաջացման պատճառների մասին մեկնաբանություններ և այն լուծելու վերաբերյալ առաջարկություններ ստանալու համար նախատեսված է արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն համապատասխան հարցում ուղարկելու հնարավորություն։ Արտակարգ իրավիճակի կարգավորման վերաբերյալ ընդհանուր առաջարկությունները բերված են 5-րդ աղյուսակում:

16. Անդամ պետության լիազորված մարմինն անցկացնում է Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությանը և սույն կանոնակարգի IX բաժնում նշված էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների լրացմանը ներկայացվող պահանջներին համապատասխանության մասով այն հաղորդագրության ստուգումը, որի առնչությամբ ստացվել է սխալի մասին ծանուցումը: Նշված պահանջներին անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում անդամ պետության լիազորված մարմինը հայտնաբերված սխալը վերացնելու համար ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները։ Անհամապատասխանություն չհայտնաբերելու դեպքում, անդամ պետության լիազորված մարմինն այդ արտակարգ իրավիճակի նկարագրությամբ հաղորդագրություն է ուղարկում արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի աջակցության ծառայություն։

Աղյուսակ 5

Գործողություններն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ

| Արտակարգ իրավիճակի ծածկագիրը | Արտակարգ իրավիճակի նկարագրությունը | Արտակարգ իրավիճակի պատճառները | Արտակարգ իրավիճակի առաջացման դեպքում գործողությունների նկարագրությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| P.EXC.002 | ընդհանուր գործընթացի երկկողմ տրանզակցիան նախաձեռնողը կրկնությունների համաձայնեցված քանակը լրանալուց հետո հաղորդագրություն-պատասխան չի ստացել | տրանսպորտային համակարգում տեխնիկական խափանումներ կամ ծրագրային ապահովման համակարգային սխալը | անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել ազգային հատվածի տեխնիկական աջակցության այն ծառայություն, որտեղ ձևավորվել է հաղորդագրությունը |
| P.EXC.004 | ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան նախաձեռնողը ստացել է սխալի մասին ծանուցումը | չեն սինքրոնացվել տեղեկատուներն ու դասակարգիչները կամ չեն թարմացվել էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) XML սխեմաները | անհրաժեշտ է, որպեսզի ընդհանուր գործընթացի տրանզակցիան նախաձեռնողի կողմից սինքրոնացվեն օգտագործվող տեղեկատուներն ու դասակարգիչները կամ թարմացվեն էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) XML սխեմաները։ Եթե տեղեկատուներն ու դասակարգիչները սինքրոնացվել են, էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) XML սխեմաները՝ թարմացվել,  ապա անհրաժեշտ է հարցում ուղարկել ընդունող մասնակցի աջակցության ծառայություն |

IX. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների լրացմանը ներկայացվող պահանջները

17. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.004) փոխանցվող «Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջները բերված են 6-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 6

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի ազգային մասից տեղեկությունների հարցում» հաղորդագրությամբ (P.TS.07.MSG.004) փոխանցվող «Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների լրացմանը ներկայացվող պահանջներ

| Պահանջի ծածկագիրը | Պահանջի ձևակերպումը |
| --- | --- |
| 1 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Երկրի ծածկագիրը» (csdo:UnifiedCountryCode) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 2 | Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչի բացակայության դեպքում «Փաստաթուղթը» (ccdo:DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (csdo:DocKind Name) վավերապայմանի վավերապայմանը պետք է լրացված լինի, հակառակ դեպքում պետք է լրացված լինի «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:DocKindCode) |
| 3 | եթե «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանը լրացված է, ապա «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանի կազմում «Դասակարգչի նույնականացուցիչը» (codeListId) ատրիբուտի արժեքը պետք է պարունակի Միության նորմատիվ-տեղեկատվական տեղեկությունների ռեեստրում պարունակվող համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչի ծածկագրային նշագիրը |
| 4 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը» (csdo:DocKindCode) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, ամրաշրջանակի տիպի հաստատում կամ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական |
| 5 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի տեսակի անվանումը» (csdo: DocKind  Name) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի փաստաթղթի հետևյալ տեսակներից մեկին՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատում, ամրաշրջանակի տիպի հաստատում կամ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայական |
| 6 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի անվանումը» (csdo:DocName) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 7 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 8 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի համարը» (csdo:DocId) վավերապայմանի արժեքը պետք է համապատասխանի «ТС\s[А-Z]{2}\s(А|Е|К)-[А- Z]{2}.\d{4}.\d{5}.\*)\d» ձևանմուշին (ТС, А, Е, К պայմանանշանները՝ կիրիլիցայի տառերի օգտագործմամբ) |
| 9 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի ամսաթիվը» (csdo:DocCreationDate) վավերապայմանը պետք է լրացված լինի |
| 10 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը» (csdo:DocValidityDate) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 11 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի գործողության ժամկետը» (csdo:DocValidityDuration) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 12 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Անդամ պետությունների լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը» (csdo:AuthorityId) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 13 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Անդամ պետությունների լիազորված մարմնի անվանումը» (csdo:AuthorityName) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 14 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Նկարագրությունը» (csdo:DescriptionText) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 15 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Թերթերի քանակը» (csdo:PageQuantity) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 16 | «Բինարային ձևաչափով փաստաթուղթը» (csdo:DocBinaryText) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 17 | «Կարգավիճակը» (ccdo:StatusV2Details) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 18 | «Փաստաթուղթը» (ccdo: DocV3Details) բարդ վավերապայմանի կազմում «Փաստաթղթի սերիան» (csdo:DocSeriesId) վավերապայմանը չի լրացվում |
| 19 | «Կամայական բովանդակությունը» վավերապայմանը չի լրացվում |

—————————

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ

**ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**

**«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործման համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների**

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն Նկարագրությունը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ` Միություն) իրավունքի մաս կազմող հետևյալ ակտերին համապատասխան՝

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթի հաստատման մասին» թիվ 125 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը

2. Սույն Նկարագրությամբ սահմանվում են «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացի (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) շրջանակներում՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, տեղեկատվական փոխգործակցության ժամանակ օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերին ու կառուցվածքներին ներկայացվող պահանջները:

3. Սույն Նկարագրությունը կիրառվում է ընդհանուր գործընթացի ընթացակարգերն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (այսուհետ՝ ինտեգրված համակարգ) միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական համակարգերի բաղադրիչները նախագծելիս, մշակելիս և լրամշակելիս:

4. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի ու կառուցվածքների նկարագրությունը ներկայացվում է աղյուսակի տեսքով՝ վավերապայմանների ամբողջական կազմի նշմամբ՝ հաշվի առնելով ստորակարգության մակարդակները՝ ընդհուպ մինչև պարզ (մասերի չբաժանվող) վավերապայմանները:

5. Աղյուսակում նկարագրվում է էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) վավերապայմանների (այսուհետ` վավերապայմաններ) և տվյալների մոդելի տարրերի միանշանակ համապատասխանությունը:

6. Աղյուսակում ձևավորվում են հետևյալ դաշտերը (վանդակները)՝

«ստորակարգային համարը»՝ վավերապայմանի հերթական համարը.

«վավերապայմանի անվանումը»՝ վավերապայմանի հաստատունացած կամ պաշտոնական բառային նշագիրը.

«վավերապայմանի նկարագրությունը»՝ վավերապայմանի իմաստը (իմաստաբանությունը) պարզաբանող տեքստ.

«նույնականացուցիչը»՝ տվյալների մոդելում տվյալների տարրի՝վավերապայմանին համապատասխանող նույնականացուցիչը.

«արժեքների ոլորտը»՝ վավերապայմանի հնարավոր արժեքների բառային նկարագրությունը.

«բազմ.»՝ վավերապայմանների բազմաքանակություն. վավերապայմանի պարտադիր (կամընտրական) լինելը և վավերապայմանի հնարավոր կրկնությունների քանակը:

7. Վավերապայմանների բազմաքանակությունը նշելու համար օգտագործվում են հետևյալ նշագրերը՝

1՝ վավերապայմանը պարտադիր է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

n՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի n անգամ (n > 1).

1..\* - վավերապայմանը պարտադիր է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

n..\* վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ (n > 1).

n..m՝ վավերապայմանը պարտադիր է, պետք է կրկնվի ոչ պակաս, քան n անգամ, և ոչ ավելի, քան m անգամ (n > 1, m > n).

0..1՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կրկնություններ չեն թույլատրվում.

0..\* - վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել առանց սահմանափակումների.

0..m՝ վավերապայմանը կամընտրական է, կարող է կրկնվել ոչ ավելի, քան m անգամ (m > 1):

III. Հիմնական հասկացությունները

8. Սույն Նկարագրության նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը.

«անդամ պետություն»՝ Միության անդամ հանդիսացող պետություն.

«վավերապայման»՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տվյալների միավոր, որը որոշակի համատեքստում համարվում է անբաժանելի.

Սույն Նկարագրության մեջ օգտագործվող «տվյալների բազիսային մոդել», «տվյալների մոդել», «առարկայական ոլորտի տվյալների մոդել», «առարկայական ոլորտ» և «էլեկտրոնային փաստաթղթերի ու տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստր» հասկացությունները կիրառվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ 63 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրության մեթոդիկայով սահմանված իմաստներով։

Սույն Նկարագրության մեջ օգտագործվող մյուս հասկացություններն, օգտագործվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով:

Սույն Նկարագրության 4-րդ, 7-րդ, 10-րդ և 13-րդ աղյուսակներում Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգ ասելով ենթադրվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգը և «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջև տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգը:

IV. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները

9. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ցանկը բերված է 1-ին աղյուսակում:

Աղյուսակ 1

Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների   
կառուցվածքների ցանկ

| Համարը՝ ը/կ | Նույնականացուցիչը | Անվանումը | Անվանումների տարածությունը |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները բազիսային մոդելում | | |
| 1.1 | R.004 | փաստաթուղթ | urn:EEC:R:DocDetails:vY.Y.Y |
| 1.2 | R.006 | մշակման արդյունքի վերաբերյալ ծանուցում | urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:  etails:vY.Y.Y |
| 1.3 | R.007 | ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ | urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:  ails:vY.Y.Y |
| 2 | Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները՝  «Տեխնիկական կանոնակարգում» առարկայական ոլորտում | | |
| 2.1 | R.TR.TS.07.001 | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ | urn:EEC:R:TR:TS:07:ConformityVehicleDocsRegistryDeta ils:v1.0.0 |

Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների անվանումների տարածություններում «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը որոշվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան։

1. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները բազիսային մոդելում

10. «Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 2–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 2

«Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրություն

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝ ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Անվանումը | փաստաթուղթ |
| 2 | Նույնականացուցիչը | R.004 |
| 3 | Տարբերակը | Y.Y.Y |
| 4 | Սահմանումը | փաստաթղթի մասին տեղեկություններ |
| 5 | Օգտագործումը | - |
| 6 | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | urn:EEC:R:DocDetails:vY.Y.Y |
| 7 | XML փաստաթղթի հիմնական տարրը | DocDetails |
| 8 | XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը | EEC\_R\_DocDetails\_vY.Y.Y.xsd |

Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի անվանումների տարածություններում «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը որոշվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան։

11. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 3–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 3

Ներմուծվող անվանումների տարածություններ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝ ը/կ | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | Նախածանցը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:BaseDataTypes:vХ.Х.Х | bdt |
| 2 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 3 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |

«X.X.X» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:

12. «Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 4–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 4

«Փաստաթուղթ» (R.004) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վավերապայմանի անվանումը | | | | Վավերապայմանի նկարագրությունը | Նույնականացուցիչը | Տվյալների տիպը | Բազմ. |
| 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը (ccdo:EDocHeader) | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը | M.CDE.90001 | ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 |
|  | 1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը (csdo:InfEnvelopeCode) | | | ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Ծածկագրի արժեքը՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode) | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |
|  | 1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը  (csdo:EDocId) | | | էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId) | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը (csdo:EDocDateTime) | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 |
| 1.6. Լեզվի ծածկագիրը (csdo:LanguageCode) | | | լեզվի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639–1-ին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [a-z]{2} | 0..1 |
| 2. Կարգավիճակը (ccdo:StatusV2Details) | | | | որևէ բանի (օբյեկտի, երևույթի, փաստաթղթի, գործընթացի և այլն) կարգավիճակը | M.CDE.00071 | ccdo:StatusDetailsV2Type (M.CDT.00074) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 |
|  | 2.1. Ամսաթիվը (csdo:EventDate) | | | կարգավիճակի սահմանման ամսաթիվը | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 2.2. Կարգավիճակի ծածկագիրը (csdo:StatusCode) | | | կարգավիճակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00130 | csdo:StatusCodeType (M.SDT.00040) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝1:  Առավ. երկարությունը՝ 3 | 0..1 |
| 2.3. Ծանոթագրությունը (csdo:NoteText) | | | կարգավիճակի մասին ծանոթագրությունը | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..\* |
| 2.4. Փաստաթղթային հիմքը (ccdo:ReasonDocDetails) | | | կարգավիճակը սահմանող փաստաթուղթը | M.CDE.00065 | ccdo:DocDetailsV3Type (M.CDT.00063) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 |
|  | | 2.4.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 |
|  | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 |
|  | | 2.4.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 |
|  | | 2.4.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 |
| 2.4.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 |
| 2.4.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | | 2.4.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 |
| 2.4.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 2.4.8. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 2.4.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | այն ժամկետի տևողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տևողության նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 2.4.10. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | | 2.4.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | փաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 |
| 2.4.12. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 |
| 2.4.13. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity) | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 |
| 3. Բինարային ձևաչափով փաստաթուղթը (csdo:DocBinaryText) | | | | բինարային տեքստային ձևաչափով փաստաթուղթը | M.SDE.00106 | bdt:BinaryTextType (M.BDT.00001) Երկուական օկտետների (բայթերի) վերջավոր հաջորդականություն | 0..1 |
| 4. Փաստաթուղթը (ccdo:DocV3Details) | | | | փաստաթղթի մասին տեղեկությունների ամբողջությունը | M.CDE.00057 | ccdo:DocDetailsV3Type (M.CDT.00063) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 |
|  | 4.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 |
|  | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 |
|  | 4.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (csdo:DocKindCode) | | | փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։ Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 |
|  | 4.3. Փաստաթղթի տեսակի անվանումը (csdo:DocKindName) | | | փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.SDE.00095 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 |
| 4.4. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | փաստաթղթի անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 |
| 4.5. Փաստաթղթի սերիան (csdo:DocSeriesId) | | | փաստաթղթի սերիայի թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00157 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | 4.6. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։ Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 |
| 4.7. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | փաստաթղթի տրման, ստորագրման, հաստատման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 4.8. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | ժամկետն ավարտվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 4.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը (csdo:DocValidityDuration) | | | այն ժամկետի տևողությունը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00056 | bdt:DurationType (M.BDT.00021) Ժամանակի տևողության նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 4.10. Անդամ պետության լիազորված մարմնի նույնականացուցիչը (csdo:AuthorityId) | | | փաստաթուղթը տրամադրած կամ հաստատած՝ անդամ պետության պետական իշխանության մարմինը կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպությունը նույնականացնող տողը | M.SDE.00068 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 |
|  | 4.11. Անդամ պետության լիազորված մարմնի անվանումը (csdo:AuthorityName) | | | փաստաթուղթը տրամադրած անդամ պետության պետական իշխանության մարմնի կամ դրա կողմից լիազորված կազմակերպության լրիվ անվանումը | M.SDE.00066 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 |
| 4.12. Նկարագրությունը (csdo:DescriptionText) | | | փաստաթղթի նկարագրությունը | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 |
| 4.13. Թերթերի քանակը (csdo:PageQuantity) | | | փաստաթղթի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 |
| 5. Կամայական բովանդակությունը | | | | կամայական կառուցվածքով բովանդակությունը | – | Կամայական տարրը։ Անվանումների տարածությունը՝ ցանկացած: Վալիդացումը՝ կատարվում է մշտապես | 0..\* |

13. «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 5-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 5

«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրություն

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Անվանումը | մշակման արդյունքի մասին ծանուցում |
| 2 | Նույնականացուցիչը | R.006 |
| 3 | Տարբերակը | Y.Y.Y |
| 4 | Սահմանումը | ռեսպոնդենտի կողմից հարցումը մշակելու արդյունքի մասին տեղեկություններ |
| 5 | Օգտագործումը | - |
| 6 | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | urn:EEC:R:ProcessingResultDetails:vY.Y.Y |
| 7 | XML փաստաթղթի հիմնական տարրը | ProcessingResultDetails |
| 8 | XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը | EEC\_R\_ProcessingResultDetails\_vY.Y.Y.xsd |

Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի անվանումների տարածություններում «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը որոշվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան՝ էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան։

14. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 6-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 6

Ներմուծվող անվանումների տարածություններ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝ ը/կ | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | Նախածանցը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:BaseDataTypes:vХ.Х.Х | bdt |
| 2 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 3 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |

«X.X.X» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան` էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:

15. «Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 7–րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 7

«Մշակման արդյունքի մասին ծանուցում» (R.006) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վավերապայմանի անվանումը | | Վավերապայմանի նկարագրությունը | Նույնականացուցիչը | Տվյալների տիպը | Բազմ. |
| 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը (ccdo:EDocHeader) | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը | M.CDE.90001 | ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 |
|  | 1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը (csdo:InfEnvelopeCode) | ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Ծածկագրի արժեքը՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |
|  | 1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը  (csdo:EDocId) | էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը (csdo:EDocDateTime) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 |
| 1.6. Լեզվի ծածկագիրը  (csdo:LanguageCode) | լեզվի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639–1-ին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [a-z]{2} | 0..1 |
| 2. Ամսաթիվը և ժամը  (csdo:EventDateTime) | | տեղեկությունների մշակման ավարտի ամսաթիվը և ժամը | M.SDE.00132 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 |
| 3. Մշակման արդյունքի ծածկագիրը  (csdo:ProcessingResultV2Code) | | ստացված էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների)՝ ընդհանուր գործընթացի մասնակցի տեղեկատվական համակարգի կողմից մշակման արդյունքի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.90014 | csdo:ProcessingResultCodeV2Type (M.SDT.90006)  Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների մշակման արդյունքների դասակարգչին համապատասխան | 1 |
| 4. Նկարագրությունը  (csdo:DescriptionText) | | տեղեկությունների մշակման արդյունքի նկարագրությունն ազատ ձևով | M.SDE.00002 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 |

16. «Ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ» (R.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 8-րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 8

«Ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ» (R.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Անվանումը | ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ |
| 2 | Նույնականացուցիչը | R.007 |
| 3 | Տարբերակը | Y.Y.Y |
| 4 | Սահմանումը | տեղեկություններ՝ ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման համար |
| 5 | Օգտագործումը | օգտագործվում է ընդհանուր ռեսուրսի թարմացման ամսաթվի ու ժամի հարցման և այդ հարցմանը պատասխանելու համար, ինչպես նաև ընդհանուր ռեսուրսից արդիական կամ ամբողջական (փոփոխված, թարմացված) տեղեկությունների հարցման համար |
| 6 | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | urn:EEC:R:ResourceStatusDetails:vY.Y.Y |
| 7 | XML փաստաթղթի հիմնական տարրը | ResourceStatusDetails |
| 8 | XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը | EEC\_R\_ResourceStatusDetails\_vY.Y.Y.xsd |

Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի անվանումների տարածություններում «Y.Y.Y» պայմանանշանները համապատասխանում են էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի այն տարբերակի համարին, որը որոշվում է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան` էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին համապատասխան։

17. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 9-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 9

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | Նախածանցը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:BaseDataTypes:vХ.Х.Х | bdt |
| 2 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 3 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |

«X.X.X» պայմանանշանները ներմուծվող անվանումների տարածություններում համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշման 2-րդ կետին համապատասխան էլեկտրոնային փաստաթղթերի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի տարբերակի համարին:

18. «Ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ» (R.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 10–րդ աղյուսակում:

Աղյուսակ 10

«Ընդհանուր ռեսուրսի արդիականացման վիճակ» (R.007) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վավերապայմանի անվանումը | | Վավերապայմանի նկարագրությունը | Նույնականացուցիչը | Տվյալների տիպը | Բազմ. |
| 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը (ccdo:EDocHeader) | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը | M.CDE.90001 | ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 |
|  | 1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը (csdo:InfEnvelopeCode) | ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Ծածկագրի արժեքը՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ P\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2}\.MSG\.[0-9]{3} | 1 |
| 1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը  (csdo:EDocCode) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 |
|  | 1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocId) | էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝  ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։ Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 1 |
| 1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝  ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։ Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 0..1 |
| 1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը (csdo:EDocDateTime) | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝  ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 |
| 1.6. Լեզվի ծածկագիրը (csdo:LanguageCode) | լեզվի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639–1-ին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [a-z]{2} | 0..1 |
| 2. Թարմացման ամսաթիվը և ժամը (csdo:UpdateDateTime) | | ընդհանուր ռեսուրսի (ռեեստրի, ցանկի, տվյալների բազայի) թարմացման ամսաթիվն ու ժամը | M.SDE.00079 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| 3. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | տեղեկություններն ընդհանուր ռեսուրս (ռեեստր, ցանկ, տվյալների բազա) ներկայացրած երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..\* |
|  | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | – | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 |

2. Էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքները՝ «Տեխնիկական կարգավորում»   
առարկայական ոլորտում

19. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրությունը բերված է 11–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 11

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի նկարագրություն

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Տարրի նշագիրը | Նկարագրությունը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Անվանումը | ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ |
| 2 | Նույնականացուցիչը | R.TR.TS.07.001 |
| 3 | Տարբերակը | 1.1.0 |
| 4 | Սահմանումը | անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ |
| 5 | Օգտագործումը | – |
| 6 | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | urn:EEC:R:TR:TS:07:ConformityVehicleDocsRegistryDeta ils:v1.0.0 |
| 7 | XML փաստաթղթի հիմնական տարրը | ConformityVehicleDocsRegistryDetails |
| 8 | XML սխեմայի նիշքի (ֆայլի) անվանումը | EEC\_R\_TR\_TS\_07\_ConformityVehicleDocsRegistryDetail s\_v1.0.0.xsd |

20. Ներմուծվող անվանումների տարածությունները բերված են 12–րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 12

Ներմուծվող անվանումների տարածությունները

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Անվանումների տարածությունների նույնականացուցիչը | Նախածանցը |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | urn:EEC:M:BaseDataTypes:vХ.Х.Х | bdt |
| 2 | urn:EEC:M:ComplexDataObjects:vX.X.X | ccdo |
| 3 | urn:EEC:M:SimpleDataObjects:vX.X.X | csdo |
| 4 | urn:EEC:M:TR:ComplexDataObjects:vX.X.X | trcdo |
| 5 | urn:EEC:M:TR:SimpleDataObjects:vX.X.X | trsdo |

Ներմուծվող անվանումների տարածություններում «X.X.X» պայմանանշանները համապատասխանում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26–ի թիվ 88 որոշման 2–րդ կետին համապատասխան` էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի տեխնիկական սխեմայի մշակման ժամանակ օգտագործված տվյալների բազիսային մոդելի և առարկայական ոլորտի տվյալների մոդելի տարբերակի համարին։

21. «ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմը բերված է 13-րդ աղյուսակում։

Աղյուսակ 13

«ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի փաստաթղթերի միասնական ռեեստրից տեղեկություններ» (R.TR.TS.07.001) էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) կառուցվածքի վավերապայմանների կազմ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Վավերապայմանի անվանումը | | | | | | | | | | | Վավերապայմանի նկարագրությունը | Նույնականացուցիչը | Տվյալների տիպը | Բազմ. | |
| 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) վերնագիրը (ccdo:EDocHeader) | | | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) տեխնոլոգիական վավերապայմանների ամբողջությունը | M.CDE.90001 | ccdo:EDocHeaderType (M.CDT.90001) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | 1.1. Ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագիրը (csdo:InfEnvelopeCode) | | | | | | | | | ընդհանուր գործընթացի հաղորդագրության ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.90010 | csdo:InfEnvelopeCodeType (M.SDT.90004) Ծածկագրի արժեքը՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնակարգին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ P\.[A-Z]{2}\.[0- ]{2}\.MSG\.[0-9]{3} | 1 | |
| 1.2. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագիրը (csdo:EDocCode) | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ծածկագրային նշագիրը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան | M.SDE.90001 | csdo:EDocCodeType (M.SDT.90001) Ծածկագրի արժեքը՝ էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների կառուցվածքների ռեեստրին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ R(\.[A-Z]{2}\.[A-Z]{2}\.[0-9]{2})?\.[0-9]{3} | 1 | |
|  | | 1.3. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը  (csdo:EDocId) | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) միանշանակ նույնականացնող պայմանանշանների տողը | M.SDE.90007 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 1 | |
| 1.4. Սկզբնական էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը (csdo:EDocRefId) | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) նույնականացուցիչը, որին ի պատասխան ձևավորվել է տվյալ էլեկտրոնային փաստաթուղթը (տեղեկությունները) | M.SDE.90008 | csdo:UniversallyUniqueIdType (M.SDT.90003) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO/IEC 9834-8-ին համապատասխան։  Ձևանմուշ՝ [0-9a-fA-F]{8}-[0-9a-fA- F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}-[0-9a-fA-F]{4}- [0-9a-fA-F]{12} | 0..1 | |
| 1.5. Էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ամսաթիվը և ժամը (csdo:EDocDateTime) | | | | | | | | | էլեկտրոնային փաստաթղթի (տեղեկությունների) ստեղծման ամսաթիվը և ժամը | M.SDE.90002 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | |
| 1.6. Լեզվի ծածկագիրը (csdo:LanguageCode) | | | | | | | | | լեզվի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00051 | csdo:LanguageCodeType (M.SDT.00051) Լեզվի երկտառ ծածկագիրը՝ ISO 639–1-ին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ [a-z]{2} | 0..1 | |
| 2. Անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթուղթը (trcdo:VehicleConformityDocDetails) | | | | | | | | | | | անվավոր տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի վերաբերյալ տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00262 | trcdo:VehicleConformityDocDetails Type (M.TR.CDT.00262) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | 2.1. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | |
|  | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | | | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | 2.2. Փաստաթղթի համարը (csdo:DocId) | | | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
|  | | 2.3. Փաստաթղթի ամսաթիվը (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | | | փաստաթղթի տրման կամ գրանցման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
| 2.4. Փաստաթղթի գործողության ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը (csdo:DocStartDate) | | | | | | | | | ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00137 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | |
| 2.5. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | | | ժամկետն ավարտելու ամսաթիվը, որի ընթացքում փաստաթուղթն ուժի մեջ է | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
| 2.6. Համապատասխանության գնահատման մարմնի վերաբերյալ տեղեկություններ (trcdo:ConformityAuthority InformationDetails) | | | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած՝ համապատասխանության գնահատման մարմնի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00099 | trcdo:ConformityAuthorityInformation DetailsType (M.TR.CDT.00079) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | 2.6.1. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրառման համարը (ծածկագիրը) | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդը (kindld ատրիբուտ) | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | |
|  | | | | 2.6.2. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի ամբողջական անվանումը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300 | 1 | |
| 2.6.3. Տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:BusinessEntityBriefName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը | M.SDE.00188 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120 | 1 | |
| 2.6.4. Կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName) | | | | | | | կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | |
| 2.6.5. Հասցեն (ccdo:SubjectAddressDetails) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի հասցեն | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը (csdo:AddressKindCode) | | | | | հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00192 | csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.2. Երկրի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տարածքի ծածկագիրը (csdo:TerritoryCode) | | | | | վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 17 | 0..1 | |
| \*.4. Տարածաշրջանը (csdo:RegionN ame) | | | | | վարչատարածքային բաժանման առաջին մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.5. Շրջանը  (csdo:DistrictName) | | | | | վարչատարածքային բաժանման երկրորդ մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00008 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.6. Քաղաքը  (csdo:CityName) | | | | | քաղաքի անվանումը | M.SDE.00009 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.7. Բնակավայրը  (csdo:SettlementName) | | | | | բնակավայրի անվանումը | M.SDE.00057 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ: Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.8. Փողոցը  (csdo:StreetName) | | | | | քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը | M.SDE.00010 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.9. Շենքի համարը  (csdo:BuildingNumberId) | | | | | շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը | M.SDE.00011 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| \*.10. Շինության համարը  (csdo:RoomNumberld) | | | | | գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.11. Փոստային ինդեքսը  (csdo:PostCode) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության փոստային ինդեքսը | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Ձևանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A- Z0-9] | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | 2.6.6. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:UnifiedCommunication Details) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը | M.CDE.00059 | ccdo:UnifiedCommunicationDetails  Type (M.CDT.00065)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCommunication ChannelCode) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի ծածկագրային նշագիրը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00193 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannel Name) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00093 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannel Id) | | | | | կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և այլնի նշում) | M.SDE.00015 | csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | |
|  | | | | 2.6.7. ԱԱՀ  (ccdo:FullNameDetails) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի ազգանունը, անունը, հայրանունը | M.CDE.00029 | ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | | | \*.1. Անունը  (csdo:FirstName) | | | | | ֆիզիկական անձի անունը | M.SDE.00109 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.2. Հայրանունը  (csdo:MiddleName) | | | | | ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անունը) | M.SDE.00111 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.3. Ազգանունը  (csdo:LastName) | | | | | ֆիզիկական անձի ազգանունը | M.SDE.00110 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | 2.6.8. Փաստաթղթի համարը  (csdo:DocId) | | | | | | | հավատարմագրման վկայագրի համարը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
| 2.6.9. Փաստաթղթի գործողության ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը (csdo:DocStartDate) | | | | | | | հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետն սկսվելու ամսաթիվը | M.SDE.00137 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | |
| 2.6.10. Փաստաթղթի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը (csdo:DocValidityDate) | | | | | | | հավատարմագրման վկայագրի գործողության ժամկետը լրանալու ամսաթիվը | M.SDE.00052 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 1 | |
|  | | 2.7. Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը  (csdo:FormNumberId) | | | | | | | | | պատրաստման ժամանակ փաստաթղթի ձևաթղթին տրված համարը | M.SDE.00142 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| 2.8. Փաստաթղթի հավելվածը  (trcdo:DocAnnexDetails) | | | | | | | | | փաստաթղթի հավելվածի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00022 | trcdo:DocAnnexDetailsType (M.TR.CDT.00013)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | 2.8.1. Հերթական համարը  (csdo:ObjectOrdinal) | | | | | | | փաստաթղթի հավելվածի հերթական համարը | M.SDE.00148 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | |
| 2.8.2. Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը  (csdo:FormNumberId) | | | | | | | այն ձևաթղթին տրված համարը, որի վրա ձևակերպված է փաստաթղթի հավելվածը | M.SDE.00142 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1.  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..\* | |
| 2.8.3. Թերթերի քանակը  (csdo:PageQuantity) | | | | | | | փաստաթղթի հավելվածի թերթերի ընդհանուր քանակը | M.SDE.00018 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | |
|  | | 2.9. Այլ տեղեկություններ  (csdo:AdditionalInfoText) | | | | | | | | | լրացուցիչ տեղեկատվություն | M.SDE.00046 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | |
|  | | 2.10. Հայտատուն  (trcdo:ApplicantDetails) | | | | | | | | | արտադրանքի համապատասխանության գնահատման հայտատուի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00003 | trcdo:BusinessEntityVlDetailsType (M.TR.CDT.00022)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | 2.10.1. Երկրի ծածկագիրը  (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | |
|  | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | 2.10.2. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն վարող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 1 | |
|  | | | | 2.10.3. Տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը (csdo:BusinessEntityBriefName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն վարող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը | M.SDE.00188 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.10.4. Կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName) | | | | | | | կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | |
| 2.10.5. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրառման համարը (ծածկագիրը) | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդը  (kindld ատրիբուտ) | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158)  Նույնականացուցչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | |
|  | | | | 2.10.6. Հասցեն  (ccdo:SubjectAddressDetails) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի հասցեն | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType (M.CDT.00064)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Հասցեի տեսակի ծածկագիրը  (csdo:AddressKindCode) | | | | | հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00192 | csdo:AddressKindCodeType (M.SDT.00162)  Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.2. Երկրի ծածկագիրը  (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112)  Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | այն տեղեկատուի (դաս ակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տարածքի ծածկագիրը  (csdo:TerritoryCode) | | | | | վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 17 | 0..1 | |
| \*.4. Տարածաշրջանը  (csdo:RegionName) | | | | | վարչատարածքային բաժանման առաջին մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.5. Շրջանը  (csdo:DistrictName) | | | | | վարչատարածքային բաժանման երկրորդ մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00008 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.6. Քաղաքը  (csdo:CityName) | | | | | քաղաքի անվանումը | M.SDE.00009 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.7. Բնակավայրը  (csdo:SettlementName) | | | | | բնակավայրի անվանումը | M.SDE.00057 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.8. Փողոցը  (csdo:StreetName) | | | | | քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը | M.SDE.00010 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.9. Շենքի համարը  (csdo:BuildingNumberId) | | | | | շենքի, մասնաշենքի, շինության նշագիրը | M.SDE.00011 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| \*.10. Շինության համարը  (csdo:RoomNumberld) | | | | | գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.11. Փոստային ինդեքսը  (csdo:PostCode) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության փոստային ինդեքսը | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Ձևանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A- Z0-9] | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | 2.10.7. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:UnifiedCommunication Details) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը | M.CDE.00059 | ccdo:UnifiedCommunicationDetails  Type (M.CDT.00065)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCommunication ChannelCode) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի ծածկագրային նշագիրը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00193 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140)  Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | այն տեղեկատուի (դասակարգչի) նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և ընդհատման (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannel Name) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00093 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.3. Կապուղու նույնականացուցիչ (csdo:CommunicationChannel Id) | | | | | կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և այլնի նշում) | M.SDE.00015 | csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | |
|  | | 2.11. Տրանսպորտային միջոցի տիպը  (trcdo:VehicleTypeDetails) | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00063 | trcdo:VehicleTypeDetailsType (M.TR.CDT.00048)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleMakeName Indicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի բացակայությունը.  1՝ մակնիշը բացակայում է,  0՝ մակնիշն առկա է | M.TR.SDE.00021 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու նշանակություններից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | 2.11.2. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված անվանումը | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.11.3. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի ծածկագիրը (trsdo:VehicleMakeCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված պայմանական կրճատ նշագիրը | M.TR.SDE.00336 | trsdo:VehicleMakeCodeType (M.TR.SDT.00060) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների մակնիշների տեղեկատուին համապատասխան։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4 | 0..1 | |
| 2.11.4. Տրանսպորտային միջոցի առևտրային անվանման բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleCommercial NameIndicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) առևտրային անվանման բացակայությունը.  1՝ առևտրային անվանումը բացակայում է,  0՝ առևտրային անվանումն առկա է | M.TR.SDE.00003 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.5. Տրանսպորտային միջոցի առևտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercialName) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առևտրային անվանումը | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.11.6. Պատրաստողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի նույնականացուցիչը (trsdo:VehiclеТурeId) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նույնականացման համարը | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը: Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
| 2.11.7. Տրանսպորտային միջոցի տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTechCategoryCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) կատեգորիայի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 018/2011) համապատասխան | M.TR.SDE.00152 | trsdo:VehicleTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00025) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ (L|M|N|O)[1-7]?G? | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.8. Ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների տեխնիկական կատեգորիայի ծածկագիրը (trsdo:MachineTechCategory Code) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիայի ծածկագրային նշագիրը՝ Մաքսային միության «Մեքենաների ու սարքավորումների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 010/2011), Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 018/2011), Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների ու դրանց կցորդների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 031/2012) համապատասխան | M.TR.SDE.00005 | trsdo:MachineTechCategoryCodeType (M.TR.SDT.00026) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կատեգորիաների դասակարգչին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [T|C|R|RX|X|Y]([ab]?[1-  9])?(\.[1-3])? | 0..1 | |
| 2.11.9. Շարժասարքի տիպի ծածկագիրը  (trsdo:PropulsionKindCode) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի շարժասարքի տիպի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00022 | trsdo:PropulsionKindCodeType (M.TR.SDT.00007) Ծածկագրի արժեքը՝ ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքերի տիպերի տեղեկատուին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.10. Շարժասարքի տիպի անվանումը (trsdo:PropulsionKindName) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների շարժասարքի տիպի անվանումը | M.TR.SDE.00200 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.11.11. Դարձափոխային կառավարման առկայության հատկանիշը (trsdo:ReversibleControlIndicator) | | | | | | | օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայության հատկանիշը՝ մեքենայի կառուցվածքում օպերատորի դարձափոխային տեղի առկայությամբ (բացակայությամբ) պայմանավորված.  1՝ դարձափոխային կառավարումն առկա է,  0՝ դարձափոխային կառավարումը բացակայում է | M.TR.SDE.00192 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.11.12. Տրանսպորտային միջոցի հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը (trsdo:VehicleLayoutPatternText) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) հարմարակազմման սխեմայի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00124 | csdo:Name250Type (M.SDT.00068) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 250 | 0..1 | |
| 2.11.13. Տրանսպորտային միջոցի սարքավորման նկարագրությունը (trsdo:VehicleEquipmentText) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սարքավորման (այդ թվում՝ լրացուցիչ) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00148 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..\* | |
|  | | | | 2.11.14. Տրանսպորտային միջոցի պատկերը (trsdo:VehiclePicture) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ընդհանուր տեսքի պատկերը (գծագիրը) | M.TR.SDE.00121 | trsdo:JPEG512KbImageType (M.TR.SDT.00014) Երկուական թվանշանների (բիթերի) վերջավոր հաջորդականությունը | 0..5 | |
| 2.11.15. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայության հատկանիշը (trsdo:VehicleUseRestriction Indicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների առկայությունը.  1՝ սահմանափակումներն առկա են,  0՝ սահմանափակումները բացակայում են | M.TR.SDE.00016 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.11.16. Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման սահմանափակումների նկարագրությունը (trsdo:VehicleUseRestrictionText) | | | | | | | ընդհանուր օգտագործման ճանապարհներին տրանսպորտային միջոցը (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը, ինքնագնաց մեքենան և տեխնիկայի այլ տեսակներ) առանց սահմանափակումների կամ սռնու զանգվածների և եզրաչափքերի մասով նորմատիվների գերազանցման պատճառով՝ սահմանափակումներով օգտագործելու հնարավորության նկարագրությունը | M.TR.SDE.00159 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.17. Երթուղային տրանսպորտային միջոցի հատկանիշը (trsdo:VehicleRoutingIndicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է տրանսպորտային միջոցը որպես երթուղային օգտագործելու հնարավորությունը.  1՝ օգտագործումը հնարավոր է,  0՝ օգտագործումը հնարավոր չէ | M.TR.SDE.00143 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.11.18. Հատուկ թույլտվության ձևակերպման պարտադիր լինելու հատկանիշը (trsdo:VehicleMovementPermit Indicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է անդամ պետությունների տարածքով տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տեղաշարժվելու համար հատուկ թույլտվության ձևակերպման պարտադիր լինելը.  1՝ ձևակերպումը պարտադիր է,  0՝ ձևակերպումը պարտադիր չէ | M.TR.SDE.00129 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.11.19. Արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկություններ (trsdo:PreferentialManufacturing ModeText) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) արտադրության արտոնյալ ռեժիմի կիրառմամբ արտադրության մասին տեղեկություններ | M.TR.SDE.00195 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.11.20. Հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի նկարագրությունը (trsdo:VehicleHybridDesignText) | | | | | | | հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00117 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| 2.11.21. Տրանսպորտային միջոցի մակնշումը (trcdo:VehicleLabelingDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի մակնշման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00055 | trcdo:VehicleLabelingDetailsType (M.TR.CDT.00041) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent LocationText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակի) վրա՝ պատրաստող կազմակերպության ցուցանակի տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..\* | |
| \*.2. Պատրաստողի ցուցանակի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotManufacturerPlate Indicator) | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է պատրաստող կազմակերպության ցուցանակի բացակայությունը.  1՝ ցուցանակը բացակայում է,  0՝ ցուցանակն առկա է | M.TR.SDE.00009 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleIdentification NumberLocationText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) վրա՝ նույնականացման համարի տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00119 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | |
| \*.4. Շարժիչի նույնականացման համարի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:EngineIdentification NumberLocationText) | | | | | շարժիչի նույնականացման համարի տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00008 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | |
| \*.5. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleIdCharacter Details) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00064 | trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | \*.5.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdo:IdCharacterStarting Ordinal) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | |
|  | | | | | | | \*.5.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցությունում պայմանանշանների քանակը (trsdo:IdCharacterQuantity) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցությունում պայմանանշանների քանակը | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | |
| \*.5.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterText) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.5.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValue Details) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00066 | trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | | \*.5.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsdo:IdCharacterValue Code) | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
|  | | | | | | | | \*.5.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterValue Text) | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00167 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.6. Շարժիչի նույնականացման համարի պայմանանշանի մասին տեղեկություններ (trcdo:EngineIdCharacter Details) | | | | | շարժիչի նույնականացման համարի կազմում պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00005 | trcdo:IdCharacterDetailsType (M.TR.CDT.00049) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | \*.6.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի հերթական համարը (trsdo:IdCharacterStarting Ordinal) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության առաջին պայմանանշանի) հերթական համարը | M.TR.SDE.00166 | trsdo:IdCharacterStartingOrdinal (M.TR.SDT.00033) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | |
| \*.6.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցությունում պայմանանշանների քանակը (trsdo:IdCharacterQuantity) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանների համակցությունում պայմանանշանների քանակը | M.TR.SDE.00165 | trsdo:IdCharacterQuantity (M.TR.SDT.00032) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։  Նվազ. արժեքը՝ 1:  Առավ. արժեքը՝ 17 | 1 | |
|  | | | | | | | \*.6.3. Նույնականացման համարի պայմանանշանի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterText) | | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00164 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.6.4. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքը (trcdo:IdCharacterValue Details) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) նույնականացման համարը կազմող պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00066 | trcdo:IdCharacterValueDetailsType (M.TR.CDT.00051) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | | \*.6.4.1. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի ծածկագիրը (trsdo:IdCharacterValue Code) | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00163 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
| \*.6.4.2. Նույնականացման համարի պայմանանշանի արժեքի նկարագրությունը (trsdo:IdCharacterValue Text) | | | նույնականացման համարի պայմանանշանի (պայմանանշանների համակցության) արժեքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00167 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | 2.12. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիան (trcdo:VehicleVariantDetails) | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մոդիֆիկացիայի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00062 | trcdo:VehicleVariantDetailsType (M.TR.CDT.00047) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | 2.12.1. Տրանսպորտային միջոցի մոդիֆիկացիայի նույնականացուցիչը (trsdo:VehicleTypeVariantId) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) մոդիֆիկացիայի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված նշագիրը | M.TR.SDE.00157 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը` 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| 2.12.2. Էկոլոգիական դասի բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleEcoClassCode Indicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է էկոլոգիական դասի բացակայությունը | M.TR.SDE.00006 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.12.3. Էկոլոգիական դասի ծածկագիրը (trsdo:VehicleEcoClassCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) էկոլոգիական դասի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00085 | trsdo:VehicleEcoClassCodeType (M.TR.SDT.00021)  Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների և տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների էկոլոգիական դասերի տեղեկատուին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.4. Տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleChassisDesignCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի պատրաստման տարբերակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00188 | trsdo:VehicleChassisDesignCodeType (M.TR.SDT.00040) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների պատրաստման տարբերակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
| 2.12.5. Տրանսպորտային միջոցի թափքը (խցիկը) (trcdo:VehicleBodyworkDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00071 | trcdo:VehicleBodyworkDetailsType (M.TR.CDT.00055) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի դռների քանակը (trsdo:VehicleDoorQuantity) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) դռների քանակը | M.TR.SDE.00084 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| \*.2. Տրանսպորտային միջոցի բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը (trsdo:VehicleCarriageSpace ImplementationText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) բեռնման տարածության կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00074 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1: Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.3. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) թափքի (խցիկի) կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| \*.4. Տրանսպորտային միջոցի ուղևորատարողությունը (trsdo:VehiclеРassenger Quantity) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ուղևորատարողությունը՝ թույլատրված առավելագույն զանգվածի դեպքում | M.TR.SDE.00134 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| \*.5. Տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը (trsdo:VehicleTrunkVolumeMeasure) | | | | | տրանսպորտային միջոցի բեռնախցիկի հատվածամասերի ընդհանուր ծավալը | M.TR.SDE.00155 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.6. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղը (trcdo:VehicleSeatDetails) | | | | | տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00009 | trcdo:VehicleSeatDetailsType (M.TR.CDT.00003) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.6.1. Նստատեղերի քանակը  (trsdo:SeatQuantity) | | | | նստատեղերի քանակը | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | |
| \*.6.2. Տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքը (trcdo:VehicleSeatRaw Details) | | | | տրանսպորտային միջոցի նստատեղերի շարքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00061 | trcdo:VehicleSeatRawDetailsType (M.TR.CDT.00046) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | | \*.6.2.1. Նստատեղերի շարքի հերթական համարը (trsdo:SeatRawOrdinal) | | | նստատեղերի շարքի հերթական համարը | M.TR.SDE.00144 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | |
| \*.6.2.2. Նստատեղերի քանակը (trsdo:SeatQuantity) | | | նստատեղերի քանակը նստատեղերի շարքում | M.TR.SDE.00145 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | |
|  | | | | 2.12.6. Տրանսպորտային միջոցի ընթացային մասը (trcdo:VehicleRunningGear Details) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացային մասի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00079 | trcdo:VehicleRunningGearDetailsType (M.TR.CDT.00060) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի անիվների քանակը (trsdo:VehicleWheelQuantity) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) անիվների քանակը | M.TR.SDE.00162 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 1 | |
| \*.2. Տանող անիվների քանակը (trsdo:PoweredWheelQuantity) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) տանող անիվների քանակը | M.TR.SDE.00135 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| \*.3. Տրանսպորտային միջոցի շրջանակի նկարագրությունը (trsdo:VehicleFrameText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00109 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| \*.4. Ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի նկարագրությունը (trsdo:MachineFrameText) | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների շրջանակի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00029 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.5. Տրանսպորտային միջոցի սռնին (trcdo:VehicleAxleDetails) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) սռնու մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00067 | trcdo:VehicleAxleDetailsType (M.TR.CDT.00052)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | \*.5.1. Տրանսպորտային միջոցի սռնու հերթական համարը (trsdo:VehicleAxleOrdinal) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի ուղղությամբ սռնու հերթական համարը | M.TR.SDE.00176 | csdo:Ordinal3Type (M.SDT.00105) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | |
| \*.5.2. Սռնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը (trsdo:VehicleTechnically PermissibleMaxWeightOn AxleMeasure) | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից սահմանված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) սռնու վրա ընկնող տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը | M.TR.SDE.00181 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Թիվը՝ հաշվարկման տասական համակարգում։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | | \*.5.3. Երկտակ անվադողերով անիվների սռնու հատկանիշը (trsdo:DualTireAxle Indicator) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է սռնու վրա երկտակ անվադողերով անիվների առկայությունը.  1՝ երկտակ անվադողերով անիվների սռնի,  0՝ սովորական անվադողերով անիվների սռնի | M.TR.SDE.00191 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| \*.5.4. Կառավարվող սռնու հատկանիշը (trsdo:SteeringAxleIndicator) | | | | կառավարվող սռնու հատկանիշը՝  1՝ սռնին կառավարվող է,  0՝ սռնին կառավարվող չէ | M.TR.SDE.00193 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| \*.5.5. Տանող սռնու հատկանիշը  (trsdo:DrivingAxleIndicator) | | | | տանող սռնու հատկանիշը՝  1՝ սռնին տանող է,  0՝ – սռնին տանող չէ | M.TR.SDE.00190 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| \*.5.6. Արգելակային սռնու հատկանիշը (trsdo:BrakingAxleIndicator) | | | | արգելակային սռնու հատկանիշը՝  1՝ սռնին արգելակային է,  0՝ սռնին արգելակային չէ | M.TR.SDE.00189 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| \*.5.7. Տրանսպորտային միջոցի սռնու անվամեջի մեծությունը (trsdo:VehicleAxleSweptPath Measure) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) սռնու անվամեջի մեծությունը | M.TR.SDE.00112 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | | \*.5.8. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTyreKind Code) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի թիվ 30-02 կանոններին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B|D|R][0-9]{1,2}(,[0-9])? [0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.6. Տրանսպորտային միջոցի անվային բազան (trsdo:VehicleWheelbase Measure) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) անվային բազան | M.TR.SDE.00161 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..\* | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.7. Ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը (trsdo:VehicleGroundClearance Measure) | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների ճանապարհային գետնահեռությունը | M.TR.SDE.00197 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավոր (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.8. Տրանսպորտային միջոցի փոխհաղորդակի նկարագրությունը (trsdo:VehicleTransmission Text) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00154 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| \*.9. Ինքնագնաց մեքենայի փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը (trsdo:MachineTransmission Text) | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների փոխհաղորդակի սխեմայի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00023 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| \*.10. Փոխհաղորդակի հանգույցը  (trcdo:TransmissionUnitDetails) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) փոխհաղորդակի հանգույցի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00068 | trcdo:TransmissionUnitDetailsType (M.TR.CDT.00053) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | \*.10.1. Հանգույցի ծածկագիրը  (trsdo:VehicleUnitKindCode) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) հանգույցի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00185 | trsdo:VehicleUnitKindCodeType (M.TR.SDT.00035) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների հանգույցների տեսակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 1 | |
| \*.10.2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponent MakeName) | | | | փոխհաղորդակի հանգույցի տեսականիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.10.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponent ModelCode) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի տեսակի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.10.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent Text) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
| \*.10.5. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը (trsdo:TransmissionUnitGearQuantity) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումների քանակը | M.TR.SDE.00179 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| \*.10.6. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցումը (trcdo:ТransmissionUnitGear Details) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00076 | trcdo:TransmissionUnitDetailsType (M.TR.CDT.00059) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | | \*.10.6.1. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը (trsdo:TransmissionUnit GearName) | | | փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման անվանումը | M.TR.SDE.00177 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 1 | |
|  | | | | | | | | \*.10.6.2. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցիչ թիվը (trsdo:TransmissionUnit GearRate) | | | փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման փոխանցիչ թիվը | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 1 | |
| \*.10.6.3. Հետընթացի փոխանցման հատկանիշը (trsdo:TransmissionUnit ReverseGearlndicator) | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է հետընթացի փոխանցումը. 1՝ հետընթացի փոխանցում, 0՝ առաջընթացի փոխանցում | M.TR.SDE.00077 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | | \*.10.7. Հզորության փոխանցման լիսեռը (trcdo:VehiclePowerTakeOffDetails) | | | | հզորության փոխանցման լիսեռի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00096 | trcdo:VehiclePowerTakeOffDetailsType (M.TR.CDT.00077) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | | \*.10.7.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent Text) | | | հզորության փոխանցման լիսեռի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.10.7.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent LocationText) | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
|  | | | | | | | | \*.10.7.3. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaft RotationFrequency Measure) | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) լիսեռի պտտման արագությունը | M.TR.SDE.00102 | trsdo:VehicleShaftRotationFrequency MeasureType (M.TR.SDT.00057) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվը։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1..2 | |
|  | | | | | | | | | ա) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (Range Indicator ատրիբուտ) | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է պտտման արագության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | | | \*.10.7.4. Փոխհաղորդակի հանգույցի փոխանցման թիվը (trsdo:TransmissionUnit GearRate) | | | հզորության փոխանցման լիսեռի պտտման հաճախականության հարաբերակցությունը շարժիչի ծնկավոր լիսեռի նկատմամբ | M.TR.SDE.00178 | trsdo:TransmissionUnitGearRateType (M.TR.SDT.00036) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 5: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 3 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.11. Տրանսպորտային միջոցի կցորդիչը (trcdo:VehicleClutchDetails) | | | | | տրանսպորտային միջոցի կցորդիչի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00073 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.11.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponent MakeName) | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.11.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent Text) | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.12. Տրանսպորտային միջոցի կախոցը (trcdo:VehicleSuspension Details) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00081 | trcdo:VehicleSuspensionDetailsType (M.TR.CDT.00062) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | | \*.12.1. Տրանսպորտային միջոցի կախոցի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleSuspension KindCode) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00201 | trsdo:VehicleSuspensionKindCodeType (M.TR.SDT.00044) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների կախոցի տեսակների ցանկին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ \d{2} | 1 | |
|  | | | | | | | \*.12.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent Text) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կախոցի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
|  | | | | | | \*.13. Տրանսպորտային միջոցի ղեկային կառավարումը (trcdo:VehicleSteeringDetails) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00080 | trcdo:VehicleSteeringDetailsType (M.TR.CDT.00061)  Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.13.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent Text) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.13.2. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponent MakeName) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ղեկային կառավարման մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.13.3. Ղեկանիվի դիրքի ծածկագիրը (trsdo:SteeringWheelPosition Code) | | | | ինքնագնաց մեքենայի երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի (ղեկային կառավարման օրգանների) դիրքի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00194 | trsdo:SteeringWheelPositionCodeType (M.TR.SDT.00041)  Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցի, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների երկայնական առանցքի նկատմամբ ղեկանիվի դիրքերի ցանկին համապատասխան: Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
| \*.13.4. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent LocationText) | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ղեկային կառավարման տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.14. Տրանսպորտային միջոցի անվադողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleTyreKindCode) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) կիրառվող օդաճնշական անվադողի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00158 | trsdo:VehicleTyreKindCodeType (M.TR.SDT.00037) Ծածկագրի արժեքը՝ ՄԱԿ-ի ԵՏՀ-ի թիվ 30-02 կանոններին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [0-9]{3}/[0-9]{2,3}[B|D|R][0-9]{1,2}(,[0-9])? [0-9]{2,3}[A-Z0-9]{1,2} | 0..\* | |
|  | | | | 2.12.7. Բազային տրանսպորտային միջոցը (trcdo:BaseVehicleDetails) | | | | | | | տեղեկատվություն այլ պատրաստող կազմակերպության այն տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) մասին, որը պատրաստման ժամանակ օգտագործվում է որպես բազային | M.TR.CDE.00048 | trcdo:BaseVehicleDetailsType (M.TR.CDT.00034)Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի մակնիշի անվանումը (csdo:VehicleMakeName) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) մակնիշի անվանումը | M.SDE.00219 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.2. Պատրաստողի կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի նույնականացուցիչը (trsdo:VehiclеТурeId) | | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) տիպի նշագիրը | M.TR.SDE.00156 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
| \*.3. Տրանսպորտային միջոցի առևտրային անվանումը (csdo:VehicleCommercial Name) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների)՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված առևտրային անվանումը | M.SDE.00220 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.4. Փաստաթղթի համարը  (csdo:DocId) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) համարը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 1 | |
| \*.5. Փաստաթղթի ամսաթիվը  (csdo:DocCreationDate) | | | | | տրանսպորտային միջոցի անձնագրի (էլեկտրոնային անձնագրի) ձևակերպման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.8. Տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերը (trcdo:VehicleOverallDimensionDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի եզրաչափքային չափերի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00058 | trcdo:VehicleOverallDimensionDetails Type (M.TR.CDT.00009) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | | | \*.1. Երկարությունը  (trsdo:VehicleLengthMeasure) | | | | | օբյեկտի գծային չափը՝ երկայնակի ուղղությամբ | M.TR.SDE.00033 | trsdo:VehicleLengthMeasureType (M.TR.SDT.00039) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..2 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | | բ) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է երկարության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | \*.2. Լայնությունը  (trsdo:VehicleWidthMeasure) | | | | | օբյեկտի գծային չափը՝ լայնակի ուղղությամբ | M.TR.SDE.00032 | trsdo:VehicleWidthMeasureType (M.TR.SDT.00038)  Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24:  Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..2 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
| բ) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է լայնության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Բարձրությունը  (trsdo:VehicleHeightMeasure) | | | | | օբյեկտի գծային չափը՝ ուղղահայաց ուղղությամբ | M.TR.SDE.00034 | trsdo:VehicleHeightMeasureType (M.TR.SDT.00054)  Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։  Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24:  Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..2 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
| բ) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է բարձրության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | 2.12.9. Քարշակման հնարավորության բացակայության հատկանիշը (trsdo:NotVehicleTrailerIndicator) | | | | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է քարշակման հնարավորության բացակայությունը.  0՝ քարշակումը նախատեսված չէ,  1՝ քարշակումը նախատեսված է | M.TR.SDE.00047 | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 0..1 | |
| 2.12.10. Կցորդի զանգվածն առանց արգելակային համակարգի (trsdo:VehicleMaxUnbraked TrailerWeightMeasure) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցն արտադրողի կողմից սահմանված` քարշակվող կցորդի տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը՝ առանց արգելակային համակարգի, կամ ինքնագնաց մեքենայի տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն քարշակվող զանգվածը | M.TR.SDE.00171 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.11. Կցորդի զանգվածն արգելակային համակարգի հետ միասին (trsdo:VehicleMaxBrakedTrailer WeightMeasure) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցն (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակը) արտադրողի կողմից սահմանված` քարշակվող կցորդի տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը՝ արգելակային համակարգի հետ միասին | M.TR.SDE.00172 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.12. Տրանսպորտային միջոցի կցորդման սարքվածքի վրա ընկնող բեռնվածքը (trsdo:VehicleHitchLoadMeasure) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների կցաքարշակային սարքվածքի կցակետում տեխնիկապես թույլատրելի ստատիկական ուղղաձիգ բեռնվածքը | M.TR.SDE.00175 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.13. Տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը (trsdo:PermissibleTowableWeightMeasure) | | | | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից սահմանված՝ ինքնագնաց մեքենայի տեխնիկապես թույլատրելի քարշակվող զանգվածը | M.TR.SDE.00199 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.14. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleFuelKindCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00028 | trsdo:VehicleFuelKindCodeType (M.TR.SDT.00013) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների վառելիքի տեսակների տեղեկատուին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..\* | |
| 2.12.15. Տրանսպորտային միջոցի վառելիքի տեսակի անվանումը (trsdo:VehicleFuelKindName) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) վառելիքի տեսակի անվանումը | M.TR.SDE.00097 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..\* | |
|  | | | | 2.12.16. Սնուցման համակարգը  (trcdo:FuelFeedDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) սնուցման համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00075 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.17. Տրանսպորտային միջոցի վառոցքի համակարգը (trcdo:VehiclelgnitionDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) վառոցքի համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00077 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071)  Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.18. Բանած գազերի արտածման և չեզոքացման համակարգը  (trcdo:ExhaustDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) բանած գազերի արտածման և չեզոքացման համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00074 | trcdo:VehicleComponentDetailsType (M.TR.CDT.00057) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | բաղադրիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | բաղադրիչի տիպի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.19. Էներգիայի կուտակման սարքը (trcdo:PowerStorageDevice Details) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00070 | trcdo:PowerStorageDeviceDetailsType (M.TR.CDT.00054) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent LocationText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) բաղադրիչի տեղադիրքի նկարագրությունը, որը բավարար է այն հայտնաբերելու համար | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տրանսպորտային միջոցի ընթացքի պաշարը (trsdo:VehicleRangeMeasure) | | | | | միայն էլեկտրաշարժաբերով շարժման մեջ դրվող տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) ընթացքի պաշարը | M.TR.SDE.00183 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.4. Էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը (trsdo:PowerStorageDevice VoltageMeasure) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էներգիայի կուտակման սարքի աշխատանքային լարումը | M.TR.SDE.00220 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.20. Տրանսպորտային միջոցի անվանական լարումը (trsdo:VehicleVoltageMeasure) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրական համակարգի անվանական լարումը | M.TR.SDE.00202 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.21. Տրանսպորտային միջոցի առավելագույն արագությունը (trsdo:VehicleMaxSpeedMeasure) | | | | | | | ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների առավելագույն թույլատրելի արագությունը | M.TR.SDE.00206 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.22. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգը (trcdo:VehicleBrakingSystem Details) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00072 | trcdo:VehicleBrakingSystemDetailsType (M.TR.CDT.00056) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleBrakingSystem KindCode) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00147 | trsdo:VehicleBrakingSystemKindCode Type (M.TR.SDT.00042) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների արգելակային համակարգերի տեսակների ցանկին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 1 | |
| \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) արգելակային համակարգի կառուցվածքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
|  | | | | 2.12.23. Շարժիչների քանակը  (trsdo:EngineQuantity) | | | | | | | ներքին այրման շարժիչների քանակը | M.TR.SDE.00223 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| 2.12.24. Ներքին այրման շարժիչ  (trcdo:EngineDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) ներքին այրման շարժիչի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների շարժահաղորդ շարժիչի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00051 | trcdo:EngineDetailsType (M.TR.CDT.00037) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | ներքին այրման շարժիչի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 1 | |
| \*.2. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | ներքին այրման շարժիչի կառուցվածքային առանձնահատկությունների (տիպի) նկարագրությունը, որը բնութագրում է դրա աշխատանքի սկզբունքը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
| \*.3. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponentModel Code) | | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված՝ շարժիչի տիպի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.4. Շարժիչի գլանների քանակը (trsdo:EngineCylinderQuantity) | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների քանակը | M.TR.SDE.00096 | csdo:Quantity4Type (M.SDT.00097) Հաշվարկման տասական համակարգում ոչ բացասական ամբողջ թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 4 | 0..1 | |
| \*.5. Շարժիչի գլանների դասավորության նկարագրությունը (trsdo:EngineCylinder ArrangementText) | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների դասավորության նկարագրությունը | M.TR.SDE.00095 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.6. Շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը (trsdo:EngineCapacityMeasure) | | | | | ներքին այրման շարժիչի գլանների աշխատանքային ծավալը | M.TR.SDE.00094 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.7. Շարժիչի սեղմման աստիճանը (trsdo:EngineCompressionRate) | | | | | ներքին այրման շարժիչի սեղմման աստիճանը | M.TR.SDE.00103 | trsdo:EngineCompressionRateType (M.TR.SDT.00028) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 3: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 1 | 0..1 | |
| \*.8. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (trcdo:EngineMaxPowerDetails) | | | | | ներքին այրման շարժիչի առավելագույն հզորության մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00052 | trcdo:EngineMaxPowerDetailsType (M.TR.CDT.00038) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.8.1. Շարժիչի առավելագույն հզորությունը (csdo:EngineMaxPower Measure) | | | | շարժիչի առավելագույն հզորությունը | M.SDE.00218 | csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | |
|  | | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
| բ) դասակարգչի նույնականացուցիչը (measurement UnitCodeListld ատրիբուտ) | | | չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | | \*.8.2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaftRotation FrequencyMeasure) | | | | ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման այն արագությունը, որի ժամանակ շարժիչի հզորությունը հասնում է առավելագույնի | M.TR.SDE.00102 | trsdo:VehicleShaftRotationFrequency MeasureType (M.TR.SDT.00057) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1..2 | |
|  | | | | | | | | ա) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է պտտման արագության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | \*.9. Շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trcdo:EngineMaxTorque Details) | | | | | ներքին այրման շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00053 | trcdo:EngineMaxTorqueDetailsType (M.TR.CDT.00039) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | | | | \*.9.1. Տրանսպորտային միջոցի շարժիչի առավելագույն պտտող մոմենտը (trsdo:EngineMaxTorque Measure) | | | | ներքին այրման շարժիչի կողմից զարգացվող առավելագույն պտտող մոմենտը | M.TR.SDE.00100 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | |
|  | | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074)  Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | | \*.9.2. Տրանսպորտային միջոցի լիսեռի պտտման արագությունը (trsdo:VehicleShaftRotation FrequencyMeasure) | | | | տրանսպորտային միջոցի ներքին այրման շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման այն արագությունը, որի ժամանակ շարժիչի պտտող մոմենտը հասնում է առավելագույնի | M.TR.SDE.00102 | trsdo:VehicleShaftRotationFrequency MeasureType (M.TR.SDT.00057) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1..2 | |
|  | | | | | | | | ա) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է պտտման արագության ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | | | \*.10. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի գտնվելու տեղի նկարագրությունը (trsdo:VehicleComponent LocationText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) շարժիչի տեղադիրքի նկարագրությունը | M.TR.SDE.00184 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 0..1 | |
|  | | | | 2.12.25. Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը (trcdo:VehicleMassDetails) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի զանգվածի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00012 | trcdo:VehicleMassDetailsType (M.TR.CDT.00008) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleMassCode) | | | | | տրանսպորտային միջոցի զանգվածի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00031 | trsdo:VehicleMassCodeType (M.TR.SDT.00043) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների զանգվածի տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 1 | |
|  | | | | | | \*.2. Չափման միավորը (csdo:UnifiedMeasurementUnit Code) | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00177 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տրանսպորտային միջոցի զանգվածը (trsdo:VehicleMassMeasure) | | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից սահմանված՝ տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի) զանգվածը | M.TR.SDE.00153 | trsdo:VehicleMassMeasureType (M.TR.SDT.00045) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1..2 | |
|  | | | | | | | ա) արժեքների միջակայքի հատկանիշը  (RangeIndicator ատրիբուտ) | | | | այն հատկանիշը, որով որոշվում է զանգվածի ճշգրիտ արժեքը կամ միջակայքը.  1 (true)՝ ճշգրիտ արժեք,  0 (false)՝ միջակայք | - | bdt:IndicatorType (M.BDT.00013) Երկու արժեքներից մեկը՝ «true» (ճիշտ) կամ «false» (սխալ) | 1 | |
|  | | | | 2.12.26. Տրանսպորտային միջոցի էլեկտրամեքենան (trcdo:VehicleElectricalMachine Details) | | | | | | | հիբրիդային տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) փոխհաղորդակի կազմում էլեկտրամոբիլի էլեկտրաշարժիչի կամ էլեկտրամեքենայի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00050 | trcdo:VehicleElectricalMachineDetails Type (M.TR.CDT.00036) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:ElectricalMachineKind Code) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00087 | trsdo:VehicleElectricalMachineKind CodeType (M.TR.SDT.00022) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցների, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակների, ինքնագնաց մեքենաների և տեխնիկայի այլ տեսակների էլեկտրամեքենաների տեսակների ցանկին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.2. Տրանսպորտային միջոցի բաղադրիչի մոդելի ծածկագիրը (trsdo:VehicleComponentModel Code) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի՝ պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00174 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.3. Բաղադրիչի մակնիշի անվանումը (trsdo:VehicleComponentMakeName) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի մակնիշի անվանումը | M.TR.SDE.00114 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.4. Բաղադրիչի նկարագրությունը  (trsdo:VehicleComponentText) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի տիպի և բնութագրի (հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի, փոփոխական հոսանքի համար՝ սինքրոն կամ ասինքրոն, փուլերի քանակը) նկարագրությունը | M.TR.SDE.00146 | csdo:Text1000Type (M.SDT.00071) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1 | |
|  | | | | | | \*.5. Էլեկտրաշարժիչի առավելագույն հզորությունը (trsdo:ElectricMotorPower Measure) | | | | | հաստատուն հոսանքի դեպքում էլեկտրական քարշի համակարգի առավելագույն օգտակար հզորությունը, որը քարշի համակարգը կարող է միջինում ապահովել 30-րոպեանոց ժամանակահատվածում | M.TR.SDE.00091 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | | | \*.6. Էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը (trsdo:ElectricalMachine VoltageMeasure) | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) էլեկտրամեքենայի աշխատանքային լարումը | M.TR.SDE.00090 | csdo:PhysicalMeasureType (M.SDT.00095) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 1 | |
|  | | | | | | | ա) չափման միավորը (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
|  | | | | 2.12.27. Շարժիչի կառավարման բլոկի մոդելը (trsdo:ECUModelCode) | | | | | | | պատրաստող կազմակերպության կողմից տրված՝ ներքին այրման շարժիչի կառավարման բլոկի պայմանական նշագիրը | M.TR.SDE.00173 | trsdo:Code20Type (M.TR.SDT.00034) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | 2.13. Տրանսպորտային միջոցը  (trcdo:VehicleV2Details) | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի) մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00264 | trcdo:VehicleV2DetailsType (M.TR.CDT.00265) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | 2.13.1. Տրանսպորտային միջոցի նույնականացման համարը (trsdo:VehicleIdentification NumberId) | | | | | | | տրանսպորտային միջոց (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) եզակի համարը, որը տեղեկություններ է պարունակում դրա պատրաստող կազմակերպության, բնութագրերի և թողարկման տարեթվի մասին | M.TR.SDE.00118 | trsdo:VehicleIdentificationNumberId Type (M.TR.SDT.00030) Նույնականացուցչի արժեքը՝ ISO 3779-1983-ին և ISO 3780-ին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ [A-HJ-NPR-Z0-9]{13}[0-9]{4} | 0..1 | |
| 2.13.2. Տրանսպորտային միջոցի պատրաստման տարեթիվը (trsdo:VehicleManufacturingYear) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցի (տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակի, ինքնագնաց մեքենայի և տեխնիկայի այլ տեսակների) պատրաստման տարեթիվը | M.TR.SDE.00064 | bdt:YearType (M.BDT.00025) Տարեթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
|  | | 2.14. Տրանսպորտային միջոց պատրաստողը (trcdo:VehicleManufacturerDetails) | | | | | | | | | տրանսպորտային միջոց, տրանսպորտային միջոցի ամրաշրջանակ կամ ինքնագնաց մեքենա պատրաստողի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00045 | trcdo:VehicleManufacturerDetailsType (M.TR.CDT.00264) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | 2.14.1. Երկրի ծածկագիրը  (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի գրանցման երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։ Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 1 | |
|  | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | 2.14.2. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի լրիվ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն վարող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 1 | |
|  | | | | 2.14.3. Տնտեսավարող սուբյեկտի համառոտ անվանումը (csdo:BusinessEntityBriefName) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կրճատ անվանումը կամ տնտեսական գործունեություն վարող ֆիզիկական անձի ազգանունը, անունը և հայրանունը | M.SDE.00188 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.14.4. Կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը (csdo:BusinessEntityTypeName) | | | | | | | այն կազմակերպաիրավական ձևի անվանումը, որով գրանցված է տնտեսավարող սուբյեկտը | M.SDE.00090 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | |
| 2.14.5. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրառման համարը (ծածկագիրը) | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդը  (kindld ատրիբուտ) | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType(M.SDT.00158) Նույնականացուցչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | |
|  | | | | 2.14.6. Հասցեն  (ccdo:SubjectAddressDetails) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի հասցեն | M.CDE.00058 | ccdo:SubjectAddressDetailsType(M.CDT.00064) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Հասցեի տեսակի ծածակագիրը  (csdo:AddressKindCode) | | | | | հասցեի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00192 | csdo:AddressKindCodeType(M.SDT.00162) Ծածկագրի արժեքը՝ հասցեների տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.2. Երկրի ծածկագիրը  (csdo:UnifiedCountryCode) | | | | | երկրի ծածկագրային նշագիրը | M.SDE.00162 | csdo:UnifiedCountryCodeType (M.SDT.00112) Երկտառ ծածկագրի արժեքը՝ աշխարհի երկրների դասակարգչին համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Ձևանմուշ՝ [A-Z]{2} | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Տարածքի ծածկագիրը  (csdo:TerritoryCode) | | | | | վարչատարածքային բաժանման միավորի ծածկագիրը | M.SDE.00031 | csdo:TerritoryCodeType (M.SDT.00031) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 17 | 0..1 | |
| \*.4. Տարածաշրջանը  (csdo:RegionName) | | | | | վարչատարածքային բաժանման առաջին մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00007 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.5. Շրջանը  (csdo:DistrictName) | | | | | վարչատարածքային բաժանման երկրորդ մակարդակի միավորի անվանումը | M.SDE.00008 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.6. Քաղաքը  (csdo:CityName) | | | | | քաղաքի անվանումը | M.SDE.00009 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.7. Բնակավայրը  (csdo:SettlementName) | | | | | բնակավայրի անվանումը | M.SDE.00057 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.8. Փողոցը  (csdo:StreetName) | | | | | քաղաքային ենթակառուցվածքի փողոցաճանապարհային ցանցի տարրի անվանումը | M.SDE.00010 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.9. Շենքի համարը  (csdo:BuildingNumberId) | | | | | շենքի, մասնաշենքի, կառույցի նշագիրը | M.SDE.00011 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| \*.10. Շինության համարը  (csdo:RoomNumberld) | | | | | գրասենյակի կամ բնակարանի նշագիրը | M.SDE.00012 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
| \*.11. Փոստային ինդեքսը  (csdo:PostCode) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության փոստային ինդեքսը | M.SDE.00006 | csdo:PostCodeType (M.SDT.00006) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Ձևանմուշ՝ [A-Z0-9][A-Z0-9 -]{1,8}[A- Z0-9] | 0..1 | |
|  | | | | | | \*.12. Բաժանորդային արկղի համարը (csdo:PostOfficeBoxId) | | | | | փոստային կապի ձեռնարկության բաժանորդային արկղի համարը | M.SDE.00013 | csdo:Id20Type (M.SDT.00092) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | 2.14.7. Կոնտակտային վավերապայմանը (ccdo:UnifiedCommunication Details) | | | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտի կոնտակտային վավերապայմանը | M.CDE.00059 | ccdo:UnifiedCommunicationDetails Type (M.CDT.00065) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | | | \*.1. Կապի տեսակի ծածկագիրը (csdo:UnifiedCommunication ChannelCode) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի ծածկագրային նշագիրը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00193 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType (M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.2. Կապի տեսակի անվանումը (csdo:CommunicationChannel Name) | | | | | կապի միջոցի (կապուղու) տեսակի անվանումը (հեռախոս, ֆաքս, էլեկտրոնային փոստ և այլն) | M.SDE.00093 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| \*.3. Կապուղու նույնականացուցիչը (csdo:CommunicationChannel Id) | | | | | կապուղին նույնականացնող պայմանանշանների հաջորդականությունը (հեռախոսահամարի, ֆաքսի, էլեկտրոնային փոստի հասցեի և այլնի նշում) | M.SDE.00015 | csdo:CommunicationChannelIdType (M.SDT.00015) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. ե/8րկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 1000 | 1..\* | |
|  | | | | 2.14.8. Տրանսպորտային միջոցը պատրաստողի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:VehicleManufacturerKindCode) | | | | | | | տրանսպորտային միջոցը պատրաստող կազմակերպության տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00253 | trsdo:VehicleManufacturerKindCode Type (M.TR.SDT.00053) Ծածկագրի արժեքը՝ տրանսպորտային միջոցներ, տրանսպորտային միջոցների ամրաշրջանակներ, ինքնագնաց մեքենաներ և տեխնիկայի այլ տեսակներ պատրաստողների տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 1 | |
|  | | 2.15. ՄՄ ՏԿ 018/2011-ի պարտադիր պահանջներին համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթի մասին տեղեկություններ (trcdo:VehicleComplianceDoc Details) | | | | | | | | | հայտատուի կողմից որպես Մաքսային միության «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 018/2011) պարտադիր պահանջներին համապատասխանության ապացույց ներկայացված փաստաթղթի մասին տեղեկատվություն | M.TR.CDE.00024 | trcdo:VehicleComplianceDocDetails Type (M.TR.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..\* | |
|  | | | | 2.15.1. Փաստաթղթի անվանումը (csdo:DocName) | | | | | | | այն փաստաթղթի անվանումը, որն անհրաժեշտության դեպքում ներառում է փաստաթղթի տեսակը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | |
| 2.15.2. Փաստաթղթի համարը  (csdo:DocId) | | | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| 2.15.3. Փաստաթղթի ամսաթիվը  (csdo:DocCreationDate) | | | | | | | փաստաթղթի ձևակերպման (տրամադրման) ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
| 2.15.4. Ամսաթիվը  (csdo:EventDate) | | | | | | | միասնական ռեեստրում փաստաթղթի մասին գրառում կատարելու ամսաթիվը | M.SDE.00131 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
|  | | | | 2.15.5. Տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը (csdo:BusinessEntityName) | | | | | | | փաստաթուղթը տրամադրած տնտեսավարող սուբյեկտի ամբողջական անվանումը | M.SDE.00187 | csdo:Name300Type (M.SDT.00056) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 300 | 0..1 | |
| 2.15.6. Տնտեսավարող սուբյեկտի նույնականացուցիչը (csdo:BusinessEntityId) | | | | | | | պետական գրանցման ժամանակ ըստ ռեեստրի (ռեգիստրի) տրված գրառման համարը (ծածկագիրը) | M.SDE.00189 | csdo:BusinessEntityIdType (M.SDT.00157) Պայմանանշանների նորմալացված տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | ա) նույնականացման մեթոդը  (kindld ատրիբուտ) | | | | | տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդը | - | csdo:BusinessEntityIdKindIdType (M.SDT.00158) Նույնականացուցչի արժեքը՝ տնտեսավարող սուբյեկտների նույնականացման մեթոդների տեղեկատուից | 1 | |
|  | | 2.16. ԱԱՀ  (ccdo:FullNameDetails) | | | | | | | | | լիազորված մարմնի ղեկավարի ազգանունը, անունը, հայրանունը | M.CDE.00029 | ccdo:FullNameDetailsType (M.CDT.00016) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 | |
|  | | | | 2.16.1. Անունը  (csdo:FirstName) | | | | | | | ֆիզիկական անձի անունը | M.SDE.00109 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.16.2. Հայրանունը  (csdo:MiddleName) | | | | | | | ֆիզիկական անձի հայրանունը (երկրորդ կամ միջին անունը) | M.SDE.00111 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.16.3. Ազգանունը  (csdo:LastName) | | | | | | | ֆիզիկական անձի ազգանունը | M.SDE.00110 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
|  | | 2.17. Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:ConformityDocKindCode) | | | | | | | | | համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00001 | trsdo:ConformityDocKindCodeType(M.TR.SDT.00001)  Ծածկագրի արժեքը՝ համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d{2} | 0..1 | |
|  | | 2.18. Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը (trsdo:ConformityDocKindName) | | | | | | | | | համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի տեսակի անվանումը | M.TR.SDE.00260 | csdo:Name120Type (M.SDT.00055) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 120 | 0..1 | |
| 2.19. Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը (trcdo:ConformityDocStatusDetails) | | | | | | | | | փաստաթղթի կարգավիճակի փոփոխության մասին տեղեկություններ | M.TR.CDE.00088 | trcdo:ConformityDocStatusDetailsType (M.TR.CDT.00069) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | 2.19.1. Փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագիրը (trsdo:DocStatusCode) | | | | | | | փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00053 | trsdo:DocStatusCodeType (M.TR.SDT.00015) Ծածկագրի արժեքը՝ փաստաթղթի գործողության կարգավիճակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d | 1 | |
| 2.19.2. Համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի կարգավիճակի փոփոխության մասին փաստաթուղթը (trcdo:DocStatusChangeDoc Details) | | | | | | | տեղեկատվություն այն փաստաթղթի մասին, որի հիման վրա սահմանվել է համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթի գործողության կարգավիճակը | M.TR.CDE.00087 | trcdo:DocStatusChangeDocDetailsType (M.TR.CDT.00068) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 | |
|  | | | | | | \*.1. Փաստաթղթի անվանումը  (csdo:DocName) | | | | | այն փաստաթղթի անվանումը, որն անհրաժեշտության դեպքում ներառում է փաստաթղթի տեսակը, դա ընդունող մարմնի (կազմակերպության) անվանումը և փաստաթղթի սեփական անվանումը | M.SDE.00108 | csdo:Name500Type (M.SDT.00134) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 500 | 0..1 | |
| \*.2. Փաստաթղթի տեսակի ծածկագիրը  (csdo:DocKindCode) | | | | | այն փաստաթղթի տեսակի անվանումը, որն անհրաժեշտության դեպքում ներառում է փաստաթղթի տեսակը, դա ընդունող մարմնի (կազմակերպության) անվանումը և փաստաթղթի սեփական անվանումը | M.SDE.00054 | csdo:UnifiedCode20Type (M.SDT.00140) Ծածկագրի արժեքը՝ տեղեկատուին (դասակարգչին) համապատասխան, որը սահմանված է «Տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչ» ատրիբուտով։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 0..1 | |
|  | | | | | | | ա) տեղեկատուի (դասակարգչի) նույնականացուցիչը (codeListId ատրիբուտ) | | | | տեղեկատուի (դասակարգչի) այն նշագիրը, որին համապատասխան նշված է ծածկագիրը | - | csdo:ReferenceDataIdType(M.SDT.00091)  Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | | | | | \*.3. Փաստաթղթի ամսաթիվը  (csdo:DocCreationDate) | | | | | փաստաթղթի տրամադրման ամսաթիվը | M.SDE.00045 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
| \*.4. Փաստաթղթի համարը  (csdo:DocId) | | | | | փաստաթղթի գրանցման ժամանակ դրան տրվող թվային կամ տառաթվային նշագիրը | M.SDE.00044 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
| \*.5. Փաստաթղթի ձևաթղթի համարը  (csdo:FormNumberId) | | | | | պատրաստման ժամանակ փաստաթղթի ձևաթղթին տրված համարը | M.SDE.00142 | csdo:Id50Type (M.SDT.00093) Պայմանանշանների նորմալացված տողը։  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 50 | 0..1 | |
|  | | | | 2.19.3. Ծանոթագրությունը  (csdo:NoteText) | | | | | | | փաստաթղթի գործողության կարգավիճակի փոփոխության պատճառի նկարագրությունը | M.SDE.00076 | csdo:Text4000Type (M.SDT.00088) Պայմանանշանների տողը:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 4000 | 0..1 | |
| 2.19.4. Մեկնարկի ամսաթիվը  (csdo:StartDate) | | | | | | | կարգավիճակի գործողությունը սկսվելու ամսաթիվը | M.SDE.00073 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
| 2.19.5. Ավարտի ամսաթիվը  (csdo:EndDate) | | | | | | | կարգավիճակի գործողությունը ավարտվելու ամսաթիվը | M.SDE.00074 | bdt:DateType (M.BDT.00005) Ամսաթվի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 | |
|  | | 2.20. Տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագիրը (trsdo:TechnicalRegulationObject KindCode) | | | | | | | | | տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտի տեսակի ծածկագրային նշագիրը | M.TR.SDE.00026 | trsdo:TechnicalRegulationObjectKind CodeType (M.TR.SDT.00005) Ծածկագրի արժեքը՝ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների տեսակների դասակարգչին համապատասխան:  Ձևանմուշ՝ \d | 1 | |
| 2.21. Ապրանքի քանակը  (csdo:UnifiedCommodityMeasure) | | | | | | | | | խմբաքանակի ծավալը՝ հատերով արտահայտած | M.SDE.00167 | csdo:UnifiedPhysicalMeasureType (M.SDT.00122) Հաշվարկման տասական համակարգում թիվ։ Թվանշանների առավելագույն քանակը՝ 24: Կոտորակային թվերի առավելագույն քանակը՝ 6 | 0..1 | |
|  | | | | ա) չափման միավորը  (measurementUnitCode ատրիբուտ) | | | | | | | չափման միավորի ծածկագրային նշագիրը | - | csdo:MeasurementUnitCodeType (M.SDT.00074) Տառաթվային ծածկագիրը:  Ձևանմուշ՝ [0-9A-Z]{2,3} | 1 | |
| բ) դասակարգիչի նույնականացուցիչը  (measurementUnitCodeListld ատրիբուտ) | | | | | | | չափման միավորների դասակարգչի նույնականացուցիչը | - | csdo:ReferenceDataIdType(M.SDT.00091) Պայմանանշանների նորմալացված տողը, որը չի պարունակում տողի (#xA) և սյունատի (#x9) ընդհատման պայմանանշաններ:  Նվազ. երկարությունը՝ 1:  Առավ. երկարությունը՝ 20 | 1 | |
|  | | 2.22. Ընդհանուր ռեսուրսի գրառման տեխնոլոգիական բնութագրերը  (ccdo:ResourceItemStatusDetails) | | | | | | | | | համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրի գրառման մասին տեղեկատվություն | | M.CDE.00032 | ccdo: ResourceltemStatusDetai 1 sT уре (M.CDT.00033) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 1 |
|  | | | | 2.22.1. Գործողության ժամանակահատվածը (ccdo:ValidityPeriodDetails) | | | | | | | ընդհանուր ռեսուրսի (ռեեստրի, ցանկի, տվյալների բազայի) գրառման գործողության ժամանակահատվածը | | M.CDE.00033 | ccdo:PeriodDetailsType (M.CDT.00026) Որոշվում է ներդրված տարրերի արժեքների ոլորտներով | 0..1 |
|  | | | | | | \*. 1. Մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը (csdo:StartDateTime) | | | | | մեկնարկի ամսաթիվը և ժամը | | M.SDE.00133 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
| \*.2. Ավարտի ամսաթիվը և ժամը (csdo:EndDateTime) | | | | | ավարտի ամսաթիվը և ժամը | | M.SDE.00134 | bdt:DateTimeType (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601–2001-ին համապատասխան | 0..1 |
|  | | | | 2.22.2. Թարմացման ամսաթիվը և ժամը (csdo:UpdateDateTime) | | | | | | | ընդհանուր ռեսուրսի գրառման (ռեեստրի, ցանկի, տվյալների բազայի) թարմացման ամսաթիվը և ժամը | | M.SDE.00079 | bdt:DateTimeTуре (M.BDT.00006) Ամսաթվի և ժամի նշագիրը՝ ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8601-2001–ին համապատասխան | 0..1 |

————————

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի  
2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ

**ԿԱՐԳ**

**«Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացին՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011)   
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով միանալու**

I. Ընդհանուր դրույթներ

1. Սույն Կարգը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության (այսուհետ՝ Միություն) իրավունքի մաս կազմող հետևյալ ակտերին համապատասխան՝

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագիր.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Ընդհանուր գործընթացներն արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 200 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 2-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի ձևավորման և վարման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 225 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի դեկտեմբերի 9-ի «Տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի հաստատման, տեխնիկական կանոնակարգին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին ծանուցման, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականի և տրանսպորտային միջոցի՝ դրա կառուցվածքում կատարված փոփոխություններով, անվտանգության պահանջներին համապատասխանության մասին վկայականի ձևաթղթերի լրացման կանոնների մասին» թիվ 232 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունվարի 27-ի «Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգում տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 5 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի ապրիլի 14-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների ցանկի և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի օգոստոսի 19-ի թիվ 132 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 29 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի հունիսի 9-ի «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում ընդհանուր գործընթացների վերլուծության, օպտիմալացման, ներդաշնակեցման և նկարագրման մեթոդիկայի մասին» թիվ 63 որոշում.

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2015 թվականի սեպտեմբերի 28-ի «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների պետական իշխանության մարմինների՝ միմյանց միջև և Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ անդրսահմանային փոխգործակցության ժամանակ էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման վերաբերյալ հիմնադրույթը հաստատելու մասին» թիվ 125 որոշում։

II. Կիրառության ոլորտը

2. Սույն Կարգով սահմանվում են տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանությունը գնահատելու վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը (այսուհետ՝ ընդհանուր գործընթաց) գործողության մեջ դնելու և ընդհանուր գործընթացին նոր մասնակցի միանալու ընթացակարգերի կազմին և բովանդակությանը ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև դրանց կատարման ժամանակ իրականացվող տեղեկատվական փոխգործակցությանը ներկայացվող պահանջները։

III. Հիմնական հասկացությունները

3. Սույն Կարգի նպատակներով օգտագործվում են հասկացություններ, որոնք ունեն հետևյալ իմաստը՝

«ինտեգրված համակարգի աշխատանքի ապահովման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթեր»՝ տեխնիկական, տեխնոլոգիական, մեթոդական և կազմակերպչական փաստաթղթեր, որոնք նախատեսված են «Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական փոխգործակցության մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 3 հավելված) 30-րդ կետով.

«տեխնոլոգիական փաստաթղթեր»՝ փաստաթղթեր, որոնք ընդգրկված են ընդհանուր գործընթացի իրագործման ժամանակ տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի տիպային ցանկում, որը նախատեսված է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի թիվ 200 որոշման 1-ին կետով։

Սույն Կարգում օգտագործվող մյուս հասկացություններն օգտագործվում են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցության կանոնների (այսուհետ՝ Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններ) 4-րդ կետով սահմանված իմաստներով։

IV. Փոխգործակցության մասնակիցները

4. Սույն Կարգով նախատեսված ընթացակարգերը փոխգործակցության մասնակիցների կողմից իրականացվելու ժամանակ վերջիններիս դերերը ներկայացված են աղյուսակում։

Աղյուսակ 1

Փոխգործակցության մասնակիցների դերերը

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Համարը՝  ը/կ | Դերի անվանումը | Դերի նկարագրությունը | Դերը կատարող մասնակիցը |
| 1 | Ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակիցը | կատարում է սույն Կարգով նախատեսված ընթացակարգերը | Միության անդամ պետության լիազորված մարմին |
| 2 | Ադմինիստրատորը | համակարգում է սույն Կարգով նախատեսված ընթացակարգերի իրականացումը և մասնակցում է ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի հետ տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորմանը | Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով |

V. Ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելը

5. Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի ««Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործելու ընթացքում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող տեխնոլոգիական փաստաթղթերի մասին» թիվ 88 որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից Միության անդամ պետությունները (այսուհետ՝ անդամ պետություններ)՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) համակարգմամբ, սկսում են ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու ընթացակարգի իրականացումը։

6. Ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու համար անդամ պետությունների կողմից պետք է իրականացվեն ընդհանուր գործընթացին միանալու ընթացակարգով սահմանված անհրաժեշտ միջոցառումները՝ սույն Կարգի VI բաժնին համապատասխան։

7. Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջպետական փորձարկումների անցկացման հարցերով հանձնաժողովի առաջարկությունների հիման վրա Հանձնաժողովի կոլեգիան կարգադրություն է ընդունում ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու մասին։

8. Արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջպետական փորձարկումների անցկացման հարցերով հանձնաժողովի՝ ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելու համար պատրաստ լինելու մասին հանձնարարականն ընդունելու համար հիմք կարող են հանդիսանալ անդամ պետություններից մեկի և Հանձնաժողովի տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության թեստավորման արդյունքները։

9. Ընդհանուր գործընթացը գործողության մեջ դնելուց հետո դրան կարող են միանալ նոր մասնակիցներ՝ ընդհանուր գործընթացին միանալու ընթացակարգի իրականացման միջոցով։

VI. Միանալու ընթացակարգի նկարագրությունը

1. Ընդհանուր պահանջները

10. Ընդհանուր գործընթացին միանալու համար դրան միացող մասնակցի կողմից պետք է կատարվեն ինտեգրված համակարգի աշխատանքի ապահովման ժամանակ կիրառվող փաստաթղթերում, տեխնոլոգիական փաստաթղթերում նշված պահանջները, ինչպես նաև անդամ պետության ազգային հատվածի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցությունը կանոնակարգող՝ անդամ պետության օրենսդրության պահանջները։

11. Ընդհանուր գործընթացին նոր մասնակցի միանալու ընթացակարգի իրականացումը ներառում է՝

ա) ընդհանուր գործընթացին նոր մասնակցի միանալու մասին անդամ պետության կողմից Հանձնաժողովին տեղեկացնելը (նշելով ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում տեղեկատվական փոխգործակցության ապահովման համար պատասխանատու՝ անդամ պետության լիազորված մարմինը).

բ) անդամ պետության նորմատիվ իրավական ակտերում տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ փոփոխությունների կատարումը (միանալու ընթացակարգն սկսելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում).

գ) անհրաժեշտության դեպքում ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի տեղեկատվական համակարգի մշակում (լրամշակում) (միանալու ընթացակարգի իրականացումն սկսելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում).

դ) ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի տեղեկատվական համակարգի միացում անդամ պետության ազգային հատվածին, եթե այդպիսի միացում նախկինում չի իրականացվել (միանալու ընթացակարգի իրականացումն սկսելու օրվանից 3 ամսվա ընթացքում).

ե) Տեղեկատվական փոխգործակցության կանոններում նշված՝ ադմինիստրատորի կողմից տարածվող տեղեկատուների ու դասակարգիչների ստացումն ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի կողմից.

զ) ընդհանուր գործընթացին միացող մասնակցի կողմից՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թիվ 88 որոշմամբ հաստատված՝ ««Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերի (Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերի) պահանջներին համապատասխանության գնահատման վերաբերյալ տրամադրված կամ ընդունված փաստաթղթերի միասնական ռեեստրների ձևավորում և վարում» ընդհանուր գործընթացը՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրին վերաբերող մասով, արտաքին և փոխադարձ առևտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի միջոցներով իրագործման համար օգտագործվող էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկությունների ձևաչափերի և կառուցվածքների նկարագրությանը» համապատասխան՝ տրանսպորտային միջոցի տիպի, ամրաշրջանակի տիպի տրամադրված հաստատումների, տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի անվտանգության մասին վկայականների և «Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 018/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող փաստաթուղթը չեղարկելու մասին գրանցված ծանուցումների միասնական ռեեստրի ազգային մասից ձևակերպված տեղեկությունների փոխանցում՝ Միության տեղեկատվական պորտալում նախնական հրապարակման համար (միանալու ընթացակարգի իրականացումն սկսելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում).

է) միացող անդամ պետության լիազորված մարմնի և ադմինիստրատորի տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվական փոխգործակցության՝ տեխնոլոգիական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխանության մասով թեստավորում (միանալու ընթացակարգի իրականացումն սկսելու օրվանից 6 ամսվա ընթացքում):

————————