ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի   
2018 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 29 որոշման

**ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝**

«Անվավոր տրանսպորտային միջոցների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգում   
(ՄՄ ՏԿ 018/2011) կատարվող

1. Տեխնիկական կանոնակարգի, թիվ 1-4, 6, 8-10 եւ 12 հավելվածների, թիվ 14 հավելվածի թիվ 1 եւ 2 հավելվածների ու թիվ 15 հավելվածի թիվ 1 եւ 2 հավելվածների տեքստում համապատասխան հոլովով «ՄԱԿ-ի ԵՏՀ կանոններ» բառերը փոխարինել համապատասխան հոլովով «ՄԱԿ-ի կանոններ» բառերով (բացառությամբ տեխնիկական կանոնակարգի «Նախաբան» բաժնի երրորդ պարբերության)։

2. Տեխնիկական կանոնակարգի, թիվ 2 եւ 12 հավելվածների տեքստում համապատասխան հոլովով «Համընդհանուր տեխնիկական կանոններ» բառերը փոխարինել համապատասխան հոլովով «ՄԱԿ-ի համընդհանուր տեխնիկական կանոններ» բառերով (բացառությամբ տեխնիկական կանոնակարգի «Նախաբան» բաժնի երրորդ պարբերության)։

3. «Նախաբան» բաժնի երրորդ պարբերության մեջ «Միավորված ազգերի կազմակերպության Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի կանոններ (ՄԱԿ-ի ԵՏՀ կանոններ)» բառերը փոխարինել «Միավորված ազգերի կազմակերպության կանոններ (ՄԱԿ-ի կանոններ)» բառերով, «ընդունվող Համընդհանուր տեխնիկական կանոնների» բառերը փոխարինել «ընդունվող՝ ՄԱԿ-ի համընդհանուր տեխնիկական կանոնների» բառերով, «ընդունվող կարգադրագրերի» բառերը փոխարինել «ընդունվող՝ ՄԱԿ-ի կարգադրագրերի» բառերով։

4. 3-րդ կետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 8-րդ ենթակետով՝

«8) ազգային անվտանգությունն ապահովելու համար մատակարարվող, այդ թվում՝ պետական պաշտպանության պատվերով զինված ուժեր, այլ զորքեր, զինվորական կազմավորումներ եւ մարմիններ մատակարարվող, ինչպես նաեւ այլ զորքերի, զինվորական կազմավորումների եւ մարմինների զինված ուժերից արտակարգ իրավիճակների ու տարերային աղետների հետեւանքները վերացնելու նպատակներով օգտագործման համար փոխանցվող։»։

5. 4-րդ կետում «3-րդ կետի 1-ին, 2-րդ, 4-րդ եւ 5-րդ ենթակետերում» բառերը փոխարինել «սույն տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ կետի 1-5-րդ, 7-րդ եւ 8-րդ ենթակետերում» բառերով։

6. 5-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել։

7. 16-րդ կետի 1-ին ենթակետը լրացնել «համապատասխանության գնահատում անցկացվելու դեպքում՝ տիպի հաստատման ձեւով» բառերով։

8. 39-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«39. Նախկինում տիպերի հաստատման ձեւով համապատասխանության գնահատում անցած բազային տրանսպորտային միջոցների (շասսիների) օգտագործմամբ արտադրված տրանսպորտային միջոցների տիպերի համապատասխանության գնահատման ժամանակ հայտատուն կարող է ներկայացնել տրանսպորտային միջոցներն արտադրողի եւ բազային տրանսպորտային միջոցներն (շասսիներն) արտադրողի միջեւ անվտանգության ապահովման պատասխանատվության տարանջատման մասին փաստաթղթեր։ Այդ դեպքում բազային տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատումը (շասսիի տիպի հաստատումը), որը գործում է դրա շրջանառության մեջ դրվելու պահի դրությամբ, օգտագործվում է որպես ապացուցողական նյութ։

Տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատումները (շասսիի տիպի հաստատումները), որոնք տրվել են բազային տրանսպորտային միջոցների (շասսիների) համար, կարող են օգտագործվել որպես տրանսպորտային միջոցների (շասսիների) բազայի վրա պատրաստված բոլոր այն տրանսպորտային միջոցների համար համապատասխանությունը հաստատող փաստաթուղթ, որոնք շրջանառության մեջ են դրվել նշված փաստաթղթերի գործողության ժամանակահատվածում։ Ընդ որում, բազային տրանսպորտային միջոցների (շասսիների) օգտագործմամբ պատրաստվող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ կարող են կիրառվել պահանջներ, որոնց հետ համապատասխանությունը հաստատվել է բազային տրանսպորտային միջոցի (շասսիի) համապատասխանությունը գնահատելիս։»։

9. 42-րդ կետի չորրորդ պարբերության առաջին նախադասության մեջ «սույն տեխնիկական կանոնակարգի 39-րդ կետի հիման վրա պահանջների՝ գործողից ցածր մակարդակ կիրառելու դեպքում սահմանափակվում է մեկ տարով՝ այն պահանջներն ուժի մեջ մտնելու ամսաթվից սկսած, որոնց հետ համապատասխանությունը չի հաստատվել» բառերը փոխարինել «սույն տեխնիկական կանոնակարգի 39-րդ կետին համապատասխան պահանջների՝ գործողից ցածր մակարդակ կիրառելու դեպքում, ինչպես նաեւ տրանսպորտային միջոցի տիպի այն հաստատումը (շասսիի տիպի հաստատումը) օգտագործելու դեպքում, որի գործողության ժամկետն ավարտվել է, սահմանափակվում է 1 տարով՝ սկսած բազային տրանսպորտային միջոցի տիպի հաստատման (շասսի տիպի հաստատման) գործողության ժամկետի ավարտի օրվանից»։

10. 74-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«74. Շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների համար սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կատարումն ապահովվում է տրանսպորտային միջոցների սեփականատերերի (տիրապետողների) կողմից։ Շահագործման մեջ գտնվող տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ չեն կիրառվում սույն տեխնիկական կանոնակարգի՝ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքում՝ ստուգման ենթակա այն տարրերի առկայության վերաբերյալ պահանջները, որոնք տրանսպորտային միջոցը շրջանառության մեջ դրվելու պահի դրությամբ նախատեսված չեն եղել դրա մեջ։»։

11. 82-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«82. Որպես հայտատու հանդես է գալիս տրանսպորտային միջոցների համար որպես փոխովի (պահեստային) մասեր մատակարարվող բաղադրիչներն արտադրողը կամ նրա անունից գործող՝ լիազորված ներկայացուցիչը։ Նշված հայտատուն իրավունք ունի սույն տեխնիկական կանոնակարգի 10-րդ հավելվածին համապատասխան կոնկրետ բաղադրիչների համար նախատեսվածների թվից ընտրելու համապատասխանության հաստատման ցանկացած ձեւ եւ սխեմա կամ նշված հավելվածում այդ բաղադրիչների համար նախատեսվածներից ավելի բարդ ձեւ եւ սխեմա (սերտիֆիկացման մարմնի հետ համաձայնեցմամբ)։»։

12. 97-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«97. Սույն տեխնիկական կանոնակարգի 25-րդ կետով նախատեսված պահանջներին համապատասխանող՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության ռեզիդենտ հանդիսացող արտադրողը կամ արտադրողի ներկայացուցիչն իրավունք ունեն ներկայացնելու համապատասխանության սերտիֆիկատ ստանալու հայտ կամ գրանցելու տրանսպորտային միջոցների հետվաճառքային սպասարկման համար որպես փոխովի (պահեստային) մասեր մատակարարվող ինքնօրինակ բաղադրիչների համար համապատասխանության հայտարարագիրը՝ տրանսպորտային միջոցի (շասսիի) տիպի հաստատման դրական արդյունքների հիման վրա։»։

13. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 1 հավելվածում՝

ա) 1-ին աղյուսակի 1.2-րդ դիրքը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ.

«Եթե մեկ սռնու անիվների ճանապարհային մակերեւույթի հետ շփման կետերի կենտրոնների միջեւ հեռավորությունը 460 մմ-ից պակաս է, ապա այդ տրանսպորտային միջոցները պատկանում են L3 կատեգորիային։».

բ) 4-րդ աղյուսակի 91-րդ դիրքում «կունդերի թասակներ (այդ թվում՝ դեկորատիվ)» բառերը փոխարինել «անիվների կունդերի եւ դեկորատիվ թասակներ» բառերով։

14. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածում՝

ա) աղյուսակում՝

հինգերորդ վանդակում 9-րդ, 12 - 15-րդ, 18-րդ, 21 - 23-րդ, 27 - 28-րդ, 41-րդ, 50-րդ, 83-րդ, 87-րդ, 94-րդ, 97-րդ, 100-րդ, 104 - 107-րդ դիրքերը լրացնել 23-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

հինգերորդ սյունակում 24-րդ դիրքը լրացնել 23-րդ, 40-րդ եւ 43-րդ ծանոթագրություններին կատարվող հղումներով.

հինգերորդ սյունակում 29-րդ դիրքը լրացնել 23-րդ եւ 38-րդ ծանոթագրություններին կատարվող հղումներով.

հինգերորդ սյունակում 36-րդ դիրքը լրացնել 44-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

38-րդ դիրքը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «38. | Լուսավորման եւ լուսային ազդանշանային սարքվածքներով համալրում | М, N, O | ՄԱԿ-ի թիվ 48-03 կանոններ | 17-րդ, 31-րդ, 45-րդ |
|  | ՄԱԿ-ի թիվ 48-04 կանոններ | 2-րդ, 17-րդ, 31-րդ, |
|  |  | 42-րդ, 45-րդ». |

հինգերորդ սյունակում 42-րդ դիրքը լրացնել 23-րդ եւ 38-րդ ծանոթագրություններին կատարվող հղումներով.

49–րդ դիրքում`

երրորդ սյունակը լրացնել «, L6, L7» նշագրերով.

հինգերորդ սյունակը լրացնել 39-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

51–րդ դիրքում`

երրորդ սյունակում «L1 L2, L3, L4, L5» նշագրերը փոխարինել «L» նշագրով.

հինգերորդ սյունակը լրացնել 39-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

67–րդ դիրքում`

երրորդ սյունակում «L1-L5» նշագրերը փոխարինել «L» նշագրով.

հինգերորդ սյունակը լրացնել 39-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

հինգերորդ սյունակում 69-րդ դիրքի երկրորդ պարբերությունը լրացնել 41-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

երրորդ սյունակում 77-րդ դիրքը լրացնել «ինքնագնաց ամրաշրջանակներ՝ նախատեսված բացառապես ամբարձիչային սարքվածքների մոտաժման համար».

երրորդ սյունակում 78-րդ դիրքը լրացնել «, L6, L7» նշագրերով.

79-րդ դիրքը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| «79. | Էլեկտրաշարժաբերով տրանսպորտային միջոցների անվտանգությունը | M, N | ՄԱԿ-ի թիվ 100-01 կանոններ». |

հինգերորդ վանդակում 96-րդ, 98-րդ եւ 103-րդ դիրքերը լրացնել 22-րդ ծանոթագրությանը կատարվող հղումով.

բ) 16-րդ ծանոթագրության մեջ «ներկայացվող պահանջների մակարդակը պետք է համապատասխանի բազային տրանսպորտային միջոցին ներկայացվող պահանջների մակարդակին» բառերը փոխարինել «ներկայացվող պահանջների ծավալը պետք է համապատասխանի բազային տրանսպորտային միջոցին ներկայացվող պահանջների ծավալին».

գ) 23-րդ եւ 24–րդ ծանոթագրությունները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«23) Զրահապատ պաշտպանական միջոցներով համալրված տրանսպորտային այն միջոցների համար, որոնց համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության պահանջներին հաստատվել է սահմանված կարգով, սահմանված պահանջներից շեղում թույլատրվում է այն դեպքում, եթե այդ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի առանձնահատկությունները թույլ չեն տալիս ամբողջությամբ կատարել այդ պահանջները։

24) Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության գնահատում չանցած տրանսպորտային միջոցների տիպին դասվող տրանսպորտային միջոցների համար արտակարգ արգելակման դեպքում կայունության եւ օգնության հսկողության էլեկտրոնային համակարգերով համալրված լինելը պարտադիր է։ Թույլատրվում է N1 կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների համապատասխանության գնահատում՝ ըստ ՄԱԿ–ի թիվ 13–11 կանոնների։

2016 թվականի հունվարի 1–ից պարտադիր է այն տրանսպորտային միջոցների սարքավորումը հակաբլոկավորման արգելակային համակարգերով, որոնց վրա չի տարածվում սույն ծանոթագրության առաջին պարբերության գործողությունը, ընդ որում, այդ տրանսպորտային միջոցների՝ արտակարգ արգելակման ժամանակ կայունության եւ օգնության հսկողության էլեկտրոնային համակարգերով համալրված լինելն ունի կամընտրական բնույթ։

Նշված պահանջը չի կիրառվում N1G կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ եւ այն տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք համալրված են զրահապատ պաշտպանական միջոցով, որի համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության պահանջներին հաստատվել է սահմանված կարգով։».

գ) 35–րդ ծանոթագրության մեջ՝

առաջին նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝ «Սույն տեխնիկական կանոնակարգի կամ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության պահանջներին համապատասխանության գնահատում չանցած տրանսպորտային միջոցների տիպին պատկանող N1կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների համար կայունության հսկողության էլեկտրոնային համակարգերով համալրված լինելը պարտադիր է։».

լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«Նշված պահանջը չի կիրառվում N1G կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների եւ այն զրահապատ պաշտպանական միջոցով համալրված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որի համապատասխանությունը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրության պահանջներին հաստատվել է սահմանված կարգով։».

ե) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 38-45-րդ ծանոթագրություններով.

«38) Սահմանափակ ֆիզիկական հնարավորություններով անձանց փոխադրման համար նախատեսված տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ լրացուցիչ կիրառվում են ՄԱԿ-ի թիվ 107-03 կանոնների 8-րդ հավելվածի պահանջները։

39) Պահանջները կիրառվում են մոտոցիկլետի նստելատեղով քվադրոցիկլների առնչությամբ։

40) Հայտատուի հայեցողությամբ՝ թույլատրվում է ՄԱԿ-ի թիվ 29-03 կանոններին համապատասխանության հաստատումը, բացառությամբ այն տրանսպորտային միջոցների, որոնք ընդգրկված չեն ՄԱԿ-ի թիվ 29-03 կանոնների կիրառման ոլորտում։

41) 5-րդ էկոլոգիական դասի պահանջները չեն կիրառվում զրահապատ պաշտպանական միջոցով սարքավորված М1 կատեգորիայի այն տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնց տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածը գերազանցում է ՄԱԿ-ի թիվ 83-06 կանոնների կիրառման ոլորտում սահմանված զանգվածը՝ 5-րդ էկոլոգիական դասին ներկայացվող պահանջներին՝ բազային տրանսպորտային միջոցի համապատասխանության պայմանով։

42) ՄԱԿ-ի թիվ 48-03 կանոններով նախատեսված տրանսպորտային միջոցի տիպի պաշտոնական հաստատման մասին հաղորդագրության առկայության դեպքում կիրառվում են ՄԱԿ-ի նշված կանոնների պահանջները, այդ թվում՝ այն տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք արտադրվում են այնպիսի տրանսպորտային միջոցների շասսիների բազայի հիման վրա կամ դրանց օգտագործմամբ, որոնց նկատմամբ առկա է տիպի պաշտոնական հաստատման մասին այդպիսի հաղորդագրություն։ Իրավապահ գործունեության մեջ օգտագործվող հատուկ զրահապատ տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ կիրառվում են ՄԱԿ-ի թիվ 48-03 կանոնները։

43) Պահանջները չեն տարածվում ինքնագնաց ամբարձիչային այն սարքվածքների վրա, որոնց կառուցվածքն այնպիսին է, որ դրանց կեռը սեւեռակող սլաքներն ու մետաղաճոպանները պաշտպանում են խցիկը։

44) Իրավապահ գործունեության մեջ օգտագործվող հատուկ զրահապատ տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ պարտադիր է միայն II դասի հիմնական հայելիների առկայությունը, ընդ որում՝ չի կիրառվում տրանսպորտային միջոցի ներսից փակ դռան դեպքում վարորդի նստատեղի կողմում գտնվող արտաքին հայելու դիրքի կարգավորման հնարավորության ապահովման մասին պահանջը։

45) Այն զրահապատ պաշտպանական միջոցով համալրված տրանսպորտային միջոցի նկատմամբ, որի համապատասխանությունը նորմատիվ տեխնիկական պահանջներին հաստատված է սահմանված կարգով, պետք է ապահովվի բոլոր պարտադիր լուսային սարքերի տեղադրումը եւ պետք է պահպանվեն դրանց տեսանելիության անկյուններին ներկայացվող պահանջները։»։

15. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի 3-րդ հավելվածի 6-րդ բաժինը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ ծանոթագրությամբ՝

|  |  |
| --- | --- |
| «Ծանոթագրություն. | Սույն բաժնի պահանջները չեն տարածվում M1 եւ N1 կատեգորիաների այն տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ, որոնք համալրված են համատեղ օդափոխման, ջեռուցման եւ օդորակման համակարգով (կլիմայի կառավարման համակարգով)։»։ |

16. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 6 հավելվածում՝

ա) 1.6.8.6-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1.6.8.6. 220 Վ, 50 Հց արտաքին ցանցից էլեկտրասնուցման ներմուծման համակարգի արտաքին պաշտպանված հարակցիչը պետք է՝

բ) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.6.9.4-րդ ենթակետով՝

«1.6.9.4. Խցիկը պետք է ունենա ռադիոկապի միջոցների տեղակայման համար ռադիոնախապատրաստական սարքեր։».

գ) 1.6.11.3-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.6.11.3. Սրահի ներկառուցված կահույքը, աշխատանքային բազկաթոռների, նստոցների, հիվանդի համար նախատեսված ներքնակի երեսքաշման նյութերը պետք է պատրաստված լինեն այնպիսի նյութերից, որոնց համապատասխանությունը սահմանված պահանջներին հաստատված է հիգիենիկ եզրակացությամբ։».

դ) 1.6.11.4-րդ, 1.6.12-րդ ենթակետերը, 1.6.1-ին նկարը եւ 1.6.2 աղյուսակը հանել.

ե) 1.6.13-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1.6.13. Շտապ բուժօգնության ավտոմեքենայի խցիկը պետք է լրացուցիչ սարքավորված լինի՝ ուղեւորի կողմից հողմապակու ներքեւի անկյունում կամ դռների վերեւում տեղադրված բռնաձողով։

զ) 1.6.14.1-ին ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1.6.14.1. Բժշկական սրահի եւ վարորդի խցիկի միջեւ գտնվող միջնորմը պետք է սարքավորված լինի շարժական պատուհանով կամ պատուհանով սարքավորված դռնատեղով։».

է) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.6.14.6 -րդ ենթակետով.

«1.6.14.6. Ֆուրգոն տեսակի թափքով մոդուլային կառուցվածքով շտապ բուժօգնության ավտոմեքենաների համար խցիկի եւ բժշկական սրահի միջեւ պետք է նախատեսված լինի շարժական պատուհան կամ ձայնային կապ (A դասի ավտոմոբիլների համար) կամ ձայնային եւ տեսակապ (B եւ C դասերի ավտոոբիլների համար)։».

ը) 1.6.18-րդ ենթակետում՝

առաջին պարբերության մեջ «պաստառով» բառը փոխարինել «երեսվածքով» բառով.

երկրորդ պարբերության առաջին նախադասության մեջ «պաստառի» բառը փոխարինել «երեսվածքի» բառով.

թ) 1.6.19-րդ ենթակետը հանել.

ժ) 1.6.22-րդ ենթակետի տեքստում «առաստաղի պանելների» բառերը փոխարինել «կողային եւ առաստաղի պանելների» բառերով.

ժա) 1.6.24-րդ եւ 1.6.25-րդ ենթակետերը հանել.

ժբ) 1.6.6 աղյուսակում՝

«2200» թիվը փոխարինել «2000\*» թվով.

լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ, «\*» նշանով տողատակի ծանոթագրությամբ՝

«\* 2400 մմ՝ եթե տրանսպորտային միջոցը սարքավորված է 2 եւ ավելի հիվանդներ փոխադրելու համար։».

ժգ) 1.6.33-րդ ենթակետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«Միջնորմով դռնատեղի առկայության դեպքում բազկաթոռի կառուցվածքը պետք է ապահովի ավտոմոբիլի խցիկ անցնելու հնարավորությունը։».

ժդ) 1.6.34 - 1.6.36-րդ ենթակետերը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1.6.34. Ձախակողմյան մասում աշխատանքային նստոցը (առկայության դեպքում) պետք է ունենա անվտանգության գոտի։

1.6.35. Աջակողմյան մասում աշխատանքային նստոցը (առկայության դեպքում) պետք է ունենա անվտանգության գոտի եւ լրացուցիչ պատգարակների տեղադրման եւ սեւեռակման հնարավորություն ապահովող ծալովի կառուցվածք։

Սույն հավելվածի 1.6.34-րդ ենթակետում եւ սույն ենթակետում նշված անվտանգության գոտիներին ներկայացվող պահանջները սահմանվում են ՄԱԿ-ի՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածին համապատասխան կիրառվող թիվ 16 կանոններով։

1.6.36. Նստոցների լայնությունը պետք է լինի առնվազն 450 մմ, խորությունը՝ առնվազն 400 մմ (բազկաթոռների համար), 330 մմ (այլ նստոցների համար), հատակի մակարդակից բարձրությունը՝ առնվազն 420 մմ։ Նստոցների թիկնակների բարձրությունները պետք է համապատասխանեն ՄԱԿ-ի թիվ 25 կանոնների պահանջներին։ Նստոցների բարձիկների հաստությունը պետք է լինի առնվազն 50 մմ։».

ժե) 1.6.41-րդ ենթակետում՝

առաջին պարբերության մեջ «կամ շարժիչի ինքնավար ջեռակի հետ միասին աշխատող ջեռուցման համակարգով» բառերը հանել.

երկրորդ պարբերության մեջ «+5 °C աստիճանից ոչ ավելի» բառերը փոխարինել «±5 °C աստիճանից ոչ ավելի» բառերով.

ժզ) 1.6.47-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«1.6.47. Սրահը պետք է ապահովված լինի առնվազն 2 լ տարողությամբ կրակմարիչով։».

ժէ) 1.6.48-րդ ենթակետը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«B եւ C դասերի շտապ բուժօգնության ավտոմոբիլները պետք է սարքավորված լինեն կալունակների համակարգով, որն ապահովում է երկրորդ հիվանդի համար ներարկման լրացուցիչ համակարգ կախելը (եթե տրանսպորտային միջոցը սարքավորված է 2 հիվանդ փոխադրելու համար)։».

2) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.6.561-րդ ենթակետով.

«1.6.561. B եւ C դասերի շտապ բուժօգնության ավտոմոբիլների բժշկական սրահները պետք է սարքավորված լինեն բարձր ճնշման արժեքի ցուցանշմամբ՝ բժշկական գազերի մատուցման համակարգով եւ համակարգում ճնշման կրիտիկական արժեքների ազդասարքով։ Բժշկական գազերի մատուցման համակարգի օդաճնշիչ հարակցիչները պետք է ապահովեն միացումը գազաշնչառական սարքավորումներին։».

ժը) 1.6.57.4-րդ ենթակետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.6.57.4. Ընդունիչ սարքվածքի կառուցվածքը պետք է ապահովի պատգարակների (անվասայլակների) անվտանգ ներս գլորելը (դուրս գլորելը), ամրակայման եւ արձակման հեշտությունն ու հուսալիությունը։ Պատգարակների ամրակման տարրերը պետք է բացառեն շտապ բուժօգնության ավտոմեքենայի շարժման ժամանակ լրացուցիչ աղմուկների առաջացումը։

ժթ) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 1.6.57.5 -րդ ենթակետով.

«1.6.57.5. B եւ C դասերի շտապ բուժօգնության ավտոմոբիլների բժշկական սրահները պետք է սարքավորված լինեն անվասայլակով՝ ընդունիչ սարքվածքի վրա հիմնական պատգարակները տեղադրելու համար։».

ի) 1.6.58.1-ին ենթակետի երկրորդ նախադասությունը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ. «Այն պետք է ապահովի բժշկական սարքավորումների լրակազմի տեղադրումը եւ շտապ բուժօգնության ավտոմոբիլի դասին համապատասխան հագեցվածությունը, պետք է ունենա շարժական առարկաների ամրակայման տարրեր, որոնք ապահովում են տեղակայված առարկաների ամրակայման եւ թուլացման հեշտությունն ու հարմարությունը 15 վայրկյանը չգերազանցող ժամանակահատվածում։».

իա) 1.18.1-րդ եւ 1.23.4-րդ ենթակետերը հանել։

17. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի 8-րդ հավելվածում՝


ա) 1.10-րդ կետը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«1.10. O1 եւ О2 կատեգորիաների կցորդների իներցիոն արգելակը պետք է ապահովի 1.3 աղյուսակին համապատասխան տեսակարար արգելակման ուժը եւ արգելակման ուժերի այնպիսի հարաբերական տարբերությունը, որպեսզի ապահովվի սույն հավելվածի 1.4-րդ կետի կատարումը՝ լրիվ բեռնված կցորդի 0.1 քաշից ոչ ավելի, իսկ մյուս կցորդների համար՝ նշված քաշի 0.067-ից ոչ ավելի՝ միասռնի կցորդների կցաքարշային սարքվածքի ներհրման ճիգի դեպքում (ինչը համապատասխանում է դրա տեխնիկապես թույլատրելի առավելագույն զանգվածին),».

բ) 3.8.7-րդ կետի երրորդ պարբերության մեջ «(7-րդ կետը 3.1 նկարում, ա եւ բ)» բառերը հանել.

գ) 3.1 նկարը լրացնել հետեւյալ նկարով.

դ) հակամառախուղային ցոլալապտերների համար



ե) 3.2 աղյուսակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Աղյուսակ 3.2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Հեռավորությունը ցոլալապտերի օպտիկական կենտրոնից մինչեւ աշխատանքային հարթակի հարթությունը Н, մմ | Ցոլալապտերի մոտարձակ լույսի կարգավորման անկյունը α | |
| անկյունը րոպեում | տոկոսներ |
| 800-ից ոչ ավելի | 34–ից մինչեւ 52 | 1.0–ից մինչեւ 1.5 |
| 800–ից ավելի, բայց 1000–ից ոչ ավելի | 34–ից մինչեւ 69 | 1.0–ից մինչեւ 2.0 |
| 1000-ից բարձր | 52–ից մինչեւ 69 | 1.5–ից մինչեւ 2.0 |
| Ցոլալապերների տեղակայման՝ 1200 մմ-ից ավելի բարձրություն ունեցող N3G կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցների համար | 69–ից մինչեւ 87 | 2.0–ից մինչեւ 2.5». |

ե) 3.8.8-րդ կետի առաջին նախադասությունը լրացնել «(3.1 նկարին )» բառերով».

զ) 3.3 աղյուսակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Աղյուսակ 3.3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ցոլալապտերի տիպը | Հեռավորությունը ցոլալապտերի օպտիկական կենտրոնից մինչեւ աշխատանքային հարթակի հարթությունը Н, մմ | Հակամառախուղային ցոլալապտերի լույսի կարգավորման α անկյունը | |
| անկյունը րոպեում | տոկոսներ |
| В | - | - 52 կամ ավելի ցածր | - 1.5 կամ ավելի ցածր |
| F3 | 800-ից ոչ ավելի | 52–ից մինչեւ 69 | 1.5–ից մինչեւ 2.0 |
| F3 | 800-ից ավելի | 69–ից մինչեւ 87 | 2.0–ից մինչեւ 2.5 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ծանոթագրություն. | «-» նշանը ցույց է տալիս դեպի ներքեւ թեքությունը։». |

է) 4.3-րդ կետի առաջին պարբերությունը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ նախադասությամբ. «Զրահապատ պաշտպանական միջոցով համալրված տրանսպորտային միջոցների համար այդ ցուցանիշը պետք է կազմի 60%-ից ոչ պակաս։».

ը) 5.5-րդ կետի երկրորդ եւ երրորդ պարբերությունները շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ՝

«Արգելվում է ձմռանը (դեկտեմբեր, հունվար, փետրվար ամիսներին) սույն հավելվածի 5.6.3-րդ կետի պահանջները բավարարող ձմեռային դողերով չլրակազմված՝ M1 եւ N1 կատեգորիայիտրանսպորտային միջոցների շահագործումը։ Ձմեռային դողերը տեղակայվում են տրանսպորտային միջոցի բոլոր անիվների վրա։

Սույն կետի առաջին պարբերության մեջ նշվածից տարբեր ժամանակահատված կարող է սահմանվել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետության օրենսդրությամբ՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններին բնորոշ կլիմայական եւ աշխարհագրական գործոնների հետ կապված։».

թ) 5.7.4-րդ կետը «ոչ խցային),» բառից առաջ լրացնել «տարբեր մոդելների» բառերով,».

ժ) 9.1.1-ին կետում՝

«ածխածնի օքսիդի (СО)» բառերից հետո լրացնել «եւ ածխաջրածինների (CH)» բառերով.

լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ պարբերությամբ՝

«Ածխաջրածինների (CH) պարունակության չափումն իրականացվում է միայն կարբյուրատորային շարժիչներով տրանսպորտային միջոցների վրա։».

զ) 9.1 աղյուսակը շարադրել հետեւյալ խմբագրությամբ.

«Աղյուսակ 9.1

| Տրանսպորտային միջոցների կատեգորիաները եւ լրակազմումը | Շարժիչի ծնկավոր լիսեռի պտտման հաճախականությունը | СО (ծավալային մաս), տոկոս | CH (ծավալային մաս), տոկոս |
| --- | --- | --- | --- |
| М եւ N՝ բանած գազերի չեզոքացման համակարգերով չհամալրված | նվազագույն | 3.5 | 1200 |
| բարձր | 2.0 | 600 |
| М եւ N՝ 2 եւ ցածր էկոլոգիական դասի, բանած գազերի չեզոքացման համակարգերով համալրված | նվազագույն | 0.5 | 200 |
| բարձր | 0.3 | 200 |
| М եւ N՝ 3 եւ բարձր էկոլոգիական դասի, բանած գազերի չեզոքացման համակարգերով համալրված | նվազագույն | 0.3 | - |
| բարձր | 0.2 | - |
| L՝ բանած գազերի չեզոքացման համակարգերով չհամալրված». | նվազագույն | 4.5 | - |

ժբ) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11.9-րդկետով.

«11.9. М2, М3, N2 եւ N3 կատեգորիաների տրանսպորտային միջոցների, բացառությամբ G կատեգորիային դասվող տրանսպորտային միջոցների, հակասահքային շղթաների, լրակազմմանը ներկայացվող պահանջները սահմանվում են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների օրենսդրությամբ՝ ելնելով կլիմայական եւ աշխարհագրական գործոններից կամ տեխնոլոգիական առանձնահատկություններից։

Թույլատրվում է հակասահքային շղթաներով չլրակազմել М3 կատեգորիայի տրանսպորտային միջոցը, եթե այդ տրանսպորտային միջոցի կառուցվածքի առանձնահատկություններով պայմանավորված՝ հակասահքային շղթաների օգտագործումը դրա վրա անհնար է կամ տրանսպորտային միջոցի վրա ձմեռային դողեր տեղակայված լինելու դեպքում։».

ժգ) 12.2-րդ կետում «4.4-րդ ենթակետի» բառերը փոխարինել «4.3-րդ ենթակետի» բառերով.

ժդ) 12.3-րդ կետի հինգերորդ պարբերության մեջ «4.2-4.4-րդ կետերի» բառերը փոխարինել «4.2-4.3-րդ կետերի» բառերով։

18. Նշված Տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 9 հավելվածը լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 11-րդ կետով՝

|  |  |
| --- | --- |
| «11. Տրանսպորտային միջոցի վերասարքավորումը շտապ բուժօգնության ավտոմոբիլի | 11.1. Կատարվում են սույն տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 6 հավելվածի 1.6-րդկետի պահանջները:»։ |

19. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 10 հավելվածում՝

ա) չորրորդ սյունակի 1-ին դիրքից հանել հետեւյալ տեքստը՝

«Շարժիչի աղմուկի առավելագույն մակարդակը պետք է լինի ոչ ավելին, քան՝

մինչեւ 3,5 տոննա ներառյալ լրիվ զանգվածով ավտոմեքենաների համար ՝ 101 դԲ Ա

3,5 տոննայից ավելի լրիվ զանգվածով ավտոմեքենաների համար՝ 92 դԲ Ա».

բ) չորրորդ սյունակի 20-րդ եւ 21-րդ դիրքերում «117-01 կամ» բառերը հանել.

գ) երկրորդ սյունակի 91-րդ դիրքում «կունդերի թասակներ (այդ թվում՝ դեկորատիվ)» բառերը փոխարինել «անիվների կունդերի եւ դեկորատիվ թասակներ» բառերով։

դ) 5-րդ ծանոթագրության առաջին նախադասության մեջ «117-01 եւ» բառերը հանել.

ե) լրացնել հետեւյալ բովանդակությամբ 7-րդ եւ 8-րդ ծանոթագրություններով.

«7. ՄԱԿ-ի թիվ 117 կանոնների պահանջները չեն տարածվում հակասահքային բութակներով համալրված դողերի վրա։ ՄԱԿ-ի նշված կանոններին համապատասխանության հաստատում չի պահանջվում այն դողերի համար, որոնց կառուցվածքը նախատեսում է հակասահքային բութակներով դրանց համալրումը, եթե Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում դրանք շրջանառության մեջ են դրվում բացառապես բութակներով համալրված վիճակում։ Որպես ապացույց առ այն, որ հակասահքային բութակներով համալրման համար նախատեսված դողերը շրջանառության մեջ չեն դրվել մինչեւ դրանց՝ բութակներով համալրվելու պահը, արտադրողը կամ արտադրողի ներկայացուցիչը ներկայացնում է համապատասխան նամակ եւ (կամ) տեղեկություններ՝ դողերի մատակարարման ուղեկցող փաստաթղթերում։

8. ՄԱԿ-ի կանոնների պահանջները կիրառվում են դրանց կիրառման ոլորտին համապատասխան եւ հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի կանոններով սահմանված անցումային դրույթները։ ՄԱԿ-ի կանոնների պահանջների կիրառման ժամկետները համապատասխանում են ՄԱԿ-ի կանոնների համար սույն տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հավելվածով սահմանված ժամկետներին։»։

20. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 12 հավելվածի 1.1.2-րդ կետի երկրորդ պարբերության մեջ «11-ից 16-րդ կետերի» բառերը փոխարինել «11-ից 15-րդ կետերի» բառերով։

21. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 14 հավելվածի թիվ 2 հավելվածում լրացնելու վերաբերյալ ծանոթագրությունը փոխարինել հետեւյալ բովանդակությամբ 1-ին եւ 2-րդ ծանոթագրություններով.

|  |  |
| --- | --- |
| «Ծանոթագրություններ. | 1. ՄԱԿ-ի թիվ 30, 54, 75, 88 եւ 117 կանոնների համար լրակազմված տրանսպորտային միջոցի նույնականացման եւ փորձարկման արդյունքների արձանագրության մեջ ու փաստաթղթերի ցանկում բերվում է հետեւյալ ծանոթագրությունը. «Թույլատրվում է այն դողերի տեղադրումը, որոնք համապատասխանում են չափայնության, բեռնվածքի նվազագույն թույլատրելի ինդեքսի, նվազագույն արագության կատեգորիայի չափանիշներին եւ ունեն նշված փաստաթղթերից տարբերվող՝ համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր (ըստ ՄԱԿ-ի թիվ 30 կամ 54 կանոնների, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի թիվ 117 կանոնների՝ դողերի վրա մականշվածքի առկայության դեպքում, նշված մականշվածքի մասին տեղեկատվությունը սերտիֆիկացման մարմին ներկայացնելու պայմանով:».  2. Փաստաթղթերի ցանկում թույլատրվում է չնշել տիպի պաշտոնական հաստատման մասին հաղորդագրության համարն ըստ անվտանգության առանձին գոտիների, ձայնային ազդանշանային սարքերի, ապակիների, հայելիների եւ կցորդման սարքվածքների այն դեպքում, երբ առկա է նշված բաղադրիչների ցանկը՝ այդ հաղորդագրությունների համարների եւ ՄԱԿ-ի թիվ 16, 28, 43, 46 եւ 55 կանոններում համապատասխանաբար անվտանգության գոտիների, ձայնային ազդանշանային սարքերի, ապակիների, հայելիների եւ կցորդման սարքվածքների տեղակայման մասին հաղորդագրություններում դրանց մականշվածքի նշմամբ։»։ |

22. Նշված տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 15 հավելվածի թիվ 2 հավելվածում լրացնելու վերաբերյալ ծանոթագրությունը փոխարինել հետեւյալ բովանդակությամբ 1-ին եւ 2-րդ ծանոթագրություններով.

|  |  |
| --- | --- |
| «Ծանոթագրություններ. | 1. ՄԱԿ-ի թիվ 30, 54, 75, 88 եւ 117 կանոնների համար լրակազմված տրանսպորտային միջոցի նույնականացման եւ փորձարկման արդյունքների արձանագրության մեջ ու փաստաթղթերի ցանկում բերվում է հետեւյալ ծանոթագրությունը. «Թույլատրվում է այն դողերի տեղադրումը, որոնք համապատասխանում են չափայնության, բեռնվածքի նվազագույն թույլատրելի ինդեքսի, նվազագույն արագության կատեգորիայի չափանիշներին եւ ունեն նշված փաստաթղթերից տարբերվող՝ համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթեր (ըստ ՄԱԿ-ի թիվ 30 կամ 54 կանոնների, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի թիվ 117 կանոնների՝ դողերի վրա մականշվածքի առկայության դեպքում, նշված մականշվածքի մասին տեղեկատվությունը սերտիֆիկացման մարմին ներկայացնելու պայմանով:».  2. Փաստաթղթերի ցանկում թույլատրվում է չնշել տիպի պաշտոնական հաստատման մասին հաղորդագրության համարն ըստ անվտանգության առանձին գոտիների, ձայնային ազդանշանային սարքերի, ապակիների, հայելիների եւ կցորդման սարքվածքների այն դեպքում, երբ նշված բաղադրիչների ցանկը՝ այդ հաղորդագրությունների համարների նշմամբ, առկա է ՄԱԿ-ի թիվ 16, 28, 43, 46 եւ 55 կանոններում համապատասխանաբար անվտանգության գոտիների, ձայնային ազդանշանային սարքերի, ապակիների, հայելիների եւ կցորդման սարքվածքների տեղակայման մասին հաղորդագրություններում։»։ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_