Հավելված N 2

 ՀՀ կառավարության 2020 թվականի

 մարտի 5-ի N 262-Ն որոշման

**ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ**

**ԿՈԼԵԳԻԱ**

****

**ՈՐՈՇՈՒՄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 հուլիսի 2018 թվականի | **թիվ 118** | քաղ. Մոսկվա |

**«Տրանսպորտային փոխադրման և (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված նավթի անվտանգության մասին»
Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի
(ԵԱՏՄ ՏԿ 045/2017) պահանջները կիրառելու ու կատարելու և տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկի մասին**

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին» արձանագրության («Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի թիվ 9 հավելված) 4-րդ կետին և Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի թիվ 98 որոշմամբ հաստատված՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի թիվ 2 հավելվածի 5-րդ կետին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան **որոշեց**.

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝ «Տրանսպորտային փոխադրման և (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված նավթի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ԵԱՏՄ ՏԿ 045/2017) պահանջները կիրառելու ու կատարելու և տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների ցանկը:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2018 թվականի հուլիսի 24-ի
թիվ 118 որոշմամբ

**Ց Ա Ն Կ**

**«Տրանսպորտային փոխադրման և (կամ) օգտագործման համար նախապատրաստված նավթի անվտանգության մասին» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի
(ԵԱՏՄ ՏԿ 045/2017) պահանջները կիրառելու ու կատարելու և տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտների համապատասխանության գնահատում իրականացնելու համար անհրաժեշտ՝ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ ու մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոններ պարունակող միջազգային ու տարածաշրջանային (միջպետական) ստանդարտների, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ ազգային (պետական) ստանդարտների**

| Համարը՝ ը/կ | Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի կառուցվածքային տարրը կամ տեխնիկական կանոնակարգման օբյեկտը | Ստանդարտի, հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների մեթոդիկայի նշագիրն ու անվանումը | Ծանոթագրություն |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | բաժին VI | ԳՕՍՏ 2517-2012 «Նավթ և նավթամթերքներ: Նմուշառման մեթոդներ» |  |
| 2 |  | ԳՕՍՏ 31873-2012 «Նավթ և նավթամթերքներ: Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ» |  |
| 3 | ՍՏԲ ԻՍՕ 3170-2004 «Հեղուկ նավթամթերքներ: Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 4 | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 3170-2006 «Նավթ և նավթամթերքներ: Ձեռքով նմուշառման մեթոդներ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 5 | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 3171-2007 «Նավթամթերքներ: Հեղուկ ածխաջրածիններ: Ավտոմատ նմուշառումը խողովակաշարերից» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 6 | հավելված, ցուցանիշ «Ծծմբաջրածնի զանգվածային բաժին» | ԳՕՍՏ 32918-2014 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» |  |
| 7 | ԳՕՍՏ 33690-2015 «Նավթ և նավթամթերքներ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով» |  |
| 8 | ՍՏ ՂՀ 1473-2005 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 9 | ԳՕՍՏ Ռ 50802-95 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 10 | հավելված, ցուցանիշ «Մեթիլ- և էթիլմերկապտանների գումարային զանգվածային բաժին» | ԳՕՍՏ 32918-2014 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» |  |
| 11 | ԳՕՍՏ 33690-2015 «Նավթ և նավթամթերքներ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշումը գազաքրոմատագրման մեթոդով» |  |
| 12 | ՍՏ ՂՀ 1473-2005 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 13 | ԳՕՍՏ Ռ 50802-95 «Նավթ: Ծծմբաջրածնի, մեթիլ- և էթիլմերկապտանների որոշման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 14 | հավելված, ցուցանիշ «Ջրի զանգվածային բաժին» | ԳՕՍՏ 2477-2014 «Նավթ և նավթամթերքներ: Ջրի պարունակության որոշման մեթոդ» |  |
| 15 | ԳՕՍՏ 33700-2015 «Նավթ: Ջրի պարունակության որոշումը թորման մեթոդով» |  |
| 16 | ԳՕՍՏ 33733-2016 «Հում նավթ: Ջրի պարունակության որոշում կուլոնաչափական տիտրման Կարլ Ֆիշերի մեթոդով» |  |
| 17 | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 10336-2004 «Հում նավթ: Ջրի պարունակության որոշում։ Կարլ Ֆիշերի պոտենցաչափական տիտրման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 18 | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 10337-2004 «Հում նավթ: Ջրի պարունակության որոշում։ Կուլոնաչափական տիտրում՝ Կարլ Ֆիշերի մեթոդով» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 19 |  | ՍՏ ՂՀ 1314-2004 «Հում նավթ: Ջրի պարունակության որոշում։ Թորման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 20 | հավելված, ցուցանիշ «Քլորային աղերի զանգվածային կոնցենտրացիա» | ԳՕՍՏ 21534-76 «Նավթ: Քլորային աղերի պարունակության որոշման մեթոդներ» |  |
| 21 | ԳՕՍՏ 33703-2015 «Նավթ: Աղերի որոշումը էլեկտրաչափական մեթոդով» |  |
| 22 | ՍՏ ՂՀ 1693-2007 «Նավթ: Քլորային աղերի որոշման էլեկտրաչափական մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 23 | հավելված, ցուցանիշ «Հագեցած գոլորշիների ճնշում» | ԳՕՍՏ 8.601-2010 «Չափումների միասնականության ապահովման պետական համակարգ: Նավթի և նավթամթերքների հագեցած գոլորշիների ճնշում: Չափումների մեթոդիկա» |  |
| 24 | ԳՕՍՏ 1756-2000 «Նավթամթերքներ: Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում» |  |
| 25 | ԳՕՍՏ 28781-90 «Նավթ և նավթամթերքներ: Մեխանիկական դիսպերսման ապարատով հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշման մեթոդ» |  |
| 26 | ԳՕՍՏ 31874-2012 «Հում նավթ և նավթամթերքներ: Հագեցած գոլորշիների ճնշման որոշում՝ Ռեյդի մեթոդով» |  |
| 27 | ԳՕՍՏ 33361-2015 «Նավթ: Գոլորշիների ճնշման որոշումն ընդլայնելու մեթոդով» |  |
| 28 | ՍՏ ՂՀ 1692-2007 «Նավթ: Գոլորշիների առաձգականությունը որոշելու մեթոդ VPCRX: Ընդլայնման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 29 | հավելված, ցուցանիշ «Օրգանական քլորիդների զանգվածային բաժինը՝ մինչև 204°С ջերմաստիճանը եռալով գոլորշիացող չափամասում» | ԳՕՍՏ 33342-2015 «Նավթ: Օրգանական քլորի որոշման մեթոդներ» |  |
| 30 | ԳՕՍՏ Ռ 52247-2004 «Նավթ: Քլորօրգանական միացությունների որոշման մեթոդներ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 31 | ՍՏԲ 1558-2005 « Հում նավթ: Օրգանական քլորիդների պարունակության որոշման մեթոդներ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 32 | ՍՏ ՂՀ ԱՍՏՄ Դ 4929-2011 «Հում նավթում օրգանական քլորիդների պարունակությունը որոշելու համար փորձարկումների ստանդարտ մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |
| 33 |  | ՍՏ ՂՀ 1529-2006 «Նավթ: Քլորօրգանական միացությունների որոշման մեթոդ» | կիրառվում է մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը |

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 ՂԵԿԱՎԱՐ Է. ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ