ПРИЛОЖЕНИЕ

к Решению Совета Евразийской экономической комиссии

от 20 г. №

**СТАВКИ**

ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза

| Код ТНВЭД | Наименование позиции | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
| --- | --- | --- |
| 2009 71 200 2 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто- массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг | 1024С) |
| 2009 79 190 3 | ----- концентрированный, стоимостью, превышающей 30 евро за 100 кг нетто- массы, в бочках, цистернах, флекси-танках вместимостью не более 40 кг | 1024С) |
| 3921 13 100 0 | --- гибкие | 6,525С) |
| 3921 13 900 0 | --- прочие | 6,526С) |
| 4011 10 000 3 | -- с посадочным диаметром не более 16 дюймов | 1027С) |
| 4011 10 000 9 | -- прочие | 1027С) |
| 6211 32 420 0 | ----- нижние части | 1028C) |
| 8418 21 510 0 | ---- в виде стола | 1229С) |
| 8418 21 910 0 | ----- не более 250 л | 1230С) |
| 8418 30 200 1 | --- морозильники бытовые | 1231С) |
| 8418 30 800 1 | --- морозильники бытовые | 1232С) |
| 8701 20 901 5 | ---- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1033C) |
| +8702 10 192 4 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1034С) |
| 8702 20 192 3 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 1034С) |
| +8703 21 109 1 | ----- четырехколесные моторные транспортные средства повышенной проходимости с двумя или четырьмя ведущими колесами, оборудованные сиденьем мотоциклетного (седельного) типа, рычагами ручного рулевого управления двумя передними колесами, шинами для бездорожья, с автоматическим или ручным управлением трансмиссией, обеспечивающей задний ход | 535С) |
| 8703 40 109 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 535С) |
| 8703 60 109 1 | ------ у которых мощность двигателя внутреннего сгорания больше максимальной 30-минутной мощности электрического двигателя | 535С) |
| 8704 21 390 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1036С) |
| 8704 23 990 5 | ----- с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1037C) |
| 8704 31 390 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1538C) |
| 8704 31 990 4 | ------ с момента выпуска которых прошло более 5 лет, но не более 7 лет | 1539С) |
| 8705 90 300 5 | --- бывшие в эксплуатации | 1040C) |