# Հավելված թիվ 4

**Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների և**

**դրանց կցանքների անվտանգության մասին»**

**տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 031/2012)**

**(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի**

**2021 թվականի հոկտեմբերի 29-ի թիվ 127 որոշման խմբագրությամբ)**

ՑԱՆԿ

**Մաքսային միության «Գյուղատնտեսական և անտառատնտեսական տրակտորների և դրանց կցանքների անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգին (ՄՄ ՏԿ 031/2012) համապատասխան՝ տրակտորներին և կցանքներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների**

Աղյուսակ 4.1 Տրակտորներին և կցանքներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների ցանկը

| Տրակտորի կամ կցանքի բնութագիրը, կամ ցուցանիշը | Տեխնիկական կանոնակարգի տարրը կամ բնութագրին,  կամ ցուցանիշին ներկայացվող պահանջները սահմանող ստանդարտի կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը | Տեխնիկական կանոնակարգի տարրը կամ վերահսկման մեթոդները սահմանող ստանդարտի, կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը | Տրակտորների և կցանքների կատեգորիաները | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т5 | С (C4–ից բացի) | R |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Տեխնիկապես թույլատրելի զանգված | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 1-ին կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | X | X | (X) |  |
| 2. Գրանցման համարանիշի տեղակայման տեղը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 11-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 11-րդ կետ | X | X | X | X | I | [X] |
| 3. Վառելիքի բաք | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | X | X | X | X | I | - |
| 4. Բալաստային բեռներ1) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 2-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 2-րդ կետ | X | X | X | X | I |  |
| 5. Ձայնային ազդանշանման սարքվածքներ | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015, ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | X | X | X | X | I | - |
| 6. Արտաքին աղմուկ | ԳՕՍՏ 33678-2015 | ԳՕՍՏ 33678-2015 | X | X | X | X | (X) | - |
| 7. Առավելագույն հաշվարկային արագություն | ԳՕՍՏ 30748-2001, տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 4-րդ կետ | ԳՕՍՏ 30748-2001, տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 4-րդ կետ | X | X | X | X | I |  |
| 8. Բեռնային հենահարթակ1) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 5-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | X | X | I |  |
| 9. Ղեկային կառավարում | ԳՕՍՏ 33679-2015, ԳՕՍՏ ISO 15077-2014 | ԳՕՍՏ ISO 789-11-2013 | X | X | X | X | (X) | - |
| 10. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | ՄԱԿ-ի թիվ 10(03) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 10 (03) կանոններ | X | X | X | X | I | - |
| 11. Արգելակման համակարգեր | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 12-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002.3-91, ԳՕՍՏ ISO 11169-2011, ԳՕՍՏ ISO 11512-2011 | X | X | X | X | X |  |
| ՄԱԿ-ի թիվ 13 (10) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 13 (10) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | (X) | - | (X) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 13 (11) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 13 (11) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | (X) | - | (X) |
| ՍՏԲ 2216-2011 ԳՕՍՏ 10000-2017 | ԳՕՍՏ 12.2.002.3–91 | - | - | - | - | - | X |
| 12. Լուսավորման և լուսային ազդանշանման սարքվածքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 86 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 86 (00) կանոններ | X | X | X | X | I | - |
| ԳՕՍՏ 32431-2013, տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 16-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 |  |  |  |  |  | X |
| 13. Քարշակման սարքվածքներ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 7-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 7-րդ կետ | X | X | X | X | I |  |
| 14. Տրակտորի, կցանքի չափսերը և կցանքի քարշակվող զանգվածը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 8-րդ կետ | ԳՕՍՏ 26025-83 | X | X | X | X | I | X |
| 15. Քարշակցման սարքվածքի վրա բեռնվածքը | ՍՏԲ 2216-2011 | ԳՕՍՏ 28307-2013 | - | - | - | - | - | X |
| 16. Տրակտորների և կցանքների կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 13-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ ISO 4413-2016 | X | X | X | X | I | [X] |
| 17. Մասերի պաշտպանությունը | ԳՕՍՏ 33241-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | X | X | I | - |
| 18. Մեխանիկական քարշակցման սարքվածքները՝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| տրակտորի մեխանիկական քարշակցման սարքվածք2) | 3-րդ բաժին (3.4 ենթակետից բացի) 4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32774-2014 | ԳՕՍՏ 32774-2014-ի հավելված Բ, հավելված Գ | X | X | X | X | I |  |
| կցանքի կցորդման հանգույց | ՍՏԲ 2216-2011 | ԳՕՍՏ 28307-2013 | - | - | - | - | - | X |
| 19. Արտադրողի ցուցանակ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 9-րդ կետ | ԳՕՍՏ 26828-86 | X | X | X | X | I | [X] |
| 20. Շահագործման ձեռնարկ | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 12100-2013 | Տեսողական գնահատում | X | X | X | X | I | X |
| ԳՕՍՏ 27388-87 | Տեսողական գնահատում | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 21. Կցանքի արգելակման շարժաբերի միակցող սարքվածք | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 10-րդ կետ | ԳՕՍՏ 22895-77 | X | X | X | (X) | I | X |
| 22. Վնասակար նյութերի արտանետումներ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 14-րդ կետ | ՄԱԿ-ի թիվ 96 (02) կանոնակարգ | X | X | X | X | X |  |
| 23. Արագաչափ1) | ՄԱԿ-ի թիվ 39 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 39 (00) կանոններ | - | - | - | X | - | - |
| 24. Ցրցողումից պաշտպանող համակարգեր | ԳՕՍՏ 33107-2014 | ԳՕՍՏ 33107-2014 | - | - | - | (X) | - | - |
| 25. Դողեր | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ | X | X | X | X | - | X |
| 26. Արագությունը սահմանափակող սարքվածքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 89 կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 89 կանոններ | - | - | - | X | - | - |
| 27. Կողային պաշտպանություն | ՄԱԿ-ի թիվ 73 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 73 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | (X) | - | (X) |
| ՄԱԿ-ի թիվ 73 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 73 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | (X) | - | (X) |
| 28. Հետևի պաշտպանիչ սարքվածք | ՄԱԿ-ի թիվ 58 կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 58 կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | - | - | [X] |
| ՄԱԿ-ի թիվ 58 (02) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 58 (02) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | - | - | [X] |
| 29. Կցանքի կայունությունը | ԳՕՍՏ EN 1853-2012 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ EN 1853-2012 | - | - | - | - | - | X |
| 30. Կիսակցանքի հենարանային սարքվածք | ՍՏԲ 2216-2011 ԳՕՍՏ 10000-2017 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | - | - | - | - | - | X |
| 31. Շարժիչի գործարկման և դրա կանգառքի համակարգին ներկայացվող պահանջները | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015, ԳՕՍՏ 19677-87 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | X | X | I |  |
| 32. Շրջման դեպքում պաշտպանիչ սարքվածք (ROPS) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 3-րդ կետ | ԳՕՍՏ ISO 5700-2013 (ստատիկ փորձարկումներ) կամ ԳՕՍՏ ISO 3463-2013 (դինամիկ փորձարկումներ) | X | X | X | X | I |  |
| 33. Անտառատնտեսական տրակտորների՝ ընկնող առարկաներից պաշտպանության սարքվածք (FOPS) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 3-րդ կետ | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 27850-2016 | X | X | X | X | I |  |
| 34. Անտառատնտեսական տրակտորների գործարկուի պաշտպանության սարքվածք (OPS) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 3-րդ կետ | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 8084-2011 | X | X | X | X | I |  |
| 35. Գազակերպ վառելիքով (սեղմված բնական գազով՝ ՍԲԳ, հեղուկացված նավթային գազով՝ ՀՆԳ) շարժիչի սնուցման համար սարքավորումների տեղակայումը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 15-րդ կետ | ԳՕՍՏ 31972-2013 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |  |
| 36. Գործարկուի աշխատանքային տարածություն | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4253-2005 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | - | X | X | I | - |
| 37. Մուտքի համակարգեր | ԳՕՍՏ ISO 4252-2015, ԳՕՍՏ ISO 26322-1-2012, ԳՕՍՏ ISO 26322-2-2012, ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 26025-83, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | X | X | I |  |
| ՍՏԲ 2216-2011, ԳՕՍՏ EN 1853-2012 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 26025-83 | - | - | - | - | - | X |
| 38. Կառավարման օրգաններ | ԳՕՍՏ ISO 15077-2014, ԳՕՍՏ 26336-97, ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | X | X | I |  |
| 39. Կցանքի հենահարթակների կողեզրերի փակիչ սարքվածքների դասավորությունը | ՍՏԲ 2216-2011 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 |  |  |  |  |  | X |
| 40. Ապակեպատվածք | ԳՕՍՏ 12.2.120-2015 | ԳՕՍՏ 32565-2013 | X | X | X | X | I | - |
| ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | X | X | X | X | I | - |
| ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | X | X | X | X | I | - |
| 41. Անվտանգության գոտիների ամրակման տեղեր | ՄԱԿ-ի թիվ 14 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 14 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | (X) | (X) | (X) | X | (X) | - |
| ՄԱԿ-ի թիվ 14 (07) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 14 (07) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | (X) | (X) | (X) | X | (X) | - |
| ԳՕՍՏ ISO 3776-1-2012, ԳՕՍՏ ISO 3776-2-2012, ԳՕՍՏ ISO 3776-3-2013 | ԳՕՍՏ ISO 3776-1-2012, ԳՕՍՏ ISO 3776-2-2012, ԳՕՍՏ ISO 3776-3-2013 | X | X | X |  | I |  |
| 42. Անվտանգության գոտիներ | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (04) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | X | - | - |
| ՄԱԿ-ի թիվ 16 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 16 (06) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի 1-ը) | - | - | - | X | - | - |
| 43. Տեսանելիության դաշտ | ՄԱԿ-ի թիվ 71 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 71 (00) կանոններ | X | X | X | X | I | - |
| 44. Հետևի դիտահայելիներ | տեխնիկական կանոններ թիվ 5 հավելվածի 6-րդ կետ | ՄԱԿ-ի թիվ 46 (02) կանոններ | X | X | (X) | X | I |  |
| 45. Գործարկուի նստատեղ | 4-րդ բաժին (3.4 ենթակետից բացի) ԳՕՍՏ 20062-96 | ԳՕՍՏ 20062-96 | X | X | X | X | I |  |
| 46. Գործարկուի աշխատանքային տեղում ձայնի մակարդակ | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | X | X | I |  |
| 47. Թրթռային անվտանգություն | ԳՕՍՏ 12.1.012-2004 | ԳՕՍՏ 31193-2004 | X | X | X | X | I | - |

Պայմանական նշանները՝

X՝ պահանջը կիրառվում է.

(X)՝ պահանջների կիրառելիությունը սահմանում է արտադրողը.

[X]՝ նշված ստանդարտները կամ ՄԱԿ-ի կանոնները կիրառվում են կցանքների վրա տարածվող պահանջների մասով.

«-»՝ պահանջ չի կիրառվում.

I՝ ինչպես և անվավոր տրանսպորտների համար՝ կատեգորիայով պայմանավորված:

1) Եթե նախատեսված է կառուցվածքով:

2) Մեխանիկական քարշակցման սարքվածքների համար, որոնց տեսակները և տեսակաչափսերը սահմանված չեն ԳՕՍՏ 32774-2014-ում, ԳՕՍՏ 32774-2014-ի պահանջները չի պահանջվում հաստատել:

Աղյուսակ 4.2 Հատուկ նշանակության տրակտորներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների ցանկը

| Տրակտորի բնութագիրը կամ ցուցանիշը | Տեխնիկական կանոնակարգի տարրը կամ բնութագրին, կամ ցուցանիշին ներկայացվող պահանջները սահմանող ստանդարտի, կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը | Տեխնիկական կանոնակարգի տարրը կամ վերահսկման մեթոդները սահմանող ստանդարտի, կամ ՄԱԿ-ի կանոնների նշագիրը | Տրակտորների կատեգորիաներ | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т4.1 | Т4.2 | С4.2 | Т4.3 | С4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Տեխնիկապես թույլատրելի զանգված | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 1-ին կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | X | X | X |
| 2. Գրանցման համարանիշի տեղակայման տեղը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 11-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 11-րդ կետ | (X) | (X) | (X) | X | (X) |
| 3. Վառելիքի բաք | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | X | X | X | X | X |
| 4. Բալաստային բեռներ1) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 2-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 2-րդ կետ | X | X | X | X | X |
| 5. Ձայնային ազդանշանման սարքվածքներ | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015, ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | X | X | X | X | X |
| 6. Արտաքին աղմուկ | ԳՕՍՏ 33678-2015 | ԳՕՍՏ 33678-2015 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 7. Առավելագույն հաշվարկային արագություն | ԳՕՍՏ 30748-2001, տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 4-րդ կետ | ԳՕՍՏ 30748-2001, տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 4-րդ կետ | X | X | X | X | X |
| 8. Բեռնային հենահարթակ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 5-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 9. Էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն | ՄԱԿ-ի թիվ 10 (03) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 10(03) կանոններ | X | X | X | X | X |
| 10. Ղեկային կառավարում | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | (X) | X | SD |
| 11. Արգելակման համակարգեր | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 12-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002.3-91, ԳՕՍՏ ISO 11169-2011, ԳՕՍՏ ISO 11512-2011 | (X) | X | X | X | (X) |
| 12. Լուսավորման և լուսային ազդանշանման սարքվածքներ | ՄԱԿ-ի թիվ 86 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 86 (00) կանոններ | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 13. Քարշակման սարքվածքներ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 7-րդ կետ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 7-րդ կետ | (X) | X | X | X | (X) |
| 14. Տրակտորի չափսերը և կցանքի քարշակվող զանգվածը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 8-րդ կետ | ԳՕՍՏ 26025-83 | (X) | X | (X) | X | (X) |
| 15. Մասերի պաշտպանություն | ԳՕՍՏ 33241-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | (X) | X | (X) | X | (X) |
| 16. Մեխանիկական քարշակցման սարքվածքներ2) | 3-րդ բաժին (3.4 կետից բացի) 4-րդ բաժին ԳՕՍՏ 32774-2014 | ԳՕՍՏ 32774-2014-ի հավելված Բ,  հավելված Գ | X | (X) | (X) | X | X |
| 17. Արտադրողի ցուցանակ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 9-րդ կետ | ԳՕՍՏ 26828-86 | X | X | X | X | X |
| 18. Շահագործման ձեռնարկ | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 12100-2013 | Տեսողական գնահատում | X | X | X | X | X |
| ԳՕՍՏ 27388-87 | Տեսողական գնահատում | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 19. Կցանքի արգելակման շարժաբերի միակցող սարքվածք | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 10-րդ կետ | ԳՕՍՏ 22895-77 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 20. Վնասակար նյութերի արտանետումներ | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 14-րդ կետ | ՄԱԿ-ի թիվ 96 (02) կանոններ | X | X | X | X | X |
| 21. Դողեր | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 106 (00) կանոններ | X | X | - | X | - |
| 22. Շարժիչի գործարկման և կանգառքի համակարգին ներկայացվող պահանջները | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015, ԳՕՍՏ 19677-87 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | X | X | X | X | X |
| 23. Շրջման դեպքում պաշտպանիչ սարքվածք (ROPS) | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 3-րդ կետ | ԳՕՍՏ ISO 5700-2013 (ստատիկ փորձարկումներ) կամ ԳՕՍՏ ISO 3463-2013 (դինամիկ փորձարկումներ) | SD | X | (X) | X | SD |
| 24. Գործարկուի աշխատանքային տարածություն | ԳՕՍՏ ԻՍՕ 4253-2005 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |
| 25. Մուտքի համակարգեր | ԳՕՍՏ ISO 4252-2015, ԳՕՍՏ ISO 26322-1-2012, ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 26025-83, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | X | X | X |
| 26. Կառավարման օրգաններ | ԳՕՍՏ ISO 15077-2014, ԳՕՍՏ 26336-97,  ԳՕՍՏ 12.2.102-2013 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | X | X | (X) | X | X |
| 27. Ապակեպատվածք | ԳՕՍՏ 12.2.120-2015 | ԳՕՍՏ 32565-2013 | X | X | X | X | X |
| ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի  1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (00) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի  1-ը) | X | X | X | X | X |
| ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի  1-ը) | ՄԱԿ-ի թիվ 43 (01) կանոններ (մինչև 2022 թվականի հունվարի  1-ը) | X | X | X | X | X |
| 28. Տեսանելիության դաշտ | ՄԱԿ-ի թիվ 71 (00) կանոններ | ՄԱԿ-ի թիվ 71 (00) կանոններ | (X) | (X) | (X) | X | (X) |
| 29. Հետևի դիտահայելիներ | տեխնիկական կանոնների թիվ 5 հավելվածի 6-րդ կետ | ՄԱԿ-ի թիվ 46 (02) կանոններ | (X) | X | X | X | (X) |
| 30. Գործարկուի նստատեղ | 4-րդ բաժին (3.4 ենթակետից բացի) ԳՕՍՏ 20062-96 | ԳՕՍՏ 20062-96 | (X) | X | X | X | (X) |
| 31. Գործարկուի աշխատանքային տեղում ձայնի մակարդակ | ԳՕՍՏ 12.2.019-2015 | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ 31594-2012 | (X) | X | X | X | (X) |
| 32. Թրթռային անվտանգություն | ԳՕՍՏ 12.1.012-2004 | ԳՕՍՏ 31193-2004 | X | X | X | X | X |
| 33. Տրակտորների կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 13-րդ կետ | ԳՕՍՏ 12.2.002-91, ԳՕՍՏ ISO 4413-2016 | X | X | X | X | X |
| 34. Գազակերպ վառելիքով (սեղմված բնական գազով՝ ՍԲԳ, հեղուկացված նավթային գազով՝ ՀՆԳ) շարժիչի սնուցման համար սարքավորումների տեղակայումը | տեխնիկական կանոնակարգի թիվ 5 հավելվածի 15-րդ կետ | ԳՕՍՏ 31972-2013 | (X) | (X) | (X) | (X) | (X) |

Պայմանական նշանները՝

X՝ պահանջը կիրառվում է.

(X)՝ պահանջների կիրառելիությունը սահմանում է արտադրողը.

SD` պահանջ չի սահմանվել.

«-»՝ պահանջ չի կիրառվում:

1) Եթե նախատեսված է կառուցվածքով:

2) Մեխանիկական քարշակցման սարքվածքների համար, որոնց տեսակները և տեսակաչափսերը սահմանված չեն ԳՕՍՏ 32774-2014-ում, ԳՕՍՏ 32774-2014-ի պահանջները չի պահանջվում հաստատել:

***(հավելվածը խմբ. ԵՏՀԽ 29.10.21 թիվ 127)***