Հավելված 1



Կափարիչ

Մակնշում ՄԱԿ-ի պահանջների
համաձայն

Բեռի դիրքի մասին մակնշում (պարտադիր չէ, եթե նմուշի ծավալը չի գերազանցում 50մլ)

Արտաքին փաթեթ

Նմուշների մասին տվյալներ, (ներառյալ փաթեթի պարունակության թվարկումը)

Կլանող նյութ

Երկրորդային փաթեթ

(հերմետիկ)

Առաջնային փաթեթ

Նկար 1. Ա կատեգորիայի փաթեթավորման օրինակ

|  |
| --- |
| Սույն մակնշումը ներառում է .ՄԱԿ-ի փաթեթավորման պիտակՓաթեթավորման տեսակի տվյալներ (տվյալ դեպքում ֆիբրոպլաստե փաթեթ (4G)) տվյալներ, որ բեռնարկղն անցել է համապատասխան թեսթավորում՝ Ա կատեգորիայի համար (Դաս 6.2) Վերջին երկու թիվը՝ արտադրման ամսաթիվը Տվյալ մակնշման կիրառման թույլտվություն տրամադրած համապատասխան լիազոր մարմնի վերաբերյալ տվյալներ(GB) Փաթեթի արտադրության կոդը, որոշված համապատասխան մարմնի կողմից (2470) |

Նկար 2**.** ՄԱԿ-ի փաթեթավորման պիտակ Ա կատեգորիայի համար(ООН 2814 և ООН 2900).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Պիտակի անվանումՆվազագույն չափերը,փոքր բեռների համարԲեռի վրա պիտակների թիվը, Գույն | Վարակիչ նյութ100 х 100 մմ 50 х 50 մմ) 1 սև ու սպիտակ |

Նկար 3.Պիտակ, որը նախանշում է Ա կատեգորիայի վարակիչ ազդակի մասին

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Պիտակի անվանումՆվազագույն չափերը, փոքր բեռների համար Բեռի վրա պիտակների թիվը, Գույն | Վարակիչ նյութ100 х 100 մմ 50 х 50 մմ 1 սև ու սպիտակ |

Նկար 4.Պիտակ, որը նախանշում է մի շարք գեն մոդիֆիկացված միկրոօրգանզիմների և օրգանիզմների վտանգի մասին

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Պիտակի անվանումՆվազագույն չափերը, փոքր բեռների համար Բեռի վրա պիտակների թիվը, Գույն | Չայրվող ոչ թունավոր գազ100 х 100 մմ 50 х 50 մմ 1 Կանաչ ու սպիտակԿանաչ ու սև |

Նկար 5**.** Պիտակը նախանշում է հեղուկ ազոտի մասին

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Պիտակի անվանումՆվազագույն չափերը, Բեռի վրա պիտակների թիվը, գույն | Կրիոգեն հեղուկՍտանդարտ Ա7:74х105 մմ Կանաչ և սպիտակ  |

Նկար 6.Պիտակը նախատեսված է կիրոգեն հեղուկների համար, երբ տեղափոխումն իրականացվում է օդային տրանսպորտային միջոցով

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Պիտակի անվանումՆվազագույն չափերը, Բեռի վրա պետակների թիվը, գույն | Կողմնորոշիչ պիտակ Ստանդարտ Ա7: 74մմ х 105մմ 2 հակառակ կողմերում Սև ու սպիտակ կամ կարմիր ու սպիտակ |

Նկար 7.Կողմնորոշիչ պիտակ առաջնային բեռնարկղի կափարիչի ճիշտ տեղադրումը ցույց տալու համար



Արտաքին ամուր փաթեթ

Բռնիչ տակդիր (պենոպլաստ կամ սպունգ)

Առաջնային բեռնարկղ (հերմետիկ)

Պարունակության ցանկ (նմուշների թիվ)

Բեռի մակնշում

Բեռի հստակ անվանում

Երկրորդային փաթեթավորում

(հերմետիկ)

Պիտակ` ում և ումից

Կլանող փաթեթավորող նյութ

Ջրակայուն կափարիչ

Նկար 8.Բ կատեգորիայի մակնշման օրինակ

|  |  |
| --- | --- |
|  | Նվազագույն չափերը. քառակուսու նշանի գծային լայնությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 2 մմ, իսկ տառերի և թվերի բարձրությունը ոչ պակաս քան 6 մմ: Օդային փոխադրումների համար քառակուսու յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը ոչ պակաս քան 50 մմ Գույն. Կախված է թե փաթեթի արտաքին գունավորումն ինչպիսին է և այն վառ և հստակ երևում է  |

Նկար 9. Բ կատեգորիայի մակնշում, և գեն մոդիֆիկացված միկրոօրգանիզմների և օրգանիզմների համար