ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի   
N 768 որոշմամբ

ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

ՄՄ ՏԿ 004/2011

ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

(Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի   
N 884 որոշման խմբագրությամբ)

Նախաբան

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը մշակվել է «Բելառուսի Հանրապետությունում, Ղազախստանի Հանրապետությունում և Ռուսաստանի Դաշնությունում տեխնիկական կանոնակարգման միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին» 2010 թվականի նոյեմբերի 18-ի համաձայնագրին համապատասխան։

2. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը մշակվել է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում ցածրավոլտ սարքավորումներին ներկայացվող՝ կիրառման և կատարման համար պարտադիր միասնական պահանջներ սահմանելու, Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ցածրավոլտ սարքավորումների ազատ տեղաշարժն ապահովելու նպատակով։

3. Եթե ցածրավոլտ սարքավորման առնչությամբ ընդունվել են ցածրավոլտ սարքավորման նկատմամբ պահանջներ սահմանող՝ Մաքսային միության, Եվրասիական տնտեսական համայնքի (այսուհետ՝ ԵվրԱզԷՍ) այլ տեխնիկական կանոնակարգեր, ապա ցածրավոլտ սարքավորումը պետք է համապատասխանի Մաքսային միության, ԵվրԱզԷՍ-ի այդ տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին, որոնց գործողությունը տարածվում է դրա վրա:

Հոդված 1. Կիրառման ոլորտը

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը տարածվում է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դրվող ցածրավոլտ սարքավորումների վրա։

Ցածրավոլտ սարքավորումների, որոնց վրա տարածվում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի գործողությունը, շարքին են դասվում 50-ից մինչև 1000 Վ (ներառյալ) փոփոխական հոսանքի և 75-ից մինչև 1500 Վ (ներառյալ) հաստատուն հոսանքի անվանական լարման պայմաններում օգտագործման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումները:

2. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգը չի տարածվում հետևյալի վրա՝

պայթյունավտանգ միջավայրում աշխատելու համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներ,

բժշկական նշանակության արտադրատեսակներ,

վերելակների և բեռնամբարձիչների (բացառությամբ էլեկտրական մեքենաների) էլեկտրական սարքավորումներ,

պաշտպանական նշանակության էլեկտրական սարքավորումներ,

արոտավայրերի ցանկապատերի համար նախատեսված կառավարող սարքեր,

օդային, ջրային, վերգետնյա և ստորջրյա տրանսպորտում օգտագործման համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներ,

ատոմակայանների ռեակտորային կայանքների անվտանգության համակարգերի համար նախատեսված էլեկտրական սարքավորումներ:

3. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանվում են ցածրավոլտ սարքավորումներին ներկայացվող պահանջները՝ մարդու կյանքի և առողջության, գույքի պաշտպանության, ինչպես նաև այդ սարքավորումների նշանակության և անվտանգության առնչությամբ սպառողներին (օգտագործողներին) մոլորության մեջ գցող գործողությունները կանխելու նպատակով:

Հոդված 2. Սահմանումներ

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգում կիրառվում են հետևյալ եզրույթները և դրանց սահմանումները.

արտադրող՝ իրավաբանական անձ կամ որպես անհատ ձեռնարկատեր հանդես եկող ֆիզիկական անձ, որն իր անունից իրականացնում է ցածրավոլտ սարքավորումների արտադրություն և (կամ) իրացում ու պատասխանատու է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին այդ սարքավորումների համապատասխանության համար.

ներմուծող՝ Մաքսային միության անդամ պետության ռեզիդենտ, որը Մաքսային միության անդամ պետությունների ոչ ռեզիդենտի հետ կնքել է արտաքին առևտրային պայմանագիր ցածրավոլտ սարքավորումների փոխանցման վերաբերյալ, իրականացնում է այդ սարքավորումների իրացումը և պատասխանատվություն է կրում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին դրանց համապատասխանության համար.

ցածրավոլտ սարքավորման անվանական լարում՝ ցածրավոլտ սարքավորման մուտքային և (կամ) ելքային լարում (լարումների ընդգրկույթ), որն արտադրողի կողմից նշված է տվյալ սարքավորման վրա և շահագործման փաստաթղթերում.

շուկայում ցածրավոլտ սարքավորման շրջանառություն՝ Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում ցածրավոլտ սարքավորման՝ արտադրողից սպառողին (օգտագործողին) փոխանցվելու գործընթացները, որոնք անցնում է ցածրավոլտ սարքավորումը արտադրության ավարտից հետո.

ըստ նշանակության կիրառություն՝ ցածրավոլտ սարքավորումը այդ սարքավորման վրա և (կամ) շահագործման փաստաթղթերում արտադրողի կողմից նշված նշանակությանը համապատասխան օգտագործելը.

արտադրողի կողմից լիազորված անձ` Մաքսային միության անդամ պետության կողմից սահմանված կարգով գրանցված իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որն արտադրողի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա արտադրողի կողմից սահմանվել է Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում արտադրանքը տեղակայելու և համապատասխանությունը հավաստելու ժամանակ իր անունից գործողություններ կատարելու, ինչպես նաև Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին արտադրանքի անհամապատասխանության համար պատասխանատվությունը նրա վրա դնելու համար.

էլեկտրական սարքավորում՝ էլեկտրական էներգիայի արտադրության, փոխակերպման, հաղորդման, բաշխման և օգտագործման, այդ թվում՝ ինչպես անմիջական օգտագործման համար նախատեսված, այնպես էլ մեքենաներում, մեխանիզմներում, ապարատներում, սարքերում և այլ արտադրատեսակներում ներկառուցված սարքավորում:

Հոդված 3. Շուկայում շրջանառության կանոնները

1. Ցածրավոլտ սարքավորումները շուկայում շրջանառության մեջ են դրվում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին, ինչպես նաև Մաքսային միության, ԵվրԱզԷՍ-ի՝ դրանց վրա տարածվող այլ տեխնիկական կանոնակարգերին համապատասխանելու դեպքում, և պայմանով, որ դրանք ստացել են համապատասխանության հավաստում՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի, ինչպես նաև Մաքսային միության, ԵվրԱզԷՍ-ի՝ դրանց վրա տարածվող այլ տեխնիկական կանոնակարգերի համաձայն։

2. Այն ցածրավոլտ սարքավորումները, որոնց համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին հաստատված չէ, չպետք է մակնշվեն Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով, և դրանք շուկայում շրջանառության մեջ դնել չի թույլատրվում։

3. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում շրջանառության միասնական նշանով չմակնշված ցածրավոլտ սարքավորումները չի թույլատրվում շուկայում շրջանառության մեջ դնել:

Հոդված 4. Անվտանգության պահանջները

Ցածրավոլտ սարքավորումը պետք է մշակված և արտադրված լինի այնպես, որ այն ըստ նշանակության կիրառելիս և հավաքակցման, շահագործման (օգտագործման), պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման) և տեխնիկական սպասարկման պահանջները կատարելիս ապահովվի՝

էլեկտրական հոսանքի ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցությունից պաշտպանության անհրաժեշտ մակարդակ.

Ջերմաստիճանների բարձրացման, աղեղային պարպումների կամ ճառագայթումների առաջացման, որոնք կարող են հանգեցնել վտանգների, անթույլատրելի ռիսկի բացառում.

ցածրավոլտ սարքավորման պտտվող և անշարժ մասերով հասցվող վնասվածքներից պաշտպանության անհրաժեշտ մակարդակ.

ցածրավոլտ սարքավորման կիրառումից առաջացող ոչ էլեկտրական ծագման, այդ թվում՝ ֆիզիկական, քիմիական կամ կենսաբանական գործոններից առաջացող վտանգներից պաշտպանության անհրաժեշտ մակարդակ.

մեկուսիչ միջոցներով պաշտպանության անհրաժեշտ մակարդակ.

մեխանիկական և կոմուտացիոն մաշակայունության անհրաժեշտ մակարդակ.

արտաքին միջավայրի համապատասխան կլիմայական պայմանների առկայության դեպքում ներգործող արտաքին գործոնների, այդ թվում՝ ոչ մեխանիկական բնույթի գործոնների նկատմամբ կայունության անհրաժեշտ մակարդակ.

ներգործող արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությամբ առաջացող գերբեռնվածության, վթարային ռեժիմների և խափանումների դեպքում անթույլատրելի ռիսկի բացակայություն.

միացման և (կամ) հավաքակցման դեպքում անթույլատրելի ռիսկի բացակայություն.

Ցածրավոլտ սարքավորումը պետք է մշակված և արտադրված լինի այնպես, որ աշխատանքի բնականոն և վթարային պայմաններում հրդեհի առաջացման աղբյուր չհանդիսանա:

Սպառողի (օգտագործողի) համար պետք է ապահովվի տեղեկացման անհրաժեշտ մակարդակ՝ ցածրավոլտ սարքավորումն ըստ նշանակության անվտանգ կիրառելու համար:

Հոդված 5. Մակնշմանը և շահագործման փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ

1. Ցածրավոլտ սարքավորման անվանումը և (կամ) նշագիրը (տիպը, մակնիշը, մոդելը), դրա հիմնական պարամետրերը և բնութագրերը, որոնք ազդում են անվտանգության վրա, արտադրողի անվանումը և (կամ) նրա ապրանքային նշանը, երկրի անվանումը, որտեղ արտադրվել է ցածրավոլտ սարքավորումը, պետք է զետեղվեն ցածրավոլտ սարքավորման վրա և նշվեն դրան կցվող շահագործման փաստաթղթերում:

Ընդ որում, արտադրողի անվանումը և (կամ) նրա ապրանքային նշանը, ցածրավոլտ սարքավորման անվանումը և նշագիրը (տիպը, մակնիշը, մոդելը) պետք է զետեղվեն նաև փաթեթվածքի վրա:

2. Եթե սույն հոդվածի 1-ին կետում բերված տեղեկությունները հնարավոր չէ զետեղել ցածրավոլտ սարքավորման վրա, ապա դրանք կարող են նշվել միայն տվյալ սարքավորմանը կից շահագործման փաստաթղթերում: Ընդ որում, արտադրողի անվանումը և (կամ) նրա ապրանքային նշանը, ցածրավոլտ սարքավորման անվանումը և նշագիրը (տիպը, մակնիշը, մոդելը) պետք է զետեղվեն փաթեթվածքի վրա:

3. Ցածրավոլտ սարքավորման մականշվածքը պետք է լինի պարզ, դյուրընթեռնելի և ցածրավոլտ սարքավորման վրա զետեղված լինի այնպիսի տեղում, որն առանց որևէ գործիքի կիրառմամբ քանդելու, հասանելի է դիտելու համար:

4. Ցածրավոլտ սարքավորման շահագործման փաստաթղթերը պետք է պարունակեն՝

սույն հոդվածի 1-ին կետում թվարկված տեղեկությունները.

ցածրավոլտ սարքավորման նշանակության մասին տեղեկություններ.

բնութագրերը և պարամետրերը.

անվտանգ շահագործման (օգտագործման) կանոնները և պայմանները,

հավաքակցման, պահման, փոխադրման (տրանսպորտային փոխադրման), իրացման և օգտահանման կանոններն ու պայմանները (անհրաժեշտության դեպքում՝ դրանց նկատմամբ պահանջների սահմանումը).

Տեղեկություններ այն միջոցառումների մասին, որոնք հարկավոր է ձեռնարկել այդ սարքավորումների անսարքության հայտնաբերման դեպքում.

արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի անվանումը և գտնվելու վայրը, նրանց հետ կապ հաստատելու համար տեղեկություններ.

ցածրավոլտ սարքավորման արտադրման ամիսն ու տարին և (կամ) արտադրման տարին զետեղելու տեղի ու որոշելու եղանակի մասին տեղեկություններ:

5. Շահագործման փաստաթղթերը լրացվում են ռուսերենով և Մաքսային միության անդամ պետության պետական լեզվով (լեզուներով)` Մաքսային միության անդամ պետության (պետությունների) օրենսդրության (օրենսդրությունների) մեջ համապատասխան պահանջների առկայության դեպքում։

Շահագործման փաստաթղթերը կազմվում են թղթային կրիչների վրա: Դրանց կարող է կցվել շահագործման փաստաթղթերի լրակազմ՝ էլեկտրոնային կրիչների վրա: Ոչ կենցաղային նշանակության ցածրավոլտ սարքավորումների լրակազմի մեջ մտնող շահագործման փաստաթղթերը կարող են կազմվել միայն էլեկտրոնային կրիչների վրա:

Հոդված 6. Անվտանգության պահանջներին համապատասխանության ապահովումը

1. Ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին ապահովվում է անմիջապես դրանով սահմանված անվտանգության պահանջները կատարելով կամ այն Ստանդարտների ցանկում ընդգրկված ստանդարտների պահանջները կատարելով, որոնց կամավոր հիմունքով կիրառման արդյունքում ապահովվում է Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների պահպանումը։

2. Ցածրավոլտ սարքավորումների հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների մեթոդները սահմանվում են Ստանդարտների ցանկում ընդգրկված՝ սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջների կիրառելու և կատարելու և արտադրանքի համապատասխանության գնահատում (հավաստում) իրականացնելու համար անհրաժեշտ հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններն ու մեթոդները, այդ թվում՝ նմուշառման կանոնները ներառող ստանդարտներում:

Հոդված 7. Համապատասխանության հավաստումը

1. Ցածրավոլտ սարքավորումները, նախքան շուկայում շրջանառության մեջ դրվելը, պետք է անցնեն Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին համապատասխանության հավաստում:

Ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանության հավաստումն իրականացվում է ըստ համապատասխան ընթացակարգերի՝ Մաքսային միության հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) կողմից հաստատված «Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգերում համապատասխանության գնահատման (հավաստման) տիպային ընթացակարգերի կիրառման կարգի մասին» հիմնադրույթի համաձայն:

2. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի հավելվածում բերված Ցանկում ընդգրկված ցածրավոլտ սարքավորումները ենթակա են սերտիֆիկացման ձևով համապատասխանության հավաստման (ընթացակարգեր 1ս, 3ս, 4ս):

Նշված Ցանկում չընդգրկված ցածրավոլտ սարքավորումները ենթակա են համապատասխանության հավաստման՝ համապատասխանության հայտարարագրման ձևով (ընթացակարգեր 1հ, 2հ, 3հ, 4հ, 6հ): Ցանկում չընդգրկված ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանության հայտարարագրման ընթացակարգի ընտրությունն իրականացվում է արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի կողմից:

Արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի), ներմուծողի որոշմամբ ցանկում չընդգրկված ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանության հավաստումը կարող է իրականացվել սերտիֆիկացման ձևով՝ սույն հոդվածի 5-րդ կետին համապատասխան:

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված ստանդարտները չկիրառելու կամ դրանց բացակայության դեպքում ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանության հավաստումն իրականացվում է սերտիֆիկացման ձևով (ընթացակարգեր 1ս, 3ս, 4ս)՝ սույն հոդվածի 10-րդ կետին համապատասխան:

3. Սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների սերտիֆիկացումն իրականացվում է ըստ 1ս ընթացակարգի: Ցածրավոլտ սարքավորումները սերտիֆիկացման համար ներկայացնում է արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը):

Ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի սերտիֆիկացումն իրականացվում է ըստ 3ս ընթացակարգի, եզակի արտադրատեսակի սերտիֆիկացումը՝ ըստ 4ս ընթացակարգի: Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում արտադրված ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակը (եզակի արտադրատեսակը) ներկայացնում է արտադրողը, Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածք ներմուծվող ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակը (եզակի արտադրատեսակը) ներկայացնում է ներմուծողը կամ արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը):

4. Ցածրավոլտ սարքավորումների սերտիֆիկացումն անցկացվում է Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) հավատարմագրված մարմնի կողմից:

Սերտիֆիկացման նպատակով փորձարկումներն անցկացնում է Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված՝ փորձարկման հավատարմագրված լաբորատորիան (կենտրոնը):

5. Ցածրավոլտ սարքավորման սերտիֆիկացում անցկացնելիս (ընթացակարգեր 1ս, 3ս, 4ս)՝

5.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմին է ներկայացնում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը հաստատող փաստաթղթերի լրակազմ, որը ներառում է՝

տեխնիկական պայմանները (առկայության դեպքում),

շահագործման փաստաթղթերը,

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված Ստանդարտների ցանկից այն ստանդարտների ցանկը, որոնց պահանջներին պետք է համապատասխանի տվյալ ցածրավոլտ սարքավորումը,

պայմանագիրը (մատակարարման պայմանագիրը) կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգեր 3ս, 4ս):

5.2. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացը լինի կայուն և ապահովի արտադրվող ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին.

5.3. սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինը`

5.3.1. իրականացնում է նմուշառումը.

5.3.2. անցկացնում է ցածրավոլտ սարքավորման նույնականացում՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին հոդվածով սահմանված հատկանիշների, Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների և սույն հոդվածի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետում թվարկված փաստաթղթերի հետ դրա բնութագրերի նույնությունը որոշելու միջոցով.

5.3.3. կազմակերպում է ցածրավոլտ սարքավորման նմուշի (նմուշների) փորձարկումների անցկացում` Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված Ստանդարտների ցանկից ստանդարտների պահանջներին համապատասխանության մասով, և իրականացնում է փորձարկումների արձանագրության (արձանագրությունների) վերլուծություն.

5.3.4. իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն (ընթացակարգ 1ս):

Եթե արտադրողն ունի ցածրավոլտ սարքավորումների արտադրության կամ մշակման և արտադրության որակի կառավարման սերտիֆիկացված համակարգ, ապա գնահատում է տվյալ համակարգի հնարավորությունը` ապահովելու Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող, սերտիֆիկացվող ցածրավոլտ սարքավորումների կայուն թողարկումը.

5.3.5. տրամադրում է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված միասնական ձևի համապատասխանության սերտիֆիկատ։ Սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը պետք է լինի 5 տարուց ոչ ավելի. ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետ չի սահմանվում.

5.4. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

5.4.1. զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.

5.4.2. համապատասխանության հավաստման ավարտից հետո կազմում է ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմ, որում ներառում է՝

սույն հոդվածի 5-րդ կետի 5.1 ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը,

փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները,

համապատասխանության սերտիֆիկատը.

5.5. սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինը սերտիֆիկացված ցածրավոլտ սարքավորման նկատմամբ իրականացնում է տեսչական ստուգում` հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկումների անցկացման և (կամ) արտադրության վիճակի վերլուծության միջոցով (ընթացակարգ 1ս):

6. Ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանության հայտարարագրումը (ընթացակարգեր 1հ, 2հ, 3հ, 4հ, 6հ) իրականացվում է հետևյալի հիման վրա՝

6.1. սեփական ապացույցներ (ընթացակարգեր 1հ, 2հ)՝

- ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացման վերաբերյալ (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգ 2հ),

- արտադրողի կողմից ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացման և արտադրական հսկողության իրականացման վերաբերյալ (սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների դեպքում) (ընթացակարգ 1հ),

6.2. Մաքսային միության սերտիֆիկացման մարմինների և փորձարկման լաբորատորիաների (կենտրոնների) միասնական ռեեստրում ընդգրկված հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայի (կենտրոնի), որակի կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինների մասնակցությամբ ստացված ապացույցներ (ընթացակարգեր 3հ, 4հ, 6հ)՝

- ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացման, ցածրավոլտ սարքավորումների արտադրության կամ մշակման և արտադրության որակի կառավարման համակարգի սերտիֆիկացման և արտադրողի կողմից արտադրական հսկողության իրականացման վերաբերյալ (սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների դեպքում) (ընթացակարգ 6հ).

- ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացման վերաբերյալ (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգ 4հ).

- արտադրողի կողմից ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացման և արտադրական հսկողության իրականացման վերաբերյալ (սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների դեպքում) (ընթացակարգ 3հ).

Պարբերությունը հանվել է Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 884 որոշմամբ.

6.3. Սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանության հայտարարագրումն իրականացնում է արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը)՝ ըստ 1հ, 3հ, 6հ ընթացակարգերի:

Ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) համապատասխանության հայտարարագրումն իրականացնում է արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝ ըստ 2հ, 4հ ընթացակարգերի:

7. 1հ, 2հ ընթացակարգերի համաձայն ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանության հայտարարագրման դեպքում՝

7.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

7.1.1. կազմում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի լրակազմ, որը ներառում է՝

տեխնիկական պայմանները (առկայության դեպքում),

շահագործման փաստաթղթերը,

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված Ստանդարտների ցանկից այն ստանդարտների ցանկը, որոնց պահանջներին համապատասխանում է տվյալ ցածրավոլտ սարքավորումը,

արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) ընտրությամբ փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) անցկացված փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

համապատասխանության սերտիֆիկատը (առկայության դեպքում),

արտադրողի համապատասխանության հայտարարագիրը (առկայության դեպքում) (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգ 2հ),

պայմանագիրը (մատակարարման պայմանագիրը) կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգ 2հ).

7.1.2. անցկացնում է ցածրավոլտ սարքավորման նույնականացում` Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին հոդվածով սահմանված հատկանիշների, Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների և սույն հոդվածի 7.1. կետի 7.1.1. ենթակետում թվարկված փաստաթղթերի հետ դրա բնութագրերի նույնությունը որոշելու միջոցով.

7.2. արտադրողը՝

իրականացնում է արտադրական հսկողություն և ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացով ապահովվի ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (ընթացակարգ 1հ):

Արտադրության և հսկողության գործընթացներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հսկողության արդյունքները պետք է ձևակերպվեն փաստաթղթերով (արտադրողի կողմից սահմանված ձևով).

7.3. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

7.3.1. ընդունում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանության մասին՝ գրավոր կազմած հայտարարագիրը՝ Հանձնաժողովի կողմից հաստատված միասնական ձևով, և զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.

7.3.2. համապատասխանության հավաստման ավարտից հետո սույն հոդվածի 7.1 կետի 7.1.1 ենթակետում բերված ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմում ներառում է համապատասխանության հայտարարագիրը.

8. Ըստ 3հ, 4հ, 6հ ընթացակարգերի ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանության հայտարարագրման դեպքում՝

8.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

8.1.1. ձևակերպում է ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմ, որը ներառում է՝

տեխնիկական պայմանները (առկայության դեպքում),

շահագործման փաստաթղթերը,

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված ստանդարտների ցանկից այն ստանդարտների ցանկը, որոնց պահանջներին պետք է համապատասխանի տվյալ ցածրավոլտ սարքավորումը,

պայմանագիրը (մատակարարման պայմանագիրը) կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգեր 3հ, 4հ),

ցածրավոլտ սարքավորումների արտադրության կամ մշակման և արտադրության որակի կառավարման համակարգի համապատասխանության սերտիֆիկատը (սերտիֆիկատի պատճենը) (ընթացակարգ 6հ).

8.1.2. անցկացնում է տեխնիկական սարքավորման նույնականացում` Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին հոդվածով սահմանված հատկանիշների, Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների և սույն հոդվածի 8.1. կետի 8.1.1 ենթակետում թվարկված փաստաթղթերի հետ դրա բնութագրերի նույնությունը որոշելու միջոցով.

8.1.3. կազմակերպում է ցածրավոլտ սարքավորման նմուշի (նմուշների) փորձարկումների անցկացում` Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված Ստանդարտների ցանկից ստանդարտների պահանջներին համապատասխանության մասով.

8.2. արտադրողը՝

իրականացնում է արտադրական հսկողություն և ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացով ապահովվի ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (ընթացակարգեր 3հ, 6հ): Արտադրության և հսկողության գործընթացներին ներկայացվող պահանջները, ինչպես նաև դրանց նկատմամբ հսկողության արդյունքները պետք է ձևակերպվեն փաստաթղթերով (արտադրողի կողմից սահմանված ձևով).

ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացով և արտադրության կամ մշակման և արտադրության որակի կառավարման համակարգի կայուն աշխատանքի միջոցով ապահովվի ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին (ընթացակարգ 6հ).

8.3. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

8.3.1 ընդունում է Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանության մասին Հանձնաժողովի կողմից հաստատված միասնական ձևով գրավոր կազմած հայտարարագիրը՝ և զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.

8.3.2. համապատասխանության համան գործընթացների ավարտից հետո կազմում է ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմ, որում ներառում է՝

սույն հոդվածի 8.1 կետի 8.1.1 ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը,

փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

համապատասխանության հայտարարագիրը:

9. Համապատասխանության հայտարարագիրը ենթակա է գրանցման՝ Մաքսային միության օրենսդրությանը համապատասխան։ Հայտարարագրի գործողությունն սկսվում է դրա գրանցման օրվանից:

Սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների համար համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետը պետք է լինի 5 տարուց ոչ ավելի, ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) համար համապատասխանության հայտարարագրի գործողության ժամկետ չի սահմանվում։

10. Ցածրավոլտ սարքավորումների սերտիֆիկացում անցկացնելիս Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 1-ին կետում նշված Ստանդարտների ցանկից ստանդարտները չկիրառելու կամ դրանց բացակայության դեպքում (ընթացակարգեր 1ս, 3ս, 4ս)՝

10.1. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմին է ներկայացնում Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը հավաստող փաստաթղթերի լրակազմ, որը ներառում է՝

տեխնիկական պայմանները (առկայության դեպքում),

շահագործման փաստաթղթերը,

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջների կատարումը հաստատող՝ ընդունված տեխնիկական որոշումների նկարագրությունը և ռիսկերի գնահատումը,

պայմանագիրը (մատակարարման պայմանագիրը) կամ ապրանքաուղեկից փաստաթղթերը (ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) դեպքում) (ընթացակարգեր 3ս, 4ս):

10.2. Արտադրողը ձեռնարկում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, որպեսզի արտադրության գործընթացը լինի կայուն և ապահովի արտադրվող ցածրավոլտ սարքավորումների համապատասխանությունը Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին.

10.3. սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինը`

10.3.1. իրականացնում է նմուշառումը,

10.3.2. անցկացնում է ցածրավոլտ սարքավորման նույնականացում՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 1-ին հոդվածով սահմանված հատկանիշների, Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 5-րդ հոդվածով սահմանված դրույթների և սույն հոդվածի 10-րդ կետի 10.1 ենթակետում թվարկված փաստաթղթերի հետ դրա բնութագրերի նույնությունը որոշելու միջոցով.

10.3.3. անցկացնում է ցածրավոլտ սարքավորման՝ անմիջապես Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին համապատասխանության հավաստում։

Ընդ որում՝ սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինը`

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջների հիման վրա սերտիֆիկացվող ցածրավոլտ սարքավորման համար սահմանում է անվտանգության կոնկրետ պահանջներ.

անցկացնում է արտադրողի կողմից ընդունված՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջների կատարումը հաստատող տեխնիկական որոշումների վերլուծություն և ռիսկերի գնահատում.

Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 6-րդ հոդվածի 2-րդ կետում նշված Ստանդարտների ցանկից սահմանում է չափումների և փորձարկումների մեթոդները սահմանող ստանդարտները կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ սահմանում է կոնկրետ պահանջներին ցածրավոլտ սարքավորման համապատասխանությունը հավաստելու նպատակով հսկողության, չափումների և փորձարկումների մեթոդները.

կազմակերպում է ցածրավոլտ սարքավորման փորձարկումների անցկացում և իրականացնում է փորձարկումների արձանագրության (արձանագրությունների) վերլուծություն.

10.3.4. իրականացնում է արտադրության վիճակի վերլուծություն (ընթացակարգ 1ս):

Եթե արտադրողն ունի ցածրավոլտ սարքավորումների արտադրության կամ մշակման և արտադրության կառավարման սերտիֆիկացված համակարգ, ապա գնահատում է տվյալ համակարգի հնարավորությունը՝ ապահովելու Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին համապատասխանող, սերտիֆիկացվող ցածրավոլտ սարքավորումների կայուն թողարկումը.

10.3.5. տրամադրում է Հանձնաժողովի կողմից հաստատված միասնական ձևի համապատասխանության սերտիֆիկատ։

Սերիական թողարկման ցածրավոլտ սարքավորումների համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետը պետք է լինի 5 տարուց ոչ ավելի. ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի (եզակի արտադրատեսակի) համար համապատասխանության սերտիֆիկատի գործողության ժամկետ չի սահմանվում.

10.4. արտադրողը (արտադրողի կողմից լիազորված անձը), ներմուծողը՝

10.4.1. զետեղում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը.

10.4.2. համապատասխանության հավաստման ավարտից հետո կազմում է ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմ, որում ներառում է՝

սույն կետի 10.1 ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը,

փորձարկումների արձանագրությունը (արձանագրությունները),

արտադրության վիճակի վերլուծության արդյունքները,

համապատասխանության սերտիֆիկատը.

10.5. սերտիֆիկացման (համապատասխանության գնահատման (հավաստման)) մարմինը սերտիֆիկացված ցածրավոլտ սարքավորման նկատմամբ իրականացնում է տեսչական ստուգում` հավատարմագրված փորձարկման լաբորատորիայում (կենտրոնում) նմուշների փորձարկումների անցկացման և (կամ) արտադրության վիճակի վերլուծության միջոցով (ընթացակարգ 1ս):

11. Ցածրավոլտ սարքավորման փաստաթղթերի լրակազմը պետք է պահվի Մաքսային միության անդամ պետությունների տարածքում՝

ցածրավոլտ սարքավորումների դեպքում՝ արտադրողի (արտադրողի կողմից լիազորված անձի) մոտ՝ տվյալ ցածրավոլտ սարքավորումն արտադրությունից հանելու (արտադրություն դադարեցնելու) օրվանից սկսած առնվազն 10 տարի.

ցածրավոլտ սարքավորումների խմբաքանակի դեպքում՝ ներմուծողի կամ արտադրողի կողմից լիազորված անձի մոտ՝ խմբաքանակից վերջին արտադրատեսակի իրացման օրվանից սկսած առնվազն 10 տարի։

# Հոդված 8. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումը

1. Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին համապատասխանող և Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգի 7-րդ հոդվածի համաձայն համապատասխանության հավաստում անցած ցածրավոլտ սարքավորումները պետք է մակնշված լինեն Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով։

2. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով մակնշումն իրականացվում է ցածրավոլտ սարքավորումը շուկայում շրջանառության մեջ դնելուց առաջ:

3. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը զետեղվում է ցածրավոլտ սարքավորման յուրաքանչյուր միավորի վրա՝ ցածրավոլտ սարքավորման ծառայության ամբողջ ժամկետի ընթացքում հստակ և պարզ պատկեր ապահովող ցանկացած եղանակով, ինչպես նաև տրվում է դրան կից շահագործման փաստաթղթերում։

4. Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանը թույլատրվում է զետեղել միայն փաթեթվածքի վրա և դրան կից շահագործման փաստաթղթերում, եթե այն անհնար է զետեղել անմիջապես ցածրավոլտ սարքավորման վրա։

5. Ցածրավոլտ սարքավորումը մակնշվում է Մաքսային միության անդամ պետությունների շուկայում արտադրանքի շրջանառության միասնական նշանով՝ Մաքսային միության, ԵվրԱզԷՍ-ի՝ դրա վրա տարածվող և տվյալ նշանի զետեղումը նախատեսող բոլոր տեխնիկական կանոնակարգերի պահանջներին համապատասխանելու դեպքում։

# Հոդված 9. Պաշտպանության մասով վերապահումը

Մաքսային միության անդամ պետությունները պարտավոր են ձեռնարկել բոլոր միջոցները՝ Մաքսային միության սույն տեխնիկական կանոնակարգով սահմանված անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ցածրավոլտ սարքավորումների՝ Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում շրջանառության մեջ դնելը սահմանափակելու, արգելելու, ինչպես նաև դրանք շուկայից հանելու համար:

# Հավելված

# «Ցածրավոլտ սարքավորումների անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 004/2011)

ՑԱՆԿ

ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ԵՆԹԱԿԱ ԵՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ՝ «ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ (ՄՄ ՏԿ 004/2011)

1. Էլեկտրական ապարատներ և սարքեր կենցաղային նշանակության՝

սննդի պատրաստման և պահման ու խոհանոցային աշխատանքների մեքենայացման համար,

սպիտակեղենի, հագուստի և կոշկեղենի մշակման (լվացման, արդուկման, չորացման, մաքրման) համար,

սենքերի մաքրման և հավաքման համար,

սենքերում միկրոկլիմայի պահպանման և կարգավորման համար,

սանիտարահիգիենիկ,

մազերի, եղունգների և մաշկի խնամքի համար,

մարմնի տաքացման համար,

թրթռամերսման,

խաղային, սպորտային և վարժասարքային սարքավորումներ,

լսա- և տեսաապարատներ, հեռուստա- և ռադիոհաղորդման ընդունիչներ,

կարի և գործելու,

սնուցման բլոկներ, լիցքավորման սարքեր, լարման կայունարարներ,

այգեբանջարանոցային տնտեսության համար,

ակվարիումների և այգիների ջրամբարների համար,

էլեկտրապոմպեր,

լուսային սարքավորումներ և լույսի աղբյուրներ,

էլեկտրատեղակայման արտադրատեսակներ,

երկարիչներ:

2. Անհատական էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներ (անհատական համակարգիչներ):

3. Անհատական էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաներին միացվող ցածրավոլտ սարքավորումներ:

4. Էլեկտրիֆիկացված գործիք (ձեռքի և շարժական էլեկտրական մեքենաներ):

5. Էլեկտրաերաժշտական գործիքներ:

6. Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր:

7. Ավտոմատ անջատիչներ, անջատման պաշտպանիչ սարքեր:

8. Ապարատներ էլեկտրական էներգիայի բաշխման համար:

9. Էլեկտրական ապարատներ էլեկտրատեխնիկական կայանքների կառավարման համար:

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի օգոստոսի 16-ի   
N 768 որոշմամբ

ՑԱՆԿ

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՑ ԿԱՄԱՎՈՐ ՀԻՄՈՒՆՔՈՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎՎՈՒՄ Է   
«ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ՄՄ ՏԿ 004/2011) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

Փոփոխող փաստաթղթերի ցանկ

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի   
N 120 որոշման խմբագրությամբ)

| Համարը՝  ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրություն |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| 1. | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 15047-78 | Տաքացնող կենցաղային էլեկտրասարքեր. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 2. | ԳՕՍՏ 16012-70 | Կենցաղային էլեկտրամեխանիկական արտադրատեսակներ. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 3. | ԳՕՍՏ 17791-82 | Էլեկտրոնաճառագայթային սարքեր. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 4. | ԳՕՍՏ 24127-80 | Անընդհատ գործողության գազապարպումային լամպեր. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 5. | ԳՕՍՏ 27418-87 | Ռադիոէլեկտրոնային կենցաղային ապարատուրա. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 6. | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12.1.004-91 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Հրդեհային անվտանգություն. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 7. | ԳՕՍՏ Ռ 12.1.009-2009 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Եզրույթներ և սահմանումներ |  |  |
| 8. | ԳՕՍՏ Ռ 12.1.019-2009 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Ընդհանուր պահանջներ և պաշտպանության տեսակների անվանացանկ |  |  |
| 9 | ԳՕՍՏ 12.1.030-81 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրաանվտանգություն. Պաշտպանական հողանցում, զրոյացում |  |  |
| 10 | ԳՕՍՏ 12.1.044-89 (ԻՍՕ 4589-84) | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթանվտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ և դրանք որոշելու մեթոդները |  |  |
| 11 | ԳՕՍՏ 12.2.007.0-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակներ. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 12 | ԳՕՍՏ 12.2.007.1-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական պտտվող մեքենաներ. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 13 | ԳՕՍՏ 12.2.007.5-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ուժային կոնդենսատորներ. Կոնդենսատորային կայանքներ. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 14 | ԳՕՍՏ 12.2.007.6-93 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական կոմուտացիոն ապարատներ ` մինչև 1000 Վ լարման. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 15 | ԳՕՍՏ 12.2.007.8-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Սարքեր՝ էլեկտրաեռակցման և պլազմային մշակման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 16 | ԳՕՍՏ 12.2.007.10-87 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Ինդուկցիոն կայանքներ, գեներատորներ և տաքացուցիչներ՝ էլեկտրաթերմիայի համար, կայանքներ և գեներատորներ ուլտրաձայնային. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 17 | ԳՕՍՏ 12.2.007.13-2000 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Էլեկտրական լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 18 | ԳՕՍՏ 12.2.007.14-75 | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Մալուխներ և մալուխային արմատուր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 19 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 21128-83 | Էլեկտրամատակարարման համակարգեր, էլեկտրական էներգիայի ցանցեր, աղբյուրներ, կերպափոխիչներ և ընդունիչներ. Անվանական լարումը մինչև 1000 Վ |  |  |
| 20 | ԳՕՍՏ 21130-75 | Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակներ. Հողանցող սեղմակներ և հողանցման նշաններ. Կառուցվածք և չափսեր |  |  |
| 21 | ԳՕՍՏ 27179-86-ի 1- 3-րդ և 5-32-րդ բաժիններ | Սարքեր ջեռուցիչ՝ կուտակումային, էլեկտրական, կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 22 | ԳՕՍՏ 31210-2003-ի բաժիններ 1-7 | Անհատական օգտագործման՝ տեղեկությունների արտապատկերման միջոցներ. Ընդհանուր էրգոնոմիկական պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 23 | ԳՕՍՏ 839-80-ի բաժիններ 1,2,5 և 6 | Չմեկուսացված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 24 | ԳՕՍՏ 2190-77-ի բաժիններ 1,2,5 և 6 | Սակրավորային հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 25 | ԳՕՍՏ 6285-74-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Հաղորդալարեր արդյունաբերական պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 26 | ԳՕՍՏ 7006-72-ի բաժիններ 1 և 2 | Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կառուցվածք և տիպեր, տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 27 | ԳՕՍՏ 7399-97-ի բաժիններ 3, 4, 7-9 | Հաղորդալարեր և քուղեր՝ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 28 | ԳՕՍՏ 17515-72-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Հավաքակցման հաղորդալարեր՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 29 |  | ԳՕՍՏ 26445-85-ի բաժիններ 1, 2, 5, և 6 | Ուժային մեկուսացված հաղորդալարեր. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 30 | ԳՕՍՏ 28244-96-ի բաժիններ 3, 4 և 7-9 | Հաղորդալարեր և քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 31 | ԳՕՍՏ 31946-2012-ի բաժիններ 4 - 6 և 9 - 11 | Ինքնապահ մեկուսացված և պաշտպանված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 32 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31947-2012-ի բաժիններ 4 - 6 և 9 - 11 | Հաղորդալարեր և մալուխներ՝ էլեկտրական կայանքների համար, մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 33 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ 2341-2013-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Ոլորափնջային անշարժ հաղորդալար՝ պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 34 | ՍՏ ՂՀ 2462-2014-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Պղնձե չմեկուսացված ճկուն հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 35 | ՍՏ ՂՀ 2526-2014-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Տաքացման հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 36 | ՍՏ ՂՀ 2527-2014-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Պոլիէթիլենային մեկուսիչ պաշտպանական թաղանթով հաղորդալարեր՝ դաշտային կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 37 | ՍՏ ՂՀ 2641-2015 | Հեռախոսային, բաշխիչ միազույգ հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 38 | ՍՏ ՂՀ 2794-2015 | Ինքնապահ մեկուսացված և պաշտպանված հաղորդալարեր՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 39 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 433-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Ուժային մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 40 | ԳՕՍՏ 1508-78-ի բաժիններ 1, 2 և 5 - 7 | Ստուգիչ մալուխներ՝ ռետինե և պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 41 | ԳՕՍՏ 10348-80-ի բաժիններ 1, 2 և 5 - 7 | Հավաքակցման մալուխներ՝ բազմաջիղ, պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 43 | ԳՕՍՏ 18404.0-78-ի բաժիններ 1, 2 և 5 - 7 | Կառավարման մալուխներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 44 | ԳՕՍՏ 18404.1-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Կառավարման մալուխներ՝ ֆտորոպլաստե մեկուսացումով ուժեղացված ռետինե թաղանթով . Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 45 |  | ԳՕՍՏ 18404.2-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Կառավարման մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 46 | ԳՕՍՏ 18404.3-73-ի բաժիններ 1, 2, 5 և 6 | Կառավարման մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 47 | ԳՕՍՏ 18690-2012-ի բաժիններ 1-6 | Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր և մալուխային արմատուր. Մակնշում, փաթեթավորում, փոխադրում և պահպանում |  |  |
| 48 | ԳՕՍՏ 23286-78-ի բաժիններ 1 և 2 | Մալուխներ, հաղորդալարեր, քուղեր. Մեկուսացման, թաղանթների հաստության և լարմամբ փորձարկումների նորմեր |  |  |
| 49 | ԳՕՍՏ 24334-80-ի բաժիններ 1 - 3 և 6 - 8 | Ուժային մալուխներ՝ ոչ ստացիոնար անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 50 | ԳՕՍՏ 24641-81-ի բաժիններ 1 և 2 | Մալուխային թաղանթներ՝ կապարե և ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 51 | ԳՕՍՏ 26411-85-ի բաժիններ 1 - 3 և 6 - 8 | Ստուգիչ մալուխներ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 52 | ԳՕՍՏ 31565-2012 | Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 53 | ԳՕՍՏ 31943-2012-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Հեռախոսային մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 54 | ԳՕՍՏ 31944-2012-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Բեռնվածքակիր մալուխներ՝ երկրաֆիզիկական զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 55 | ԳՕՍՏ 31945-2012-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Ճկուն մալուխներ և քուղեր՝ ստորգետնյա և բաց լեռնային աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 56 | ԳՕՍՏ 31995-2012-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Մալուխներ՝ ազդանշանման և արգելափակման համար պլաստմասսայե թաղանթում պոլիէթիլենային մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 57 | ԳՕՍՏ 31996-2012-ի բաժիններ 1 - 6 և 9 - 11 | Պլաստմասսայե մեկուսացումով ուժային մալուխներ՝ 0,66, 1 և 3 կՎ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 58 | ԳՕՍՏ 16442-80-ի բաժիններ 1 - 3 և 6 - 8 | Ուժային մալուխներ՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 59 | ՍՏ ՂՀ 2203-2012 | Մալուխների ոլորված զույգ ՝ կառուցվածքավորված մալուխային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 60 | ՍՏ ՂՀ 2338-2013-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Ճկուն մալուխներ՝ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով և թաղանթով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 61 | ՍՏ ՂՀ 2339-2013-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Փոքրաթիվ զույգերով հեռախոսային մալուխներ՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 62 | ՍՏ ՂՀ 2340-2013-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Հեռախոսային մալուխներանշարժ. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 63 |  | ՍՏ ՂՀ 2643-2015-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Տեղական կապի մալուխներ բարձրհաճախական. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 64 | ՍՏ ՂՀ 2644-2015-ի բաժիններ 1 - 5 և 8 - 10 | Համակցված մալուխներ՝ տեսահսկման համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 65 | ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011-ի բաժիններ 1 - 6 և 9 - 11 | Կապի մալուխներ համաչափ՝ փոխանցման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 66 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻՍՕ 11252-2005 | Լազերներ և լազերների շարքին դասվող սարքավորումներ. Լազերային սարքեր. Փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 67 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԵՆ 41003-2008 | Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 68 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50087-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Թարմ կթած կաթի պաղեցման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 69 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 | Էլեկտրահաղորդալարային կապուղային համակարգեր՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 70 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 | էլեկտրահաղորդալարային կապուղային համակարգեր՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղադրված էլեկտրահավաքակցման ուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 71 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և չորրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50274-2012 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ ապարատուրա. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանատար մասերի հետ չկանխամտածված անմիջական հպումից |  |  |
| 72 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50428-2015 | Կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների փոխարկիչներ. Լրացուցիչ ստանդարտ. Փոխարկիչներ և դրանց վերաբերող սարքավորումներ՝ նախատեսված բնակելի և հասարակական շենքերի էլեկտրոնային համակարգերում կիրառման համար |  |  |
| 73 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50445-2013 | Սարքավորումներ՝ հպումային, աղեղային եռակցման և հարակից գործընթացների համար. Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի (0 Հց - 300 ԳՀց) ազդեցության սահմանափակման մասով հիմնական պահանջներին համապատասխանության հավաստում |  |  |
| 74 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 1. Պարամետրերի անվանական արժեքներ և շահագործման բնութագրեր |  |  |
| 75 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 1. Անվանական և աշխատանքային բնութագրեր | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 76 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-5-2011 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր) |  |  |
| 77 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-6-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 6. Հովացման մեթոդներ (IC ծածկագիր) |  |  |
| 78 | 4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-7-2007 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 7. Կառուցվածքային լուծումների դասակարգում՝ կախված հավաքակցման եղանակներից և արտանցիչների տուփի դիրքից (IM ծածկագիր) |  |  |
| 79 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-8-2015 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 8. Արտանցիչների և պտտման ուղղությունների մակնշում |  |  |
| 80 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-9-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ |  |  |
| 81 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-11-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն |  |  |
| 82 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27888-88 (ԻԷԿ 34-11) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Պաշտպանության կանոններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 83 |  | ԳՕՍՏ 27917-88 (ԻԷԿ 34-11-2) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմային դետեկտորներ և կառավարման օժանդակ ապարատուրա | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 84 | ԳՕՍՏ 27895-88 (ԻԷԿ 34-11-3) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմաստիճանային հոսանքի ռելեների վրա տարածվող հիմնական կանոններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 85 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60034-11-2012 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 86 | 4-րդ հոդվածի առաջին և իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 28327-89 (ԻԷԿ 34-12-80) | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մինչև ներառյալ 660 Վ լարման կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ անհամաժամ շարժիչների գործարկման բնութագրեր |  |  |
| 87 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-12-2009 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ շարժիչների գործարկման բնութագրեր |  |  |
| 88 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-14-2014 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 14. 56 մմ և ավելի լիսեռի բարձրություններով մի քանի տեսակի մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում և սահմաններ |  |  |
| 89 | 4-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-29-2013 | Պտտվող էլեկտրական մեքենաներ. Մաս 29. Բեռնվածքի և վերադրման համարժեք մեթոդներ. Ջերմաստիճանի գերազանցման անուղղակի որոշում |  |  |
| 90 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.1-2002  (ԻԷԿ 60051-1-97) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 1. Սահմանումներ և հիմնական պահանջներ՝ բոլոր մասերի համար ընդհանուր |  |  |
| 91 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8711-93 (ԻԷԿ 51-2-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 2. Ամպերաչափերին և վոլտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 92 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8476-93  (ԻԷԿ 51-3-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 3. Վատտաչափերին և ռեակտիվ հզորության վատտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 93 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 7590-93  (ԻԷԿ 51-4-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 4. Հաճախաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 94 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8039-93  (ԻԷԿ 51-5-85) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 5. Փուլաչափերին, հզորության գործակցի չափիչներին և համաժամացույցներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 95 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 23706-93  (ԻԷԿ 51-6-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 6. Օմաչափերին (լրիվ դիմադրության չափման սարքերին) և ակտիվ հաղորդականության չափման սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 96 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 10374-93  (ԻԷԿ 51-7-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 7. Բազմաֆունկցիոնալ սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 97 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8042-93  (ԻԷԿ 51-8-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասերը. Մաս 8. Օժանդակ մասերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 98 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60061-1-2014 | Լույսի աղբյուրների համար լամպակոթեր և կոթառներ՝ համափոխարինելիության և անվտանգության ստուգման համար տրամաչափիչներով. Մաս 1. Լամպակոթեր |  |  |
| 99 |  | ԳՕՍՏ 28108-89 (ԻԷԿ 61-1-69) | Լամպակոթեր լույսի աղբյուրների համար. Տիպեր, հիմնական և միակցման չափեր, տրամաչափիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 100 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60061-4-2014 | Լույսի աղբյուրների համար լամպակոթեր և կոթառներ՝ համափոխարինելիության և անվտանգության ստուգման համար տրամաչափիչներով. Մաս 4. Ուղեցույց և ընդհանուր տեղեկություններ |  |  |
| 101 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60065-2013 | Լսա-, տեսա- և համանման էլեկտրոնային ապարատուրա. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 102 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60110-1-2013 | Ուժային կոնդենսատորներ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 103 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60110-1-2012 | Ուժային կոնդենսատորներ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 104 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-1-2010 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 1. Եզրույթներ մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար և մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 105 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-2-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձև հալուն ներդիրներ |  |  |
| 106 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-2-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձև հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 107 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-3-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ |  |  |
| 108 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-3-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 109 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-4-2011 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալային և մակերեսային հավաքակցման համար |  |  |
| 110 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-6-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Մանրաչափ հալուն ներդիրով ապահովիչների բռնիչներ |  |  |
| 111 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 127-6-99 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 112 | 4-րդ հոդվածի առաջին և իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60143-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ հաջորդաբար միացվող, էներգետիկ համակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտպանիչ ապարատուրա՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար |  |  |
| 113 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ,, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2012 | Մեկնարկիչներ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար |  |  |
| 114 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2002 | Մեկնարկիչներ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 115 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-1-2002 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 116 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60204-1-2007 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 117 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-31-2012 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին և համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ |  |  |
| 118 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60215-2011 | Ռադիոհաղորդիչ ապարատուրային ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 119 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-1-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման.Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 120 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-1-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման . Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 121 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-3-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ առանց պարուտակի՝ մնայուն տեղադրման համար |  |  |
| 122 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-4-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ պարուտակի մեջ՝ մնայուն տեղադրման համար |  |  |
| 123 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-5-2013 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |  |
| 124 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ վերելակային և մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |  |
| 125 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ վերելակային և մալուխներ ճկուն միացքերի համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 126 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-7-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանացված և չէկրանացված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով |  |  |
| 127 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-7-2010 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ ճկուն էկրանացված և չէկրանացված՝ երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 128 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 22483-2012 (ԻԷԿ 60228:2004) | Հոսանահաղորդ պղնձե և ալյումինե ջղեր՝ մալուխների, հաղորդալարերի և քուղերի համար |  |  |
| 129 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2012 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար |  |  |
| 130 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2002 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 131 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 132 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 133 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-3-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |  |
| 134 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-3-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 3. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |  |
| 135 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-4-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 4. Քուղեր և ճկուն մալուխներ |  |  |
| 136 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ վերելակային |  |  |
| 137 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Մալուխներ վերելակային |  |  |
| 138 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար |  |  |
| 139 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ՝ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար |  |  |
| 140 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով |  |  |
| 141 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 142 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-8-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 8. Բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար քուղեր |  |  |
| 143 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկրորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-1-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ և անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ. Տեղակայման և շահագործման ձեռնարկ |  |  |
| 144 | 4 հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկրորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-2-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ |  |  |
| 145 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60252-2-2007 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ՝ շարժիչների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 146 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-1-2014 | Չափիչ ռելեներ և պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 147 | ԳՕՍՏ 30329-95  (ԻԷԿ 255-1-00-75) | Տրամաբանական էլեկտրական ռելեներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 148 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-5-2014 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 5. Չափիչ ռելեների և պաշտպանիչ սարքերի մեկուսացման համակարգում. Պահանջներ և փորձարկումներ |  |  |
| 149 | ԳՕՍՏ 30328-95  (ԻԷԿ 255-5-77) | Ռելեներ էլեկտրական. Մեկուսացման փորձարկում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 150 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-16-2013 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 16. Չափողական ռելեներ՝ լրիվ դիմադրության |  |  |
| 151 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-27-2013 | Ռելեներ չափողականև պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 152 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-1-2012 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 153 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60269-1-2010 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 154 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2-2012  (ԻԷԿ 60269-2:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 155 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2.1-2012  (ԻԷԿ 60269-2-1:1987) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 2-1. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - III |  |  |
| 156 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.3-2012  (ԻԷԿ 60269-3:1987,  ԻԷԿ 60269-3A:1978) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային և համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 157 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-3-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Չորակավորված անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային և համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV |  |  |
| 158 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.4-2012  (ԻԷԿ 60269-4:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 159 | 4-րդ հոդվածի առաջին և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-4-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - Ш. Ստանդարտացված հալուն ներդիրների տիպերի օրինակներ |  |  |
| 160 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-6-2013 | Ցածր լարման հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Արևային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 161 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.1-2002  (ԻԷԿ 60309-1:1999) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ և միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 162 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.2-2002  (ԻԷԿ 60309-2:1999) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ և միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի չափերի և միակցիչների հպումային բնիկների համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 163 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60309-4-2013 | Արդյունաբերական նշանակության խրոցներ, վարդակներ և միակցիչներ. Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ և միակցիչներ՝ արգելափակմամբ կամ առանց դրա |  |  |
| 164 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.1-2002 | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 165 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002  (ԻԷԿ 60320-2-2:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար խրոցներին և վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 166 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.3-2012  (ԻԷԿ 60320-2-3:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-3. IPXO-ից ավելի պաշտպանության աստիճանով միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 167 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 168 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-1-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 169 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2008 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 170 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-2-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին և ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 171 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 172 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 173 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-4-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.4. Քամելու կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 174 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 175 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 176 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-5-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 177 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-6-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-6. Անշարժ խոհանոցային սալօջախներին, գլխակալային պանելներին, ջեռոցներին և համանման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 178 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-7-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 179 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 180 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 181 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-9-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.9. Գրիլներին, տոստերներին և սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 182 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-9-2008 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-9. Գրիլներին, տոստերներին և սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 183 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-10-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման մեքենաներին և խոնավ մաքրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 184 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-10-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման մեքենաներին և խոնավ մաքրման մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 185 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 186 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 187 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-12-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 188 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-13-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 189 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-14-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 190 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսված սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 191 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 192 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-15-2006 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 193 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-16-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդային թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 194 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին և համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 195 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին և համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 196 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 197 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 198 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 199 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-23-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Մաս 2-23. Մաշկի և մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 200 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 201 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 202 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-24-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-24. Սառեցման սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 203 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-25-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին, ներառյալ՝ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 204 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-25-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին, ներառյալ՝ համակցված միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 205 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-26-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 206 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 207 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի վրա ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ ազդող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 208 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-28-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 209 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-28-2006 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 210 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-29-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 211 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 212 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 213 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին և խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 214 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին և խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 215 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-32-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 216 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 217 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 218 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-34-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 219 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրաջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 220 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրաջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 221 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-36-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին և ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 222 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-37-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 223 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-37-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 224 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-38-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ և երկու տաքացնող մակերևույթներով մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 225 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-39-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 226 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին և չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 227 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին և չորուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 228 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 229 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 230 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-42-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփ ապարատներին և շոգեեփ-ջերմափոխանցիչ պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 231 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-43-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորուցիչներին և սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 232 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 233 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 234 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-45-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 235 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-47-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի կազմակերպությունների համար եփոցման էլեկտրական կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 236 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-47-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար եփոցման էլեկտրական կաթսաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 237 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-48-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին և տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 238 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-49-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 239 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-50-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկերի համար էլեկտրական ջրային բաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 240 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-51-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.51. Ջեռուցման համակարգերի և ջրամատակարարման համակարգերի համար անշարժ շրջանառու պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 241 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-52-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 242 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-53-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2.53. Սաունաների համար նախատեսվող տաքացնող սարքերին և ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 243 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-53-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-53. Սաունաների համար նախատեսվող տաքացնող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 244 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերևույթների մաքրման համար նախատեսվող կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 245 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերևույթների մաքրման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 246 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-55-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում և այգիների ջրամբարներումօգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջները |  |  |
| 247 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-56-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 248 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-58-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող էլեկտրական մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 249 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-59-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 250 | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.59-2008 (ԻԷԿ 60335-2-59:2006) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.59. Միջատների ոչնչացման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 251 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-60-2002 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ջրամերսման լոգնոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 252 | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ԻԷԿ 60335-2-60:2008) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.60. Մրրկային լոգնոցներին և ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային լոգնոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 253 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-61-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակումային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 254 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-62-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացումով ողողող գուռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 255 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-65-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 256 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-65-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 257 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-66-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալներին տաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 258 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 259 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 260 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-70-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-70. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 261 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-71-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման և աճեցման համար նախատեսվող էլեկտրաջեռուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 262 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.73-2011  (ԻԷԿ 60335-2-73:2009) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.73. Դյուրակիր ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 263 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-74-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Դյուրակիր ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 264 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-75-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար նախատեսվող՝ բաժանավորիչ սարքվածքներին ու առևտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 265 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-76-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատների սնուցման բլոկերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 266 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-77-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սիզամարգերի՝ ձեռքով կառավարվող հնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 267 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-78-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 268 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-79-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին և շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 269 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-80-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 270 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-81-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար նախատեսվող ջեռակներին և տաքացմամբ ներքնակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 271 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-82-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին և ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 272 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-83-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 273 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-84-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 274 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-85-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.85. Գործվածքների շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 275 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-86-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձուկ որսալու համար նախատեսվող էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 276 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 277 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 278 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-88-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 279 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-89-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ սառնազդակի խտացման ներկառուցված կամ հեռավար հանգույցով կամ ճնշակով առևտրի սառնարանային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 280 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-90-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 281 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-92-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող օպերատորի կողմից կառավարվող սիզամարգային փխրիչներին և հողի ճեղքավորման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 282 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-94-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտ կտրելու մկրատատիպ մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 283 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-95-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի գոտիներում օգտագործվող՝ ավտոտնակների ուղղաձիգ շարժվող դարպասների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 284 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-96-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի սենքերի ջեռուցման համար տաքացման ճկուն թերթավոր տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 285 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-97-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Հոլովակավոր փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտավարագույրների և համանման սարքավորանքի համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 286 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-98-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 287 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-101-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 288 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-102-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազային, հեղուկ և պինդ վառելիքով աշխատող և էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 289 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-103-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների և պատուհանների համարշարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 290 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-104-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում և սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման և (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 291 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-104-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում և սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման և (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 292 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-105-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ ցնցղախցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 293 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-106-2013 | Կենցաղային և համանման նշանակության էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-106 Տաքացվող ներքնակներին և սենյակը տաքացնելու համար նախատեսվող՝ հանովի հատակադիր ծածկերի տակ տեղակայվածտաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 294 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-108-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 295 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-109-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար նախատեսվող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 296 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ և իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60358-1-2014 | Բաժանիչ կոնդենսատորներ և ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 297 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60358-2012 | Կցորդման կոնդենսատորներ և ունակային բաժանարարներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 298 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ և իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60400-2011 | Կոթառներ՝ խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի և մեկնարկիչների համար |  |  |
| 299 |  | ԳՕՍՏ 31998.1-2012 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման վոլֆրամային, կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 300 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-1-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման վոլֆրամային, կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 301 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60432-2-2011 | Անվտանգության պահանջներ շիկացման լամպերի համար. Մաս 2. Լամպեր՝ վոլֆրամային հալոգենային, կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |  |
| 302 | 4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-2-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ հալոգենային վոլֆրամային, կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 303 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54416-2011  (ԻԷԿ 60432-3:2002) | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Լամպեր՝ վոլֆրամային հալոգենային (ոչ տրանսպորտային միջոցների համար) |  |  |
| 304 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-1-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն տիպի փորձարկումների ենթարկվող սարքվածքներ |  |  |
| 305 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007  (ԻԷԿ 60439-1:2004) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 306 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-2-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հավաքովի հաղորդաձողերին (հաղորդաձողալարերին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 307 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.2-2009  (ԻԷԿ 60439-2:2005) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հաղորդաձողալարերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 308 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-3-2012 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման և կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 309 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-3-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործման համար հասանելի վայրերում տեղակայման համար նախատեսված ցածրավոլտ փոխարկիչ և կարգավորիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաշխիչ վահաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 310 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-4-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 311 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-4-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 312 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51321.4-2011  (ԻԷԿ 60439-4-2005) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ (ՑԼՍ ՇՀ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 313 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50462-2009  (ԻԷԿ 60446:2007) | «Մարդ-մեքենա" ինտերֆեյսի համար հիմնարար սկզբունքներ և անվտանգության սկզբունքներ, կատարում և նույնականացում. Հաղորդիչների նույնականացում գույների և տառաթվային նշագրերի միջոցով |  |  |
| 314 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2013 | Հաստատուն հոսանքի լաբորատոր ռեզիստորներ |  |  |
| 315 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2-2013 | Դիմադրության լաբորատոր միջոցներ. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության լաբորատոր միջոցներ |  |  |
| 316 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, և մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1, 2կՎ) մինչև 30 կՎ (Um=36 կՎ) անվանական լարման.Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) և 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման |  |  |
| 317 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, և մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1,2 կՎ) մինչև 30 կՎ (Um=36 կՎ) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1,2կՎ) և 3 կՎ (Um=3,6 կՎ) անվանական լարման |  |  |
| 318 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-1-2011 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 319 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.2-2012  (ԻԷԿ 60519-2:1992) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 320 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.3-2012  (ԻԷԿ 60519-3:1988) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն և ուղղակի տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին և ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 321 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-4-2015 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարանների սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 322 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54372-2011 (ԻԷԿ  60519-6:2002) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախական արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորման անվտանգության տեխնիկական պայմաններ |  |  |
| 323 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.7-2012  (ԻԷԿ 60519-7:1983) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 324 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-8-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային վերաձուլման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 325 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54371-2011  (ԻԷԿ 60519-9:2005) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 9. Դիէլեկտրական տաքացման բարձրահաճախական կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 326 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-10-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական և առևտրային կիրառման համար էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 327 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-21-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար նախատեսվող կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման և հալման համար նախատեսվող սարքավորում |  |  |
| 328 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60523-2014 | Հաստատուն հոսանքի պոտենցաչափներ |  |  |
| 329 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11282-93 (ԻԷԿ 524-75) | Բաժանարարներ դիմադրական՝ հաստատուն հոսանքի լարման |  |  |
| 330 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 14254-2015 (ԻԷԿ 60529:2013) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) |  |  |
| 331 |  | ԳՕՍՏ 14254-96 (ԻԷԿ 529-89) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 332 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7165-93 (ԻԷԿ 564-77) | Հաստատուն հոսանքի կամրջակներ՝ դիմադրության չափման համար |  |  |
| 333 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2012 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար |  |  |
| 334 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2-1-2011 | Հաղորդաձողալարեր՝ լուսատուների համար. Մաս 2. Համակցված հաղորդաձողալարեր. Բաժին 1. Հաղորդաձողալարեր I և II դասերի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 335 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-1-2013 | Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 336 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-1-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության |  |  |
| 337 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-1-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 338 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-2-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներկառուցվող |  |  |
| 339 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-2-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներկառուցվող | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 340 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-3-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 3. Լուսատուներ՝ փողոցների և ճանապարհների լուսավորման համար |  |  |
| 341 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-3-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-3. Փողոցների և ճանապարհների լուսավորման համար նախատեսվող լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 342 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-4-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ շարժական՝ ընդհանուր նշանակության |  |  |
| 343 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-4-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ շարժական՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 344 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-5-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի |  |  |
| 345 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-5-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 346 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-6-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով |  |  |
| 347 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-6-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 348 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ,  5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-7-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար |  |  |
| 349 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-7-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 350 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-8-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի |  |  |
| 351 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-8-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 352 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ,  5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-9-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ՝ լուսա- և կինոնկարահանման համար (ոչմասնագիտական) |  |  |
| 353 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-9-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ՝ լուսա- և կինոնկարահանման համար (ոչմասնագիտական) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 354 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-10-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական |  |  |
| 355 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-10-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 10. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական, խաղային | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 356 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-2-11-2010 | Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումային լուսատուներ |  |  |
| 357 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-12-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-12. Ցանցային խրոցակային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 358 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-13-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում տեղադրվող լուսատուներ |  |  |
| 359 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-14-2014 | Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով (նեոնային լամպեր) խողովակաձև գազապարպիչ լամպերի համար լուսատուներ և համանման սարքավորումներ |  |  |
| 360 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-17-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- և ֆոտոստուդիաների ներքին և արտաքին լուսավորման համար |  |  |
| 361 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-17-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- և ֆոտոստուդիաների ներքին և արտաքին լուսավորման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 362 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-19-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 363 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-19-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 364 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-20-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ |  |  |
| 365 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-22-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 22. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |  |
| 366 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-22-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ՝ վթարային լուսավորման համար |  |  |
| 367 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-23-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |  |
| 368 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-23-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր՝ շիկացման լամպերի համար |  |  |
| 369 | 4-րդ հոդվածի առաջին- չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-24-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ. Լուսատուներ՝ մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ |  |  |
| 370 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-24-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Լուսատուներ՝ մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 371 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-25-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում և այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար |  |  |
| 372 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-25-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում և այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 373 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60618-2013 | Ինդուկտիվ լարման բաժանարարներ |  |  |
| 374 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-3-2015 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման և կաղապարման կիրառում |  |  |
| 375 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60645-1-2014 | Էլեկտրաձայնագիտություն. Աուդիոբանական սարքավորումներ. Մաս 1. Տոնային լսաչափեր |  |  |
| 376 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ 53073-2008 (ԻԷԿ 60662:2002) | Լամպեր նատրիումական՝ բարձր ճնշման. Շահագործման պահանջներ |  |  |
| 377 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 60664.1-2012 | Ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար մեկուսացման համակարգում. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ և փորձարկումներ |  |  |
| 378 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 379 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012  (ԻԷԿ 60669-1:2007) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար: Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 380 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 381 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ԻԷԿ 60669-2-1:2009) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 382 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 383 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ԻԷԿ 60669-2-2:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 384 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 385 | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ԻԷԿ 60669-2-3:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով (թայմերներ) անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 386 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60669-2-6-2015 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6. Արտաքին և ներքին լուսավորիչ սարքերի համար վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 387 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.1-2013  (ԻԷԿ 60670-1:2002) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 388 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-21-2013 | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 21. Կախելու սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով հանդերձված տուփերին և պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 389 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ԻԷԿ  60670-22:2003) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 22. Միացման տուփերին և պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 390 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.23-2013  (ԻԷԿ 60670-23:2006) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին և պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |  |
| 391 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-24-2013 | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ` էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքերի և ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորումների պատման համար պատյաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 392 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50827.5-2009 (ԻԷԿ  60670-24:2005) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ` էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Մեծ ցրվող հզորությամբ պաշտպանական և համանման ապարատների տեղակայման համար նախատեսված տուփերին և պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 393 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60691-2012 | Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ և կիրառման ձեռնարկ |  |  |
| 394 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-1-1-2003 | Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 1-1. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակների հրդեհային վտանգի գնահատմանձեռնարկ. Հիմնական դրույթներ |  |  |
| 395 | 4-րդ հոդվածի առաջին և տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60715-2013 | Ապարատուրա` բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման և կառավարման սարքվածքներում ուղղորդիչ էլեկտրական ապարատների վրա տեղակայում և ամրակում |  |  |
| 396 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60715-2006 | Ապարատուրա` բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման և կառավարման սարքվածքներում ուղղորդիչ էլեկտրական ապարատների վրա տեղակայում և ամրակում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 397 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60715-2003 | Ապարատուրա` բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներում էլեկտրական ապարատների ձողերի վրա տեղակայում և ամրակում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 398 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60728-11-2014 | Մալուխային ցանցեր՝ ձայնային և հեռուստատեսային ազդանշաններ հաղորդելու և ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն |  |  |
| 399 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2016 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 400 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |  |
| 401 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-2-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 402 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-3-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության Մաս 2-3. Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 403 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-4-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության Մաս 2-4. Հերմետիկ և կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 404 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-5-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 405 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-6-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-6. Կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքերին, ճնշման տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |  |
| 406 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-7-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-7. Թայմերներին և ժամանակային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 407 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-8-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ, ներառյալ՝ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |  |
| 408 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-9-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 409 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-10-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 410 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013  (ԻԷԿ 60730-2-11:2006) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 411 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-12-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-12. Էլեկտրական կառավարմամբ դռան փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 412 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-13-2015 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 413 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-14-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության Մաս 2-14. Էլեկտրական ուժային շարժաբերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 414 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-15-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի և ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 415 |  | ԳՕՍՏ Ռ 53994.2.15-2011 (ԻԷԿ 60730-2-15:2008) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2.15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի և ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 416 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-19-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող յուղային կափույրներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ներառյալ մեխանիկական պահանջները |  |  |
| 417 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 418 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-1-2009 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 419 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-1-2012 | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 420 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման և հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 421 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման և հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 422 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին և հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 423 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման և ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 424 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-4-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման և ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 425 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 426 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 427 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին և հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 428 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին և հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 429 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30700-2000 (ԻԷԿ 745-2-7-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Չբռնկվող հեղուկների ատրճանակափոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 430 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Թերթավոր մետաղների կտրոցներիններկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 431 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-9-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի ակոսման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 432 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-11-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին և մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 433 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-12-2013 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար թրթռիչներին ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ |  |  |
| 434 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-12-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խտացման համար թրթռիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 435 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30506-97 (ԻԷԿ 745-2-13-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 436 |  | ԳՕՍՏ Ռ/ԻԷԿ 60745-2-13-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 437 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 438 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |  |
| 439 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30505-97  (ԻԷԿ 745-2-15-84) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման և սիզամարգերի խուզման համար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 440 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-15-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 441 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30701-2001  (ԻԷԿ 745-2-16-93) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Ճարմանդախփող մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 442 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-16-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդախփող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 443 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-17-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձևավոր ֆրեզային մեքենաներին և եզրաշերտերի կտրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 444 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-17-2010 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձևավոր ֆրեզային մեքենաներին և եզրաշերտերի կտրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |  |
| 445 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-18-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Շրջակապման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 446 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-19-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 447 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-20-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 448 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-21-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 449 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-22-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 450 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60799-2011 | Էլեկտրատեղակայման սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ և քուղեր՝ միջմիացությունների համար |  |  |
| 451 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60800-2012 | Սենքերի ջեռուցման և սառույցի գոյացումը կանխելու համար նախատեսված 300/500 Վ անվանական լարման ջեռուցման մալուխներ |  |  |
| 452 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-1-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, դրանց ներկայացվող պահանջներ և ձեռնարկ՝ օգտագործողների համար |  |  |
| 453 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60825-1-2011 | Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում և դրանց ներկայացվող պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 454 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-2-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի մանրաթելաօպտիկական համակարգերի անվտանգություն |  |  |
| 455 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-4-2014 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ |  |  |
| 456 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-12-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն |  |  |
| 457 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-1-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
|  |
| 458 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-1-2014 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 459 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-2-2013 | Լամպերի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար |  |  |
| 460 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60838-2-2-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Միակցիչներ՝ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 461 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-1-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 462 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.2-2012  (ԻԷԿ 60884-2-2:1989) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Սարքերի համար վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 463 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003  (ԻԷԿ 60884-2-5:1995) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 464 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012  (ԻԷԿ 60884-2-6:1997) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-6. Անշարժ կայանքների համար արգելափակումովանջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 465 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-2-7-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացման լարերի հավաքակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 466 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50345-2010  (ԻԷԿ 60898-1:2003) | Ապարատուրա՝ փոքր եզրաչափքի, էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի համար |  |  |
| 467 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60898-2-2011 | Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական և հաստատուն հոսանքի համար |  |  |
| 468 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի, մինչև 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագրեր, փորձարկում և անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ. Հավաքակցման և շահագործման ձեռնարկ |  |  |
| 469 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող, փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար և մինչև 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում և քայքայման մասով փորձարկում |  |  |
| 470 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-3-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող, փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար, մինչև 1000 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ |  |  |
| 471 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60934-2015 | Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորման համար (CBE) |  |  |
| 472 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50031-2012 (ԻԷԿ 60934:2007) | Ավտոմատ անջատիչներ՝ էլեկտրասարքավորումների համար (ԱԱԷ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 473 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 474 |  | ԳՕՍՏ 30011.1-2012  (ԻԷԿ 60947-1:2004) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 475 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-2-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ |  |  |
| 476 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.2-2010 (ԻԷԿ  60947-2:2006) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 477 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 478 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.3-2002  (ԻԷԿ 60947-3:1999) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և դրանց՝ ապահովիչներով համակցություններ |  |  |
| 479 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.3-2012 (ԻԷԿ  60947-3:2008) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և դրանց՝ ապահովիչներով համակցություններ |  |  |
| 480 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-3-2011 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և ապահովիչների բլոկներ |  |  |
| 481 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-4-1-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ և գործարկիչներ. Էլեկտրաշարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ |  |  |
| 482 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.1-2012 (ԻԷԿ 60947-4-1:2009) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Բաժին 1. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 483 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-4-1-2011 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Շարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 484 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.2-2012 (ԻԷԿ 60947-4-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Բաժին 2. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ և գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի շղթաների համար |  |  |
| 485 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքեր |  |  |
| 486 |  | ԳՕՍՏ 30011.5.1-2012  (ԻԷԿ 60947-5-1:2003) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Գլուխ 1. Էլեկտրամեխանիկական ապարատներ կառավարման շղթաների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 487 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-5-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Երկրորդային կոմուտացման շղթաներում սարքվածքներ և կոմուտացման տարրեր. Էլեկտրամագնիսական սարքվածքներ երկրորդային կոմուտացման շղթաներում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 488 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ |  |  |
| 489 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.2-99 (ԻԷԿ  60947-5-2-97) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր Անհպակ տվիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 490 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-3-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-3. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Խափանման պայմաններում որոշակի վարքով՝ մոտ տեղակայված սարքերին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 491 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.5.5-2012  (ԻԷԿ 60947-5-5:2003) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր և տարրեր. Արագ դադարեցման էլեկտրական սարքվածքներ՝ մեխանիկորեն փակվելու ֆունկցիայով |  |  |
| 492 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.6.1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Ապարատուրա՝ կոմուտացման, ավտոմատ փոխարկման |  |  |
| 493 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-6-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացման |  |  |
| 494 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.1-2010 (ԻԷԿ 60947-6-1:2005) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Փոխարկման ապարատուրա կոմուտացման |  |  |
| 495 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-6-2-2013 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման և պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) |  |  |
| 496 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.2-2011 (ԻԷԿ 60947-6-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 2. Կառավարման և պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) (ԿՊԿՍ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 497 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.1-2012  (ԻԷԿ 60947-7-1:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 1. Սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների համար |  |  |
| 498 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.2-2012  (ԻԷԿ 60947-7-2:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 2. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար |  |  |
| 499 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.7.3-2009 (ԻԷԿ 60947-7-3:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7.3. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 500 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-7-4-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 7-4. Օժանդակ ապարատուրա. Պղնձե հաղորդիչների համար РСВ տերմինալային բլոկներ |  |  |
| 501 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-8-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման (РТС) սարքեր |  |  |
| 502 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2014 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 503 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 504 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60950-1-2003 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 505 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և վեցերորդ-տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-21-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 21. Հեռահար էլեկտրասնուցում |  |  |
| 506 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-22-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար |  |  |
| 507 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-23-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 23. Մեծ ծավալներով տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ |  |  |
| 508 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31999-2012 (ԻԷԿ 60968:1988) | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 509 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60968-2008 | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 510 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60974-1-2012 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ |  |  |
| 511 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-2-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր |  |  |
| 512 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-3-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 3. Աղեղի վառքի և կայունացման սարքեր |  |  |
| 513 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-5-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 5. Մետաղալարերի մատակարարման մեխանիզմ |  |  |
| 514 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-7-2015 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ |  |  |
| 515 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60974-7-2011 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 516 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-8-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 8. Գազի մատակարարման վահանակներ՝ եռակցման համակարգերի և պլազմային կտրման համակարգերի համար |  |  |
| 517 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-11-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ |  |  |
| 518 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-12-2014 | Սարքավորումներ՝ աղեղային եռակցման համար. Մաս 12. Միակցիչ սարքեր՝ եռակցման մալուխների համար |  |  |
| 519 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.1-2012  (ԻԷԿ 60998-1:1990) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 520 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-1-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 521 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-2-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ առանց պտուտակի սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 522 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.2.3-2012  (ԻԷԿ 60998-2-3:1991) | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 523 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-4-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 524 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.1-2012  (ԻԷԿ 60999-1:1999) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչև 35 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր և առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 525 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.2-2012  (ԻԷԿ 60999-2:1995) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչև 300 քառ. մմ անվանական հատմամբ պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր և առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 526 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61008-1-2012 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 527 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51326.1-99 (ԻԷԿ 61008-1-96) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 528 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012  (ԻԷԿ 61008-2-1:1990) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |  |
| 529 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61009-1-2014 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնման հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 530 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51327.1-2010 (ԻԷԿ  61009-1:2006) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 531 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012  (ԻԷԿ 61009-2-1:1991) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, գերհոսանքներից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |  |
| 532 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-1-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 533 | ԳՕՍՏ 12.2.091-2012  (ԻԷԿ 61010-1:2001) | Չափման, կառավարման և լաբորատոր կիրառման համար էլեկտրական սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 534 | ԳՕՍՏ 12.2.091-2002 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 535 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-010-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 536 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-020-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 537 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-030-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Մասնավոր պահանջներ` փորձարկման և չափման նպատակներով |  |  |
| 538 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Հոսանքի՝ ձեռքի և ձեռքով կառավարվող տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ` էլեկտրական փորձարկումների և չափումների համար |  |  |
| 539 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար ձեռքի ամպերաչափական աքցաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 540 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-033-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային և մասնագիտական կիրառման համար դյուրակիր մուլտիմետրերին և այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 541 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու և թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 542 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու և թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 543 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով և իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 544 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով և իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 545 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-081-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Վերլուծություններ անցկացնելու և այլ նպատակներով՝ ավտոմատ և կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 546 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 547 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար ձեռքի էլեկտրական արանքաչափիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 548 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-1-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 549 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 550 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Շառավղալծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 551 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ռանդիչ և ռեյսմուսային հաստոց-սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 552 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-4-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի՝ հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 553 |  | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-4-96 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի՝ հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 554 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 555 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 556 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-7-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 557 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Միաիլային ուղղահայաց ֆրեզերային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 558 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-9-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 559 |  | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 1029-2-9-99 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 560 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-10-2013 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Կտրող հղկման մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 561 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-12-2014 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի համար պարուրահան մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 562 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61048-2011 | Օժանդակ հարմարանքներ` լամպերի համար. Կոնդենսատորներ` խողովակաձև լյումինեսցենտային և այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 563 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61050-2011 | 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարման տրանսֆորմատորներ` խողովակաձև պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 564 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-1-2012 | Անջատիչներ` էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 565 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61058-1-2009 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 566 | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 610581-2000 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 567 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-1-2013 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 568 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-4-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղադրվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 569 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-5-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-5. Բևեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 570 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61071-2014 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ էլեկտրոնային |  |  |
| 571 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31637-2012 | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային և համանման կիրառման |  |  |
| 572 | ԳՕՍՏ Ռ 51731-2010 (ԻԷԿ 61095:2000) | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական՝ կենցաղային և համանման նշանակության |  |  |
| 573 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61131-2-2012 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկումներ |  |  |
| 574 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61131-2-2010 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 575 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61140-2012 | Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Կայանքների և սարքավորումների անվտանգության ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 576 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 53075-2008 (ԻԷԿ 61167:1992) | Լամպեր մետաղահալոգեն. Շահագործման պահանջներ |  |  |
| 577 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61184-2011 | Սվինակոթառներ |  |  |
| 578 | 4-րդ հոդվածի տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 51288-99  (ԻԷԿ 187-93) | Էլեկտրական և մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր |  |  |
| 579 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61195-2012 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 580 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61195-2001 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 581 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61199-2011 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միալամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 582 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61199-2006 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միալամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 583 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-2013 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Աշխատանքային բնութագրեր |  |  |
| 584 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-7-2014 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 585 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2011 | Սարքեր միացման. Սեղմակներ՝ հարթ, արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 586 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ,5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61230-2012 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար |  |  |
| 587 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31223-2012  (ԻԷԿ 61242:1995) | Կենցաղային և համանման նշանակության երկարիչներ՝ մալուխային կոճերով. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 588 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61243-3-2014 | Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Ցուցիչներ՝ ցածր լարման, երկբևեռ տիպի |  |  |
| 589 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61270-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |  |
| 590 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61293-2000 | Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ. Մակնշում՝ սնուցման աղբյուրի պարամետրերի և բնութագրերի նշումով. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 591 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ,5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-1-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափողական ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 592 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61310-1-2008 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 1. Տեսողական, ձայնային ու շոշափողական ազդանշաններին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 593 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-2-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 594 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61310-2-2008 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 2. Մակնշմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 595 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61310-3-2005 | Մեքենաների անվտանգություն. Ցուցանշում, մակնշում ու գործարկում. Մաս 3. Կառավարման օրգանների տեղադրմանն ու գործառմանը ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 596 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-1-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 597 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61347-1-2008 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 598 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61347-1-2013 | Ապարատուրա՝ կառավարման լամպային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 599 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-2-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային ցածրացնող փոխակերպիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 600 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-3-2011 | Կառավարման սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-3. Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 601 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-7-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-7. Վթարային (ավտոնոմ) լուսավորման համար կիրառվող մարտկոցներից աշխատող՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 602 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-8-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար՝ գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 603 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-9-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի)՝ գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 604 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-10-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման` բարձ հաճախականության խողովակաձև գազապարպիչ լամպերի (նեոնային լամպերի) համար էլեկտրոնային կերպափոխիչներին (ինվերտորներին) և փոխակերպիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 605 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-11-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 606 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-12-2015 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպիչ լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացող լրացուցիչ պահանջներ (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) |  |  |
| 607 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ  ԻԷԿ 61347-2-13-2013 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 608 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-13-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-13. Լուսադիոդային մոդուլների համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնվող՝ կառավարման էլեկտրոնային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 609 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-1-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 610 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-2-2015 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման և կառավարման սարքեր |  |  |
| 611 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում հզորության բաշխմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 612 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61535-2015 | Անշարժ կայանքներում չքանդվող միացման համար տեղակայման միակցիչներ |  |  |
| 613 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ԻԷԿ 61537:2006) | Մալուխային վաքերի համակարգեր և մալուխային սանդուղքների համակարգեր՝ մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 614 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61549-2012 | Տարբեր նշանակության լամպեր. Տեխնիկական պահանջներ |  |  |
| 615 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ԻԷԿ  61557-1:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 616 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-2-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների ստուգման համար Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն |  |  |
| 617 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-2-2011 (ԻԷԿ  61557-2:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 618 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-3-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն |  |  |
| 619 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-3-2011 (ԻԷԿ  61557-3:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 620 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-4-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ ստուգման համար Մաս 4. Հողանցման և համապոտենցիալ միացման դիմադրություն |  |  |
| 621 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-4-2011  (ԻԷԿ 61557-4:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 4. Հողանցման և համապոտենցիալ միացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 622 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-5-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ ստուգման համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ |  |  |
| 623 |  | ԳՕՍՏ Ռ 54127-5-2011 (ԻԷԿ  61557-5:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 624 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-6-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ ստուգման համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT և TN համակարգերում |  |  |
| 625 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-6-2012 (ԻԷԿ  61557-6:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT, TN և IT համակարգերում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 626 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-7-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ ստուգման համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը |  |  |
| 627 | ԳՕՍՏ Ռ 54124-2012 (ԻԷԿ 61557-7:2003) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 628 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-8-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման ստուգման սարքեր |  |  |
| 629 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-9-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասված տեղերի հայտնաբերման համար սարքավորում |  |  |
| 630 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-10-2015 | Մինչև փոփոխական հոսանքի 1000 Վ և հաստատուն հոսանքի 1500 Վ ցածրավոլտ բաշխիչ ցանցերում էլեկտրականության մասով անվտանգություն. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար սարքավորում. Մաս 10. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ մոնիտորինգի համար համալիր չափիչ սարքավորումներ |  |  |
| 631 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-11-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 11. TT, TN և IT համակարգերում a և b տիպերի դիֆերենցիալ հոսանքի ստուգման սարքվածքների (ԴՀՍՍ) արդյունավետություն |  |  |
| 632 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-12-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման և ստուգման համար նախատեսված սարքվածքներ (PMD) |  |  |
| 633 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-13-2014 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ ստուգման համար. Մաս 13. Ձեռքի և ձեռքով կառավարվող սեղմակներ և հոսանքի տվիչներ՝ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում հոսանքի կորուստը չափելու համար |  |  |
| 634 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-1-2012 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, էլեկտրական ռեակտորների և համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 635 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-1-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Բաժանարար տրանսֆորմատորներին և ընդհանուր նշանակության բաժանարար տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 636 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-2-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին և կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |  |
| 637 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-3-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային և հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 638 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-4-2015 | Մինչև 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների և համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4. Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին և մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |  |
| 639 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-5-2013 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 640 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-6-2012 | Մինչև 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Անվտանգ բաժանարար տրանսֆորմատորներին և անվտանգ բաժանարար տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 641 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-7-2012 | Տրանսֆորմատորներ ուժային, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ և համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին և էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 642 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-8-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերի և ձայնային ազդանշանման սարքերի համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 643 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-9-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման վոլֆրամային լամպերով III դասի շարժական լուսատուների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 644 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-10-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-10. Մեկուսացման բարձր աստիճանով բաժանարար տրանսֆորմատորներին և 1000 Վ-ից բարձր երկրորդային լարմամբ բաժանարար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 645 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-12-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին և սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 646 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-13-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորմատորներին և ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |  |
| 647 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-14-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին և կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 648 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-15-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական շինությունների էլեկտրացանցերի համար բաժանարար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 649 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-16-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին և սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 650 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-20-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Փոքր հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |  |
| 651 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-23-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինարարական հրապարակների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |  |
| 652 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-11-2013 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ |  |  |
| 653 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-21-2014 | Գերլարումից պաշտպանության սարքեր ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման և ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 654 | 4-րդ հոդվածի առաջին և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61770-2012 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման և միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում |  |  |
| 655 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 61770-2007 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման և միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 656 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61730-1-2013 | Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատում. Մաս 1. Կառուցվածքին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 657 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61810-1-2013 | Ռելեներ տրամաբանական՝ էլեկտրամեխանիկական, գործարկման չնորմավորվող ժամանակով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 658 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61812-1-2013 | Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելեներ. Մաս 1. Պահանջներ և փորձարկումներ |  |  |
| 659 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-1-2008 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 660 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61851-1-2013 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 661 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-21-2007 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ |  |  |
| 662 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-1-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 663 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61869-2-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 664 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61869-2-2013 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 665 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-3-2012 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |  |
| 666 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61921-2013 | Կոնդենսատորներ ուժային. Ցածր լարման ժամանակ հզորության գործակիցը շտկելու համար նախատեսված կոնդենսատորային մարտկոցներ |  |  |
| 667 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61995-1-2013 | Սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության լուսատուներ միացնելու համար Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 668 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-1-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների և սարքերի միջև ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |  |
| 669 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62026-3-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Կոնտրոլերների և սարքերի միջև ինտերֆեյսեր (CDI). Մաս 3. DeviceNet կապի համակարգ |  |  |
| 670 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62031-2011 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 671 | ՍՏԲ ԻԷԿ 62031-2009 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 672 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31948-2012 (ԻԷԿ 62035:1999) | Լամպեր պարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից) Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 673 | ՍՏԲ ԻԷԿ 62035-2007 | Լամպեր գազապարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 674 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62040-1-2013 | Անխափան էներգամատակարարման համակարգեր (UPS). Մաս 1. Անխափան սնուցման սարքերին (UPS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 675 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62040-1-2011 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ (ԱՍԱ). Մաս 1. ԱՍԱ-ին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 676 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62208-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 677 | ԳՕՍՏ 32127-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար դատարկ պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 678 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 62233-2013-ի 6-րդ բաժին | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ՝ մարդու վրա դրանց ներգործության մասով |  |  |
| 679 | ՍՏԲ ԵՆ 50366-2007-ի 6-րդ բաժին | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Էլեկտրամագնիսական դաշտեր. Գնահատման և չափման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |  |
| 680 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62311-2013 | Էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորման գնահատում՝ մարդու վրա՝ էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |  |
| 681 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62368-1-2014 | Լսա-, տեսա- ապարատուրա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի տեխնիկայի սարքավորումներ. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 682 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62423-2013 | Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի և B տիպի, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ և առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային և համանման նշանակության |  |  |
| 683 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62471-2013 | Լամպերի և լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն |  |  |
| 684 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62479-2013 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով՝ սակավահզոր էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց) |  |  |
| 685 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62493-2014 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված՝ լուսավորման սարքավորման գնահատում |  |  |
| 686 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62552-2013 | Սարքեր՝ սառնարանային, կենցաղային. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |  |
| 687 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 62560-2011 | Լամպեր՝ լուսարձակող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ-ից բարձր սնուցման լարումով. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 688 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62560-2011 | 50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար կառավարման ներկառուցված սարքավորանքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |  |
| 689 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-1-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման՝ մեկուսացումով և հալոգեններ չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 690 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-3-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման ՝ մեկուսացումով և հալոգեններ չպարունակող ջերմապլաստից պատյանով, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |  |
| 691 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-1-2014 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |  |
| 692 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-2-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին և հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 693 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-4-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման և ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 694 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-5-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 695 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-1-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |  |
| 696 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-6-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով՝ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  | »: |

«ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Մաքսային միության հանձնաժողովի   
2011 թվականի օգոստոսի 16-ի   
N 768 որոշմամբ

ՑԱՆԿ

ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆ «ՑԱԾՐԱՎՈԼՏ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ՄՄ ՏԿ 004/2011) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՈՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ (ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ՝ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ) ԵՎ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՄԵԹՈԴՆԵՐ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՆՄՈՒՇԱՌՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Փոփոխող փաստաթղթերի ցանկ

(Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2016 թվականի հոկտեմբերի 25-ի   
N 120 որոշման խմբագրությամբ)

| Համարը՝  ը/կ | Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի տարրերը | Ստանդարտի նշագիրը | Ստանդարտի անվանումը | Ծանոթագրությունը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12.1.044-89 (ԻՍՕ 4589-84) | Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Նյութերի հրդեհապայթանվտանգություն. Ցուցանիշների անվանացանկ և դրանք որոշելու մեթոդները |  |
| 2 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 433-73-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ ռետինե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 3 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 839-80-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր չմեկուսացված՝ էլեկտրահաղորդման օդային գծերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 4 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 1508-78-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Ստուգիչ մալուխներ՝ ռետինե և պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 5 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2190-77-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Սակրավորային հաղորդալարեր. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 6 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 6285-74-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ արդյունաբերության ոլորտում պայթեցման աշխատանքների համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 7 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7006-72-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխների պաշտպանիչ ծածկույթներ. Կառուցվածք և տիպեր, տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 8 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7399-97-ի 5-րդ և 6-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր և քուղեր մինչև 450/750 Վ անվանական լարման. Տեխնիկական պահանջներ |  |
| 9 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10348-80-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ հավաքակցման բազմաջիղ, պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 10 | 4-րդ հոդվածի առաջին և ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 16962.1-89 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Կլիմայական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկման մեթոդներ |  |
| 11 | 4-րդ հոդվածի առաջին, յոթերորդ և ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 16962.2-90 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկման մեթոդեր |  |
| 12 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17515-72-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր հավաքակցման՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 13 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.0-78-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Կառավարման մալուխներ Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 14 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.1-73-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ ֆտորոպլաստե մեկուսացումով ուժեղացված ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 15 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.2-73-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով ռետինե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 16 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18404.3-73-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ կառավարման՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 17 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 18410-73-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ ներծծված թղթե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 18 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 24641-81-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Մալուխների թաղանթներ՝ կապարային և ալյումինե. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 19 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 26411-85-ի 4-րդ և 5-րդ բաժիններ | Մալուխներստուգիչ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 20 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 26445-85-ի 3-րդ և 4-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ ուժային, մեկուսացված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 21 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27179-86-ի 4-րդ բաժին | Սարքեր ջեռուցման՝ կուտակումային, էլեկտրական կենցաղային. Անվտանգության պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 22 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28244-96-ի 5-րդ և 6-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր և քուղեր ամրանավորված. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 23 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 20.57.406-81 | Որակի հսկողության համալիր համակարգ. Արտադրատեսակներ՝ էլեկտրոնային տեխնիկայի, քվանտային էլեկտրոնիկայի և էլեկտրատեխնիկական. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 24 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2933-93 | Ապարատներ՝ էլեկտրական, ցածրավոլտ. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 25 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 2990-78 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Լարումով փորձարկման մեթոդներ |  |
| 26 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 3345-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Մեկուսացման էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 27 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7229-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Հոսանահաղորդ ջղերի և հաղորդիչների էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 28 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10169-77 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ եռաֆազ, համաժամ. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 29 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 10446-80 (ԻՍՕ 6892-84) | Մետաղալար. Ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 30 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11262-80 | Պլաստմասսաներ. Ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 31 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12174-76 | Մալուխներ. Մետաղական պատյանների ձգման փորձարկման մեթոդ |  |
| 32 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12177-79 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Կառուցվածքի ստուգման մեթոդներ |  |
| 33 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.0-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Մեխանիկական ներգործությունների նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 34 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.1-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Հոլովակների համակարգի միջոցով բազմակի գերծռման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ |  |
| 35 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.2-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Փաթաթման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 36 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.3-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Առանցքային ոլորումով ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդներ |  |
| 37 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.4-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Վերափաթաթման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 38 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.5-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Ձգման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 39 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.6-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Ճզմման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 40 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.7-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Առանցքային ոլորման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 41 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 12182.8-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Ճկման նկատմամբ կայունության ստուգման մեթոդ |  |
| 42 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 16962.2-90 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Մեխանիկական արտաքին ազդող գործոնների նկատմամբ կայունության փորձարկումների մեթոդներ |  |
| 43 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17491-80 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր՝ ռետինե ու պլաստմասսայե մեկուսացումով և թաղանթով. Ցրտակայունության փորձարկման մեթոդներ |  |
| 44 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 17492-72 | Մալուխներ ճկուն՝ էկրանացված. Էկրանների էլեկտրական դիմադրության որոշման մեթոդ |  |
| 45 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 22220-76 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Մեկուսացման և պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից թաղանթների՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում ճաքճքման և դեֆորմացիայի նկատմամբ կայունության որոշման մեթոդներ |  |
| 46 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 24683-81 | Արտադրատեսակներ էլեկտրատեխնիկական. Հատուկ միջավայրերի ազդեցության նկատմամբ կայունության հսկողության մեթոդներ |  |
| 47 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 25018-81 | Մալուխներ, հաղորդալարեր և քուղեր. Մեկուսացման և թաղանթի մեխանիկական ցուցանիշները որոշելու մեթոդներ |  |
| 48 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 27893-88 | Մալուխներ կապի. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 49 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28249-93 | Կարճ միացումներ էլեկտրակայանքներում. Մինչև 1 կՎ լարումով փոփոխական հոսանքի էլեկտրակայանքներում հաշվարկման մեթոդներ |  |
| 50 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31565-2012-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխային արտադրատեսակներ. Հրդեհային անվտանգության պահանջներ |  |
| 51 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31943-2012-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Հեռախոսային մալուխներ՝ պոլիէթիլենային մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 52 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31944-2012-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ բեռնվածքակիր, երկրաֆիզիկական, զրահապատ. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 53 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31945-2012-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ ճկուն և քուղեր՝ ստորգետնյա և բաց լեռնային աշխատանքների համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 54 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31946-2012-ի 7-րդ և 8-րդ բաժիններ | Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարեր՝ ինքնապահ, մեկուսացված և պաշտպանված. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 55 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31947-2012-ի 7-րդ և 8-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր և մալուխներ՝ էլեկտրական կայանքների համար, մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 56 | ՍՏ ՂՀ 2341-2013-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալար՝ ոլորափնջայինանշարժ, պոլիվինիլքլորիդային պլաստիկատից մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 57 | ՍՏ ՂՀ 2462-2014-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալար պղնձե՝ չմեկուսացված ճկուն. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 58 | ՍՏ ՂՀ 2526-2014-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր տաքացման. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 59 | ՍՏ ՂՀ 2527-2014-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Հաղորդալարեր՝ պոլիէթիլենային մեկուսացնող պաշտպանական թաղանթով՝ դաշտային կապի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 60 | ՍՏ ՂՀ 2641-2015 | Հաղորդալարեր՝ հեռախոսային, բաշխիչ, միազույգ. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 61 | ՍՏ ՂՀ 2794-2015 | Էլեկտրահաղորդման օդային գծերի հաղորդալարեր՝ ինքնապահ, մեկուսացված և պաշտպանված. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 62 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31995-2012-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ ազդանշանման և արգելափակման համար պոլիէթիլենային մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 63 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31996-2012-ի 7-րդ և 8-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ ուժային պլաստմասսայե մեկուսացումով 0,66, 1 և 3 կՎ անվանական լարման. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 64 | ԳՕՍՏ 16442-80-ի 4-րդ և 5-րդ բաժիններ | Մալուխներ ուժային՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով. Տեխնիկական պայմաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 65 | ՍՏ ՂՀ 2338-2013-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ ճկուն՝ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով և թաղանթով. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |
| 66 | ՍՏ ՂՀ 2339-2013-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ փոքրաթիվ զույգերով հեռախոսային՝ պլաստմասսայե մեկուսացումով պլաստմասսայե թաղանթով. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 67 | ՍՏ ՂՀ 2340-2013-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ՝ հեռախոսայինանշարժ. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 68 | ՍՏ ՂՀ 2643-2015-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ տեղական կապի՝ բարձրահաճախական. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 69 | ՍՏ ՂՀ 2644-2015-ի 6-րդ և 7-րդ բաժիններ | Մալուխներ համակցված՝ տեսահսկողական համակարգերի համար. Տեխնիկական պայմաններ |  |
| 70 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 41003-2008 | Հեռահաղորդակցության ցանցերին միացվող սարքավորումներին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 71 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50087-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Թարմ կթած կաթի հովացուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 72 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-1-2008 | Համակարգեր էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 73 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50085-2-3-2008 | Համակարգեր՝ էլեկտրահաղորդալարային կապուղային՝ էլեկտրակայանքների համար. Մաս 2-3. Բաշխիչ պահարաններում տեղակայված էլեկտրահավաքակցման կապուղիներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 74 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և վեցերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 50106-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. ԵՆ 60335-1 կիրառման ոլորտում ընդգրկված սարքերի ստուգիչ փորձարկումների կատարմանը ներկայացվող պահանջներ |  |
| 75 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և չորրորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50274-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Պաշտպանություն հոսանքահարումից. Պաշտպանություն վտանգավոր հոսանատար մասերի հետ չկանխամտածված ուղղակի շփումից |  |
| 76 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և վեցերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԵՆ 50395-2013 | Ուժային ցածրավոլտ մալուխների էլեկտրական փորձարկումների մեթոդներ |  |
| 77 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԵՆ 50445-2013 | Սարքավորումներ՝ հպումային և աղեղային եռակցման ու հարակից գործընթացների համար. Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության սահմանափակման մասով հիմնական պահանջներին համապատասխանության գնահատում (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |
| 78 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 50497-2015 | Պոլիվինիլքլորիդային (PVC) մեկուսացումով և թաղանթով մալուխների փորձարկումներ. Անջատվող պլաստիկարարների որոշման մեթոդ |  |
| 79 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ-չորրորդ, վեցերորդ-իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 1. Պարամետրերի անվանական արժեքներ և շահագործման բնութագրեր |  |
| 80 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-1-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 1. Անվանական և աշխատանքային բնութագրեր | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 81 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-5-2011 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 5. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների պատյաններով ապահովվող պաշտպանության աստիճանների դասակարգում (IP ծածկագիր) |  |
| 82 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-6-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 6. Պաղեցման մեթոդներ (IC ծածկագիր) |  |
| 83 | 4-րդ հոդվածի առաջին, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-7-2007 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 7. Կառուցվածքային լուծումների դասակարգում՝ կախված հավաքակցման եղանակներից և արտանցիչների տուփի դիրքից (IM ծածկագիր) |  |
| 84 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-8-2015 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 8. Արտանցիչների մակնշում և պտույտի ուղղություններ |  |
| 85 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-9-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 9. Աղմուկի սահմաններ |  |
| 86 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, իններորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-11-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն |  |
| 87 | ԳՕՍՏ 27888-88 (ԻԷԿ 34-11) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Պաշտպանության կանոններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 88 | ԳՕՍՏ 27917-88 (ԻԷԿ 34-11-2) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմադրսևորիչներ և կառավարման օժանդակ ապարատուրա | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 89 | ԳՕՍՏ 27895-88 (ԻԷԿ 34-11-3) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Ներկառուցված ջերմաստիճանային պաշտպանություն. Ջերմաստիճանային պաշտպանության համակարգերում օգտագործվող ջերմաստիճանային հոսանքային ռելեների վրա տարածվող հիմնական կանոններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 90 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60034-11-2012 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 11. Ջերմային պաշտպանություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 91 | 4-րդ հոդվածի առաջին և իններորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 28327-89 (ԻԷԿ 34-12-80) | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մինչև 660 Վ՝ ներառյալ լարման կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ՝ եռաֆազ անհամաժամ շարժիչների գործարկման բնութագրեր |  |
| 92 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-12-2009 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 12. Կարճ միակցված ռոտորով մեկ արագությամբ եռաֆազ շարժիչների գործարկման բնութագրեր |  |
| 93 | 4-րդ հոդվածի առաջին և հինգերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-14-2014 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ և ավելի լիսեռի բարձրություններով որոշ տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռումների կոշտության չափումներ, գնահատում և սահմաններ |  |
| 94 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60034-14-2008 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 14. 56 մմ և ավելի բարձրությամբ պտույտի առանցքով որոշ տեսակների մեքենաների մեխանիկական թրթռում. Թրթռման չափումներ, գնահատում և սահմաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 95 | 4-րդ հոդվածի առաջին և իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60034-29-2013 | Մեքենաներ՝ էլեկտրական, պտտվող. Մաս 29. Բեռնվածքի և վերադրման համարժեք մեթոդներ. Ջերմաստիճանի գերազանցման անուղղակի որոշում |  |
| 96 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.1-2002  (ԻԷԿ 60051-1-97) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 1. Սահմանումներ և հիմնական պահանջներ՝ բոլոր մասերի համար ընդհանուր |  |
| 97 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8711-93 (ԻԷԿ 51-2-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 2. Ամպերաչափերին և վոլտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 98 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 8476-93 (ԻԷԿ 51-3-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 3. Վատտաչափերին և ռեակտիվ հզորության վատտաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 99 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 7590-93 (ԻԷԿ 51-4-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 4. Հաճախաչափերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 100 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8039-93 (ԻԷԿ 51-5-85) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 5. Փուլաչափերին, հզորության գործակցի չափիչներին և համաժամացույցերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 101 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 23706-93 (ԻԷԿ 51-6-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 6. Օմաչափերին (լրիվ դիմադրության չափման սարքերին) և ակտիվ հաղորդականության չափման սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 102 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 10374-93 (ԻԷԿ 51-7-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 7. Բազմաֆունկցիոնալ սարքերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 103 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 8042-93 (ԻԷԿ 51-8-84) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 8. Օժանդակ մասերին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 104 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ-իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 30012.9-93 (ԻԷԿ 51-9-88) | Ուղղակի գործողության էլեկտրաչափիչ անալոգային ցուցադրող սարքեր և դրանց օժանդակ մասեր. Մաս 9. Փորձարկումների առաջարկվող մեթոդներ |  |
| 105 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60065-2013 | Լսա-, տեսա- և համանման էլեկտրոնային սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 106 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60110-1-2013 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 107 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60110-1-2012 | Կոնդենսատորներ ուժային՝ ինդուկցիոն տաքացման կայանքների համար Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 108 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-1-2010 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 1. Եզրույթներ մանրաչափ հալուն ապահովիչների համար և մանրաչափ հալուն ներդիրներին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ |  |
| 109 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-2-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձև հալուն ներդիրներ |  |
| 110 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-2-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 2. Խողովակաձև հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 111 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-3-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Սուբմանրաչափ հալուն ներդիրներ |  |
| 112 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60127-3-2010 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 3. Ենթամանրաչափ հալուն ներդիրներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 113 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-4-2011 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Ունիվերսալ մոդուլային հալուն ներդիրներ՝ ծավալային և մակերեսային հավաքակցման համար |  |
| 114 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60127-6-2013 | Ապահովիչներ մանրաչափ հալուն. Մաս 6. Կոթառներ՝ մանրաչափ կոթառային հալուն ներդիրների համար. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար |  |
| 115 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 127-6-99 | Մանրաչափ հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Ապահովիչների բռնիչներ՝ մանրաչափ հալուն ներդիրների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 116 | 4-րդ հոդվածի առաջին և իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60143-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ հաջորդաբար միացվող, էներգետիկ համակարգերի համար. Մաս 2. Պաշտպանիչ սարքեր՝ հաջորդաբար միացվող կոնդենսատորային մարտկոցների համար |  |
| 117 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2012 | Մեկնարկիչներ՝ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար |  |
| 118 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60155-2002 | Մեկնարկիչներ՝ մարմրող պարպման՝ լյումինեսցենտային լամպերի համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 119 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-1-2002 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 120 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60204-1-2007 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 121 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60204-31-2012 | Մեքենաների անվտանգություն. Մեքենաների և մեխանիզմների էլեկտրասարքավորումներ. Մաս 31. Կարի մեքենաներին, կայանքներին և համակարգերին ներկայացվող անվտանգության լրացուցիչ պահանջներ և էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներ |  |
| 122 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60215-2011 | Ռադիոհաղորդիչ սարքերի անվտանգության պահանջներ |  |
| 123 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-1-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 124 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-1-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 125 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-2-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 126 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-3-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ առանց պարուտակի՝ մնայուն տեղադրման համար |  |
| 127 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-4-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներ պարուտակով՝ մնայուն տեղադրման համար |  |
| 128 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-5-2013 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 5. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |
| 129 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մալուխներվերելակների և մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |
| 130 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-6-2011 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 6. Մալուխներ վերելակների և մալուխներ ճկուն միացումների համար |  |
| 131 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60227-7-2012 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ճկուն, էկրանացված և չէկրանացված, երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով |  |
| 132 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60227-7-2010 | Մալուխներ պոլիվինիլքլորիդային մեկուսացումով՝ մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարման. Մաս 7. Մալուխներ՝ ճկուն, էկրանացված և չէկրանացված, երկու կամ ավելի հոսանահաղորդ ջղերով |  |
| 133 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ 22483-2012 (ԻԷԿ 60228:2004) | Հոսանահաղորդ պղնձե և ալյումինե ջղեր՝ մալուխների, հաղորդալարերի և քուղերի համար |  |
| 134 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, յոթերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2012 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար |  |
| 135 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60238-2002 | Պարուրակային կոթառներ՝ լամպերի համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 136 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 137 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-1-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 138 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-2-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 139 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-2-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 140 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-3-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |
| 141 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-3-2012 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 3. Մալուխներ՝ ջեռակայուն սիլիցիումօրգանական մեկուսացումով |  |
| 142 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-4-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 4. Քուղեր և ճկուն մալուխներ |  |
| 143 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Վերելակային մալուխներ |  |
| 144 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-5-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 5. Մալուխներ վերելակների |  |
| 145 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ էլեկտրոդային աղեղային եռակցման համար |  |
| 146 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-6-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 6. Մալուխներ՝ էլեկտրոդով աղեղային եռակցման համար |  |
| 147 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով |  |
| 148 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60245-7-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 7. Մալուխներ՝ ջեռակայուն էթիլվինիլացետատային ռետինե մեկուսացումով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 149 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60245-8-2011 | Մալուխներ՝ ռետինե մեկուսացումով մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Մաս 8. Բարձր ճկունություն պահանջող կիրառման ոլորտների համար քուղեր |  |
| 150 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-1-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Աշխատանքային բնութագրեր, փորձարկումներ և անվանական պարամետրեր. Անվտանգության պահանջներ. Տեղակայման և շահագործման ձեռնարկ |  |
| 151 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60252-2-2011 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ |  |
| 152 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60252-2-2007 | Կոնդենսատորներ՝ փոփոխական հոսանքի շարժիչների համար. Մաս 2. Գործարկման կոնդենսատորներ շարժիչների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 153 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-1-2014 | Չափիչ ռելեներ և պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 154 | ԳՕՍՏ 30329-95 (ԻԷԿ 255-1-00-75) | Ռելեներ՝ տրամաբանական, էլեկտրական | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 155 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, իններորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-5-2014 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 5. Չափիչ ռելեների մեկուսացման և պաշտպանիչ սարքերի համակարգում. Պահանջներ և փորձարկումներ |  |
| 156 | ԳՕՍՏ 30328-95 (ԻԷԿ 255-5-77) | Ռելեներ էլեկտրական. Մեկուսացման փորձարկում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 157 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-16-2013 | Ռելեներ էլեկտրական. Մաս 16. Չափման ռելեներ լրիվ դիմադրության |  |
| 158 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60255-27-2013 | Չափիչ ռելեներ և պաշտպանիչ սարքավորում. Մաս 27. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 159 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-1-2012 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 160 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60269-1-2010 | Ապահովիչներ՝ ցածրավոլտ, հալուն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 161 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2-2012  (ԻԷԿ 60269-2:1986) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 2. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 162 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.2.1-2012  (ԻԷԿ 60269-2-1:1987) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 2-1. Արդյունաբերական նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - III |  |
| 163 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.3-2012  (ԻԷԿ 60269-3:1987,  ԻԷԿ 60269-3A:1978) | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 3. Կենցաղային և համանման նշանակության հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 164 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-3-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 3-1. Չորակավորված անձնակազմի կողմից շահագործման համար հալուն ապահովիչներին (կենցաղային և համանման նշանակության հալուն ապահովիչներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - IV |  |
| 165 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31196.4-2012  (ԻԷԿ 60269-4:1986) | Ցածրավոլտ հալուն ապահովիչներ. Մաս 4. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար նախատեսված հալուն ապահովիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 166 | 4-րդ հոդվածի առաջին և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-4-1-2011 | Ապահովիչներ՝ հալուն, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Կիսահաղորդչային սարքվածքների պաշտպանության համար հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաժիններ I - Ш. Ստանդարտացված հալուն ներդիրների տիպերի օրինակներ |  |
| 167 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60269-6-2013 | Ցածր լարման հալուն ապահովիչներ. Մաս 6. Արևային ֆոտոէլեկտրական էներգետիկ համակարգերի համար նախատեսված հալուն ներդիրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 168 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30849.1-2002 (ԻԷԿ 60309-1-99) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ և միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 169 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԳՕՍՏ 30849.2-2002 (ԻԷԿ 60309-2-99) | Խրոցներ, խրոցակային վարդակներ և միակցիչ սարքվածքներ՝ արդյունաբերական նշանակության. Մաս 2. Ցցաձողերի և միակցիչների հպումային բնիկների չափերի համափոխարինելիությանը ներկայացվող պահանջներ |  |
| 170 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60309-4-2013 | Խրոցներ, վարդակներ և միակցիչներ՝ արդյունաբերական նշանակության.  Մաս 4. Փոխարկվող ճյուղավորիչներ և միակցիչներ՝ արգելափակմամբ կամ առանց դրա |  |
| 171 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.1-2002 | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 172 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.2-2002  (ԻԷԿ 60320-2-2:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-2. Սարքերում փոխադարձ միացման համար խրոցներին և վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 173 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30851.2.3-2012  (ԻԷԿ 60320-2-3:1998) | Միակցիչներ էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-3. IPXO-ից ավելի պաշտպանվածության աստիճանով միակցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 174 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-1-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված և 20 մմ-ից ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 175 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-1-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 1. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով և 20 մմ-ից ավելի ընդհանուր տրամագծով մալուխների համար 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 176 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-2-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված և 20 մմ-ից ոչ ավելի արտաքին տրամագծով մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 177 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-2-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 2. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով և 20 մմ-ից ոչ ավելի ընդհանուր տրամագծով մալուխների համար՝ 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 178 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-3-2013 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարման համար նախատեսված և մետաղական կորպուսում փորձարկվող մալուխների՝ մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ՝ 830 °C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ |  |
| 179 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-3-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 3. Մինչև ներառյալ 0,6/1,0 կՎ անվանական լարումով և մետաղական կորպուսում մալուխների համար 830 °C-ից ոչ պակաս ջերմաստիճանային պայմաններում մեխանիկական հարվածի հետ միաժամանակ բոցի ազդեցությամբ փորձարկումների մեթոդ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 180 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60331-11-2012 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն |  |
| 181 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60331-11-2003 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°С ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 182 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-11-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 11. Փորձարկման սարքավորումներ. 750°C ոչ պակաս ջերմաստիճանի պայմաններում բոցի ազդեցություն |  |
| 183 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-21-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 21. Փորձարկումների անցկացում և դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ՝ մինչև 0,6/1,0 կՎ ներառյալ անվանական լարումով |  |
| 184 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-23-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 23. Փորձարկումների անցկացում և դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ էլեկտրական՝ տվյալների փոխանցման համար |  |
| 185 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-23-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 23. Պահանջների մեթոդիկաներ Մալուխներ էլեկտրական տվյալների փոխանցման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 186 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60331-25-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 25. Փորձարկումների անցկացում և դրանց ներկայացվող պահանջներ. Մալուխներ օպտիկական |  |
| 187 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60331-25-2010 | Էլեկտրական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Աշխատունակության պահպանում. Մաս 25. Պահանջների մեթոդիկաներ. Մանրաթելաօպտիկական մալուխներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 188 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի այրման չտարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 189 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-1-1-2010 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 190 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-1-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-1. Եզակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 191 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի այրման չտարածման մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցի ազդեցությամբ փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով |  |
| 192 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-1-2-2010 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Եզակիուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցի ազդեցությամբ փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 193 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-2-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-2. Եզակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. 1 կՎտ հզորությամբ գազայրոցի բոցով փորձարկման անցկացում՝ գազերի նախնական խառնումով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 194 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-1-3-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի այրման չտարածման մասով փորձարկում. Այրվող կաթիլների (մասնիկների) գոյացման մասով փորձարկման անցկացում |  |
| 195 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-1-3-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 1-3. Եզակի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Այրվող կաթիլների (մասնիկների) գոյացման փորձարկման անցկացում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 196 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 197 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-2-1-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-1. Եզակի մեկուսացված փոքր չափերի հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 198 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-2-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Եզակի ուղղաձիգ տեղադրված փոքր չափերի մեկուսացված հաղորդալարի կամ մալուխի՝ այրման չտարածվելու մասով փորձարկում. Դիֆուզային բոցով փորձարկման անցկացում |  |
| 199 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-2-2-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 2-2. Եզակի մեկուսացված փոքր չափերի հաղորդալարի կամ մալուխի՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Դիֆուզային բոցով փորձարկման անցկացում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 200 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-10-2015 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Փորձարկման կայանք |  |
| 201 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-10-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման կայանք | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 202 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60332-3-10-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Փորձարկման կայանք | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 203 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-10-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-10. Ուղղաձիգ դիրքով փնջով տեղադրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Փորձարկման սարքավորումներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 204 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-21-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածումը. Կատեգորիա А F/R |  |
| 205 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-21-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղահայաց տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А F/R | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 206 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-21-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-21. Ուղղաձիգ դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А F/R | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 207 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-22-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա А |  |
| 208 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-22-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 209 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-22-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-22. Ուղղաձիգ դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա А | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 210 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-23-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա B |  |
| 211 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-23-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա B | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 212 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-23-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-23. Ուղղաձիգ դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա B | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 213 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-24-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա C |  |
| 214 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-24-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա C | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 215 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-24-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-24. Ուղղաձիգդիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա C | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 216 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60332-3-25-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Հաղորդալարերի կամ մալուխների ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի տարածում. Կատեգորիա D |  |
| 217 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60332-3-25-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ ուղղաձիգ տեղադրված փնջերով բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա D | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 218 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60332-3-25-2010 | Էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական մալուխների փորձարկումներ բոցի ազդեցության պայմաններում. Մաս 3-25. Ուղղաձիգ դիրքով փնջով դրված հաղորդալարերի կամ մալուխների՝ բոցի ուղղաձիգ տարածման մասով փորձարկում. Կատեգորիա D | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 219 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 220 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-1-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 221 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-1-2008 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 222 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-2-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.2. Փոշեկուլներին և ջուր ներծծող մաքրող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 223 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 224 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-3-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-3. Էլեկտրական արդուկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 225 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-4-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.4. Մզիչ կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 226 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 227 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-5-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 228 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-5-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-5. Սպասք լվացող մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 229 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-6-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-6. Անշարժ խոհանոցային սալօջախներին, գլխակալային պանելներին, ջեռոցներին և համանման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 230 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-7-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.7. Լվացքի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 231 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 232 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-8-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-8. Ածելիներին, մազերը խուզելու մեքենաներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 233 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-9-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.9. Գրիլներին, տոստերներին և սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 234 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-9-2008 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-9. Գրիլներին, տոստերներին և սննդի պատրաստման համար համանման շարժական սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 235 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-10-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին և խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 236 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-10-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-10. Հատակի մշակման համար մեքենաներին և խոնավ մաքրման համար մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 237 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 238 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-11-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-11. Թմբուկավոր չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 239 | հոդվածներ 4 և 5 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-12-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-12. Կերակրաբաղնիքներին (մարմիտներին) և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 240 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-13-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-13. Ճարպաջեռոցներին, թավաներին և համանման հարմարանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 241 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-14-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-14. Խոհանոցային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 242 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 243 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-15-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 244 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-15-2006 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-15. Հեղուկների տաքացման համար սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 245 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-16-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-16. Սննդային թափոնների մանրատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 246 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին և համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 247 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-17-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-17. Վերմակներին, բարձերին, հագուստին և համանման ճկուն տաքացնող սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունվարի 1-ը |
| 248 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 249 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-21-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 250 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-21-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-21. Կուտակումային ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 251 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-23-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Մաս 2-23. Մաշկի և մազերի խնամքի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 252 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 253 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-24-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 254 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-24-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-24. Սառնարանային սարքերին, պաղպաղակարար մեքենաներին և սառույց պատրաստող սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 255 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-25-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին՝ ներառյալ համակցված միկրոալիքային վառարաններին, ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 256 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-25-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-25. Միկրոալիքային վառարաններին՝ ներառյալ համակցված միկրոալիքային վառարաններին, ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 257 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-26-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-26. Ժամացույցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 258 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի խնամքի համար ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթումներով սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 259 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-27-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-27. Մաշկի վրա ուլտրամանուշակագույն և ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ ազդող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 260 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-28-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 261 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-28-2006 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-28. Կարի մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 262 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-29-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-29. Մարտկոցների լիցքավորման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 263 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 264 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-30-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-30. Սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 265 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին և խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 266 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-31-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-31. Խոհանոցային օդամաքրիչներին և խոհանոցային գոլորշիների հեռացման համար այլ սարքվածքների ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 267 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-32-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-32. Մերսման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 268 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 269 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-34-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 270 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-34-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-34. Շարժիչ-ճնշակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 271 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրատաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 272 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-35-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-35. Հոսանուտ ջրաջեռուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 273 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-36-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-36. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար խոհանոցային սալօջախներին, ջեռոցներին, գլխակալներին և ջեռուցիչ տարրերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 274 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-37-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 275 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-37-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-37. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ճարպաջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 276 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-38-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-38. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար մեկ և երկու տաքացնող մակերևույթներով մթերքի հպումային մշակման էլեկտրական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 277 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-39-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-39. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ունիվերսալ թավաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 278 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին և չորուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 279 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-40-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-40. Էլեկտրական ջերմային պոպմերին, օդային օդորակիչներին և չորուցիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 280 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 281 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-41-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-41. Պոմպերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 282 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-42-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-42. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար օդի հարկադիր շրջանառությամբ էլեկտրական պահարաններին, շոգեեփման ապարատներին և շոգեեփման-կոնվեկցիոն պահարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 283 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-43-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-43. Հագուստի համար չորանոցներին և սրբիչների վերադրակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 284 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2016 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 285 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-44-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-44. Արդուկիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 286 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-45-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-45. Շարժական տաքացնող գործիքներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 287 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-47-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի կազմակերպությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 288 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-47-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-47. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական եփոցման կաթսաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 289 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-48-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-48. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական գրիլներին և տոստերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 290 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-49-2010 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-49. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական ջեռոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 291 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-50-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-50. Սննդի բլոկների համար էլեկտրական ջրային բաղնիքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 292 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-51-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.51. Ջեռուցման համակարգերի և ջրամատակարարման համակարգերի համար անշարժ շրջանառու պոմպերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 293 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-52-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.52. Բերանի խոռոչի հիգիենայի համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 294 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-53-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2.53. Սաունաների տաքացնող սարքերին և ինֆրակարմիր խցիկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 295 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-53-2005 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-53. Սաունաների համար տաքացնող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 296 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերևույթների մաքրման կենցաղային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 297 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-54-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.54. Հեղուկների կամ գոլորշու օգտագործմամբ մակերևույթների մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 298 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-55-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-55. Ակվարիումներում և այգիների ջրամբարներում օգտագործվող էլեկտրական սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 299 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-56-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-56. Պրոյեկտորներին և համանման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 300 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-58-2009 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-58. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար սպասք լվացող էլեկտրական մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 301 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-59-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 302 | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.59-2008  (ԻԷԿ 60335-2-59:2006) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.59. Միջատների ոչնչացման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 303 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-60-2002 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Ջրամերսման լոգնոցներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 304 |  | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.60-2011 (ԻԷԿ  60335-2-60:2008) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.60. Մրրկային լոգնոցներին և ՍՊԱ-սրահների համար մրրկային լոգնոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 305 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-61-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-61. Կուտակումային սենյակային ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 306 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-62-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-62. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար էլեկտրական տաքացումով ողողող գուռերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 307 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-65-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 308 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-65-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-65. Օդի մաքրման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 309 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-66-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-66. Ջրային մահճակալների տաքացուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 310 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 311 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-70-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 312 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-70-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-70. Կթի սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 313 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-71-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-71. Կենդանիների բուծման և աճեցման համար էլեկտրատաքացուցիչ սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 314 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 52161.2.73-2011 (ԻԷԿ  60335-2-73:2009) | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.73. Ամրակցվող ընկղմովի ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 315 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-74-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-74. Շարժական ընկղմվող ջեռուցիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 316 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-75-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-75. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար բաժանավորիչ (դոզավորող) սարքվածքներին ու առևտրի ավտոմատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 317 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-76-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-76. Էլեկտրական ցանկապատների սնման բլոկներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 318 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-77-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Սիզամարգերի՝ ձեռքով կառավարվող հնձիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 319 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-78-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-78. Դրսում խորոված պատրաստելու հարմարանքին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 320 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-79-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-79. Բարձր ճնշման տակ աշխատող մաքրիչներին կամ շոգեմաքրիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 321 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-80-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.80. Օդափոխիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 322 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-81-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-81. Ոտքերի համար ջեռակներին և տաքացմամբ ներքնակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 323 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-82-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-82. Խաղային ավտոմատներին և ինքնասպասարկման ավտոմատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 324 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-83-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-83. Տանիքների չորացման համար նախատեսված տաքացվող ջրհոսներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 325 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-84-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 84. Զուգարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 326 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-85-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2.85. Կտորեղենի շոգեմշակման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 327 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-86-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-86. Ձուկ որսալու համար էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 328 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 329 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-87-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-87. Անասունների շշմեցման համար նախատեսվող էլեկտրական սարքավորումներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 330 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-88-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-88. Ջեռուցման, օդափոխության կամ լավորակման համակարգերի հետ օգտագործվող խոնավարարներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 331 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-89-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-89. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար՝ սառնազդակի խտացման ներկառուցված կամ հեռավար հանգույցով կամ ճնշակով առևտրի սառնարանային սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 332 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-90-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-90. Հանրային սննդի ձեռնարկությունների համար միկրոալիքային վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 333 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-92-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-92. Կողքից քայլող օպերատորի կողմից կառավարվող սիզամարգային փխրիչներին և հողի ճեղքավորման սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 334 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-94-2004 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-94. Խոտ կտրելու համար մկրատատիպ մեքենաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 335 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-95-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-95. Բնակելի գոտիներում օգտագործվող ուղղաձիգ շարժվող դարպասների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 336 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-96-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-96. Բնակելի շինությունների ջեռուցման համար տաքացման ճկուն թերթավոր տարրերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 337 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-97-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-97. Հոլովակավոր փակոցափեղկերի, վրանածածկերի, շերտավարագույրների և համանման սարքավորանքի համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 338 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-98-2012 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-98. Օդի խոնավարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 339 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-101-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-101. Գոլորշիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 340 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-102-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-102. Գազով, հեղուկ և պինդ վառելիքով աշխատող և էլեկտրական միացումներ ունեցող սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 341 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-103-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-103. Դարպասների, դռների և պատուհանների համար շարժաբերներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 342 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-104-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում և սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման և (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 343 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60335-2-104-2011 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-104. Օդի լավորակման համար սարքավորումներում և սառնարանային սարքավորումներում սառնազդակների վերականգնման և (կամ) վերաշրջանառության համար նախատեսված սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 344 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-105-2015 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-105. Բազմաֆունկցիոնալ ցնցղախցիկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 345 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-106-2013 | Սարքեր էլեկտրական՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Անվտանգություն. Մաս 2-106. Տաքացվող ներքնակներին և սենյակը տաքացնելու համար նախատեսվող հանովի հատակադիր ծածկերի տակ տեղակայված՝ տաքացնող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 346 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-108-2014 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Անվտանգություն. Մաս 2-108. Էլեկտրոլիզարարներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 347 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60335-2-109-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերի անվտանգություն. Մաս 2-109. Ուլտրամանուշակագույն ճառագայթմամբ ջրի մշակման համար սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 348 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ և իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60358-1-2014 | Բաժանիչ կոնդենսատորներ և ունակային բաժանարարներ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 349 |  | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60358-2012 | Կցորդման կոնդենսատորներ և ունակային բաժանարարներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 350 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ և իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60360-2012 | Լամպակոթի վրայի ջերմաստիճանի գերազանցման չափման ստանդարտ մեթոդ |  |
| 351 | ՍՏԲ 1174-99 (ԻԷԿ 60360:1987) | Լամպակոթի վրայի ջերմաստիճանի գերազանցման չափման ստանդարտ մեթոդ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 352 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ և իններորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60400-2011 | Կոթառներ՝ խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի և մեկնարկիչների համար |  |
| 353 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31998.1-2012 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման, վոլֆրամային՝ կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 354 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-1-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Լամպեր՝ շիկացման, վոլֆրամային՝ կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 355 | 4-րդ հոդվածի առաջին-վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60432-2-2011 | Շիկացման լամպերին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ վոլֆրամային, հալոգենային՝ կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար |  |
| 356 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60432-2-2008 | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. Լամպեր՝ հալոգենային, վոլֆրամային՝ կենցաղային և համանման ընդհանուր լուսավորման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 357 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54416-2011  (ԻԷԿ 60432-3:2002) | Շիկացման լամպեր. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 3. Լամպեր՝ վոլֆրամային, հալոգենային (տրանսպորտային միջոցների համար չնախատեսված) |  |
| 358 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներորդ- տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-1-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 1. Ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փորձարկումների ենթարկվող սարքվածքներ |  |
| 359 | ԳՕՍՏ Ռ 51321.1-2007  (ԻԷԿ 60439-1:2004) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Սարքվածքներ՝ ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն փորձարկված. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 360 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներորդ- տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-2-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հավաքովի հաղորդաձողերին (հաղորդաձողալարներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 361 | ԳՕՍՏ Ռ 51321.2-2009  (ԻԷԿ 60439-2:2005) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Հաղորդաձողալարերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 362 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-3-2012 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմին հասանելի վայրերում շահագործման համար նախատեսված բաշխման և կառավարման սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 363 |  | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-3-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 3. Չորակավորված անձնակազմի կողմից օգտագործման համար հասանելի վայրերում տեղակայման համար նախատեսված ցածրավոլտ փոխարկիչ և կարգավորիչ սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ. Բաշխիչ վահաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 364 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60439-4-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 365 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60439-4-2007 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքեր. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 366 | ԳՕՍՏ Ռ 51321.4-2011  (ԻԷԿ 60439-4-2005) | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 4. Շինարարական հրապարակների համար լրակազմային սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ (ՑԼՍ ՇՀ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 367 | 4-րդ հոդված 4 տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50462-2009  (ԻԷԿ 60446:2007) | «Մարդ-մեքենա» ինտերֆեյսի մասով հիմնարար սկզբունքներ և անվտանգության սկզբունքներ, կատարում և նույնականացում. Հաղորդիչների նույնականացում գույների և տառաթվային նշագրերի միջոցով |  |
| 368 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2013 | Հաստատուն հոսանքի լաբորատոր ռեզիստորներ |  |
| 369 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60477-2-2013 | Դիմադրության միջոցներ լաբորատոր. Մաս 2. Փոփոխական հոսանքի դիմադրության միջոցներ լաբորատոր |  |
| 370 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, և մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1, 2կՎ) մինչև 30 կՎ (Um=36 կՎ) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1, 2կՎ) և 3 կՎ (Um=3, 6կՎ) անվանական լարման |  |
| 371 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60502-1-2012 | Մալուխներ ուժային՝ արտամղված մեկուսացումով, և մալուխային արմատուրա՝ 1 կՎ-ից (Um=1,2կՎ) մինչև 30 կ.Վ (Um=36Rb) անվանական լարման. Մաս 1. Մալուխներ՝ 1 կՎ (Um=1,2կՎ) և 3 կՎ (Um=3,6կՎ) անվանական լարման |  |
| 372 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-1-2011 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 373 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.2-2012  (ԻԷԿ 60519-2:1992) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2. Դիմադրությամբ տաքացման կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 374 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.3-2012  (ԻԷԿ 60519-3:1988) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 3. Դիմադրությամբ ինդուկցիոն և ուղղակի տաքացման էլեկտրաջերմային սարքվածքներին և ինդուկցիոն էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 375 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-4-2015 | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 4. Աղեղային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 376 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54372-2011 (ԻԷԿ 60519-6:2002) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 6. Գերհաճախական արդյունաբերական տաքացուցիչ սարքավորումների անվտանգության տեխնիկական պայմաններ |  |
| 377 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31636.7-2012  (ԻԷԿ 60519-7:1983) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 7. Էլեկտրոնաճառագայթային էլեկտրավառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 378 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-8-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 8. Էլեկտրախարամային վերաձուլման վառարաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 379 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54371-2011 (ԻԷԿ 60519-9:2005) | Էլեկտրաջերմային սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 9. Դիէլեկտրական տաքացման բարձրահաճախական կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 380 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-10-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 10. Արդյունաբերական և առևտրային կիրառման համար էլեկտրական դիմադրության տաքացուցիչ համակարգերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 381 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60519-21-2015 | Էլեկտրատաքացուցիչ կայանքներ. Անվտանգություն. Մաս 21. Դիմադրությամբ տաքացման համար կայանքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ. Ապակու տաքացման և հալման համար սարքավորումներ |  |
| 382 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60523-2014 | Հաստատուն հոսանքի պոտենցաչափեր |  |
| 383 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 11282-93 (ԻԷԿ 524-75) | Բաժանարարներ դիմադրական՝ հաստատուն հոսանքի լարման |  |
| 384 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, յոթերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 14254-2015 (ԻԷԿ 60529:2013) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) |  |
| 385 | ԳՕՍՏ 14254-96 (ԻԷԿ 529-89) | Թաղանթներով ապահովվող պաշտպանության աստիճաններ (IP ծածկագիր) | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 386 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 7165-93 (ԻԷԿ 564-77) | Հաստատուն հոսանքի կամրջակներ դիմադրության չափման համար |  |
| 387 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2012 | Հաղորդաձողալարեր լուսատուների համար |  |
| 388 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60570-2-1-2011 | Հաղորդաձողալարեր լուսատուների համար. Մաս 2. Համակցված հաղորդաձողալարեր. Բաժին 1. Հաղորդաձողալարեր I և II դասերի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 389 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-1-2013 | Լուսատուներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 390 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-1-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության |  |
| 391 | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-1-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 1. Լուսատուներ անշարժ՝ ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 392 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-2-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներկառուցվող |  |
| 393 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-2-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 2. Լուսատուներ ներկառուցվող | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 394 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-3-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 3. Լուսատուներ փողոցների և ճանապարհների լուսավորման համար |  |
| 395 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-3-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-3. Փողոցների և ճանապարհների լուսավորման համար լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 396 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-4-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ՝ շարժական ընդհանուր նշանակության |  |
| 397 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-4-99 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 4. Լուսատուներ՝ շարժական ընդհանուր նշանակության | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 398 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-5-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի |  |
| 399 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-5-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 5. Լուսարձակներ՝ ողողող լույսի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 400 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-6-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով |  |
| 401 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-6-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 6. Լուսատուներ՝ ներկառուցված տրանսֆորմատորներով կամ շիկացման լամպերի համար կերպափոխիչներով | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 402 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-7-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար |  |
| 403 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-7-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 7. Լուսատուներ շարժական՝ այգում օգտագործելու համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 404 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-8-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի |  |
| 405 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-8-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 8. Լուսատուներ ձեռքի | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 406 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-9-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- և կինոնկարահանման համար (ոչ մասնագիտական) |  |
| 407 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-9-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 9. Լուսատուներ լուսա- և կինոնկարահանման համար (ոչ մասնագիտական) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 408 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-10-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-10. Մասնավոր պահանջներ. Դյուրակիր մանկական լուսատուներ |  |
| 409 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-10-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 10. Լուսատուներ՝ շարժական, մանկական, խաղային | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 410 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60598-2-11-2010 | Լուսատուներ. Մաս 2-11. Մասնավոր պահանջներ. Ակվարիումային լուսատուներ |  |
| 411 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-12-2009 | Լուսատուներ. Մաս 2-12. Ցանցային խրոցակային վարդակում ամրացման համար գիշերային լուսատուներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 412 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-13-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-13. Մասնավոր պահանջներ. Գրունտում տեղադրվող լուսատուներ |  |
| 413 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-14-2014 | Լուսատուներ. Մաս 2-14. Լրացուցիչ պահանջներ. Սառը կաթոդով խողովակաձև գազապարպիչ լամպերի (նեոնային լամպեր) համար լուսատուներ և համանման սարքավորումներ |  |
| 414 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-17-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- և ֆոտոստուդիաների ներքին և արտաքին լուսավորման համար |  |
| 415 | ՍՏԲ ԻԷԿ 598-2-17-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 17. Լուսատուներ՝ բեմերի, հեռուստատեսային, կինո- և ֆոտոստուդիաների ներքին և արտաքին լուսավորման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 416 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-19-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 417 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-19-2003 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 19. Լուսատուներ օդափոխվող. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 418 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-20-2012 | Լուսատուներ. Մաս 2-20. Մասնավոր պահանջներ. Լուսային շարաններ |  |
| 419 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-22-2012 | Լուսատուներ Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ Բաժին 22. Լուսատուներ վթարային լուսավորման համար |  |
| 420 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-22-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2-22. Լրացուցիչ պահանջներ. Լուսատուներ վթարային լուսավորման համար |  |
| 421 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-23-2012 | Լուսատուներ Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր շիկացման լամպերի համար |  |
| 422 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-23-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 23. Գերցածր լարման լուսային համակարգեր շիկացման լամպերի համար |  |
| 423 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-24-2011 | Լուսատուներ Մաս 2-24. Մասնավոր պահանջներ Լուսատուներ՝ մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ |  |
| 424 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-24-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2-24. Լուսատուներ՝ մակերևույթի ջերմաստիճանի սահմանափակմամբ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 425 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60598-2-25-2011 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում և այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար |  |
| 426 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60598-2-25-2002 | Լուսատուներ. Մաս 2. Մասնավոր պահանջներ. Բաժին 25. Լուսատուներ՝ հիվանդանոցների կլինիկական գոտիներում և այլ բժշկական հաստատություններում օգտագործման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 427 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60618-2013 | Բաժանարարներ լարման՝ ինդուկտիվ |  |
| 428 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-3-2015 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 3. Աղտոտումից պաշտպանության համար ծածկույթների, հերմետիկացման և կաղապարման կիրառում |  |
| 429 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60664-5-2013 | Մեկուսացման համակարգում՝ ցածրավոլտ համակարգերի սարքավորումների համար. Մաս 5. 2 մմ-ին հավասար կամ պակաս արանքների և հոսակորուստի ուղիների որոշման համալիր մեթոդ |  |
| 430 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60645-1-2014 | Էլեկտրաձայնագիտություն Աուդիոբանական սարքավորումներ. Մաս 1. Տոնային լսաչափեր |  |
| 431 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ Ռ 53073-2008 (ԻԷԿ 60662:2002) | Լամպեր նատրիումական՝ բարձր ճնշման. Շահագործման պահանջներ |  |
| 432 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 60664.1-2012 | Ցածրավոլտ համակարգերում սարքավորումների համար մեկուսացման համակարգում. Մաս 1. Սկզբունքներ, պահանջներ և փորձարկումներ |  |
| 433 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 434 |  | ԳՕՍՏ Ռ 51324.1-2012 (ԻԷԿ 60669-1:2007) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 435 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.1-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 436 | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.1-2012 (ԻԷԿ 60669-2-1:2009) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-1. Կիսահաղորդչային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 437 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.2-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարման անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 438 | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.2-2012 (ԻԷԿ 60669-2-2:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-2. Հեռակառավարմամբ անջատիչներին (ՀԱ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 439 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30850.2.3-2002 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով անջատիչներին (թայմերներ) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 440 | ԳՕՍՏ Ռ 51324.2.3-2012 (ԻԷԿ 60669-2-3:2006) | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-3. Պահաժամով (թայմերներ) անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 441 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60669-2-6-2015 | Անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման անշարժ էլեկտրական կայանքների համար. Մաս 2-6. Արտաքին և ներքին լուսավորիչ սարքերի համար վթարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 442 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.1-2013  (ԻԷԿ 60670-1:2002) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 443 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-21-2013 | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 21. Կախելու սարքվածքների ամրացման համար հարմարանքներով հանդերձված տուփերին և կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 444 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50827.3-2009 (ԻԷԿ 60670-22:2003) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 22. Միացման տուփերին և կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 445 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32126.23-2013  (ԻԷԿ 60670-23:2006) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 23. Հատակադիր տուփերին և կորպուսներին ներկայացվող հատուկ պահանջներ |  |
| 446 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60670-24-2013 | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Պաշտպանիչ սարքերի և ցրվող հզորությամբ այլ էլեկտրասարքավորումների պատման համար պատյաններին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 447 |  | ԳՕՍՏ Ռ 50827.5-2009 (ԻԷԿ 60670-24:2005) | Կենցաղային և համանման նշանակության անշարժ էլեկտրական կայանքներում տեղադրվող տուփեր և պատյաններ՝ էլեկտրական սարքերի համար. Մաս 24. Մեծ ցրվող հզորությամբ պաշտպանական և համանման ապարատների տեղակայման համար նախատեսված տուփերին և պատյաններին ներկայացվող հատուկ պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 448 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60691-2012 | Ներդիրներ հալուն. Պահանջներ և կիրառման ձեռնարկ |  |
| 449 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-1-1-2003 | Հրդեհային վտանգի մասով փորձարկումներ. Մաս 1-1. Էլեկտրատեխնիկական արտադրատեսակների հրդեհային վտանգի գնահատմանձեռնարկ. Հիմնական դրույթներ |  |
| 450 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-10-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Փորձարկումներ անցկացնելու ապարատուրան և ընդհանուր կարգը |  |
| 451 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60695-2-10-2011 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-10. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման կայանք և փորձարկումների ընդհանուր ընթացակարգեր |  |
| 452 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-11-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-11. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկումների հիմնական մեթոդներ. Վերջնական արտադրանքի դյուրավառության փորձարկում շիկացրած մետաղալարով |  |
| 453 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-11-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-11. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Պատրաստի արտադրատեսակների այրելիության փորձարկում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 454 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-12-2015 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկում. Մաս 2-12. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Նյութերի բոցավառելիության ինդեքսի՝ շիկացրած մետաղալարով (ԲԻՇՄ) որոշման մեթոդ |  |
| 455 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-2-12-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 2-12. Շիկացրած մետաղալարով փորձարկման մեթոդներ. Նյութերի այրելիության փորձարկում | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 456 | ԳՕՍՏ Ռ 54103-2010-ի 6-րդ բաժին | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Փորձարկման մեթոդներ. Փորձարկումներ տաքացրած մետաղալարով | կիրառվում է մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը |
| 457 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-2-13-2012 | Հրդեհային վտանգավորության մասով փորձարկումներ. Մաս 2-13. Փորձարկման մեթոդներ շիկացրած (տաքացրած) մետաղալարերով. Նյութերի վառելու ջերմաստիճանը շիկացրած մետաղալարով (ՇՄՎՋ) որոշելու մեթոդ |  |
| 458 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-10-2-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 10-2. Գերտաքացում. Գնդիկի ներճնշման միջոցով փորձարկում |  |
| 459 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-10-2-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 10-2. Անոմալ տաքացում. Գնդիկի ներճնշման մեթոդով փորձարկում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 460 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ/TS 60695-11-4-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-4. 50 Վտ հզորությամբ փորձարկման բոց. Ապարատուրա և համապատասխանության հավաստման համար փորձարկումների մեթոդ |  |
| 461 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60695-11-5-2013 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-5. Ասեղնավոր բոցով փորձարկումների մեթոդ. Ապարատուրա, ձեռնարկ և համապատասխանության հավաստման մասով փորձարկման կարգ |  |
| 462 | 4-րդ հոդվածի վեցերորդ-իններորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ | ՍՏԲ ԻԷԿ 60695-11-10-2008 | Հրդեհավտանգավորության փորձարկումներ. Մաս 11-10. 50 Վտ հզորությամբ բոցի կիրառմամբ հորիզոնական և ուղղահայաց այրման փորձարկման մեթոդներ |  |
| 463 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60719-2002 | Մալուխներ՝ պղնձե կլոր հոսանահաղորդ ջղերով, մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Արտաքին միջին չափերի ստորին և վերին սահմանների հաշվարկում |  |
| 464 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60719-99 | Մալուխներ՝ պղնձե կլոր հոսանահաղորդ ջղերով, մինչև 450/750 Վ ներառյալ անվանական լարումով. Արտաքին միջին չափերի ստորին և վերին սահմանների հաշվարկում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 465 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60728-11-2014 | Մալուխային ցանցեր ձայնային և հեռուստատեսային ազդանշաններ փոխանցելու և ինտերակտիվ ծառայությունների համար. Մաս 11. Անվտանգություն |  |
| 466 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2016 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 467 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-1-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 468 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-2-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-2. Շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 469 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-3-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-3. Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի՝ գործարկումը կարգավորող ապարատների համար ջերմային պաշտպանության սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 470 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-4-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-4. Հերմետիկ և կիսահերմետիկ տիպերի շարժիչ-ճնշակների շարժիչների ջերմային պաշտպանության սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 471 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-5-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-5. Հրածորանների կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքվածքներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 472 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-6-2014 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-6. Կառավարման ավտոմատ էլեկտրական սարքերին, ճնշման տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |
| 473 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-7-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-7. Թայմերներին և ժամանակային անջատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 474 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-8-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-8. Ջրի՝ էլեկտրաշարժաբերով փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները |  |
| 475 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-9-2011 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-9. Ջերմազգայուն սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 476 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-10-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-10. Էլեկտրաշարժիչների գործարկման ռելեներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 477 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 32128.2.11-2013  (ԻԷԿ 60730-2-11:2006) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-11. Էներգիայի կարգավորիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 478 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-12-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-12. Էլեկտրական կառավարվող դռան փականներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 479 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-13-2015 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-13. Խոնավության նկատմամբ զգայուն կառավարման սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 480 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-14-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-14. Էլեկտրական ուժային շարժաբերներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 481 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-15-2013 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի և ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 482 | ԳՕՍՏ Ռ 53994.2.15-2011 (ԻԷԿ 60730-2-15:2008) | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2.15. Օդի ծախսի, ջրի ծախսի և ջրի մակարդակի նկատմամբ զգայուն ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքվածքներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 483 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60730-2-19-2012 | Ավտոմատ էլեկտրական կառավարող սարքեր՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-19. Էլեկտրական կառավարվող յուղային կափույրներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ՝ ներառյալ մեխանիկական պահանջները |  |
| 484 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 485 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-1-2009 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 486 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60745-1-2012 | Ձեռքի էլեկտրամեխանիկական գործիք. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 487 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ Մաս 2-1. Գայլիկոնման և հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 488 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-1. Գայլիկոնման և հարվածային գայլիկոնման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 489 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին և հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 490 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-3. Աշխատանքային գործիքի պտտական շարժումով հղկման, սկավառակային հղկման և ողորկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 491 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-4-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման և ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 492 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 493 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-5-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 494 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745 -2-6-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին և հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 495 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-6. Մուրճերին և հորատիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 496 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30700-2000 (ԻԷԿ 745-2-7-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Չբռնկվող հեղուկների ատրճանակափոշարարների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 497 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-8. Թերթավոր մետաղների կտրոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 498 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-9-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-9. Ներքին պարուրակի ակոսման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 499 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-11-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-11. Աշխատանքային գործիքի հետադարձ-առաջընթաց շարժումով սղոցներին (նրբասղոցներին և մետաղասղոցներին) ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 500 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-12-2013 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խառնուրդի խտացման համար թրթռիչներին (վիբրատորներին) ներկայացվող լրացուցիչ մեթոդներ |  |
| 501 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-12-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-12. Բետոնի խտացման համար թրթռիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 502 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30506-97  (ԻԷԿ 745-2-13-89) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Շղթայական սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 503 | ԳՕՍՏ Ռ/ԻԷԿ 60745-2-13-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-13. Շղթայական սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 504 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 505 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-14-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մասեր 2-14. Ռանդաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |
| 506 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30505-97 (ԻԷԿ 745-2-15-84) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Դալար ցանկապատի կտրման և սիզամարգերի խուզման համար մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 507 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-15-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-15. Դալար ցանկապատի կտրման համար մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 508 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30701-2001 (ԻԷԿ 745-2-16-93) | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Ճարմանդախփող մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 509 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-16-2012 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-16. Ճարմանդախփող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 510 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-17-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձևավոր ֆրեզային մեքենաներին և եզրաշերտերի կտրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 511 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-17-2010 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-17. Ձեռքի ձևավոր ֆրեզային մեքենաներին և եզրաշերտերի կտրման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի ապրիլի 1-ը |
| 512 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-18-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Շրջակապող մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 513 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-19-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-18. Հպաթիթեղային մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 514 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60745-2-20-2011 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-20. Ժապավենային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 515 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-21-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-21. Խողովակների մաքրման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 516 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60745-2-22-2014 | Մեքենաներ՝ ձեռքի, էլեկտրական. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-22. Կտրիչ մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 517 | 4-րդ հոդվածի առաջին, չորրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60799-2011 | Էլեկտրատեղակայման սարքվածքներ. Քուղեր-միակցիչներ և քուղեր՝ միջմիացությունների համար |  |
| 518 | 4-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60800-2012 | Տարածքների ձեռուցման և սառույցի գոյացումը կանխելու համար 300/500 Վ անվանական լարման համար նախատեսված ջեռուցման մալուխներ |  |
| 519 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Հաստության և արտաքին չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման մեթոդներ |  |
| 520 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-1-2009 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-1. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Հաստության և արտաքին չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման համար փորձարկումներ |  |
| 521 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60811-1-1-2009 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Բաժին 1. Հաստության և եզրաչափքային չափերի չափում. Մեխանիկական հատկանիշների որոշման համար փորձարկումներ |  |
| 522 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-2. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Ջերմային հնացման մեթոդներ |  |
| 523 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-2-2008 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-2. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Ջերմային հնացման մեթոդներ |  |
| 524 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-3-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-3. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Խտության որոշման մեթոդներ. Ջրակլանման փորձարկումներ. Կծկման փորձարկում |  |
| 525 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-3-2008 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-3. Ընդհանուր կիրառություն. Խտության որոշման մեթոդներ. Ջրակլանման փորձարկումներ. Կծկման փորձարկում |  |
| 526 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-1-4-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-4. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Փորձարկում ցածր ջերմաստիճանի դեպքում |  |
| 527 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-1-4-2009 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 1-4. Ընդհանուր կիրառման մեթոդներ. Փորձարկումներ ցածր ջերմաստիճանի դեպքում |  |
| 528 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-2-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 2-1. Էլաստոմերային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Օզոնակայունության, ջերմային դեֆորմացիաների և յուղակայունության փորձարկումներ |  |
| 529 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-3-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում ճնշման տակ՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում. Ճաքճքման նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 530 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-3-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 3-1. Պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում ճնշումով՝ բարձր ջերմաստիճանի դեպքում. Ճաքճքման նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 531 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-3-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Զանգվածի կորստի որոշում. Ջերմային կայունության փորձարկում |  |
| 532 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60811-3-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների համար նյութեր. Փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 3-2. Պոլիվինիլքլորիդային մեկուսախառնուրդների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Զանգվածի կորստի փորձարկում. Ջերմակայունության փորձարկում |  |
| 533 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-4-1-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 4-1. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Շրջակա միջավայրի պայմաններում լարման տակ ճաքճքման նկատմամբ կայունություն. Հալույթի հոսունության ցուցանիշի որոշում. Պոլիէթիլենում մրի և (կամ) հանքային լցանյութի պարունակության որոշում՝ անմիջական այրման մեթոդով. Մրի պարունակության որոշում՝ ջերմածանրաչափային անալիզի (TGA) մեթոդով. Մանրադիտակի միջոցով պոլիէթիլենում մրի ցրվածության որոշում |  |
| 534 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-4-2-2011 | Էլեկտրական և օպտիկական մալուխների մեկուսացման և թաղանթների նյութերի փորձարկումների ընդհանուր մեթոդներ. Մաս 4-2. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Ձգման դեպքում ամրությունը և խզման դեպքում հարաբերական երկարացումը՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակումից հետո. Փորձարկում փաթաթմամբ՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակումից հետո. Փորձարկում փաթաթմամբ՝ օդում ջերմային հնացման ավարտից հետո. Զանգվածի մեծացման չափում. Երկարաժամկետ ջերմային կայունության մասով փորձարկում. Պղնձի կատալիզային ազդեցության դեպքում օքսիդացումային քայքայման մասով փորձարկում |  |
| 535 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություննե | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-5-1-2011 | Էլեկտրական մալուխների հերմետիկացնող բաղադրությունների փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Կաթիլի ընկնելու ջերմաստիճան. Յուղանջատում. Փխրունությունը ցածր ջերմաստիճանի դեպքում. Ընդհանուր թթվային թիվ. Քայքայման ակտիվ բաղադրիչների բացակայություն. Դիէլեկտրական թափանցելիությունը 230оС ջերմաստիճանում. Տեսակարար էլեկտրական դիմադրությունը 23 և 100оС ջերմաստիճանում |  |
| 536 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-100-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաоպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 100. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 537 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-201-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 201. Ընդհանուր փորձարկումներ. Մեկուսացման հաստության չափում |  |
| 538 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-202-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 202. Ընդհանուր փորձարկումներ. Ոչ մետաղական պատյանի հաստության չափումը |  |
| 539 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-203-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 203. Ընդհանուր փորձարկումներ. Արտաքին չափերի չափում |  |
| 540 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-301-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 301. Էլեկտրական փորձարկումներ. 23 0С ջերմաստիճանում մեկուսախառնուրդ լցանյութերի դիէլեկտրական թափանցելիության չափում |  |
| 541 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-302-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 302. Էլեկտրական փորձարկումներ. 230С և 1000С ջերմաստիճաններում մեկուսախառնուրդ լցանյութերի՝ հաստատուն հոսանքին տեսակարար էլեկտրական դիմադրության չափում |  |
| 542 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-401-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 401. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնացման մեթոդներ. Հնացում ջերմապահպանիչում |  |
| 543 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-402-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 402. Տարբեր փորձարկումներ. Ջրակլանման փորձարկումներ |  |
| 544 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-403-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 403. Տարբեր փորձարկումներ. Օզոնակայունության մասով կցակարված բաղադրանյութերի փորձարկում |  |
| 545 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-404-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 404. Տարբեր փորձարկումներ. Մալուխի թաղանթի՝ հանքային յուղի նկատմամբ կայունության փորձարկում |  |
| 546 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-405-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 405. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիվինիլքլորիդային բաղադրանյութերից մալուխի մեկուսացման և թաղանթների՝ ջերմակայունության նկաատմամբ փորձարկում |  |
| 547 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-406-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 406. Տարբեր փորձարկումներ. Լարման ազդեցության ներքո ճաքճքելու նկատմամբ պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի կայունություն |  |
| 548 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-407-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 407. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի զանգվածի ավելացման չափում |  |
| 549 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-408-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 408. Տարբեր փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային մեկուսախառնուրդների երկարատև կայունության մասով փորձարկում |  |
| 550 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-409-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 409. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմապլաստիկ մեկուսացման և թաղանթների համար զանգվածի կորստի մասով փորձարկում |  |
| 551 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-410-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 410. Տարբեր փորձարկումներ. Պղնձի կատալիզային ազդեցության ժամանակ օքսիդացումային քայքայման նկատմամբ պոլիոլեֆինային մեկուսացմամբ հոսանահաղորդ ջղերի փորձարկման մեթոդ |  |
| 552 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-411-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 411. Տարբեր փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանում մեկուսախառնուրդ լցանյութերի փխրունություն |  |
| 553 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-412-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 412. Տարբեր փորձարկումներ. Ջերմային հնացման մեթոդներ Հնացում օդային գնդանոթի մեջ |  |
| 554 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-501-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 501. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման և թաղանթների բաղադրանյութերի մեխանիկական հատկությունները որոշելու համար փորձարկումներ |  |
| 555 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-502-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 502. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման՝ կծկման մասով փորձարկում |  |
| 556 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-503-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 503. Մեխանիկական փորձարկումներ. Թաղանթների՝ կծկման մասով փորձարկում |  |
| 557 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-504-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 504. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի դեպքում մեկուսացման և պարուտակների՝ ծռման մասով փորձարկումներ |  |
| 558 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-505-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 505. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մեկուսացման և թաղանթների՝ երկարացման մասով փորձարկումներ |  |
| 559 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-506-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 506. Մեխանիկական փորձարկումներ. Ցածր ջերմաստիճանի պայմաններում մեկուսացման և պարուտակների հարվածային փորձարկում |  |
| 560 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-507-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 507. Մեխանիկական փորձարկումներ. Կցակարված նյութերի համար ջերմային ձևափոխության մասով փորձարկում |  |
| 561 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-508-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 508. Մեխանիկական փորձարկումներ. Բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում, ճնշման տակ մեկուսացման և թաղանթների փորձարկում |  |
| 562 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-509-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 509. Մեխանիկական փորձարկումներ. Մեկուսացման և թաղանթների՝ ճաքճքման նկատմամբ կայունության մասով փորձարկում (ջերմային հարվածի մասով փորձարկում) |  |
| 563 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-510-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 510. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Փորձարկում փաթաթմամբ՝ օդում ջերմային հնացման ավարտից հետո |  |
| 564 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-511-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 511. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային մեկուսախառնուրդների հալույթի հոսունության ցուցանիշի որոշում |  |
| 565 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-512-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 512. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Ձգման դեպքում ամրություն և խզման դեպքում հարաբերական երկարացում՝ բարձր ջերմաստիճանով լավորակման ավարտից հետո. |  |
| 566 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-513-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանարթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 513. Մեխանիկական փորձարկումներ. Պոլիէթիլենային և պոլիպրոպիլենային բաղադրանյութերի փորձարկումների հատուկ մեթոդներ. Լավորակումից հետո փաթաթմամբ փորձարկում |  |
| 567 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-601-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 601. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Մեկուսախառնուրդ լցանյութերի ցողի կետի չափում |  |
| 568 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-602-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 602. Ֆիզիկական փորձարկումներ. Մեկուսախառնուրդ լցանյութերի յուղանջատում |  |
| 569 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ-իններորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60811-603-2015 | Մալուխներ՝ էլեկտրական և մանրաթելաօպտիկական. Ոչ մետաղական նյութերի փորձարկման մեթոդներ. Մաս 603. Ֆիզիկական փորձարկումներ. մեկուսախառնուրդի լցանյութերի ընդհանուր թթվային թվի որոշում |  |
| 570 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-1-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգում, դրանց ներկայացվող պահանջներ և ձեռնարկ՝ օգտագործողների համար |  |
| 571 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60825-1-2011 | Լազերային արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 1. Սարքավորումների դասակարգումը և դրանց ներկայացվող պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 572 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-2-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 2. Կապի օպտիկամանրաթելային համակարգերի անվտանգություն |  |
| 573 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-4-2014 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 4. Լազերային ճառագայթումից պաշտպանության միջոցներ |  |
| 574 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60825-12-2013 | Լազերային ապարատուրայի անվտանգություն. Մաս 12. Տեղեկատվության փոխանցման համար օգտագործվող՝ ազատ տարածության մեջ օպտիկական կապի համակարգերի անվտանգություն |  |
| 575 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-1-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 576 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-1-2014 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-1. S14 կոթառներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 577 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60838-2-2-2013 | Լամպերի կոթառներ՝ տարբեր տիպերի. Մաս 2-2. Լրացուցիչ պահանջներ. Միակցիչներ լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար |  |
| 578 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60838-2-2-2011 | Կոթառներ տարբեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-2. Մասնավոր պահանջներ. Միակցիչներ լուսադիոդիային մոդուլների համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 579 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-1-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 580 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.2-2012  (ԻԷԿ 60884-2-2:1989) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Սարքերի համար վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 581 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.5-2003  (ԻԷԿ 60884-2-5:1995) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Հարմարակցիչներին (ադապտերներին) ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 582 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30988.2.6-2012  (ԻԷԿ 60884-2-6:1997) | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-6. Անշարժ կայանքների համար արգելափակմամբ անջատիչներով վարդակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 583 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60884-2-7-2013 | Միակցիչներ՝ էլեկտրական խրոցակային, կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2-7. Երկարացման լարերի հավաքակազմերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 584 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50345-2010 (ԻԷԿ 60898-1:2003) | Ապարատուրա՝ փոքր եզրաչափքի, էլեկտրական. Գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 1. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական հոսանքի համար |  |
| 585 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60898-2-2011 | Էլեկտրակայանքների գերհոսանքներից պաշտպանելու համար ավտոմատ անջատիչներ՝ կենցաղային և համանման նշանակության. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ՝ փոփոխական և հաստատուն հոսանքի համար |  |
| 586 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-1-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող տիպի՝ մինչև 1000 Վ ներառյալ անվանական լարում ունեցող՝ փոփոխական հոսանքի համակարգերի համար Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ. Բնութագրեր, փորձարկում և անվանական պարամետրեր. Անվտանգության տեխնիկայի պահանջներ. Հավաքակցման և շահագործման ձեռնարկ |  |
| 587 | 4-րդ հոդվածի առաջին և վեցերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-2-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար և մինչև 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարում ունեցող. Մաս 2. Հնացման մասով փորձարկում և քայքայման մասով փորձարկում |  |
| 588 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և ութերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60931-3-2013 | Կոնդենսատորներ՝ շունտավորող, ուժային, չինքնավերականգնվող՝ փոփոխական հոսանքով աշխատող համակարգերի համար և մինչև 1000 Վ (ներառյալ) անվանական լարում ունեցող. Մաս 3. Ներքին հալուն ապահովիչներ |  |
| 589 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60934-2015 | Անջատիչներ ավտոմատ՝ սարքավորումների համար (CBE) |  |
| 590 | ԳՕՍՏ Ռ 50031-2012 (ԻԷԿ 60934:2007) | Ավտոմատ անջատիչներ՝ էլեկտրասարքավորումների համար (ԱԱԷ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 591 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 592 | ԳՕՍՏ 30011.1-2012  (ԻԷԿ 60947-1:2004) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 593 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-2-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ |  |
| 594 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.2-2010 (ԻԷԿ 60947-2:2006) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 595 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 2. Ավտոմատ անջատիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 596 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.3-2002  (ԻԷԿ 60947-3:1999) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |
| 597 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.3-2012 (ԻԷԿ 60947-3:2008) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և դրանց ապահովիչներով համակցություններ |  |
| 598 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-3-2011 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 3. Անջատիչներ, զատիչներ, անջատիչ-զատիչներ և ապահովիչների բլոկներ |  |
| 599 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-4-1-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 4-1. Էլեկտրաշարժիչների հպարկիչներ և գործարկիչներ. Էլեկտրաշարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ |  |
| 600 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.1-2012 (ԻԷԿ 60947-4-1:2009) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Բաժին 1. Էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 601 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60947-4-1-2011 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4-1. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Շարժիչների էլեկտրամեխանիկական հպարկիչներ և գործարկիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 602 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.4.2-2012 (ԻԷԿ 60947-4-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 4. Հպարկիչներ և գործարկիչներ. Բաժին 2. Կիսահաղորդչային կոնտրոլերներ և գործարկիչներ՝ փոփոխական հոսանքի շղթաների համար |  |
| 603 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-1-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Կառավարման շղթաների էլեկտրամեխանիկական սարքեր |  |
| 604 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-5-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-1. Երկրորդային կոմուտացման շղթաներում սարքվածքներ և կոմուտացման տարրեր. Էլեկտրամագնիսական սարքվածքներ երկրորդային կոմուտացման շղթաներում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 605 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-2-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ |  |
| 606 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.2-99 (ԻԷԿ 60947-5-2-97) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-2. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Անհպակ տվիչներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 607 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ-ութերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-3-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-3. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Խափանման պայմաններում որոշակի վարքով՝ մոտ տեղակայված սարքերին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 608 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-5-4-2014 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-4. Կառավարման շղթաների սարքեր և կոմուտացման տարրեր. Ցածրէներգետիկ հպակների շահագործման բնութագրերի գնահատման մեթոդներ. Հատուկ փորձարկումներ |  |
| 609 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.5.4-2011 (ԻԷԿ 60947-5-4-2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5.4. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր և տարրեր. Ցածր հոսանքով հպակների աշխատանքային բնութագրերի գնահատման մեթոդ. Հատուկ փորձարկումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 610 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.5.5-2012  (ԻԷԿ 60947-5-5:1997) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 5-5. Կառավարման շղթաների համար կոմուտացման սարքեր և տարրեր. Արագ դադարեցման էլեկտրական սարքվածքներ՝ մեխանիկորեն փակվելու ֆունկցիայով |  |
| 611 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.6.1-2012  (ԻԷԿ 60947-6-1:1989) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա՝ բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Ապարատուրա՝ կոմուտացման, ավտոմատ փոխարկման |  |
| 612 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60947-6-1-2012 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-1. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Սարքավորումներ՝ փոխարկման, կոմուտացման |  |
| 613 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.1-2010 (ԻԷԿ 60947-6-1:2005) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 1. Փոխարկման ապարատուրա կոմուտացման |  |
| 614 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-6-2-2013 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6-2. Սարքավորումներ բազմաֆունկցիոնալ. Կառավարման և պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) |  |
| 615 | ԳՕՍՏ Ռ 50030.6.2-2011 (ԻԷԿ 60947-6-2:2007) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 6. Ապարատուրա բազմաֆունկցիոնալ. Բաժին 2. Կառավարման և պաշտպանական կոմուտացման սարքվածքներ (կամ սարքավորումներ) (ԿՊԿՍ) | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 616 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.1-2012  (ԻԷԿ 60947-7-1:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 1. Սեղմակային կոճղակներ պղնձե հաղորդիչների համար |  |
| 617 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 30011.7.2-2012  (ԻԷԿ 60947-7-2:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7. Էլեկտրասարքավորումներ օժանդակ. Բաժին 2. Պաշտպանական հաղորդիչների սեղմակային կոճղակներ՝ պղնձե հաղորդիչների միացման համար |  |
| 618 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 50030.7.3-2009  (ԻԷԿ 60947-7-3:2002) | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 7.3. Էլեկտրասարքավորումներ` օժանդակ. Հալուն ապահովիչների համար արտանցիչների շրջանակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |
| 619 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-7-4-2015 | Ապարատուրա՝ կոմուտացման և կառավարման լրակազմային, ցածրավոլտ մեխանիզմներ. Մաս 7-4. Օժանդակ ապարատուրա. Պղնձե հաղորդիչների համար տերմինալային РСВ բլոկներ |  |
| 620 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60947-8-2015 | Ապարատուրա՝ բաշխման և կառավարման, ցածրավոլտ. Մաս 8. Պտտվող էլեկտրական մեքենաների (РТС) ներկառուցված ջերմային պաշտպանության կառավարման սարքեր |  |
| 621 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2014 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 622 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-1-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 623 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60950-1-2003 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 624 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ և վեցերորդ-տասներորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-21-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 21. Հեռահար էլեկտրասնուցում |  |
| 625 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60950-22-2013 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 22. Սարքավորումներ՝ նախատեսված բացօթյա տեղակայման համար |  |
| 626 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ, վեցերորդ-տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60950-23-2011 | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սարքավորումներ. Անվտանգության պահանջներ. Մաս 23. Մեծ ծավալներով տվյալներ պահելու համար նախատեսված սարքավորումներ |  |
| 627 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31999-2012 (ԻԷԿ 60968:1988) | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 628 | ՍՏԲ ԻԷԿ 60968-2008 | Գործարկումը կարգավորող ներկառուցված սարքերով լամպեր՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 629 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 60974-1-2012 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 1. Եռակցման հոսանքի աղբյուրներ |  |
| 630 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-2-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 2. Հեղուկային հովացման համակարգեր |  |
| 631 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-3-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 3. Աղեղի վառման և կայունացման սարքեր |  |
| 632 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-5-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 5. Մետաղալարերի մատակարարման մեխանիզմ |  |
| 633 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-7-2015 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ |  |
| 634 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 60974-7-2011 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 7. Հրածորաններ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 635 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-8-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 8. Գազի մատակարարման վահանակներ եռակցման համակարգերի և պլազմային հատման համակարգերի համար |  |
| 636 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-11-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 11. Էլեկտրոդակալներ |  |
| 637 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60974-12-2014 | Սարքավորումներ աղեղային եռակցման համար. Մաս 12. Միակցիչ սարքեր եռակցման մալուխների համար |  |
| 638 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.1-2012  (ԻԷԿ 60998-1:1990) | Միակցիչ սարքվածքներ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 639 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-1-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-1. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող պարուրակային սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 640 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-2-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-2. Որպես առանձին հանգույցներ օգտագործվող՝ առանց պտուտակի, սեղմակներով միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 641 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31195.2.3-2012  (ԻԷԿ 60998-2-3:1991) | Միակցիչ սարքվածքներ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-3. Պղնձե հաղորդիչների միացման համար մեկուսացումը ծակող հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 642 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 60998-2-4-2013 | Միակցիչ սարքվածքներ կենցաղային և համանման նշանակության ցածրավոլտ շղթաների համար. Մաս 2-4. Ոլորմամբ միակցիչ սարքերին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 643 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.1-2012  (ԻԷԿ 60999-1:1999) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 1. 0,2-ից մինչև 35 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր և առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 644 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31602.2-2012  (ԻԷԿ 60999-2:1995) | Միակցիչ սարքվածքներ. Հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ. Մաս 2. 35-ից մինչև 300 քառ. մմ անվանական հատվածքով պղնձե հաղորդիչների միացման համար պտուտակավոր և առանց պտուտակի հպակավոր սեղմակներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 645 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61008-1-2012 | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 646 | ԳՕՍՏ Ռ 51326.1-99 (ԻԷԿ 61008-1-96) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 647 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31601.2.1-2012  (ԻԷԿ 61008-2-1:1990) | Անջատիչներ՝ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |
| 648 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ (ԻԷԿ 61009-1-2014) | Անջատիչներ ավտոմատ՝ մնացորդային հոսանքից գործարկվող, գերբեռնվածության հոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ, կենցաղային և համանման նշանակության Մաս 1. Ընդհանուր կանոններ |  |
| 649 | ԳՕՍՏ Ռ 51327.1-2010 (ԻԷԿ  61009-1:2006) | Անջատիչներ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 650 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31225.2.1-2012  (ԻԷԿ 61009-2-1:1991) | Անջատիչներ ավտոմատ, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, կենցաղային և համանման նշանակության, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ. Մաս 2-1. Ցանցի լարումից գործառնապես չկախված ԴՀԱԱ-ների նկատմամբ հիմնական նորմերի կիրառելիություն |  |
| 651 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-1-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 652 | ԳՕՍՏ 12.2.091-2012  (ԻԷԿ 61010-1:2001) | Չափման, կառավարման և լաբորատոր կիրառման համար էլեկտրական սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 653 | ԳՕՍՏ 12.2.091-2002 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 654 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-010-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-010. Նյութերի տաքացման համար լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 655 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-020-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-020. Լաբորատոր կենտրոնախուսակներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 656 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-030-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-030. Մասնավոր պահանջներ՝ փորձարկման և չափման նպատակներով |  |
| 657 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Ձեռքի և ձեռքով կառավարվող հոսանքի տվիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ էլեկտրական փորձարկումների և չափումների համար |  |
| 658 |  | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-032-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-032. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար ձեռքի ամպերաչափական աքցաններին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 659 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-033-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-033. Ցանցային լարման չափումն ապահովող՝ կենցաղային և մասնագիտական կիրառման համար դյուրակիր մանրաչափերին և այլ չափիչ սարքերի ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 660 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու և թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 661 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-051-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-051. Խառնելու և թափահարելու լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 662 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2014 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով և իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 663 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-061-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-061. Ջերմային ատոմացումով և իոնացումով լաբորատոր ատոմային սպեկտրաչափերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 664 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-2-081-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-081. Վերլուծություններ անցկացնելու և այլ նպատակներով ավտոմատ և կիսաավտոմատ լաբորատոր սարքավորումներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 665 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2013 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար նախատեսված դյուրակիր արանքաչափիչներին ներկայացվող անվտանգության պահանջներ |  |
| 666 | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61010-031-2011 | Էլեկտրական ստուգիչ-չափիչ սարքերի և լաբորատոր սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 031. Էլեկտրական չափումների և փորձարկումների համար ձեռքի էլեկտրական արանքաչափիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 667 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-1-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Անվտանգության ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 668 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-1-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սկավառակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 669 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-2-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Շառավղալծակային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 670 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-3-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ռանդիչ և ռեյսմուսային հաստոց-սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 671 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-4-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 672 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 1029-2-4-96 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Սեղանի հղկման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 673 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-5-2011 | Մեքենաներ՝շարժական, էլեկտրական. Ժապավենային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 674 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-6-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 675 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-7-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ջրի մատուցմամբ ալմաստային սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 676 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-8-2011 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մեկ իլային ուղղաձիգ ֆրեզերային մոդելային մեքենաների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 677 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-9-2012 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 678 | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 1029-2-9-99 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Ճակատամշակման սղոցների անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 679 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-10-2013 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Կտրող հղկման մեքենաների անվտանգությանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 680 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61029-2-12-2014 | Մեքենաներ՝ շարժական, էլեկտրական. Մաս 2-12. Արտաքին պարուրակի ակոսման համար նախատեսված մեքենաների նկատմամբ անվտանգության մասնավոր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 681 | 4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-1-2011 | Առաջադրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափում. Մաս 1. Փորձարկման սարքավորումներ |  |
| 682 | 4-րդ հոդվածի տասնմեկերորդ պարբերություն | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61034-2-2011 | Առաջադրված պայմաններում մալուխների այրման դեպքում ծխի խտության չափում. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդ և դրան ներկայացվող պահանջներ |  |
| 683 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61048-2011 | Օժանդակ հարմարանքներ՝ լամպերի համար. Կոնդենսատորներ՝ խողովակաձև լյումինեսցենտային և այլ պարպումային լամպերի շղթաների համար. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 684 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61050-2011 | 1000 Վ գերազանցող պարապ ընթացքի լարումով տրանսֆորմատորներ՝ խողովակաձև պարպումային լամպերի համար (նախկին անվանումը՝ «Նեոնային տրանսֆորմատորներ»). Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 685 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-1-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 686 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61058-1-2009 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 687 | ԳՕՍՏ  Ռ ԻԷԿ 61058.1-2000 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 688 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-1-2013 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-1. Լարային անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 689 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-4-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրական կենցաղային սարքերի համար. Մաս 2-4. Անկախ տեղադրվող անջատիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 690 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61058-2-5-2012 | Անջատիչներ՝ էլեկտրասարքերի համար. Մաս 2-5. Բևեռների փոխարկիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 691 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61071-2014 | Կոնդենսատորներ՝ ուժային էլեկտրոնային |  |
| 692 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31637-2012 | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական` կենցաղային և համանման կիրառման |  |
| 693 | ԳՕՍՏ Ռ 51731-2010 (ԻԷԿ 61095:2000) | Հպարկիչներ էլեկտրամեխանիկական` կենցաղային և համանման նշանակության |  |
| 694 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61131-2-2012 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկումներ |  |
| 695 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61131-2-2010 | Կոնտրոլերներ ծրագրավորվող. Մաս 2. Սարքավորումներին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկումներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 696 | 4-րդ հոդվածի տասներկուերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 53075-2008 (ԻԷԿ 61167:1992) | Լամպեր մետաղահալոգեն. Շահագործման պահանջներ |  |
| 697 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61184-2011 | Սվինակոթառներ |  |
| 698 | 4-րդ հոդվածի տասներորդ և տասնմեկերորդ պարբերություն, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 51288-99 (ԻԷԿ 187-93) | Էլեկտրական և մագնիսական մեծությունների չափման միջոցներ. Շահագործման փաստաթղթեր |  |
| 699 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61195-2012 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 700 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61195-2001 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային երկլամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 701 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61199-2011 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միալամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 702 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61199-2006 | Լամպեր՝ լյումինեսցենտային միալամպակոթային. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 703 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-2013 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ ցածրավոլտ. Աշխատանքային բնութագրեր |  |
| 704 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61204-7-2014 | Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ՝ ցածրավոլտ. Մաս 7. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 705 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61210-2011 | Սարքեր միացման. Սեղմակներ՝ հարթ արագ միացվող՝ պղնձե էլեկտրական հաղորդիչների համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 706 | 4-րդ հոդվածի առաջին, հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61230-2012 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար |  |
| 707 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61230-2008 | Լարման տակ կատարվող աշխատանքներ. Շարժական սարքավորումներ՝ հողանցման կամ հողանցման ու կարճ միացման համար | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 708 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31223-2012 (ԻԷԿ 61242:1995) | Կենցաղային և համանման նշանակության երկարիչներ՝ մալուխային կոճերով. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 709 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61243-3-2014 | Աշխատանք լարման տակ. Լարման ցուցիչներ. Մաս 3. Ցուցիչներ՝ ցածր լարման, երկբևեռ տիպի |  |
| 710 | 4-րդ հոդվածի առաջին-երրորդ, վեցերորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61270-1-2013 | Կոնդենսատորներ միկրոալիքային վառարանների համար. Մաս 1. Ընդհանուր դրույթներ |  |
| 711 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-1-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 712 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61347-1-2008 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 713 | ՍՏ ՂՀ ԻՍՕ 61347-1-2013 | Ապարատուրա՝ կառավարման լամպային. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 714 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-2-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 2-2. Շիկացման լամպերի համար՝ հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից աշխատող էլեկտրոնային ցածրացնող փոխակերպիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 715 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-3-2011 | Կառավարման սարքեր՝ լամպերի համար. Մաս 2-3. Խողովակաձև լյումինեսցենտային լամպերի համար, փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնուցվող, գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 716 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-7-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-7. Վթարային (ավտոնոմ) լուսավորման համար կիրառվող, մարտկոցներով աշխատող, գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 717 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-8-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-8. Լյումինեսցենտային լամպերի համար գործարկումը կարգավորող ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 718 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-9-2014 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-9. Պարպման լամպերի համար (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) գործարկումը կարգավորող էլեկտրամագնիսական ապարատներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 719 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-10-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 2-10. Սառը գործարկման (նեոնային լամպերի) բարձ ր հաճախականության խողովակաձև գազապարպիչ լամպերի համար էլեկտրոնային կերպափոխիչներին և կերպափոխիչներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 720 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-11-2014 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 2-11. Լուսատուների համար օժանդակ էլեկտրոնային սխեմաներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 721 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-12-2015 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 2-12. Գազապարպիչ լամպերի համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի էլեկտրոնային բալաստներին ներկայացող լրացուցիչ պահանջներ (բացառությամբ լյումինեսցենտային լամպերի) |  |
| 722 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61347-2-13-2013 | Գործարկումը կարգավորող սարքեր լամպերի համար. Մաս 2-13. Լուսարձակող դիոդներով մոդուլների համար հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի սնուցման լարումով գործարկումը կարգավորող էլեկտրոնային ապարատներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 723 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61347-2-13-2011 | Լամպերի կառավարման սարքեր. Մաս 2-13. Լուսադիոդային մոդուլների համար. հաստատուն կամ փոփոխական հոսանքի աղբյուրներից սնվող կառավարման էլեկտրոնային սարքերին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 724 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-1-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 725 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-2-2015 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 2. Էլեկտրաէներգիայի բաշխման և կառավարման սարքեր |  |
| 726 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61439-5-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքներ. Մաս 5. Հանրային օգտագործման ցանցերում հզորության բաշխմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 727 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61535-2015 | Անշարժ կայանքներում չքանդվող միացման համար տեղակայման միացքներ |  |
| 728 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երրորդ, վեցերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասնմեկերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 52868-2007 (ԻԷԿ 61537:2006) | Մալուխային վաքերի համակարգեր և մալուխային սանդուղքների համակարգեր մալուխների անցկացման համար. Ընդհանուր տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 729 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ 54127-1-2010 (ԻԷԿ 61557-1:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 730 | 4-րդ հոդվածի առաջին, վեցերորդ, տասներորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-2-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրափորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն |  |
| 731 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-2-2011 (ԻԷԿ 61557-2:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրապաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 2. Մեկուսացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 732 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-3-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն |  |
| 733 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-3-2011 (ԻԷԿ 61557-3:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրապաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 3. Հաղորդաշղթայի լրիվ դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 734 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-4-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողանցման և համապոտենցիալ միացման դիմադրություն |  |
| 735 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-4-2011 (ԻԷԿ 61557-4:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 4. Հողանցման և համապոտենցիալ միացման դիմադրություն | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 736 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-5-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ |  |
| 737 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-5-2011 (ԻԷԿ 61557-5:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 5. Հողանցիչի դիմադրությունը հողի նկատմամբ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 738 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-6-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա փորձարկումների, չափումների կամ պաշտպանության միջոցների հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT և TN համակարգերում |  |
| 739 | ԳՕՍՏ Ռ 54127-6-2012 (ԻԷԿ 61557-6:2007) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրապաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 6. Դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող պաշտպանական սարքվածքներ TT, TN և IT համակարգերում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 740 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-7-2013 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկումների, չափումների կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը |  |
| 741 | ԳՕՍՏ Ռ 54124-2012 (ԻԷԿ 61557-7:2003) | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 7. Ֆազերի հաջորդման կարգը | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 742 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-8-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 8. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման ստուգման սարքեր |  |
| 743 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-9-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 9. ՏՏ համակարգերում մեկուսացման վնասված տեղերի բացահայտման համար ապարատուրա |  |
| 744 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-10-2015 | Մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի ցածրավոլտ բաշխիչ համակարգերում էլեկտրականության մասով անվտանգություն. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար սարքավորում. Մաս 10. Պաշտպանիչ սարքերի փորձարկման, չափման կամ վերահսկման համար համալիր չափիչ սարքավորումներ |  |
| 745 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-11-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 11. TT, TN և IT համակարգերում a և b տիպերի դիֆերենցիալ հոսանքի ստուգման սարքերի (ԴՀՍՍ) արդյունավետություն |  |
| 746 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-12-2015 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի լարումով. Էլեկտրաանվտանգություն. Ապարատուրա պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 12. Աշխատանքային բնութագրերի չափման և ստուգման համար նախատեսված սարքեր (PMD) |  |
| 747 | 4-րդ հոդվածի առաջին, երկրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, ութերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61557-13-2014 | Էլեկտրական բաշխման ցածրավոլտ ցանցեր՝ մինչև 1000 Վ փոփոխական հոսանքի և 1500 Վ հաստատուն հոսանքի. Անվտանգություն. Սարքավորումներ՝ պաշտպանության միջոցների փորձարկման, չափման կամ հսկողության համար. Մաս 13. Ձեռքի և ձեռքով կառավարվող սեղմակներ և հոսանքի տվիչներ՝ էլեկտրաբաշխիչ համակարգերում հոսանքի կորուստը չափելու համար |  |
| 748 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-1-2012 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, էլեկտրական ռեակտորների և համանման սարքերի անվտանգություն. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 749 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-1-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-1. Անջատիչ տրանսֆորմատորներին և ընդհանուր նշանակության անջատիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 750 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-2-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-2. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին և կարգավորիչ տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |
| 751 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-3-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-3. Գազային և հեղուկվառելիքային հրածորանների վառման տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 752 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-4-2015 | Մինչև 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, ռեակտորների, սնուցման բլոկների և համանման սարքավորումների անվտանգություն. Մաս 2-4 Մեկուսացնող տրանսֆորմատորներին և մեկուսացնող տրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |
| 753 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-5-2013 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման բլոկների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-5. Էլեկտրաածելիների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 754 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-6-2012 | Մինչև 1100 Վ սնուցման լարման տրանսֆորմատորների, էլեկտրական ռեակտորների, սնուցման աղբյուրների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-6. Անվտանգ բաժանարար տրանսֆորմատորներին և անվտանգ բաժանարար տրանսֆորմատորներով սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 755 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-7-2012 | Տրանսֆորմատորներ ուժային, սնուցման բլոկներ, ռեակտորներ և համանման արտադրատեսակներ. Անվտանգություն. Մաս 2-7. Խաղալիքների համար տրանսֆորմատորներին և էներգամատակարարմանը ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 756 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-8-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-8. Զանգերին և ձայնային ազդանշանման համար սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 757 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-9-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-9. Շիկացման վոլֆրամային լամպերով III դասի շարժական լուսատուների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 758 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-10-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-10. Մեկուսացման բարձր աստիճանով անջատիչ տրանսֆորմատորներին և 1000 Վ-ից բարձր երկրորդային լարմամբ անջատիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 759 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-12-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-12. Կայունացված երկրորդային լարմամբ տրանսֆորմատորներին և սնուցման կայունացված բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 760 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-13-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-13. Ավտոտրանսֆորմատորներին և ավտոտրանսֆորմատորներով սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |
| 761 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-14-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-14. Կարգավորիչ տրանսֆորմատորներին և կարգավորիչ տրանսֆորմատորներում ներկառուցված սնուցման աղբյուրներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 762 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-15-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-15. Բժշկական սենքերի էլեկտրացանցերի համար բաժանիչ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 763 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-16-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-16. Սնուցման իմպուլսային բլոկներին և սնուցման իմպուլսային բլոկների համար տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 764 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-20-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-20. Փոքր հզորությամբ ռեակտորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկման մեթոդները |  |
| 765 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61558-2-23-2015 | Ուժային տրանսֆորմատորների, սնուցման աղբյուրների, ռեակտորների և համանման արտադրատեսակների անվտանգություն. Մաս 2-23. Շինարարական հրապարակների համար տրանսֆորմատորներին և սնուցման բլոկներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ և դրանց փորձարկումները |  |
| 766 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-11-2013 | Իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության ցածրավոլտ սարքվածքներ. Մաս 11. Ցածրավոլտ ուժային համակարգերում իմպուլսային գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքվածքներ |  |
| 767 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61643-21-2014 | Գերլարումից պաշտպանության սարքեր ցածրավոլտ. Մաս 21. Հեռահաղորդակցման և ազդանշանային ցանցերին միացված՝ գերլարումներից պաշտպանության համար նախատեսված սարքեր. Շահագործման բնութագրերին ներկայացվող պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 768 | 4-րդ հոդվածի առաջին և յոթերորդ պարբերություններ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61770-2012 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման և միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում |  |
| 769 | ՍՏԲ ԻԷԿ 61770-2007 | Ջրամատակարարման ցանցերին միացվող էլեկտրական սարքեր. Հակադարձ սիֆոնացման և միակցիչ ճկափողերի վնասման կանխարգելում | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 770 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61730-1-2013 | Մոդուլներ լուսաէլեկտրական. Անվտանգության գնահատումը. Մաս 1. Կառուցվածքին ներկայացվող պահանջները |  |
| 771 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61810-1-2013 | Ռելեներ՝ տրամաբանական էլեկտրամեխանիկական, գործարկման չնորմավորվող ժամանակով. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 772 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61812-1-2013 | Նորմավորվող ժամանակով արդյունաբերական նշանակության ռելեներ. Մաս 1. Պահանջներ և փորձարկումներ |  |
| 773 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-1-2008 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 774 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61851-1-2013 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 775 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 61851-21-2007 | Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների լիցքավորման հաղորդալարային համակարգ. Մաս 21. Փոփոխական կամ հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրին միանալու մասով էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներին ներկայացվող պահանջներ |  |
| 776 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-1-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 777 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 61869-2-2015 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքի տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 778 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 61869-2-2013 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 2. Հոսանքային տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 779 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61869-3-2012 | Տրանսֆորմատորներ չափիչ. Մաս 3. Լարման ինդուկտիվ տրանսֆորմատորներին ներկայացվող լրացուցիչ պահանջներ |  |
| 780 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 61995-1-2013 | Սարքեր կենցաղային և համանման նշանակության լուսատուներ միացնելու համար. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 781 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62031-2011 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 782 | ՍՏԲ ԻԷԿ 62031-2009 | Լուսարձակող դիոդների մոդուլներ՝ ընդհանուր լուսավորման համար. Անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 783 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ 31948-2012 (ԻԷԿ 62035:1999) | Լամպեր պարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |
| 784 | ՍՏԲ ԻԷԿ 62035-2007 | Լամպեր գազապարպումային (բացի լյումինեսցենտային լամպերից). Անվտանգության պահանջներ |  |
| 785 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62040-1-2013 | Անխափան էներգամատակարարման համակարգեր (UPS). Մաս 1. Անխափան սնուցման սարքերին (UPS) ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ |  |
| 786 | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62040-1-2011 | Անխափան սնուցման աղբյուրներ (ԱՍԱ). Մաս 1. ԱՍԱ-ին ներկայացվող ընդհանուր պահանջներ և անվտանգության պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 787 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62208-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 788 | ԳՕՍՏ 32127-2013 | Բաշխման և կառավարման ցածրավոլտ լրակազմային սարքվածքների համար դատարկ պատյաններ. Ընդհանուր պահանջներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 789 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԵՆ 62233-2013 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքերով առաջացող էլեկտրամագնիսական դաշտերի չափումների մեթոդներ՝ մարդու վրա դրանց ներգործության մասով |  |
| 790 | ՍՏԲ ԵՆ 50366-2007 | Կենցաղային և համանման էլեկտրական սարքեր. Էլեկտրամագնիսական դաշտեր. Գնահատման և չափման մեթոդներ | կիրառվում է մինչև 2017 թվականի հունիսի 1-ը |
| 791 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62311-2013 | Էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորումների գնահատում՝ մարդու վրա՝ էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության սահմանափակումների մասով (0 Հց - 300 ԳՀց) |  |
| 792 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62368-1-2014 | Լսա-, տեսա-ապարատուրա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի տեխնիկայի սարքավորումներ. Մաս 1. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 793 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62423-2013 | Ավտոմատ անջատիչներ՝ F տիպի և B տիպի, դիֆերենցիալ հոսանքով կառավարվող, գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանությամբ և առանց գերհոսանքից ներկառուցված պաշտպանության, կենցաղային և համանման նշանակության |  |
| 794 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62471-2013 | Լամպերի և լամպային համակարգերի լուսակենսաբանական անվտանգություն |  |
| 795 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62479-2013 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ներգործության հետ կապված հիմնական սահմանափակումներին համապատասխանության մասով՝ սակավահզոր էլեկտրոնային և էլեկտրական սարքավորումների գնահատում (10 ՄՀց - 300 ԳՀց) |  |
| 796 | 4-րդ հոդվածի հինգերորդ և տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62493-2014 | Մարդու վրա էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության հետ կապված՝ լուսավորման սարքավորման գնահատում |  |
| 797 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62552-2013 | Սարքեր՝ սառնարանային, կենցաղային. Տեխնիկական պահանջներ և փորձարկման մեթոդներ |  |
| 798 | 4-րդ հոդվածի առաջին-չորրորդ և վեցերորդ-տասներկուերորդ պարբերություններ, 5-րդ հոդված | ՍՏԲ ԻԷԿ 62560-2011 | Լամպեր՝ լուսարձակող դիոդներով, ներկառուցված բալաստներով, ընդհանուր լուսավորման համար, 50 Վ-ից բարձր սնուցման լարումով. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 799 | ԳՕՍՏ Ռ ԻԷԿ 62560-2011 | 50 Վ-ից բարձր լարման համար նախատեսված՝ ընդհանուր լուսավորման համար, կառավարման ներկառուցված սարքավորանքով լուսադիոդային լամպեր. Անվտանգության պահանջներ |  |
| 800 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-1-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսապատվածքով և ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 801 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-2-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով և ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխները. Մաս 2. Փորձարկման մեթոդներ |  |
| 802 | 4-րդ հոդված | ՍՏ ՂՀ ԻԷԿ 62821-3-2015 | Մալուխներ էլեկտրական. Ներառյալ մինչև 450/750 Վ անվանական լարման համար նախատեսված՝ մեկուսացումով և ջերմապլաստից թաղանթով, հալոգեններ չպարունակող, ծխի ցածր անջատմամբ մալուխներ. Մաս 3. Ճկուն մալուխներ (քուղեր) |  |
| 803 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-1-2014 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 1. Ընդհանուր պահանջներ |  |
| 804 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-2-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-2. Պտուտակադարձիչներին և հարվածային մանեկապտտիչներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 805 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-4-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-4. Հարթահղկման և ժապավենային հղկման մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 806 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-2-5-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 2-5. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 807 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-1-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-1. Սկավառակային սղոցներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 808 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ ԻԷԿ 62841-3-6-2015 | Մեքենաներ էլեկտրական՝ ձեռքի, շարժական և այգեբանջարանոցային. Անվտանգություն և փորձարկման մեթոդներ. Մաս 3-6. Հեղուկային համակարգով՝ ալմաստային գայլիկոններով գայլիկոնման համար նախատեսված մեքենաներին ներկայացվող մասնավոր պահանջներ |  |
| 809 | 4-րդ և 5-րդ հոդվածներ | ԳՕՍՏ Ռ 54429-2011-ի 7-րդ և 8-րդ բաժիններ | Կապի մալուխներ համաչափ՝ փոխանցման թվային համակարգերի համար. Ընդհանուր տեխնիկական պայմաններ |  |

————————————